광산안전교육 교재

광 산 보 안 법

광산보안법∥광산보안법시행령∥광산보안법시행규칙

목     차

鑛 山 保 安 法	鑛山保安法 施行令	鑛山保安法 施行規則
제1장 총 칙 제1조(목적) -------------------- 1 제2조(정의) -------------------- 2 제3조(처분 등의 효력) ----------- 3 제4조(권한의 위임․위탁) <삭제> 제2장 보 안 제5조(광업권자 또는 조광권자의 의무) -------------------- 5	제1장 총 칙 제1조(목적) -------------------- 1 제2조(부속시설의 범위) ---------- 2 제3조(광업대리인의 보안에 관한 대리권) ------------------- 3 제4조(광산의 구분) ------------- 3 제5조(특례구역) ---------------- 4 제6조(특례구역에서의 보안조치) <삭제> 제7조(보안조치의 적용유예) <삭제> 제2장 광업권자 또는 조광권자의 의무 제8조(광업권자 또는 조광권자의 의무) --------------------- 5 제9조(보안조치) ----------------- 6	제1장 총 칙 제1절 통 칙 제1조(목적) -------------------- 1 제2조(광업대리인의 선임신고등) --- 3 제3조(갑종탄광의 지정취소) <삭제> 제4조(특례구역) <삭제> 제5조(보안조치의 적용유예) <삭제> 제6조(보안조치등) -------------- 6

제6조(광산근로자의 의무) ------- 12	제10조(대피훈련 등) <삭제> 제11조(응급구호) --------------- 9 제12조(재해상황설명도의 작성) --- 9 제13조(갑종광산구호대의 조직․구성 등) <삭제> 제14조(을종광산구호대의 조직․구성 등) <삭제> 제15조(구호규정) --------------- 10 제16조(계획채굴) --------------- 10 제17조(난굴의 방지) <삭제> 제18조(보안광주) <삭제> 제19조(가채율의 향상) ---------- 11 제20조(법령등의 주지) ---------- 11 제21조(보안명령사항의 게시) ----- 11 제22조(서류의 보존) <삭제> 제3장 광산근로자의 의무 제23조(광산근로자의 준수사항) ---- 12	제6조의2(안전교육의 대상자등) ---- 7 제7조(응급구호용구등) ----------- 9 제8조(갑종광산구호대장비) <삭제> 제9조(작업재개시의 승인신청) ---- 10 제10조(광산보안관 증표) -------- 12

제7조(보안교육) <삭제>	제24조(기계의 운전) <삭제> 제25조(편승금지) <삭제> 제26조(보안시설의 보전) <삭제> 제27조(위해방지 등) <삭제> 제4장 보안교육 <삭제> 제28조(보안교육 등) <삭제> 제29조(자체교육) <삭제> 제30조(위탁교육) <삭제> 제31조(지도교육) <삭제> 제32조(기록의 보존 <삭제>) 제33조(교육증명의 제출) <삭제> 제5장 광업시설의 승인․신고 및 성능검사 등	제11조(위험작업에 종사하는 자) <삭제> 제12조(자체교육) <삭제> 제13조(특히 위험작업에 종사하는 자) <삭제> 제14조(위탁교육) <삭제> 제15조(교육이수증) <삭제> 제16조(재해월별보고서) --------- 14 제17조(도급공사의 보고) -------- 14 제17조의2(과태료의 징수절차) <삭제> 제2절 시설계획과 성능검사

제8조(광업시설 설치공사의 승인 등) ----------------- 15 제9조(성능검사 등) ------------- 18 제9조의2(집적장등) ------------- 21 제10조(화약류의 사용) ---------- 22 제11조(보안규정) <삭제> 제12조(동전) <삭제>	제33조의2(승인대상 광업시설의 공사) ------ 15 제33조의3(신고대상 광업시설의 공사) ----------------- 16 제33조의4(폐지된 광업시설의 재활용) --------------- 17 제34조(성능검사 등) ------------ 18 제35조(검사증 등) -------------- 20 제36조(검사준비) --------------- 20 제37조(사용휴지시설의 신고) <삭제>	제18조(공사계획의 승인) --------- 15 제19조(공사계획의 신고) --------- 16 제20조(공사완료신고등) ---------- 16 제21조(폐지시설 및 장비반출) ----- 16 제21조의2(폐지된 광업시설의 재활용) --------------- 17 제22조(완성검사 신청등) --------- 18 제23조(검사증․가검사증) -------- 20 제24조(사용휴지시설신고) <삭제> 제25조(휴지시설 재사용신고) <삭제> 제26조(수수료) ----------------- 20 제3절 광산안전규정 제27조(광산안전규정) ----------- 22 제28조(광산안전규정에 정할 사항) -- 22

제13조(광산보안관리직원)-------- 24		제29조(광산보안규정의 승인신청) <삭제> 제30조(광산보안규정의 승인기준) <삭제> 제4절 보안관리직원 제31조(보안관리직원의 선임 및 자격) ------------------- 24 제32조(보안관리자) ------------- 26 제33조(보안계원) --------------- 26 제34조(보안감독자) ------------- 29 제35조(보안감독계원) ----------- 29 제36조(선임 및 해임신고) -------- 30 제37조(보안관리직원의 대리자) ---- 31 제38조(보안관리자의 관리사항) ---- 31 제39조(보안계원의 관리사항) ----- 32 제40조(보안감독자의 관리사항) ---- 33 제41조(보안감독계원의 관리사항) -- 33 제42조(보안관리자의 준수사항) ---- 33 제43조(보안계원의 준수사항) ------ 34 제44조(보안감독자의 준수사항) ---- 39

제14조(광업의 정지) <삭제> 제15조(보안명령) --------------- 40 제15조의2(구호명령) ------------ 41 제16조(보고) ------------------ 41 제17조(광산보안도의 작성) ------- 43 제18조(광업권자 또는 조광권자이었던 자의 책임) --------------------- 44	제6장 보 고 제38조(재해․사고의 보고) ------- 41 제39조(도급공사의 보고) --------- 42 제40조(보안보고) --------------- 42	제45조(보안감독계원의 준수사항) -- 40 제5절 광산보안도 제46조(광산보안도의 작성) ------- 43 제47조(광산보안도등의 제출) ----- 44

제3장 감독기관 제19조(주무관청) --------------- 45 제20조(광산보안관) ------------- 45 제21조(사법경찰권) ------------- 46 제22조(위해 발생 등의 신고) ---------------------------- 46 제4장 보 칙 제22조의2(수수료) -------------- 47	제7장 광산보안위원회 <삭제> 제41조(위원회의 구성) <삭제> 제42조(위원장) <삭제> 제43조(회의) <삭제> 제44조(간사와 서기) <삭제> 제45조(수당) <삭제> 제46조(운영세칙) <삭제> 제8장 보 칙

제22조의3(권한의 위임․위탁) ---- 47 제22조의4(벌칙 적용 시의 공무원 의제) --------------------------- 48 제23조(광산보안위원회) <삭제> 제5장 벌 칙 제24조(벌칙) ------------------ 49 제25조(벌칙) ------------------ 49 제25조의2(양벌규정) ------------ 50 제26조(과태료) ---------------- 50 제27조(양벌규정) <삭제> 제27조의2(벌칙적용에 있어서의 공무원의 의제) <삭제> 제5장 보 칙 <삭제> 제28조(수수료) <삭제> 제29조(시행령) <삭제>	제47조(권한의 위임․위탁) ------- 47 제47조의2(과태료의 부과기준) ------ 48 제48조(시행규칙) <삭제>

		제2장 통기와 갱내가스 및 작업장 환경기준 제1절 갱내통기와 가스 및 작업장 환경 제48조(갱내의 공기) ------------ 52 제49조(유해가스) --------------- 52 제50조(작업장의 먼지의날림) ------ 52 제51조(작업장의 소음 및 충격소음) -- 53 제52조(주요배기갱도의 공기중 가연성 가스) ------------------- 55 제53조(작업장의 공기중 가연성가스) - 55 제54조(갱내기온) --------------- 55 제55조(갱내통기량) ------------- 55 제56조(갱내의 통기속도) --------- 56 제2절 통기시설

		제57조(일반통기시설) ----------- 56 제58조(대기압측정기와 온도계) --- 57 제59(입․배기갱) --------------- 57 제60조(주요선풍기의 설치) ------- 57 제61조(주요선풍기의 운전) ------- 58 제62조(보조선풍기) ------------- 59 제63조(국부선풍기) ------------- 59 제64조(풍관통기) --------------- 60 제65조(차단벽과 풍문) ----------- 60 제66조(풍교) ------------------- 61 제67조(통기계통) --------------- 61 제68조(통기갱도의 크기) --------- 61 제3절 갱내공기의 측정 제69조(통기량의 측정) ----------- 62 제70조(갱내채굴광산 통기량의 측정) -- 62 제71조(통기 이상시의 조치) ------- 62 제72조(먼지의 날림, 소음 및 충격 소음의 조치) ------------- 63

		제73조(기온 및 습도의 측정) ------ 63 제4절 갱내가스 제74조(가스의 발견보고) --------- 63 제75조(가연성가스의 측정) ------- 64 제76조(유해가스의 측정) --------- 64 제77조(가연성가스에 대한 조치) --- 65 제78조(굴진의 제한) ------------- 66 제79조(유해가스에 대한 조치) ----- 66 제5절 불의 사용제한 제80조(불의 사용제한) ----------- 67 제81조(불의 사용지정장소의 보안 조치) ------------------- 67 제82조(발화물질의 휴대금지) ----- 68

		제3장 낙반과 무너져내림 제1절 지 주 제83조(지주등) ----------------- 69 제84조(지주의 회수등) ----------- 69 제85조(채광공동내 진입금지 및 안전조치) ---------------- 69 제2절 안전조치 제86조(검사) ------------------ 70 제87조(노천채굴장) ------------- 70 제88조(노천채굴장에서의 광산근로자의 준수사항) ---------------- 71 제89조(상하 동시작업의 금지) ----- 72 제90조(위험시의 작업중지 등) ----- 72 제91조(튀는 돌등에 의한 위험의 방지) ------------------- 73 제92조(폐지시의 조치) ----------- 73

		제93조(노천광산에서 장비의 운전제한) ---------------- 73 제4장 화약류와 발파 제94조(규정범위) --------------- 57 제95조(화약류의 취급자) --------- 75 제96조(점화작업의 제한) --------- 75 제97조(점화금지) --------------- 76 제98조(발파작업시 대피와 경계) --- 76 제99조(점화후의 확인) ----------- 77 제100조(발파작업장의 검사 등) ---- 77 제101조(불발공에 대한 안전조치) -- 77 제4장 전 기 제1절 통 칙 제102조(규정범위) -------------- 78

		제103조(설치제한) -------------- 78 제104조(폭발방지검사기관 등) <삭제> 제105조(송전정지) -------------- 78 제106(감전의 방호) ------------- 79 제107(경계표시의 게시 등) ------- 79 제2절 접 지 제108조(접지공사) -------------- 80 제109조(접지선) --------------- 81 제110조(접지판 및 접지봉) ------- 81 제111조(철판등의 접지) --------- 82 제112조(접지단자) -------------- 82 제113조(검사) ----------------- 82 제3절 과전류에 대한 보호 제114조(보호장치의 구비사항) ---- 82

		제4절 전동기와 부속장치 제115조(작업용 전기기구) -------- 83 제116조(개폐기) ---------------- 84 제117조(계기류의 사용) ---------- 84 제5절 갱내배선 등 제118조(케이블선의 사용) -------- 84 제119조(배선의 종류) ----------- 85 제120조(신호선) --------------- 87 제121조(절연충전물의 주입등) ---- 87 제122조(절연전선) -------------- 88 제123조(갱내의 개폐장치) -------- 89 제124조(피뢰장치) -------------- 89 제125조(갱내전차선) ------------ 90 제126조(갱내전기설비의 보수 및 점검) --------------- 92 제127조(갱내 전력의 관리) ------- 93

		제6절 갱내조명 제128조(사용의 제한) ----------- 93 제129조(휴대용안전등의 사용) ---- 93 제130조(안전등의 검사) --------- 93 제131조(조명) ----------------- 94 제6장 운 반 제1절 통 칙 제132조(검사) ----------------- 94 제2절 일반보안장치 제133조(브레이크) ------------- 95 제134조(안전율) --------------- 96 제135조(신호장치) ------------- 96 제136조(심도지시기) ----------- 97

		제137조(정지장치의 설치) ------ 97 제3절 사람의 운반 등 제138조(사람을 운반하는 수직갱도의 권양장치) ------------- 97 제139조(사갱인차 권양장치 등) -- 98 제140조(로프의 관리) --------- 99 제141조(사람을 운반하는 권양기의 운전원등) ------------- 100 제142조(인차의 운전속도) ------ 100 제143조(인차의 시운전) -------- 100 제144조(사람과 재료등의 동시 운반금지) ------------- 101 제145조(인차의 승강) --------- 101 제4절 기관차등에 의한 운반 제146조(기관차) -------------- 101

		제147조(열차의 후진금지) ------ 102 제148조(열차의 후미등등) ------ 103 제149조(사람의 운반금지) ------ 103 제150조(운행중인 차량의 승강금지) ------------- 103 제151조(조차원의 준수사항) ---- 103 제152조(내연기관의 사용) ------ 103 제152조의2(광산용차량 등의 성능검사) ---------- 106 제153조(궤조의 규격) ---------- 107 제154조(운전의 제한) ---------- 107 제155조(운전원의 준수사항) ---- 107 제156조(긴 물건의 운반) ------- 107 제157조(축전차충전실의 관리) --- 108 제158조(컨베이어의 관리) ------ 108 제159조(광차의 정비) ---------- 109 제160조(인력운반시의 광차거리) - 109 제161조(수평갱도의 경사) ------ 109 제5절 차량계광산기계 및 자동차

		제162조(차량계광산기계 및 자동차 의 범위) -------------- 109 제163조(차량계광산기계 및 자동차 의 점검) -------------- 109 제164조(운전원의 준수사항) ---- 110 제165조(광산근로자의 준수사항) - 111 제166조(위해의 방지) ---------- 112 제167조(광산도로에서의 준수사항) ------------- 113 제168조(차량계광산기계 및 자동차 를 사용하는 갱도에서의 준수사항) ------------- 114 제7장 갱내통로 및 작업장의 환경 제1절 갱내통로 제169조(연결통로) ------------ 114 제170조(갱도) --------------- 115 제171조(차도통행의 금지) ------ 116

		제172조(횡단로) -------------- 116 제173조(추락방지) ------------ 116 제174조(사다릿길) ------------ 117 제175조(통행차단) ------------ 117 제176조(통행표시) ------------ 117 제177조(위험표시) ------------ 118 제2절 작업장의 환경 제178조(작업환경) ------------ 118 제179조(먼지의 날림에 대한 조치) ---------------- 118 제180조(소음 및 충격소음발생에 대한 조치) ------------- 119 제181조(갱내온도의 강하조치등) - 119 제182조(작업환경의 측정) ------- 120 제183조(갱내의 통신시설) ------- 120 제184조(고기압하의 작업금지) --- 121 제185조(갱내의 인원파악) ------- 121

		제8장 화 재 제1절 갱내 화재의 방지 제186조(방화시설등) ----------- 121 제187조(방화구조와 내화구조) --- 122 제188조(소화시설의 설치) ------ 122 제189조(기름류의 보관등) ------ 123 제190조(갱구부근의 방화시설) --- 123 제191조(갱구부근의 방화지대) --- 123 제192조(불의 사용금지구역) ----- 123 제2절 갱외에서 불의 취급 제193조(갱외의 건축물) -------- 124 제194조(방화시설) ------------ 124 제195조(안전등실) ------------ 124 제196조(연도와 연통) ---------- 125 제197조(인화성물질의 저장등) --- 125 제198조(회사장) -------------- 125

		제199조(불의 사용장소) -------- 126 제200조(불씨의 처리) ---------- 126 제9장 갱외시설과 배수시설등 제1절 갱외작업장 제201조(설치조건) ------------ 126 제202조(청소) --------------- 126 제2절 보일러 제203조(설치장소) ------------ 127 제204조(보일러의 설치) -------- 127 제205조(보일러의 청소) -------- 127 제3절 압축기

		제206조(압축기의 설치등) ------- 128 제207조(검사) ----------------- 128 제4절 아세틸렌용접장치 제208조(발생기실의 위치) ------- 129 제209조(발생기실의 구조) ------- 129 제210조(용접장치의 설치) ------- 130 제211조(지시사항) ------------- 131 제212조(준수사항) ------------- 132 제5절 기중기 제213조(브레이크) ------------- 134 제214조(기준초과 권양의 방지) -- 134 제215조(로프의 안전율) --------- 134 제216조(신호법) --------------- 134 제217조(승강 및 통행시설) ------ 134 제218조(기중기의 제한하중 게시) - 134

		제219조(준수사항) ------------- 134 제6절 가공삭도 제220조(안전율) -------------- 135 제221조(경사) ---------------- 135 제222조(바켓의 고도) ---------- 135 제223조(보안장치) ------------ 136 제224조(신호장치) ------------ 136 제225조(설치제한) ------------ 136 제226조(운전속도) ------------ 136 제7절 일반기계장치 제227조(위험방지시설 및 관리) -- 137 제228조(기계운전중의 준수사항) - 137 제8절 배수시설 등

		제229조(구비사항) ------------- 138 제230조(수량조절댐의 설치) ----- 139 제231조(수량조절댐의 관리) ----- 140 제231조의2(갱내에의 물유입의 방지조치) ----------- 140 제10장 광해의 방지 제1절 토지의 굴착으로 인한 광해의 방지 제232조(지반침하의 방지) ------ 142 제233조(공중이 이용하는 시설물의 주변에서의 채굴금지) --- 143 제234조(공중이 이용하는 시설물의 주변에서의 채굴제한) --- 143 제235조(채굴제한구역의 관리 및 준수사항) ------------- 144 제236조(갱도폐지시의 조치) ---- 145 제237조(지반침하의 사고보고) --- 145

		제2절 폐석 및 광업폐기물집적등으로 인한 광해방지 제238조(폐석․광물찌꺼기의 집적장등 의 관리 및 준수사항) ---- 146 제239조(폐석 및 광물찌꺼기의 집적장 시설기준) ------- 147 제240조(광업폐기물의 처리기준) - 148 제241조(광업폐기물에 관하여 광산 안전규정에 정할 사항) -- 148 제242조(폐석장등의 붕괴사고 보고) <삭제> 제3절 먼지의 날림에 의한 광해방지 제243조(먼지의 날림방지시설의 설치) ---------------- 149 제244조(관리 및 준수사항) ----- 149 제245조(먼지의 날림에 관하여 광산 안전규정에 정할 사항) --- 150

		제4절 갱수 및 폐수로 인한 광해의 방지 제246조(갱수 또는 폐수정화시설의 설치) ----------------- 150 제247조(갱수 및 폐수의 배출기준) -- 151 제248조(갱수․폐수의 관리 및 준수사항) -------------- 151 제249조(갱수 또는 폐수로 인한 광해 발생보고) <삭제> 제5절 소음에 의한 광해방지 제250조(소음방지시설의 설치) --- 152 제251조(소음방지의 기준) ------ 152 제252조(소음관리 및 준수사항) -- 152 제253조(소음으로 인한 광해발생 보고) <삭제> 제254조(소음에 관하여 광산안전규정에 정할 사항) ------------ 153

부 칙	부 칙	제6절 진동에 의한 광해방지 제255조(진동에 의한 광해방지 조치) ----------------- 154 제256조(진동관리 및 준수사항) -- 154 제257조(진동으로 인한 광해발생 보고) <삭제> 제258조(진동에 관하여 광산안전규정에 정할 사항) ------------- 154 제7절 휴지 또는 폐광시 광해방지 제259조(광해방지조치) --------- 155 제260조(실지조사) ------------- 155 제261조(광산보안도 및 작업도면의 제출) ----------------- 156 제262조(광해방지사업 완료보고) <삭제> 부 칙

鑛 山 保 安 法	鑛山保安法 施行令	鑛山保安法 施行規則
●광산보안법 제정 1963. 3. 5 법률제1292호 개정 1967. 3.17 법률제1915호 1973. 2. 7 법률제2493호 1977.12.16 법률제3011호 1980.12.31 법률제3337호 1981. 4. 8 법률제3422호 1981.12.31 법률제3492호 1993. 3. 6 법률제4541호 1997.12.13 법률제5454호 1999. 1.29 법률제5723호 2007. 1. 3 법률제8184호 2008. 2. 29 법률제8852호 2008. 3. 28 법률제9010호 2008. 12.26 법률제9182호 2008. 12.26 법률제9218호 2009. 3. 18 법률제9506호 2010. 1. 27 법률제9982호 2011. 3. 30 법률제10497호 제1장 총 칙 제1장(목적) 이 법은 광산근로자에 대한 위해(危害)를 방지하고 아울러 광해(鑛害)를 방지함으로써 지하자원의 합리적인 개발을 도모함을 목적으로 한다.	●광산보안법시행령 제정 1964. 3.13 대통령령 제 1721호 개정 1973. 5.22 〃 제 6689호 1978. 4. 7 〃 제 8925호 1979. 3.23 〃 제 9385호 1981. 6.24 〃 제10369호 1985. 2.27 〃 제11643호 1989. 4.20 〃 제12685호 1993. 3. 6 〃 제13870호 1993. 7. 1 〃 제13922호 1999. 7.16 〃 제16473호 2002. 7.20 〃 제17679호 2007. 8.29 〃 제20238호 2007. 9.10 〃 제20256호 2008. 2.29 〃 제20678호 2009. 6.26 〃 제21566호 2009.12.14 〃 제21881호 2010.12.28 〃 제22556호 2011. 4. 5 〃 제22868호 제1장 총 칙 제1조(목적) 이 영은 「광산보안법」에서 위임한 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	●광산보안법시행규칙 제정 1964. 4.24 상공부령 제126호 개정 1969. 7. 7 〃 제282호 1973. 6. 1 〃 제388호 1978. 6.15 동력자원부령 제 5호 1981. 8.17 〃 제 38호 1983. 3. 8 〃 제 56호 1985. 7.16 〃 제 79호 1989. 8.19 〃 제107호 1997. 8.23 통상산업부령 제 68호 1999. 8.23 지식경제부령 제 86호 2001. 4. 7 〃 제 22호 2006. 6.28 〃 제345호 2007.11. 7 〃 제429호 2008. 3. 3 〃 제 1호 2008. 9.30 〃 제 31호 2010. 6.30 〃 제374호 2011. 4. 4 〃 제184호 제1장 총 칙 제1절 통 칙 제1조(목적) 이 규칙은 「광산보안법」 및 동법시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항(석유광산에 관한 사항을 제외한다)을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "광산"이란 광업을 경영하는 사업장을 말한다. 2. "광업시설"이란 광산에서 광업에 사용되는 건축물, 인공구조물, 갱도(坑道), 기계ㆍ기구, 그 밖의 시설을 말한다. 다만, 광물의 채굴(採掘)과 직접 관계가 없는 부속시설로서 대통령령으로 정하는 시설은 제외한다. 3. "광산근로자"란 광산에서 임금을 목적으로 근로를 제공하는 사람을 말한다. 4. "광산보안"이란 광산에서 하는 다음 각 목의 사항을 말한다. 가. 사람에 대한 위해의 방지(재해 발생 시의 구호를 포함한다) 나. 지하자원의 보호 다. 광업시설의 보전 라. 광해의 방지 5. "광해"란 광산에서의 토지의 굴착, 광물의 채굴, 선광(選鑛) 및 제련 과정에서 생기는 지반침하, 폐석(廢石)ㆍ광물찌꺼기의 유실, 갱내수(坑內水)ㆍ폐수의 방류 및 유출, 광연(鑛煙)의 배출, 먼지의 날림, 소음ㆍ진동의 발생으로 광산 및 그 주변 환경에 미치는 피해를 말한다.	제2조(부속시설의 범위) 「광산보안법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호 단서의 부속시설의 범위는 다음 각호와 같다. 다만, 제1호 내지 제3호의 시설중 석유광산에서 해양의 광업시설물에 부설한 것을 제외한다. 1. 병원 또는 진료소 2. 사택 또는 합숙소 3. 사무소 및 후생시설(제1호 및 제2호의 시설을 제외한다) 4. 기타 광물의 채굴과 직접 관계가 없는 갱외시설로서 지식경제부장관이 고시하는 것

제3조 (처분 등의 효력) ① 이 법(이 법에 따른 명령을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 따른 처분과 광업권자(鑛業權者)나 조광권자(租鑛權者)가 이 법에 따라 행한 절차 또는 그 밖의 행위는 광업권자나 조광권자의 승계인에 대하여도 효력을 가진다. ② 조광권을 설정하거나 조광구(租鑛區)가 증가한 경우에는 이 법에 따른 처분과 채굴권자가 이 법에 따라 행한 절차 또는 그 밖의 행위는 조광권의 범위에서 조광권자에 대하여도 효력을 가진다. ③ 조광권이 소멸하거나 조광구가 감소한 경우에는 이 법에 따른 처분과 조광권자가 이 법에 따라 행한 절차 또는 그 밖의 행위는 채굴권의 범위에서 채굴권자에 대하여도 효력을 가진다. 다만, 채굴권의 소멸로 인하여 조광권이 소멸된 경우에는 그러하지 아니하다.	제3조(광업대리인의 보안에 관한 대리권) ①「광업법」 제97조에 따른 광업대리인은 법ㆍ이 영 및 지식경제부령에 의하여 광업권자 또는 조광권자가 행할 절차 기타 행위를 대리할 수 있다. ②광업권자 또는 조광권자는 제1항의 광업대리인을 선임 또는 변경하거나 광업대리인의 대리권이 소멸된 때에는 광업대리인과 연서하여 광산보안사무소장(이하 "사무소장"이라 한다)에게 그 뜻을 신고하여야 한다. 제4조(광산의 구분) ①광산은 광산보안상 이를 일반광산ㆍ석탄광산 및 석유광산으로 구분하고, 석탄광산은 다시 갑종탄광과 을종탄광으로 구분한다. ②일반광산은 석탄광산과 석유광산을 제외한 모든 광산을 말한다. ③갑종탄광은 다음 각호의 1에 해당하는 석탄광산을 말한다. 1. 주요배기갱도의 기류중에서의 가연성가스 함유율이 0.25퍼센트 이상인 것 2. 채탄작업장의 기류중에서의 가연성가스 함유율이 1퍼센트 이상인 것	제2조(광업대리인의 선임신고등) 「광산보안법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제3조제2항의 규정에 의한 광업대리인의 선임ㆍ변경 및 대리권의 소멸신고는 별지 제1호서식에 의한다.

제4조(권한의 위임․위탁) <삭제>	3. 통풍시설의 운전을 1시간 정지한 경우에 함유율 3퍼센트 이상의 가연성가스가 통행갱도 또는 채탄작업장에서 검출되는 것 4. 갱내에서 가연성가스가 폭발 또는 연소한 사고가 있은 것 ④ <삭제> ⑤ <삭제> ⑥을종탄광은 갑종탄광 이외의 석탄광산을 말한다. ⑦제3항제1호 내지 제3호의 가연성가스의 함유율은 광업권자 또는 조광권자가 당해 장소의 공기를 가연성가스검정기 또는 가스분석에 의하여 3회이상 측정한것에 의한다.. 제5조(특례구역) ①광업권자 또는 조광권자는 갑종탄광의 작업구역중 가연성가스에 관한 조치를 취할 필요가 없다고 인정되는 구역(이하 "특례구역"이라 한다)의 경우에는 갑종탄광에 대한 보안조치의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. ②광업권자 또는 조광권자는 특례구역에는 가스발생량의 측정 및 통기시설의 확보등의 보안조치를 취하여야 한다.	제3조(갑종탄광 지정취소 신고) <삭제> 제4조(특례구역) <삭제>

제2장 보 안 제5조(광업권자 또는 조광권자의 의무) ① 광업권자나 조광권자는 다음 각 호의 목적을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 낙반(落盤), 붕괴, 용수(湧水), 가스의 누출, 가스ㆍ탄진(炭塵)의 폭발, 자연발화, 화재의 방지 및 통기(通氣)의 유지 2. 가스ㆍ먼지ㆍ소음ㆍ진동ㆍ폐석ㆍ광물찌꺼기ㆍ갱내수ㆍ폐수 및 광연의 처리에 수반되는 위해와 광해의 방지 3. 기계ㆍ기구ㆍ화약류와 그 밖의 재료ㆍ동력 및 불의 취급에 수반되는 위해의 방지 4. 광업시설의 보전 5. 구호조직의 설치, 안전장비의 확보, 광산근로자에 대한 안전교육의 실시와 안전규정의 제정	③광업권자 또는 조광권자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 특례구역의 범위와 특례구역에서의 보안조치에 관한 사항을 광산안전규정에 정하여야 한다. 제6조(특례구역에서의 보안조치) <삭제> 제7조(보안조치의 적용유예) <삭제> 제2장 광업권자 또는 조광권자의 의무 제8조(광업권자 또는 조광권자의 의무) 광업권자 또는 조광권자가 법 제5조의 규정에 의하여 취하여야 할 조치는 제5조의 규정에 의하는 이외에 제9조ㆍ제11조ㆍ제12조ㆍ제15조ㆍ제16조 및 제19조 내지 제21조의 규정에 의한다.	제5조(보안조치의 적용유예) <삭제>

6. 지하자원의 보호 7. 광해의 방지와 그 밖의 보안 ② 제1항에 따라 광업권자나 조광권자가 하여야 할 조치의 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.	제9조(보안조치) ①광업권자 또는 조광권자는 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 보안조치를 취하여야 한다. 1. 통풍의 유지 및 갱내가스에 대한 보안에 관하여는 갱내공기의 유지ㆍ측정, 통풍시설의 설치ㆍ유지, 갱내가스에 대한 조치, 불 및 가스발생시설의 사용제한 기타 보안조치 2. 낙반 및 붕괴에 대한 보안에 관하여는 지주등의 설치ㆍ유지, 노천채굴장에서의 붕괴ㆍ추락 방지시설의 설치ㆍ유지 기타 보안조치 3. 전기설비에 대한 보안에 관하여는 가연성가스로부터의 위험방지를 위한 시설의 설치ㆍ제한, 송전정지, 감전방지, 접지ㆍ과전류에 대한 보호 기타 전기설비의 보안조치 4. 운반에 대한 보안에 관하여는 운반시설의 보안장치의 설치ㆍ유지, 운반시설의 운행상 보안조치	제6조(보안조치 등) ① 영 제9조제1항 및 영 제23조제2항에 따라 광업권자 또는 조광권자가 취하여야 할 보안조치에 관한 세부사항과 광산근로자가 위해 또는 광해를 방지하기 위하여 준수하여야 할 기술적인 사항은 제2장부터 제10장까지에서 정한다. ②광업권자 또는 조광권자는 영 제9조제1항의 규정에 의한 보안조치를 위하여 다음 각호의 장비를 비치하고 항상 사용 가능한 상태로 관리하여야 한다. 1. 안전모ㆍ안전등 및 자기구명기 등 개인장비 2. 온도계ㆍ습도계ㆍ기압계ㆍ풍속계ㆍ메탄가스검정기ㆍ메탄가스자동경보기ㆍ일산화탄소검정기ㆍ탄산가스검정기ㆍ산소측정기ㆍ접지저항측정기ㆍ절연저항측정기 및 선진천공기 등 검정장비 3. 환자후송용차량ㆍ산소호흡기ㆍ산소구급기ㆍ고압산소펌프등 구호장비 4. 특수고포말소화기등 소화장비 5. 영사기ㆍ비디오ㆍ환등기등 교육장비

	5. 갱내의 통로 및 취업장소에 대한 보안에 관하여는 연결통로의 설치, 사람의 안전통행을 위한 통로유지, 먼지의 날림방지, 소음ㆍ진동방지, 안전작업 및 재해시의 연락을 위한 설비의 설치ㆍ유지, 고기압하의 작업금지등 보안조치 6. 화재의 방지에 관하여는 방화설비ㆍ소화설비의 설치ㆍ유지, 발화물질 또는 가연성물질등의 안전보관ㆍ저장 및 처리, 불의 사용제한 기타 화재 방지조치 7. 갱외시설 및 배수시설등에 대한 보안에 관하여는 티프라 및 선탄장등에서의 먼지의 날림방지 및 처리, 기관ㆍ콤푸레샤ㆍ아세틸렌용접장치ㆍ가스접합용접장치ㆍ기중기ㆍ가공삭도ㆍ일반기계장치 및 배수시설의 안전한 설치ㆍ유지 8. 출수방지를 위한 구갱등에의 접근에 관하여는 굴진 및 채굴의 제한, 방수설비의 설치ㆍ유지, 선진천공 및 보안광주의 설치 9. 광해의 방지에 관하여는 다음 각 목의 보안조치 가. 토지의 굴착에 의한 광해의 방지를 위한 지반침하의 측정, 갱도 및 채굴한 자리의 되메우기와 그 밖에 지반침하	6. 갱내유선통신시설 7. 기타 지식경제부장관이 보안조치를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 장비 ③ 삭제 제6조의2(안전교육의 대상자등) ①영 제9조제3항제2호의 규정에 의한 안전교육은 다음 각호의 자에 대하여 실시할 수 있다. 1. 주요 선풍기를 취급하는 자 2. 전기공작물의 설치ㆍ조작 또는 수리작업을 하는 자 3. 사람을 운반하거나 50킬로와트이상의 동력을 사용하는 권양기의 운전업무를 하는 자 4. 광차ㆍ인차 또는 사람을 운반하는 승강기를 조작하는 업무를 하는 자 5. 기관차ㆍ채광기계(스크레이퍼를 제외한다)ㆍ굴진기계 또는 반타기계를 운전하는 자 6. 지주의 설치 또는 유지업무를 하는 자 7. 용접작업을 하는 자 8. 공기압축기 및 갱내 배수펌프를 취급하는 자 9. 제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차의 정비ㆍ수리작업 또는 운전업무를 하는 자 10. 광물을 직접 채굴하는 작업을 하는 자 11. 광산재해시의 구호작업담당자

	방지를 위한 조치 나. 지반침하, 폐석 또는 광물찌꺼기에 의한 광해의 방지를 위한 집적장의 안전한 설치ㆍ유지 다. 광업폐기물에 의한 광해의 방지를 위한 투기금지, 안전한 보관 및 처리 기타 보안조치 라. 먼지의 날림 또는 소음ㆍ진동에 의한 광해의 방지를 위한 조치 및 사고위험시의 응급조치 마. 갱수 또는 폐수에 의한 광해의 방지를 위한 갱수ㆍ폐수의 배출금지와 갱수ㆍ폐수의 발생시설 및 처리시설의 안전한 관리 및 사고위험시의 응급조치 ②광업권자 또는 조광권자는 갑종탄광의 갱도에 지식경제부령이 정하는 전기설비를 설치하거나 전기기구를 사용하고자 하는 경우에는 가연성가스에 의한 폭발을 방지할 수 있는 시설을 설치하거나 사용하여야 한다. ③광업권자 또는 조광권자는 광산근로자의 대표와 합의하여 다음 각호의 보안조치를 취하여야 한다. 1. 재해예방과 재해발생시에 대비한 광산안전장비 및 구호장비의 확보와 구호조직의	12. 화약류를 취급ㆍ사용하는 자 13. 보안관리직원 ②제1항의 규정에 의한 안전교육에는 다음 각호의 내용이 포함되어야 한다. 1. 작업의 내용 및 방법 2. 작업을 위한 기계ㆍ기구ㆍ재료등의 구조ㆍ성질 및 기능 3. 작업으로 인한 위험발생시의 조치사항 ③광업권자 또는 조광권자는 제1항제9호 내지 제13호에 해당하는 자에 대한 안전교육을 「한국광물자원공사법」에 따른 한국광물자원공사(이하 "한국광물자원공사"라 한다)에 요청할 수 있다. ④한국광물자원공사가 제3항의 규정에 의하여 안전교육을 실시한 경우에는 그 교육을 수료한 자에게 별지 제4호의2서식의 교육이수증을 발급하여야 한다.

	설치 2. 광산안전규정의 제정 및 안전교육의 실시 제10조(대피훈련 등) <삭제> 제11조(응급구호) 광업권자 또는 조광권자는 작업장부근의 적당한 장소에 지식경제부령이 정하는 응급구호용구 및 재료를 준비하고, 그 설치장소ㆍ사용방법 및 구급방법을 광산근로자에게 주지시켜야 한다. 제12조(재해상황설명도의 작성) 광업권자 또는 조광권자는 제38조제1항 각호의 1에 해당하는 때에는 당해장소의 상황설명도를 작성하고, 그 현상을 보존하여야 한다. 다만, 재해의 방지ㆍ구호 기타 보안을 위하여 필요한 때 또는 사무소장의 지시가 있는 때에는 현상을 보존하지 아니할 수 있다. 제13조(갑종광산구호대의 조직․구성 등) <삭제>	제7조(응급구호용구등) ①영 제11조의 규정에 의하여 비치할 응급구호용구 및 재료는 다음 각호와 같다. 다만, 제1호의 용구는 석탄광산의 경우에 한한다. 1. 일산화탄소용 자기구명기 또는 간이구명기 2. 붕대ㆍ핀셋트ㆍ머큐롬등 소독약 3. 화상치료약 4. 지혈대 및 부목류 5. 들것 ② 삭제 제8조 <삭제> 제8조(갑종광산구호대장비) <삭제>

	제14조(을종광산구호대의 조직․구성등) <삭제> 제15조(구호규정) ①광산구호대의 조직ㆍ훈련과정ㆍ소집방법 및 주요장비의 정기검사의 방법에 관하여는 이를 광산안전규정으로 정하여야 한다. ② <삭제> 제16조(계획채굴) ①채굴권자 또는 조광권자는 광상 및 탄층부존상태를 면밀히 조사하여 이에 가장 적합하고 보안상 지장이 없는 계획을 수립하고 그 계획에 따라 굴진 및 채굴을 하여야 한다. ②채굴권자 또는 조광권자는 최소 2년간의 연도별굴진 및 채굴계획도와 당해 연도의 상ㆍ하반기별 굴진 및 채굴계획도를 「측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률」 제6조의 기준에 따라 작성한 후 각각 채색하여 표시하고 이를 광업소에 비치하여야 한다. ③사무소장은 제1항의 계획이 보안상 지장이 있다고 인정할 때에는 채굴권자 또는 조광권자에 대하여 그 계획의 변경을 명할 수 있다. 제17조(난굴의 방지) <삭제>	제9조(작업재개시의 승인신청) ①「광산보안법」(이하 "법"이라 한다) 제15조의 규정에 의한 보안명령으로 사용이 정지된 시설

	제18조(보안광주) <삭제> 제19조(가채율의 향상) 채굴권자 또는 조광권자는 보안상 위험이 없는 한도내에서 가채율을 높이는 방법으로 채굴하여야 한다. 제20조(법령등의 주지) 광업권자 또는 조광권자는 법ㆍ이 영 및 지식경제부령이 정하는 규정중 광산근로자가 준수하여야 할 사항과 광산안전규정을 광산의 보기쉬운 장소에 게시 또는 비치하거나 기타 적절한 방법에 의하여 이를 광산근로자에게 주지시켜야 한다. 제21조(보안명령사항의 게시) ①광업권자 또는 조광권자가 법 제15조의 규정에 의한 보안명령을 받은 때에는 즉시 그 내용을 광산의 보기쉬운 장소에 게시하거나 기타 적절한 방법으로 이를 광산근로자에게 알려야 한다.	등의 사용을 재개하고자 하는 자는 별지 제5호서식의 승인신청서에 작업설명서 및 작업도면을 첨부하여 광산보안사무소장(이하 "사무소장"이라 한다)에게 제출하여야 한다. ②<삭제>

제6조(광산근로자의 의무) ① 광산근로자가 광산시설에 해당하는 기계(이하 이 항에서 "광산기계"라 한다)를 운전할 때에는 광산보안상 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 광산기계의 운전 중에 보수(補修)ㆍ주유(注油) 또는 청소를 하여서는 아니 된다. 다만, 제13조에 따른 광산보안관리직원(이하 "광산보안관리직원"이라 한다)이 그 작업에 위험성이 없다고 인정한 때에는 그러하지 아니하다. 2. 광산기계를 운전하기 전에 부근의 사람에게	②제1항의 규정에 의한 보안명령사항의 게시는 보안명령사항의 이행을 완료할 때까지 하여야 한다. 제22조(서류의 보존) <삭제> 제3장 광산근로자의 의무 제23조(광산근로자의 준수사항) ①법 제6조제4항에서 "대통령령이 정하는 사항"이란 다음 각 호의 구분에 따른 안전조치 사항을 말한다. 1. 노천채굴장에서의 안전 : 작업장 주변의 수시검사, 표토(表土)ㆍ부석(浮石) 또는 전석(轉石)의 제거, 보호장구의 착용, 적절한 기구의 사용, 장비의 안전운전과 그 밖의 안전조치 2. 운반에 대한 안전 : 다음 각 목의 구분에 따른 안전조치 가. 권양기(捲楊機) 운전원 또는 그 운반	제10조(광산보안관증표) 법 제20조제3항의 규정에 의한 광산보안관의 증표는 별지 제6호서식에 의한다.

위험이 미치지 아니할 것을 확인한 후에 광산기계를 운전하여야 한다. ② 광산근로자는 사람을 운반하는 시설 외의 운반시설에 편승(便乘)하여서는 아니 된다. 다만, 해당 운반시설에서의 작업과 수갱(竪坑), 40도 이상의 사갱(斜坑) 또는 이들에 설치된 케이블ㆍ파이프 등의 검사ㆍ보수를 위하여 편승하는 경우 또는 광산보안관리직원의 지시를 받아 해당 운반시설을 이용하여 운반하는 물건의 안전수송을 위하여 편승하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 광산근로자는 광산보안시설의 보전 및 훼손방지를 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 광산근로자는 광산보안관리직원의 지시에 따르지 아니하고 보안을 위하여 만든 경고표지, 통행을 차단하기 위한 설비 또는 보안에 관한 기계ㆍ기구, 그 밖의 시설을 파손하거나 변경하여서는 아니 된다. 2. 광산보안관리직원 또는 광산보안관리직원이 지정한 사람 외에는 통행이 차단되거나 출입이 금지된 장소에 들어가서는 아니 된다. 3. 광산근로자는 통풍시설, 갱내배수시설,	시설에서 작업하는 광산근로자{ 이하 "조차원(操車員)"이라 한다} : 작업장소 이탈금지, 인차(人車)의 진행 관리, 안전속도의 유지, 인차의 시운전ㆍ운반ㆍ승강(乘降) 관리와 그 밖의 안전조치 나. 기관차ㆍ열차 운전원 또는 그 조차원: 사람의 운반금지, 운행 중인 기관차 등의 승강금지, 로프소켓 등의 이상유무 검사, 이석(離席)시 조치와 그 밖의 안전조치 다. 차량계광산기계 및 광산용자동차의 운전원 또는 그 작업장소에서 같이 작업하는 광산근로자: 장비의 안전점검 및 안전운행, 시계(視界) 확보, 갱내 무단통행 금지, 접근 및 편승 관리와 그 밖의 안전조치 3. 갱외시설에 대한 안전 : 아세틸렌용접작업의 안전한 수행, 기중기 및 가공삭도(가공색도)의 안전한 운전과 그 밖의 안전조치 ②제1항 외에 광산근로자가 해당 작업과 관련하여 위해 또는 광해를 방지하기 위하여 준수하여야 할 기술적인 사항은 지식경제부령으로 정한다. 제24조(기계의 운전) <삭제> 제25조(편성금지) <삭제> 제26조(보안시설의 보전) <삭제> 제27조(위해방지 등) <삭제>

그 밖에 광산보안상 필요한 시설의 유지 또는 운전을 정지ㆍ폐지(閉止)하거나 방해하여서는 아니 된다. ④ 광산근로자는 해당 작업과 관련하여 위해 또는 광해의 발생방지에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항을 준수하여야 한다. 제7조(보안교육) <삭제>	제4장 보안교육 <삭제> 제28조(보안교육등) <삭제> 제29조(자체교육) <삭제> 제30조(위탁교육) <삭제> 제31조(지도교육) <삭제> 제32조(기록의 보존) <삭제> 제33조(교육증명의 제출) <삭제>	제11조(위험한 작업에 종사하는 자) <삭제> 제12조(자체교육) <삭제> 제13조(특히 위험한 작업에 종사하는 자) <삭제> 제14조(위탁교육) <삭제> 제15조(교육이수증)<삭제> 제16조(재해월별보고서) ①영 제38조제2항의 규정에 의한 월보는 별지 제10호서식에 의한다. 제17조(도급공사의 보고) 영 제39조의 규정에 의하여 도급공사를 보고하고자 하는 자는 별지 제11호서식의 보고서에 공사계획서를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다.

제8조(광업시설 설치공사의 승인 등) ① 광업권자나 조광권자는 광업시설의 설치공사 또는 변경공사를 하려면 그 공사계획에 관하여 대통령령으로 정하는 구분에 따라 지식경제부장관의 승인을 받거나 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. ② 광업권자나 조광권자는 제1항에 따라 승인을 받은 공사를 완료하였을 때 또는 제1항에 따른 광업시설을 폐지(廢止)하였을 때에는 그 사실을 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. ③ 지식경제부장관은 제1항에 따라 신고를 한 공사에 관하여 필요하다고 인정할 때에는 광업권자나 조광권자에 대하여 그 공사의	제5장 광업시설의 승인․신고 및 성능검사 등 제33조의2(승인대상 광업시설의 공사) 광업권자 또는 조광권자는 법 제8조제1항의 규정에 의하여 다음 각호의 1에 해당하는 광업시설의 설치공사 또는 변경공사를 하고자 하는 경우에는 그 공사계획에 관하여 지식경제부령이 정하는 바에 따라 지식경제부장관의 승인을 얻어야 한다. 1. 주요선풍기 및 예비선풍기 2. 가공삭도(자동교주식 가공삭도를 제외한다) 3. 사람을 운반하거나 150킬로와트이상의 동력을 사용하는 권양장치 4. 100킬로와트이상의 동력을 사용하는 벨트컨베이어	제17조의2(과태료의 징수절차)<삭제> 제2절 시설계획과 성능검사 제18조(공사계획의 승인) 법 제8조제1항 및 영 제33조의2의 규정에 의하여 광업시설의 설치공사 또는 변경공사에 관한 공사계획의 승인을 얻고자 하는 자는 공사착수일 20일이전에 별지 제12호서식의 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다. 1. 계획서 및 계획도 1부 2. 공사설계설명서 1부 3. 새로이 설치되는 갱구의 위치ㆍ규격ㆍ경사ㆍ설치목적 및 갱내운반방법등에 관한 설명서(지표에 설치되는 갱구의 경우에 한한다)

착수를 금지하게 하거나 그 계획의 변경을 명할 수 있다.	5. 150킬로와트이상의 동력을 사용하는 공기압축기 6. 200킬로와트이상의 동력을 사용하는 갱내의 양수기 7. 선광장(원동기를 사용하지 아니하는 건식의 것을 제외한다) 8. 설비용량이 200킬로볼트암페어이상인 갱내의 변전설비 9. 석유광산의 원동기를 사용하는 굴착장치 10. 해양채굴시설 11. 용량 50킬로리터이상의 원유저장탱크 또는 내용적 500입방미터이상의 가스저장탱크 12. 육상 및 해상에 설치하는 파이프라인 13. 가솔린플랜트 14. 스태빌라이저플랜트 15. 차량계광산기계 및 광산용자동차 16. 삭제 17. 지표에 새로 설치되는 갱구 18. 기타 지식경제부장관이 고시하는 시설 제33조의3(신고대상 광업시설의 공사) 광업권자 또는 조광권자는 법 제8조제1항의 규정에 의하여 다음 각호의 1에 해당하는 광업시설의 설치공사 또는 변경공사를 하고자	제19조(공사계획의 신고) 법 제8조제1항 및 영 제33조의3의 규정에 의하여 광업시설의 설치공사 또는 변경공사에 관한 공사계획의 신고를 하고자 하는 자는 공사착수일 20일이전에 별지 제12호서식의 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다. 1. 계획서 및 계획도 1부 2. 공사설계설명서 1부 제20조(공사완료신고등) ①법 제8조제2항의 규정에 의한 공사완료신고는 별지 제13호서식, 시설폐지신고는 별지 제14호서식에 의하여 공사완료일 또는 시설폐지일부터 20일이내에 이를 하여야 한다. 이 경우 공사완료신고와 제22조의 규정에 의한 완성검사신청을 동시에 하는 경우에는 공사완료신고를 하지 아니할 수 있다. ② 삭제 제21조(폐지시설 및 장비반출) 광업권자 또는 조광권자는 법 제8조제2항의 규정에 의하여 폐지신고된 시설 및 장비를 갱외로 반출하여야 한다. 다만, 광해의 우려가 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

	하는 경우에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. 1. 보조선풍기 및 이에 부속되는 전기시설 2. 50킬로와트이상 150킬로와트미만의 동력을 사용하는 권양장치(사람을 운반하는 것을 제외한다) 및 이에 부속되는 전기시설 3. 50킬로와트이상 150킬로와트미만의 동력을 사용하는 공기압축기 및 이에 부속되는 전기시설 4. 50킬로와트이상 200킬로와트미만의 동력을 사용하는 갱내의 양수기 및 이에 부속되는 전기시설 5. 동일 장소에 설치한 시설용량의 합계가 50킬로볼트암페어이상 200킬로볼트암페어미만인 갱내의 변전설비 제33조의4(폐지된 광업시설의 재활용) ①법 제8조제2항의 규정에 의하여 폐지신고된 광업시설을 재활용하고자 하는 자는 사무소장의 안전진단을 받아야 한다. ②제1항의 규정에 의한 안전진단의 절차와 방법은 지식경제부령으로 정한다.	제21조의2(폐지된 광업시설의 재활용) ①영 제33조의4의 규정에 의하여 폐지신고된 광업시설에 대한 안전진단을 받고자 하는 자는 별지 제14호의2서식의 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다. 1. 용도별 사용계획서 1부 2. 계획도(평ㆍ단면도) 1부 3. 추가공사의 설계도 및 설명서 1부 4. 안전관리 및 감독계획서 1부 5. 환경오염방지계획서 1부

제9조(성능검사 등) 광업권자나 조광권자는 대통령령으로 정하는 광업시설의 설치공사 또는 변경공사가 완료된 때와 공사 완료 후 일정한 기간이 지날 때마다 지식경제부장관의 검사를 받아야 하고, 검사에 합격하지 아니하면 그 시설을 사용할 수 없다.	제34조(성능검사 등) ①광업권자 또는 조광권자는 법 제9조의 규정에 의하여 제33조의2제1호 내지 제14호ㆍ제17호 및 제18호에 해당하는 시설의 설치가 완료되거나 당해 시설에 관하여 지식경제부장관이 정하여 고시하는 사항의 변경이 완료된 때에는 지식경제부장관의 검사(이하 "완성검사"라 한다)를 받아야 한다. 다만, 지식경제부장관이 보안상 지장이 없다고 인정하는 경미한 사항은 그러하지 아니하다. 1 내지 15 <삭제>	②사무소장은 제1항의 규정에 의한 안전진단의 신청이 있는 경우에는 당해광업시설의 재활용에 대한 안전성ㆍ환경성ㆍ기술성등을 검토하여 안전진단을 하여야 한다. 제22조(완성검사신청등) 영 제34조제1항의 규정에 의한 완성검사 및 동조제2항의 규정에 의한 성능검사의 신청은 별지 제15호서식에 의한다.

	②광업권자 또는 조광권자는 법 제9조에 따라 다음 각 호의 검사를 받은 후 2년이 경과할 때마다 검사(이하 "성능검사"라 한다)를 받아야 한다. 사용 휴지(休止) 중에 그 기간을 경과한 시설에 관하여는 다시 이를 사용할 때에 성능검사를 받아야 한다. 1. 제33조의2제1호ㆍ제3호ㆍ제5호 및 제9호부터 제14호까지의 시설의 경우에는 완성검사 2. 제33조의2제15호의 시설(갱외에서 사용하는 무한궤도식을 제외한다)의 경우에는 「건설기계관리법」 제13조제1항제1호에 따른 신규등록검사 ③제1항의 완성검사 또는 제2항의 성능검사를 받고자 할 때에는 지식경제부장관에게 신청하여야 한다. 이 경우에 성능검사에 관하여는 제2항의 기간(제5항의 규정에 의하여 기간을 단축 또는 연장한 때에는 그 기간)의 만료일의 1월전까지 신청하여야 한다. ④제1항 및 제2항의 검사는 사전에 기일을 정하여 행한다. ⑤검사의 결과에 따라 제2항의 기간을 단축하거나 1년의 범위내에서 연장할 수 있다.

	제35조(검사증 등) ①지식경제부장관은 완성검사 또는 성능검사를 한 때에는 광업권자 또는 조광권자에게 검사증을 교부하여야 한다. ②지식경제부장관은 완성검사 또는 성능검사에 있어서 부득이한 경우에는 기간과 사용방법을 정하여 광업권자 또는 조광권자에게 가검사증을 교부할 수 있다. ③광업권자 또는 조광권자는 검사증ㆍ가검사증 또는 그 사본을 당해 시설 또는 그 부근의 보기쉬운 장소에 게시하여야 한다. 제36조(검사준비) 광업권자 또는 조광권자는 완성검사 또는 성능검사를 받고자 할 때에는 공작물ㆍ기계 또는 기구의 손질ㆍ분해 기타 검사에 필요한 준비를 하여야 한다.. 제37조(사용휴지시설의 신고) <삭제>	제23조(검사증ㆍ가검사증) 영 제35조제1항의 규정에 의한 검사증 및 동조제2항의 규정에 의한 가검사증은 별지 제16호서식에 의한다. 제24조(사용휴지시설신고) <삭제> 제25조(휴지시설 재사용신고) <삭제> 제26조(수수료) ① 법 제22조의2 및 영 제34조에 따른 완성검사 및 성능검사에 대한 수수료는 한국광물자원공사가 지식경제부장관의 승인을 얻어 정한다.

제9조의2(집적장등) ① 광업권자 또는 조광권자는 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 할 폐석 또는 광물찌꺼기의 집적장(集積場), 갱도, 그 밖에 지식경제부령으로 정하는 물건(이하 "집적장등"이라 한다)을 양도하거나 포기한 후에도 그 조치를 하여야 한다. ② 광업권 또는 조광권이 이전되었을 때에는 광업권자 또는 조광권자의 승계인은 그 광업권자 또는 조광권자의 집적장등에 관한 의무를 승계한다. ③ 조광권이 설정되었을 때에는 조광권자는 해당 채굴권자의 집적장등에 관한 의무를 승계한다. 다만, 광구(鑛區)의 일부 구역을 조광구로 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 조광권이 소멸되었을 때에는 채굴권자는 해당 조광권자의 집적장등에 관한 의무를 승계한다.		② 제1항에 따라 한국광물자원공사가 수수료의 금액을 정하려는 경우에는 이해관계인의 의견을 수렴할 수 있도록 한국광물자원공사의 인터넷 홈페이지에 30일간 그 내용을 게시하여야 한다. 다만, 긴급하다고 인정되는 경우에는 한국광물자원공사의 인터넷 홈페이지에 그 사유를 소명하고 10일간 게시하도록 할 수 있다. ③ 수수료의 금액은 제1항에 따른 기간이 경과한 후 수렴된 의견을 고려하여 실비(實費)의 범위에서 정하여야 한다. ④ 한국광물자원공사는 수수료의 금액을 결정하였을 때에는 그 결정된 금액을 한국광물자원공사의 인터넷 홈페이지를 통하여 공개하여야 한다.

제10조(화약류의 사용) ① 광업권자나 조광권자는 화약류를 사용할 때에는 「총포ㆍ도검ㆍ화약류 등 단속법」에 따라야 한다. 다만, 「총포ㆍ도검ㆍ화약류 등 단속법」 제28조에 따른 화약류관리보안책임자는 그의 책임으로 지식경제부령으로 정하는 일정한 자격을 가진 사람에게만 직접 화약류를 취급하게 할 수 있다. ② 「총포ㆍ도검ㆍ화약류 등 단속법」에서 정한 사항 외에 광산에서의 화약류 사용에 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. 제11조(보안규정) <삭제> 제12조(동전) <삭제>		제3절 광산안전규정 제27조(광산안전규정) 광업권자 또는 조광권자가 법 제5조제1항제5호의 규정에 의한 안전규정(이하 "광산안전규정"이라 한다)을 제정함에 있어서는 광산근로자의 대표와 합의하여야 한다. 제28조(광산안전규정에 정할 사항) 광산안전규정에는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다. 다만, 당해광산에 관하여 해당사항이 없는 때에는 그러하지 아니하다.

		1. 자체광산보안조직 및 관리감독에 관한 사항 2. 보안관리직원이 준수하여야 할 사항 3. 광산근로자가 준수하여야 할 사항 4. 신규로 갱내에 작업시키는 광산근로자에 대한 교육의 내용 및 방법에 관한 사항 5. 광산보안도에 관한 사항 6. 대피훈련의 실시에 관한 사항 7. 광산구호대에 관한 사항 8. 통기와 갱내가스에 관한 사항 9. 낙반 및 붕괴의 방지에 관한 사항 10. 화약류의 발파에 관한 사항 11. 발파장소의 검사에 관한 사항 12. 전기설비에 관한 사항 13. 운반에 관한 사항 14. 갱내통로와 작업장소에 관한 사항 15. 화재에 관한 사항 16. 갱외시설에 관한 사항 17. 배수시설에 관한 사항 18. 광해의 방지에 관한 사항 19. 제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차에 관한 사항

제13조(광산보안관리직원) ① 광업권자나 조광권자는 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 광산보안관리직원을 선임하여야 한다. ② 지식경제부장관은 광산보안상 필요하다고 인정할 때에는 광업권자나 조광권자에게 광산보안관리직원의 해임을 명할 수 있다. ③ 광업권자나 조광권자는 광산보안관리직원을 선임하거나 해임하였을 때에는 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. ④ 광산보안관리직원은 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 광산보안에 관한 사항을 관리한다.		20. 제1호 내지 제19호외에 광업권자 또는 조광권자가 광산근로자의 대표와 합의하여 당해광산의 보안에 관하여 필요하다고 인정하는 사항 제29조(광산보안규정의 승인신청) <삭제> 제30조(광산보안규정의 승인기준)<삭제> 제4절 보안관리직원 제31조(보안관리직원의 선임 및 자격) ①법 제13조의 규정에 의하여 선임하여야 할 광산보안관리직원(이하 "보안관리직원"이라 한다)은 보안관리자ㆍ보안계원ㆍ보안감독자 및 보안감독계원으로 구분한다. ②보안관리자 및 보안감독자는 다음 각호의 1의 자로서 25세이상인 자로 한다. 1. 광산보안기사의 자격을 가진 자 2. 광산보안산업기사이상의 자격을 가지고 3년이상 광업에 관한 실무에 종사한 자 ③보안계원은 다음 각호의 1에 해당하는 자로서 20세이상인 자로 한다. 1. 광산보안산업기사이상의 자격을 가진 자 2. 광산보안기능사의 자격을 가진 자로서

⑤ 광업권자나 조광권자는 광산보안관리직원이 여행, 질병, 그 밖의 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우 그 직무의 계속적인 수행을 위하여 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 미리 광산보안관리직원의 대리자를 선임하고 이를 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. ⑥ 제5항에 따른 대리자가 광산보안관리직원의 직무를 수행하는 경우 이 법 및 이 법에 따른 명령의 규정을 적용할 때에는 그 대리자를 광산보안관리직원으로 본다. ⑦ 광산보안관리직원은 「국가기술자격법」에 따라 일정한 자격을 가진 사람으로서 지식경제부령으로 정하는 사람이어야 한다. ⑧ 광산보안관리직원은 둘 이상의 광산의 광산보안관리직원을 겸할 수 없다. 다만, 특별한 사유로 인하여 지식경제부장관의 승인을 받았을 때에는 겸직할 수 있다.		1년이상 광업에 관한 실무에 종사한 자 ④보안감독계원은 보안계원으로서 2년이상 근무한 자이거나 광산보안기사 또는 광산보안산업기사의 자격을 가지고 1년이상 광업에 관한 실무에 종사한 자이어야 한다. ⑤<삭제> ⑥제3항의 규정에 불구하고 「총포ㆍ도검ㆍ화약류 등 단속법」에 의하여 선임된 화약류 관리보안책임자는 사무소장의 승인을 얻어 화약보안계원이나 발파보안계원을 겸하게 할 수 있다. ⑦제3항의 규정에 불구하고 전기산업기사ㆍ전기공사산업기사 또는 전기공사기능사이상의 자격을 가진 자는 사무소장의 승인을 얻어 전기보안계원으로 선임될 수 있다. ⑧제3항의 규정에 불구하고 환경관계법령에 의하여 수질ㆍ대기ㆍ폐기물ㆍ소음ㆍ진동 관련 산업기사이상의 자격을 가진 자는 사무소장의 승인을 얻어 광해보안계원으로 선임될 수 있다. ⑨제3항의 규정에 불구하고 일반기계산업기사 또는 건설기계산업기사이상의 자격을 가진 자는 사무소장의 승인을 얻어 기계보안계원으로 선임될 수 있다.

		제32조(보안관리자) ①갑종탄광 또는 상시 100명 이상의 광산종업원을 고용하는 광산과 연간 50만톤 이상의 광물(원광석을 말한다)을 생산하는 광산의 광업권자 또는 조광권자는 보안관리자 1명을 선임하여야 한다. ②지식경제부장관은 제1항의 규정에 의한 광업권자 또는 조광권자외의 광업권자 또는 조광권자에 대하여도 보안상 필요하다고 인정될 때에는 보안관리자의 선임을 명할 수 있다. 제33조(보안계원) ①광업권자 또는 조광권자는 다음 각 호의 구분에 따라 보안계원을 선임하여야 한다. 1. 갱내에서 채굴하는 광산에서는 갱내보안계원 2. 노천에서 채굴하는 광산 또는 평시 300인이상의 광산근로자를 고용하는 광산에서는 갱외보안계원 3. 동력을 사용하는 기계류의 출력을 합하여 200킬로와트이상인 광산에서는 기계보안계원 4. 다음 각 목의 경우에는 전기보안계원. 다만, 출력을 합하여 500킬로와트 미만인

		전기설비를 설치한 노천채굴광산 중 「전기사업법」 제73조제3항 각 호에 따른 전기안전관리업무를 대행하는 자와 대행계약을 체결한 때에는 사무소장의 승인을 얻어 전기보안계원을 선임하지 아니할 수 있다. 가. 갑종탄광에서 갱내에 전기설비를 설치할 때 나. 갑종탄광외의 광산에서 출력을 합하여 200킬로와트이상인 전기설비를 설치할 때 다. 갑종탄광외의 광산에서 안전등을 상시 30대이상 사용할 때 라. 가연성가스검정기를 사용할 때 5. 화약류취급소를 설치하여 화약류를 취급할 때에는 화약보안계원 6. 화약류를 사용할 때에는 발파보안계원 7. 다음 각목의 광산으로서 폐기물이 발생하는 광산은 광해보안계원. 다만, 광해발생의 우려가 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 광해보안계원을 선임하지 아니할 수 있다. 가. 월 8천톤이상의 석탄을 생산하는 석탄광산 나. 월 5만톤이상의 광물을 생산하는 일반광산 다. 습식선광장을 보유한 금속광산으로서

		1일처리용량 100톤이상(유기물질 및 유해물질을 사용하는 광산에 한한다)의 폐기물을 자가처리하는 광산 ②제1항의 규정에 불구하고 상시 10인이하의 광산근로자를 고용하는 일반광산으로서 사무소장이 보안상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 갱내보안계원 및 갱외보안계원을 선임하지 아니할 수 있다. 이 경우 갱내보안계원 및 갱외보안계원의 관리사항 및 준수사항은 광업권자 또는 조광권자가 스스로 이를 담당하여야 한다. ③광업권자 또는 조광권자는 「국가기술자격법」에 의한 광산보안기능사의 자격을 가진 자를 보안계원으로 선임할 경우에는 그 시험분야에 따라 다음 각호의 구분에 의하여야 한다. 1. 채광분야 : 갱내보안계원 또는 갱외보안계원 2. 화약분야 : 화약보안계원 또는 발파보안계원 3. 전기분야 : 전기보안계원 4. 기계분야 : 기계보안계원 5. 환경분야 : 광해보안계원 ④광업권자 또는 조광권자는 동일인이

		3이상의 보안계원직을 겸하게 할 수 없다. 다만, 상시 10인이하의 광산종업원을 고용하는 광산의 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤갱내보안계원 1인당 직접 감독할 수 있는 광산종업원의 수는 30인이하로 한다. ⑥지식경제부장관은 보안상 필요하다고 인정할 때에는 광업권자 또는 조광권자에 대하여 보안계원의 증원을 명할 수 있다. 제34조(보안감독자) ①상시 200인이상의 광산근로자를 고용하는 갑종탄광 또는 상시 600인이상의 광산근로자를 고용하는 광산의 광업권자 또는 조광권자는 보안감독자를 선임하여야 한다. ②지식경제부장관은 보안상 필요하다고 인정할 때에는 제1항의 규정에 의한 광업권자 또는 조광권자외의 광업권자 또는 조광권자에 대하여도 보안감독자의 선임을 명할 수 있다. 제35조(보안감독계원) ①상시 100인이상의 갱내 광산근로자를 고용하는 광산의 광업권자 또는 조광권자는 보안감독계원을 선임하여야 한다. ②제1항의 규정에 의하여 보안감독계원을 선임하는 경우 100인이상 300인이하의

		갱내 광산근로자를 고용할 때에는 1인의 보안감독계원을 선임하여야 하며, 300인을 초과하는 갱내 광산근로자를 고용할 때에는 그 초과하는 매 300인마다 1인이상씩 추가하여 선임하되 보안감독계원이 3인이상일 경우에는 그 중 1인을 기계분야 또는 전기분야의 자격을 가진 자로 선임하여야 한다. ③보안감독계원은 사무소장의 승인을 얻어 보안감독업무외의 다른 업무를 겸임할 수 있다. ④지식경제부장관은 보안상 필요하다고 인정할 때에는 제1항의 규정에 의한 광업권자 또는 조광권자외의 광업권자 또는 조광권자에 대하여도 보안감독계원의 선임을 명할 수 있다. 제36조(선임 및 해임신고) 보안관리직원이 선임 또는 해임된 경우에는 선임 또는 해임후 15일이내에 별지 제20호서식의 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 신고하여야 한다. 1. 국가기술자격수첩 2. 광업에 관한 실무종사경력증명서(신규선임의 경우에 한한다)

		제37조(보안관리직원의 대리자) 법 제13조제5항의 규정에 의한 대리자는 당해보안관리직원의 자격이 있는 자를 선임하여야 하며, 선임후 15일이내에 별지 제21호서식의 신고서에 의하여 신고하여야 한다. 다만, 보안계원의 대리자에 관하여는 신고를 하지 아니할 수 있다. 제38조(보안관리자의 관리사항) ①보안관리자는 다음 각호의 사항을 관리한다. 1. 광산보안에 관한 계획의 작성 2. 보안시설의 설치ㆍ변경 및 운영 3. 광해의 방지 4. 광산보안규정의 제정 및 변경 5. 보안교육 6. 재해의 원인 조사와 그 대책 7. 보안계원의 지휘 및 감독 8. 기타 중요한 보안사항 ②보안관리자를 선임하지 아니한 광산의 광업권자 또는 조광권자는 제1항 각호의 사항을 스스로 관리하여야 한다.

		제39조(보안계원의 관리사항) 다음 각 호의 보안계원은 보안관리자의 지휘를 받아 다음 각 호의 사항을 분장한다. 1. 갱내보안계원 : 갱내에서 다른 보안계원이 분장하는 사항외의 갱내보안 전반에 관한 사항 2. 갱외보안계원 : 갱외에서 다른 보안계원이 분장하는 사항외의 갱외보안 전반에 관한 사항 3. 기계보안계원 : 기계류의 보안에 관한 사항 4. 전기보안계원 : 전기설비의 보안, 안전등과 가스검정기의 검사ㆍ정비 및 수불에 관한 사항 5. 화약보안계원 : 화약류의 보관ㆍ수불ㆍ운반 기타 취급에 관한 사항 6. 발파보안계원 : 화약류의 휴대ㆍ점화 기타 발파에 관한 사항 7. 광해보안계원 : 폐석유실방지, 갱내수 및 선광수의 정화, 먼지의 날림, 소음, 진동, 지반침하, 그 밖의 광해방지에 관한 사항 제40조(보안감독자의 관리사항) 보안감독자는 다음 각호의 사항에 관하여 보안관리자 또는 보안계원에게 권고한다.

		1. 광산시설의 사용ㆍ정지ㆍ수리ㆍ개조 및 이전 2. 채광방법의 개선 3. 기타 보안상 필요한 사항 제41조(보안감독계원의 관리사항) 보안감독계원은 광산내를 순시하여 광산의 시설, 광업의 실시방법 기타 보안을 위하여 필요한 사항을 조사하여 그 결과를 보안감독자에게 보고한다. 다만, 보안감독자를 선임하지 아니한 경우에는 보안관리자 또는 보안계원에게 통보한다. 제42조(보안관리자의 준수사항) 보안관리자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 위험의 염려가 있을 때에는 즉시 적절한 응급조치를 취할 것 2. 재해가 발생한 때에는 응급구호조치 또는 위험방지조치를 취할 것 3. 시설과 재료를 정기로 검사하여 정비사항을 확인할 것 4. 보안계원 기타 광산근로자에게 보안상 필요한 지시를 할 것 5. 광산지역안을 정기 또는 수시로 순시할 것

		6. 보안관계 중요사항을 기록하여 보존할 것 7. 보안감독자 또는 보안감독계원으로부터 통보받은 사항의 시정조치내용 및 그 결과를 보안감독자 또는 보안감독계원에게 통보할 것 제43조(보안계원의 준수사항) ①갱내보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 광산근로자의 작업장소ㆍ주요통행장소ㆍ주요운반갱도ㆍ가스발생장소 기타 특히 위험성이 많은 장소를 교대작업시간마다 2회이상 순시하고 낙반ㆍ붕괴ㆍ폭발ㆍ자연발화ㆍ화재ㆍ출수 기타 위험성의 유무를 검사할 것 2. 제1호외의 통행장소ㆍ운반갱도ㆍ주요배기갱도ㆍ기계실ㆍ갱내화약류취급소ㆍ기름류 기타 위험물의 저장소를 교대작업시간마다 1회이상 순시하고 위험성의 유무를 검사할 것 3. 위험의 염려가 있다고 인정할 때에는 광산근로자에게 필요한 지시를 하고 필요에 따라 작업의 중지, 통행의 차단, 경계표시의 게시 기타 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것 4. 갱내작업장소의 보안상황ㆍ각 시설의

		보안상황과 보안을 위한 조치내용 및 그 확인결과등을 보안일지에 기재할 것 ②갱외보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 노천채굴장, 광산근로자가 작업하는 갱외장소 기타 위험한 장소를 교대작업시간마다 1회이상 순시하고 붕괴ㆍ폭발ㆍ화재ㆍ자연발화 기타 위험성의 유무를 검사할 것 2. 제1호의 장소외의 기계실ㆍ갱외화약류취급소ㆍ기름류 기타 위험물의 저장소를 매일 1회이상 순시하고 위험성의 유무를 검사할 것 3. 위험의 염려가 있다고 인정할 때에는 광산근로자에게 필요한 지시를 하고 필요에 따라 작업의 중지, 통행의 차단, 경계표시의 게시 기타 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것 4. 갱외작업장소 및 제2호의 규정에 의한 시설의 보안상황과 보안을 위한 조치내용 및 그 결과등을 보안일지에 기재할 것 ③기계보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 각종 보일러ㆍ아세틸렌용접장치ㆍ주요

		선풍기ㆍ권양장치 기타 보안상 주의를 요하는 기계ㆍ기구에 대하여 이상유무를 검사할 것 2. 제1호에 규정되지 아니한 기계ㆍ기구에 대하여 정기적으로 이상유무를 검사할 것 3. 기계ㆍ기구의 설치ㆍ수리등을 감독할 것 4. 기계ㆍ기구에 이상이 발생한 때에는 즉시 적절한 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것 5. 제1호 및 제2호의 검사를 하는 경우에는 당해기계ㆍ기구의 검사일지에 이상유무등을 표시하고 기계ㆍ기구의 조작ㆍ보전ㆍ수리ㆍ운전중지상황과 보안을 위한 조치내용 기타 중요사항을 보안일지에 기재할 것 ④전기보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 주요변압기ㆍ주요전동기ㆍ전기기관차 기타 보안상 주의를 요하는 전기기기ㆍ배선ㆍ이동전선 및 접지선에 대하여 이상유무를 매일 1회이상 검사할 것 2. 제1호에 규정하지 아니한 전기기기 및 전선로에 대하여도 정기적으로 이상유무를 검사할 것

		3. 제1호 및 제2호의 검사를 할 때마다 당해전기기기의 검사일지에 이상유무등을 표시할 것 4. 전기기기ㆍ배선ㆍ이동전선 및 접지선의 설치ㆍ수리등을 감독할 것 5. 안전등 및 가연성가스검정기의 접합부를 검사하여 이상유무를 확인하고 열쇠를 잠근 후에 이를 광산근로자에게 교부할 것 6. 안전등 및 가연성가스검정기의 총수ㆍ사용수ㆍ파손 및 수리상황과 그 검사 및 수불에 관한 사항을 기재할 것 7. 전기기기에 이상이 발견된 때에는 즉시 적절한 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것 8. 전기기기ㆍ배선ㆍ이동전선 및 접지선의 조작ㆍ보전ㆍ수리등과 운전중지상황, 보안을 위한 조치내용 기타 중요사항을 보안일지에 기재할 것 ⑤화약보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 화약류취급소에서 취급하는 화약류를 매일 1회이상 검사하고 이상유무와 수불상황을 명확히 기록하여 이를 보존할 것 2. 화약류의 운반중 이상이 있을 때에는

		즉시 적절한 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것 3. 갱구 기타 적절한 장소에서 화약류를 단속하기 위하여 필요한 경우에는 광산근로자의 휴대품을 검사할 것 ⑥발파보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 발파 전후에 있어서 화약류 및 천정을 검사하고 갑종탄광에서는 가연성가스의 측정등 보안에 필요한 조치를 취할 것 2. 검사결과 이상이 있을 때에는 즉시 적절한 조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것 3. 발파일지를 작성하고 발파에 관한 중요사항을 기재할 것 4. 보안상 필요에 따라 광산근로자에 대하여 갱구 기타 적절한 장소에서 화약류의 단속상 필요한 휴대품의 검사를 할 것 ⑦광해보안계원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 폐석 및 광물찌꺼기의 유실방지시설의 이상유무를 점검할 것 2. 갱구의 유출수, 선광장 및 광물찌꺼기의 집적장의 배출수 및 정화시설에서 최종적것

		으로 방류되는 배출수의 수소이온농도ㆍ생물학적산소요구량 및 부유물질 및 중금속의 농도를 측정할 것 3. 주요 작업장의 먼지의 날림, 소음 및 진동, 지반침하 등 주요 광해발생의 우려가 있는 장소에 대하여 이상 유무를 점검할 것 4. 제1호 내지 제3호의 점검결과 이상이 있을 때에는 즉시 적절한 조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고하고, 그 결과를 광해보안일지에 기재할 것 제44조(보안감독자의 준수사항) 보안감독자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 광산작업장을 정기 또는 수시로 순시하여 사용하는 기계ㆍ기구ㆍ건축물ㆍ공작물등의 시설과 화약류ㆍ동력 기타 재료의 취급상황을 조사할 것 2. 정기적으로 채광방법을 면밀히 검토하여 난굴여부를 조사할 것 3. 제1호 및 제2호의 조사를 한 때에는 조사한 사항을 조사기록부에, 제40조 각호의 권고를 한 때에는 권고한 사항을 권고기록부에 기재할 것

제14조(광업의 정지) <삭제> 제15조(보안명령) 지식경제부장관은 다음 각 호의 사항이 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 위반된다고 인정할 때에는 광업권자나 조광권자에 대하여 광업시설의 사용정지ㆍ개조ㆍ수리ㆍ이전, 광업경영 방법의 변경, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.		제45조(보안감독계원의 준수사항) ①보안감독계원은 제44조제1호 및 제2호의 사항을 준수하여야 한다. ②보안감독계원은 제1항의 규정에 의하여 조사를 하거나 제41조의 규정에 의하여 보고 또는 통보를 한 때에는 보안일지에 조사의 결과ㆍ의견 또는 통보사항을 기재하여야 한다.

1. 광업시설의 사용 2. 화약류나 그 밖의 재료, 동력 또는 불의 취급 3. 그 밖의 광업경영의 방법 제15조의2(구호명령) 지식경제부장관은 광산에서 재해를 입은 사람을 구출하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 광업권자나 조광권자에게 필요한 조치를 명할 수 있다. 제16조(보고) 지식경제부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 광업권자나 조광권자로 하여금 광산보안에 관한 다음 각 호의 사항을 보고하게 할 수 있다. 1. 재해 및 사고에 관한 사항 2. 도급공사에 관한 사항 3. 위험 발생에 관한 사항	제6장 보고 제38조(재해ㆍ사고의 보고) ①광업권자 또는 조광권자는 법 제16조의 규정에 의하여 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 전신ㆍ전화 기타 적절한 방법에 의하여 즉시 그 개황을 지식경제부장관에게 보고하여야 한다. 1. 가스 또는 탄진이 폭발 또는 연소하거나 화재 또는 풍수해가 발생한 때 2. 유정이 폭발한 때 3. 제1호 및 제2호 이외의 재해에 의하여 사망자 또는 4주일 이상의 가료가 예상되는 부상자가 발생한 때

	4. 제1호 내지 제3호 이외의 재해에 의하여 작업의 전부 또는 일부를 휴지한 때 ②광업권자 또는 조광권자는 재해가 발생한 경우에는 재해에 관한 월보를 다음 달 10일까지 지식경제부장관에게 제출하여야 한다. 제39조(도급공사의 보고) ①광업권자 또는 조광권자는 법 제16조의 규정에 의하여 갱내공사를 3월 이상의 기간 도급시키고자 할 때에는 공사 착수전에 당해 작업의 보안에 관한 다음 각호의 사항을 지식경제부장관에게 보고하여야 한다. 1. 보안에 관한 지휘 및 감독에 관한 사항 2. 종업원의 교육에 관한 사항 3. 기계ㆍ기구 및 재료중 보안에 밀접한 관계가 있는 것의 조달에 관한 사항 ②제1항의 보고에는 공사계획의 개요를 기재한 서면을 첨부하여야 한다. 제40조(보안보고) 광업권자 또는 조광권자는 법 제16조에 따라 가연성가스의 발생, 광해발생 또는 출수의 위험, 그 밖에 지식경제부장관이 정하는 위험이 있는 때에는 지식경제부장관에게 보고하여야 한다.

제17조(광산보안도의 작성) 광업권자나 조광권자는 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 광산보안도(鑛山保安圖)를 작성하여 광산사무소에 갖추어 두고, 그 부본(副本)을 지식경제부장관에게 제출하여야 한다.		제5절 광산보안도 제46조(광산보안도의 작성) 법 제17조의 규정에 의한 광산보안도(이하 "광산보안도"라 한다)는 다음 각호의 요령에 의하여 작성하여야 한다. 1. 축척은 5천분의 1이상으로 할 것 2. 갱내 또는 노천채굴장에서는 같은 축척으로 평면도와 단면도를 지형도상에 작성할 것 3. 갱내채굴광산에서는 갱구,인도, 통기갱도ㆍ운반갱도ㆍ수직갱도 기타갱도, 채광작업장, 굴진장소, 채굴한 장소, 구갱도, 선풍기의 위치 및 종류, 통기방향ㆍ통기량 및 가스함유율, 통기문ㆍ풍교, 배수용펌프, 권양기, 선광장ㆍ폐석장 및 광물찌꺼기의 집적장, 폐수정화시설 기타 보안상 필요한 사항을 기재할 것 4. 노천채굴광산에서는 노천채굴장, 주요시설 기타 보안상 필요한 사항을 기재할 것 5. 제1호 내지 제4호외에 사무소장이 보안상 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 기재할 것

제18조(광업권자 또는 조광권자이었던 자의 책임) ① 지식경제부장관은 광업권이 소멸한 후라도 3년간은 광업권자 또는 조광권자이었던 자에 대하여 그가 광업을 경영하였음으로 인하여 발생할 위해 또는 광해를		제47조(광산보안도 등의 제출) ①광업권자 또는 조광권자는 매년 12월 31일 현재의 광산보안도 1부를 작성하여 다음 해 1월 31일까지 이를 사무소장에게 제출하여야 한다. 다만, 상시 10명 이하의 광산근로자를 고용하는 노천채굴광산으로서 사무소장이 보안상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 광산보안도를 제출하지 아니할 수 있다. ②광업권자 또는 조광권자는 사업을 휴지하거나 폐광한 때에는 지체없이 그 당시의 광산보안도, 채광원도 및 장소별 생산실적표를 첨부하여 관할사무소장에게 제출하여야 한다. ③사무소장은 제2항에 따라 제출된 광산보안도를 5년간 보존하여야 하며, 5년이 경과한 후에는 한국광물자원공사 및 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제31조에 따른 한국광해관리공단에 이관하여 보존할 수 있도록 조치하여야 한다.

방지하기 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다. ② 제1항에 따른 명령을 받은 자는 그 명령에 대한 조치를 하기 위하여 필요한 범위에서 광업권자나 조광권자로 본다. 제3장 감독기관 제19조(주무관청) ① 광산보안의 감독에 관한 사무는 지식경제부장관이 맡아 처리한다. ② 고용노동부장관은 광산근로자의 안전과 보호에 필요한 사항을 지식경제부장관에게 권고할 수 있다. ③ 환경부장관은 광해의 방지에 필요한 사항을 지식경제부장관에게 권고할 수 있다. 제20조(광산보안관) ① 지식경제부장관은 광산보안의 감독에 관한 업무를 수행하게 하기 위하여 지식경제부 및 그 소속 기관에 광산보안관을 둔다. ② 제1항에 따른 광산보안관은 지식경제부장관이 소속 공무원 중에서 임면(任免)한다.

③ 지식경제부장관은 광산보안의 감독상 필요하다고 인정할 때에는 광산보안관을 광산에 파견하여 광산보안에 관한 업무나 광업시설의 상황ㆍ장부ㆍ서류 또는 그 밖의 물건을 검사하게 하고, 관계인에 대한 질문이나 그 밖에 광산보안상 필요한 조치를 하게 할 수 있다. ④ 제3항에 따라 검사나 질문을 하는 광산보안관은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고, 이를 관계인에게 보여 주어야 한다. 제21조(사법경찰권) 광산보안관은 이 법을 위반한 죄에 관하여 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에 따라 사법경찰관의 직무를 수행한다. 제22조(위해 발생 등의 신고) ① 광산근로자는 광산에서 이 법에 위반되는 사실이 있어 위해 또는 광해가 발생하거나 발생할 우려가 있을 때에는 그 사실을 지식경제부장관이나 광산보안관에게 신고할 수 있다. ② 광업권자나 조광권자는 광산근로자가 제1항에 따라 신고하였음을 이유로 해고, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 불리한 처우를 할 수 없다.

제4장 보칙 제22조의2(수수료) 제9조에 따른 성능검사 등을 받으려는 자는 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다. 제22조의3(권한의 위임․위탁) ① 이 법에 따른 지식경제부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다. ② 지식경제부장관은 제9조에 따른 광업시설의 성능검사 등의 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 「한국광물자원공사법」에 따른 한국광물자원공사 또는 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」에 따른	제7장 광산보안위원회 <삭제> 제41조(위원회의 구성) <삭제> 제42조(위원장) <삭제> 제43조(회의) <삭제> 제44조(간사와 서기) <삭제> 제45조(수당) <삭제> 제46조(운영세칙) <삭제> 제8장 보 칙 제47조(권한의 위임ㆍ위탁) ①법 제22조의3제1항의 규정에 의하여 지식경제부장관은 다음 각호의 권한을 사무소장에게 위임한다. 1. 법 제8조의 규정에 의한 광업시설계획의 승인 및 신고의 접수, 공사완료 및 시설폐지신고의 접수, 공사착수금지 및 계획변경명령 2. 법 제13조의 규정에 의한 광산보안관리직원의 해임명령, 선임 또는 해임에 관한 신고수리, 겸임의 승인

한국광물자원공사 또는 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」에 따른 한국광해관리공단에 위탁할 수 있다. 제22조의4(벌칙적용 시의 공무원 의제) 지식경제부장관이 제22조의3제2항에 따라 위탁한 업무에 종사하는 법인의 임원 및 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다. 제23조(광산보안위원회) <삭제>	3. 법 제15조의 규정에 의한 광산보안에 관한 명령 4. 법 제15조의 2의 규정에 의한 구호명령 5. 법 제16조의 규정에 의한 광산보안에 관한 보고의 수리 6. 법 제17조의 규정에 의한 광산보안도의 수리 7. 법 제18조의 규정에 의한 광업권자 또는 조광권자이었던 자에 대한 조치명령 8. 법 제26조제1항제1호ㆍ제1호의2ㆍ제2호 및 제3호의 규정에 의한 과태료의 부과ㆍ징수 ②법 제22조의3제2항의 규정에 의하여 지식경제부장관은 법 제9조의 규정에 의한 광업시설의 검사에 관한 권한을 한국광물자원공사에 위탁한다. ③삭제 제47조의2(과태료의 부과기준) 법 제26조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표와 같다. 제48조(시행규칙) <삭제>

제5장 벌칙 제24조(벌칙) 제15조, 제15조의2 또는 제18조제1항에 따른 명령을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 제25조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 6개월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제5조에 따른 조치를 하지 아니하거나 제6조에 따른 광산보안상 필요한 사항을 준수하지 아니한 자 2. 제8조제1항에 따른 공사계획의 승인을 받지 아니하고 공사를 한 자 3. 제8조제3항 또는 제13조제2항에 따른 명령을 위반한 자 4. 제9조, 제13조제1항?제4항 또는 제22조제2항을 위반한 자

제25조의2(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제24조 또는 제25조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 제26조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제8조제1항에 따른 공사계획의 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고를 한 자 2. 제8조제2항 또는 제13조제3항을 위반하여 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고를 한 자 3. 제16조에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고를 한 자 4. 제17조를 위반하여 광산보안도를 작성하여 광산사무소에 갖추어 두지 아니하거나 그 부본을 제출하지 아니한 자 5. 제20조제3항에 따른 검사를 거부ㆍ방해

또는 기피하거나 질문에 대하여 진술을 하지 아니하거나 거짓으로 진술한 자 ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식경제부장관이 부과ㆍ징수한다.. 제27조(양벌규정) <삭제> 제27조의2(벌칙적용에 있어서의 공무원의 의제) <삭제> 제5장 보칙 <삭제> 제28조(수수료) <삭제> 제29조(시행령) <삭제>

		제2장 통기와 갱내가스 및 작업장 환경기준 제1절 갱내통기와 가스 및 작업장 환경 제48조(갱내의 공기) 광산근로자가 작업하거나 통행하는 갱내 공기의 산소함유량은 19퍼센트이상으로 하여야 한다. 다만, 재해구조작업등 사무소장이 부득이 하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제49조(유해가스) 광산근로자가 작업하거나 통행하는 갱내 공기중 유해가스는 다음 각호의 기준치이하로 하여야 한다. 다만, 재해구호작업등으로 보안상 지장이 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 일산화탄소 함유율 : 50ppm 2. 이산화탄소 함유율 : 1퍼센트 3. 일산화질소 함유율 : 25ppm 4. 이산화질소 함유율 : 3ppm 5. 이산화황 함유율 : 2ppm 제50조(작업장의 먼지의 날림) 작업장내의 먼지의 날림은 다음 각호의 기준치이하로 하여야 한다. 다만, 보호장구의 착용등으로

		보안상 지장이 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 금속광산과 규석광산의 갱내 또는 옥내선광장 : 공기 1입방미터당 2밀리그램 2. 석탄광의 갱내 또는 옥내선광장 : 공기 1입방미터당 5밀리그램 3. 기타 비금속 일반광산의 갱내 또는 옥내선광장 : 공기 1입방미터당 10밀리그램 제51조(작업장의 소음 및 충격소음) ①소음이 발생하는 작업장내에서의 작업기준은 다음 각호와 같으며, 최대소음의 강도가 115데시벨을 초과하여서는 아니된다. 다만, 보호장구의 착용등으로 보안상 지장이 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 최대소음의 강도가 90데시벨(dB)이하인 경우 : １일 8시간이내의 노출 2. 최대소음의 강도가 90데시벨(dB)초과 95데시벨(dB)이하인 경우 : １일 4시간이내의 노출 3. 최대소음의 강도가 95데시벨(dB)초과 100데시벨(dB)이하인 경우 : １일 2시간이내의 노출 4. 최대소음의 강도가 100데시벨(dB)초과 아니하다. 1. 최대충격소음의 강도가 115데시벨(dB)초과 120데시벨(dB)이하 : １일 1만회이내의 노출 2. 최대충격소음의 강도가 120데시벨(dB)초과 130데시벨(dB)이하 : １일 1천회이내의 노출 3. 최대충격소음의 강도가 130데시벨(dB)초과 140데시벨(dB)이하 : １일 100회이내의 노출

		105데시벨(dB)이하인 경우 : １일 1시간이내의 노출 5. 최대소음의 강도가 105데시벨(dB)초과 110데시벨(dB)이하인 경우 : １일 30분이내의 노출 6. 최대소음의 강도가 110데시벨(dB)초과 115데시벨(dB)이하인 경우 : １일 15분이내의 노출 ②충격소음이 발생하는 작업장내에서의 작업기준은 다음 각호와 같고, 충격소음의 강도가 140데시벨을 초과하여서는 아니된다. 다만, 보호장구의 착용등으로 보안상 지장이 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 최대충격소음의 강도가 115데시벨(dB)초과 120데시벨(dB)이하 : １일 1만회이내의 노출 2. 최대충격소음의 강도가 120데시벨(dB)초과 130데시벨(dB)이하 : １일 1천회이내의 노출 3. 최대충격소음의 강도가 130데시벨(dB)초과 140데시벨(dB)이하 : １일 100회이내의 노출

		제52조(주요배기갱도의 공기중 가연성가스) 주요배기갱도의 공기중 가연성가스함유율은 1.5퍼센트이하로 하여야 한다. 제53조(작업장의 공기중 가연성가스) 갱내작업장의 공기중 가연성가스함유율은 1.5퍼센트이하로 하여야 한다. 다만, 제77조제1항 단서 및 제3항에 규정된 경우에는 그러하지 아니하다. 제54조(갱내기온) 갱내작업장의 기온은 섭씨 35도이하라야 한다. 제55조(갱내통기량) ①당해작업장의 작업원의 수, 가연성가스 및 유해가스의 발생량, 자연발화의 가능성, 기온ㆍ습도등의 기준에 의하여 갱내작업장의 통기량을 확보하여야 한다. ②갱내작업장의 통기속도 및 통기량은 가연성가스ㆍ유해가스ㆍ먼지의 날림 및 발파연기를 희석하여 이를 배제하는데 필요한 속도와 양으로 하여야 한다. ③입기갱구에서의 통기량은 갱내에서 동시에 작업하는 광산근로자의 1일중의 최대수를 표준으로 하여야 하며 갑종탄광에서는 1인당 매분 3입방미터이상으로 하여야 한다. 다만, 갱을 처음 사용하는 경우로서 보안상

		지장이 없는 경우에는 사무소장의 승인을 얻어 그 이하로 할 수 있다. ④제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차를 사용하는 갱도의 통기량은 같은 통기계통내에서 동시에 운전하는 내연기관의 정격 출력 1킬로와트당 매분 3입방미터이상을 증가하여야 한다. 다만, 제48조의 규정에 의한 산소함유량이 기준치이상이거나 제49조의 규정에 의한 유해가스가 기준치이하로 보안상 지장이 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 정격 출력 1킬로와트당 매분 3입방미터미만으로 증가할 수 있다. 제56조(갱내의 통기속도) 갱내의 통기속도는 매분 450미터이하로 하여야 한다. 다만, 수직갱도 및 통기전용갱도에서는 매분 600미터까지 증가시킬 수 있다. 제2절 통기시설 제57조(일반통기시설) 채굴작업장에는 필요한 양의 공기를 송풍하기 위하여 필요한 통기시설을 갖추어야 한다.

		제58조(대기압측정기와 온도계) 광산근로자 50인이상을 동시에 작업시키는 갑종탄광 및 심도 300미터이상인 광산에서는 적절한 곳에 대기압측정기와 온도계를 비치하여야 한다. 제59조(입ㆍ배기갱) 입기갱과 배기갱은 각각 다른 위치에 설치하여야 한다. 다만, 갱을 처음 사용하는 때 또는 보안관리자가 보안상 지장이 없다고 인정할 때에는 그러하지 아니하다. 제60조(주요선풍기의 설치) ①갑종탄광 또는 사무소장이 지정하는 광산에서는 통기(국부적 통기를 제외한다)용 주요선풍기를 설치하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. ②주요선풍기는 갱도의 연장선외의 갱외내화건축물내에 설치하여야 하며 적절한 위치에 폭풍문을 설치하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. ③주요선풍기와 갱도를 접속시키는 통기풍도는 내화구조로서 6미터이상으로 하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에

		사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. ④주요선풍기는 갱도로부터의 배기가 입기갱구에 끌려 들어가지 아니하는 위치에 설치하여야 하며 자기풍압계 또는 수주식풍압계를 비치하여야 한다. 이 경우 사무소장이 필요하다고 인정할 때에는 자기회전계 또는 자기전류계를 추가로 비치하게 할 수 있다. ⑤주요선풍기에는 항시 감시인을 두어야 한다. 다만, 주요선풍기가 감속 또는 정지할 때 경보를 발할 수 있는 자동경보장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑥주요선풍기의 고장 기타 보안상 필요한 경우에는 예비선풍기를 설치하여야 한다. ⑦주요선풍기를 운전하는 전기회로는 갱내의 다른 회로에서 독립시켜야 한다. 제61조(주요선풍기의 운전) ①갑종탄광에서는 주요선풍기를 계속적으로 운전하여야 한다. 다만, 통기계통의 변화 기타 사유로 인하여 10일이상 주요선풍기의 운전을 정지하고자 할 때에는 이를 사무소장에게 보고하여야 한다. ②보안관리자는 주요선풍기의 운전이 정지되어 갱내보안상 위험의 염려가 있다고

		인정할 때에는 즉시 필요한 조치를 취하고 광산근로자를 안전한 곳에 대피시켜야 한다. ③보안관리자는 주요선풍기의 운전이 정지된 후 운전을 재개시한 때에는 보안상 필요한 조치를 취한 후가 아니면 위험구역에 송전하거나 광산근로자에게 작업을 시켜서는 아니된다. 제62조(보조선풍기) 통기의 부족 기타 보안상 필요한 경우에는 보조선풍기를 설치하여야 한다. 제63조(국부선풍기) ①갑종탄광에서 굴진할 때에는 국부선풍기ㆍ풍관등 국부적 통기를 위한 시설을 갖추어야 한다. ②국부선풍기로서 통기를 하는 때에는 갱내보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 국부선풍기는 배기가 입기에 끌리지 아니할 위치에 설치하여 돌림바람이 되지 아니하도록 할 것 2. 국부선풍기는 보안상 필요가 없을 때를 제외하고는 계속적으로 운전할 것 3. 국부선풍기는 통기를 필요로 하는 장소에서 5미터이상 떨어진 장소에 설치할 것 4. 풍관은 누풍이 없도록 양호한 상태로

		유지하여야 하며 풍관의 끝은 굴진 및 채탄작업면에서 7미터이내에 있도록 할 것 5. 국부선풍기의 운전이 중지되어 보안상 위험성이 있다고 인정될 때에는 즉시 광산근로자를 안전한 장소에 대피시키고 그 구역에 대한 송전을 중지시킬 것 6. 전동국부선풍기의 운전이 정지된 후에는 가연성가스를 측정하여 위험성이 없음을 확인한 후 운전을 재개할 것 ③국부선풍기로 통풍을 취하는 구역에서 그 선풍기의 운전이 정지되어 있을 때에는 담당 보안계원의 지시없이는 누구든지 그 구역에 들어가서는 아니된다. 제64조(풍관통기) 국부선풍기로서 풍관통기를 하는 때에는 풍관의 길이는 500미터이하로 하여야 한다. 다만, 보안관리자가 보안상 지장이 없다고 인정할 때에는 그러하지 아니하다. 제65조(차단벽과 풍문) ①입기수직갱도와 배기수직갱도의 사이 또는 주요입기갱도와 주요배기갱도의 사이에는 차단벽 또는 풍문을 설치하여야 한다. ② 풍문은 2개 이상 설치하여야 하고, 그 간격은 차량 또는 열차가 들어갈 수 있도록

		하여야 한다. 다만, 갑종탄광 외의 광산에서 자연통기(自然通氣)에 의하는 경우 보안상 지장이 없는 때에는 그러하지 아니하다. ③갑종탄광에서는 견고하고 누풍이 없도록 콘크리트ㆍ연와 등 불연성의 재료를 사용하여 차단벽을 설치하여야 한다. ④ 삭제 ⑤풍문은 항상 닫아두어야 하며 이를 연 광산근로자는 통과 즉시 이를 닫아야 한다. 제66조(풍교) 풍교를 설치할 때에는 누풍(漏風)이 없도록 하고, 철재류, 콘크리트 등의 재료를 사용하여 낙반에 견딜 수 있도록 설치하여야 한다. 제67조(통기계통) ①갑종탄광에서 채탄작업장 또는 채굴한 자리의 배기중에 가연성가스가 0.25퍼센트이상일 때에는 그 배기를 다른 채탄작업장에 통과시켜서는 아니된다. ②갑종탄광에서 주요통기계통을 변경할 때에는 보안관리자가 지정한 자가 아니면 갱에 들어가서는 아니된다. 제68조(통기갱도의 크기) 통기갱도의 단면적은 통기에 필요한 크기를 유지하여야 한다.

		제3절 갱내공기의 측정 제69조(통기량의 측정) 갑종탄광의 보안관리자는 담당 보안계원을 지정하여 갱내 총입기량과 총배기량을 매주 1회이상 측정하여 그 측정결과를 통기부에 기재하여야 한다. 제70조(갱내채굴광산 통기량의 측정) 50인이상 광산근로자를 동시에 작업시키는 갱내 채굴광산의 갱내보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 통기부를 비치하고 제58조 및 제60조제4항의 규정에 의한 계기의 표시를 매일 1회이상 조사하여 통기부에 기재하고 이상이 있을 때에는 즉시 보안관리자에게 보고할 것 2. 매월 1회이상 갱내전반에 대하여 풍속계로 통기속도와 통기량을, 가연성가스검정기로 가연성가스를 각각 측정할 것 3. 통기와 갱내공기에 이상이 있거나 통기계통 및 통기량을 변경한 때에는 제2호의 규정에 의한 측정을 할 것 제71조(통기 이상시의 조치) ①갱내보안계원은 갱내통기의 방향, 갱내공기 및 갱내통기량의 배분에 이상이 발견될 때에는 즉시

		필요한 응급조치를 취하고 이에 관한 사항을 보안일지에 기재하여야 한다. ②통기계통 또는 통기량배분에 변경이 필요할 때에는 보안관리자에게 즉시 보고하고 이에 대한 지시를 받아 조치하여야 한다. 제72조(먼지의 날림, 소음 및 충격소음의 조치) ①광해보안계원 또는 갱외보안계원은 당해작업장내의 먼지의 날림, 소음 및 충격소음을 6월마다 1회이상 측정하여야 한다. ②제1항의 규정에 의하여 측정한 결과, 이상을 발견할 때에는 필요한 조치를 취하고 이에 관한 사항을 보안일지에 기재하여야 한다. 제73조(기온 및 습도의 측정) 갱내보안계원은 갱내작업장의 기온 및 습도를 매월 2회이상 측정하여 그 결과를 통기부에 기재하여야 한다. 제4절 갱내가스 제74조(가스의 발견보고) ①석탄광산에서 주요 배기갱도의 공기중에 가연성가스의 함유율이 0.25퍼센트이상이거나 채탄작업장의 공기중에 가연성가스의 함유율이 1퍼센

		트이상인 경우에는 즉시 이 사실을 사무소장에게 보고하고 가스검정의 강화 및 통기대책을 강구하여야 한다. ②제162조의 규정에 의한 차량계광산기계 및 자동차를 사용하는 갱내채굴 광산에서는 광산근로자가 작업하거나 통행하는 장소의 공기중에 유해가스의 함유율이 제49조의 규정에 의한 기준치이상인 경우에는 즉시 필요한 조치를 취하고 이러한 사실을 사무소장에게 보고하여야 한다. 제75조(가연성가스의 측정) ①갑종탄광의 갱내보안계원은 가연성가스검정기로 가연성가스를 검정하지 아니하고는 광산근로자를 갱에 들어가게 하지 못하며 매 교대단위 작업시간중에도 2회이상 검정하여야 한다. ②을종탄광에서 가연성가스가 존재하거나 굴진하여 새로운 탄층이 나타난 장소 등 가연성가스가 존재할 염려가 있는 장소에는 가연성가스검정기로 그 함유율과 존재범위를 매주 1회이상 측정하여 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. 제76조(유해가스의 측정) 갱내보안계원은 갱내탄산가스 기타 유해가스가 있거나 있을 염려가 있는 장소에 대하여 가스검정기로

		매일 1회이상 측정하여 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. 다만, 보안관리자가 보안상 지장이 없다고 인정할 때에는 그러하지 아니하다. 제77조(가연성가스에 대한 조치) ①갱내보안계원은 갱내작업장 또는 배기공기중에 가연성가스의 함유율이 1.5퍼센트를 초과할 때에는 즉시 그 곳에 대한 송전을 정지시켜 응급조치를 취하여야 하며, 그 위험상태가 계속될 때에는 광산근로자를 그 위험구역외로 대피시키고 일정의 경계표시를 한 후 전기보안계원에게 통보하여야 한다. 다만, 전기설비가 없고 계속하여 가연성가스를 검사할 경우에는 가연성가스의 함유율이 2퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에는 작업을 계속할 수 있다. ②가연성가스의 함유율이 2퍼센트를 초과하는 경우에는 광산근로자를 위험구역외로 대피시킨 후 울타리 기타 방법으로 통행을 완전히 차단하고 일정의 경계표시를 한 후 지체없이 보안관리자에게 보고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 규정은 보안관리자의 지시로 안전한 방법에 의하여 인명구조ㆍ통기개선 기타 보안에 관한 작업을 할 때에는

		이를 적용하지 아니한다. ④채광작업에 필요가 없는 채굴한 자리, 구갱도, 구입기갱 및 배기갱도에 가연성가스가 다량으로 존재할 때에는 이를 메우거나 점토ㆍ석회ㆍ시멘트등으로 밀폐하여야 한다. ⑤갱도의 굴진 또는 굴착작업중 가스돌출의 염려가 있을 때에는 선진천공 또는 채굴법의 개선등 필요한 조치를 취하여야 한다. ⑥가스돌출의 염려가 많은 곳에서는 광산근로자의 대피 또는 송전중지를 위한 적절한 시설을 갖추어야 한다. 제78조(굴진의 제한) 갑종탄광에서는 통기회로에서 500미터를 앞서서 암석갱도굴진을 하여서는 아니된다. 다만, 보안관리자가 보안상 지장이 없다고 인정할 때에는 그러하지 아니하다. 제79조(유해가스에 대한 조치) ①갱내보안계원은 갱내에서 유해가스가 발생하여 위험성이 있을 때에는 그 곳에 일정한 경계표시를 하고 울타리 기타 방법으로 통행을 차단하여야 한다. ②제1항의 경계표시ㆍ울타리 기타 통행차단의 시설은 보안관리자 또는 담당 보안계원의 지시에 의하지 아니하고는 철거하여서는 아니된다.

		제5절 불의 사용제한 제80조(불의 사용제한) ①갱내에서 불을 사용하고자 할 때에는 보안관리자의 지시에 의하여 지정된 장소(이하 "불의 사용지정장소"라 한다)에서 안전한 방법으로 사용하여야 한다. ②보안관리자는 제1항의 규정에 의하여 갱내에서 불을 사용하고자 할 때에는 미리 가연성가스를 측정하여 이상이 없음을 확인한 후 담당 보안계원의 관리감독하에 불을 사용하도록 하여야 한다. ③갱내에서 불을 사용한 광산근로자는 불씨를 완전히 제거한 후 담당 보안계원의 확인을 받아야 한다. 제81조(불의 사용지정장소의 보안조치) ①불의 사용지정장소는 다음 각호의 구조 및 시설을 갖추어야 한다. 1. 내화 및 불연성구조로 할 것 2. 불의 사용에 따른 적절한 소화시설을 갖출 것 3. 조명시설을 갖출 것

		4. 갱외사무실과 연결할 수 있는 통신시설을 갖출 것 ②불의 사용지정장소외에 보안관리자가 불의 사용을 지정하는 장소에서는 제1항제2호 내지 제4호의 시설을 갖추고 보안책임자를 지정하여 현장에서 관리감독하여야 한다. 제82조(발화물질의 휴대금지) ①갑종탄광의 갱내에서는 담배를 피우거나 발화기구등 발화성물질을 휴대하여서는 아니된다. 다만, 제80조의 경우에는 발화기구를 사용할 수 있다. ②갑종탄광의 담당 보안계원은 갱구 또는 지정된 장소에서 갱에 들어가는 자에 대하여 발화기구 등 발화성물질을 휴대하지 못하도록 검사를 하여야 한다. ③제2항의 규정에 의한 검사는 필요에 따라 갱내에서도 할 수 있다. 제3장 낙반과 무너져내림 제1절 지주

		제83조(지주 등) ①갱내에서 낙반이나 무너져 내릴 염려가 있을 때에는 즉시 천정ㆍ측면벽등의 상태에 적합한 지주나 안전시설을 하여야 한다. ②보안상 필요한 경우에는 보조지주 및 반공적을 세우는 등 응급조치를 취하여야 한다. ③지주의 재료는 작업상 적합한 곳에 필요한 양을 준비하여 두어야 한다. ④작업ㆍ발파등으로 인하여 손상된 지주는 즉시 교체하거나 보강하여야 한다. 제84조(지주의 회수등) ①지주를 회수할 때에는 숙련된 광산종업원이 해당보안계원의 지시를 받아 적절한 기구를 사용하여 안전한 방법으로 실시하여야 한다. ②위험성이 많은 장소에서 지주의 설치ㆍ회수 또는 회수하지 아니한 지주를 처리할 때에는 담당 보안계원은 그 방법을 광산근로자에게 지시하여야 하며 필요에 따라 현장에서 작업을 감독하여야 한다. 제85조(채광공동내 진입금지 및 안전조치) ①붕락식채광법에 의하여 생긴 채광공동 또는 무너져 내릴 위험성이 있는 채광공동내에 진입하여서는 아니된다.

		②갱내의 경사진 채광장에서는 이중탄막이 또는 광석막이를 설치하여야 한다.. 제2절 안전조치 제86조(검사) ①채굴 및 지주작업을 행하는 광산근로자는 작업을 하기 이전 및 작업중에 수시로 작업장의 천정ㆍ측면벽과 작업면을 검사하여 위험의 염려가 있을 때에는 부석의 제거등 필요한 조치를 하여야 한다. ②부석을 제거할 때에는 적절한 길이의 철제기구를 사용하여야 한다. 제87조(노천채굴장) 노천채굴장에서는 광업권자 또는 조광권자와 광산근로자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 다만, 사무소장이 보안상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 각호의 사항중 일부를 예외로 할 수 있다. 1. 채광장은 적절한 계단 및 안전한 경사를 유지할 것 2. 채광장 바닥의 넓이는 소형적재기계 및 운반차량을 사용할 때와 대형차량계광산기계 및 자동차를 사용할 때를 구분하여

		안전하게 운전 및 조작할 수 있는 넓이를 유지할 것 3. 전석이나 사람의 추락을 방지하기 위하여 채광장 상부ㆍ하부 또는 작업면등 필요한 장소에 추락 또는 낙하방지시설을 설치할 것 4. 채광장과 다른 채광장의 통로사이에는 안전에 필요한 간격을 유지할 것 5. 사광의 경우에는 채광ㆍ운반ㆍ분리ㆍ수세ㆍ폐석처리등 작업단계별로 채광계획을 수립하여 사무소장에게 제출할 것 6. 육지에서 사광개발시 채굴벽 붕괴의 위험성이 있는 경우에는 방지시설을 설치하여야 하며 채광이 완료되거나 휴지할 때에는 위험한 채굴지를 즉시 메울 것 제88조(노천채굴장에서의 광산근로자의 준수사항) 노천채굴장에서 광산근로자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 붕괴위험성이 있는 표토를 제거할 것 2. 경사진 작업면 및 작업장 주변의 부석과 전석을 제거할 것 3. 경사면에서 작업하는 때에는 안전로프와 보호장구를 착용할 것 4. 안전로프는 이중으로 안전하게 설치할 것

		5. 부석 및 전석제거 작업을 하는 때에는 안전한 거리를 유지하여야 하며 적절한 기구를 사용할 것 6. 작업전과 작업중에는 수시로 작업장주변을 검사하여 작업면 및 표토의 붕괴등의 우려가 있는 때에는 즉시 담당보안계원에게 보고할 것 7. 삭제 제89조(상하 동시작업의 금지) 노천채굴장에서 돌이 떨어지거나 구를 위험이 있는 때에는 상하의 장소에서 동시에 광산근로자를 작업시키거나 통행시켜서는 아니된다. 다만, 특별한 보안조치를 한 때에는 그러하지 아니하다. 제90조(위험시의 작업중지등) ①노천채굴장에서 비ㆍ눈등으로 인하여 위험이 있는 때에는 작업을 중지시키고 위험구역에의 출입을 금지하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. ②작업장의 균열이나 표토의 붕괴등의 우려가 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 인원을 대피시키는 등 적절한 보안조치를 취하여야 한다.

		제91조(튀는 돌등에 의한 위험의 방지) 노천채굴장에서 작업으로 인하여 채광장 밖으로 돌이 튀거나 구를 위험이 있는 때에는 적절한 방호시설을 하거나 출입금지구역을 설정하여 감시인을 배치하고 위험표시를 하는 등 출입을 금지시키기 위한 조치를 하여야 한다. 제92조(폐지시의 조치) ①노천채굴장을 폐지 또는 휴지하고자 할 때에는 다음 각호의 규정에 의한 조치를 하여야 한다. 1. 채굴하던 벽은 붕괴를 방지하기 위하여 암반의 상태에 따라서 안전한 경사로 할 것 2. 사람이 추락하거나 돌이 구를 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것 3. 기타 위해 및 광해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 취할 것 ②광업권자 또는 조광권자는 제1항의 규정에 의한 조치를 한 때에는 그 결과를 사무소장에게 보고하여야 한다. 제93조(노천광산에서 장비의 운전제한) ①노천채굴장에서 제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차를 운전 또는 조작할 때에는 다음 각호의 사항을

		준수하여야 한다. 1. 채광장내에서는 수리 및 시운전을 금할 것 2. 출입이 금지된 장소에서 수리 및 운전을 금할 것 3. 기타의 장소에서 제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차의 운전으로 인하여 사람에 대한 위해의 우려가 있을 때에는 운전을 금할 것 ②같은 작업장내에서는 제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차에 의한 기계작업과 사람에 의한 수작업을 같이 하여서는 아니된다. 다만, 안전유도요원이 별도로 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ③제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차를 운전하고자 하는 자는 「국가기술자격법」에 의한 광산기능사(차량계광산기계 및 자동차 분야)의 자격을 소지한 자이거나 다른 법령에 의하여 국가에서 인정하는 동등이상의 자격을 소지한 자이어야 한다.

		제4장 화약류와 발파 제94조(규정범위) 광업권자 또는 조광권자가 화약류와 발파에 관하여 준수하여야 할 보안조치는 총포ㆍ도검ㆍ화약류등단속법령에 규정된 것외에는 이 장의 규정에 의하여야 한다. 제95조(화약류의 취급자) 법 제10조제1항 단서에서 "지식경제부령이 정하는 일정한 자격을 가진 자"라 함은 다음 각호의 1의 자를 말한다. 1. 발파보안계원 2. 화약보안계원 3. 한국광물자원공사 사장이 행하는 화약류취급에 관한 소정의 교육을 이수한 자로서 화약류관리보안책임자가 지정한 자 제96조(점화작업의 제한) ①가연성가스의 함유율이 0.5퍼센트이상인 장소에서는 점화작업을 하여서는 아니된다. 다만, 전기점화방법(지발전기뇌관 또는 전기도화선을 사용하는 경우를 제외한다)에 의한 점화작업의 경우에는 가연성가스의 함유율이 1퍼센트를 초과하지 아니하는 장소에서는 점화작업을 할 수 있다.

		②발파작업시 대피 및 경계가 완료되지 아니하였을 때에는 도화선에 점화하거나 발파기에 전류를 공급하여서는 아니된다. ③1인이 도화선발파방법으로 연속점화를 할 때에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 도화선 1본의 길이가 1.5미터이상의 경우에는 10발이하 2. 도화선 1본의 길이가 1.5미터미만의 경우에는 5발이하 3. 도화선 1본의 길이가 0.5미터미만의 경우에는 연속점화 금지 제97조(점화금지) 갑종탄광에서는 도화선발파를 행하여서는 아니된다. 제98조(발파작업시 대피와 경계) ①발파작업자는 발파작업시 안전한 장소로 대피하여 암석의 날림에 의한 피해가 없도록 하여야 한다. ②발파전에는 적색기등의 경보표시와 경종을 발하여야 하며, 위험지역에는 외부인의 출입을 방지할 수 있도록 감시인을 배치하여야 한다. ③갱내에서는 안전한 거리와 위치에 감시인을 배치하여 광산근로자 기타 인원의 접근을

		차단하여야 한다. 제99조(점화후의 확인) 도화선발파의 경우 점화후에는 점화공수와 폭음수의 일치여부를 확인하여야 한다. 제100조(발파작업장의 검사등) 발파작업을 한 후에는 발파작업장을 검사하여야 하고, 검사시에는 발파면 및 불발공등을 조사하여 위해요인을 제거하여야 한다. 제101조(불발공에 대한 안전조치) 제100조의 규정에 의한 불발공등이 있는 때에는 다음 각호의 규정에 의한 안전조치를 하여야 한다. 1. 불발공을 재발파할 때에는 발파공으로부터 60센티미터이상의 간격을 두고 평행으로 구멍을 뚫어 처리할 것 2. 물리적인 방법으로 불발공을 처리하고자 할 때에는 물을 주입하여 안전하게 화약류를 회수하거나 압축공기를 불어 넣어 안전하게 메지를 회수하고 새로운 전폭약포를 장전하여 재발파할 것 3. 불발로 발생되는 화공품ㆍ화약류 및 폭약류는 회수하여 안전한 방법으로 폐기할 것

		제4장 전기 제1절 통칙 제102조(규정범위) 광산전기설비의 안전관리를 위하여 준수하여야 할 보안조치는 「전기사업법」 제67조에 따른 기술기준에 규정된 사항 외에는 이 장의 규정을 따라야 한다. 제103조(설치제한) 가연성가스의 함유율이 1퍼센트를 초과하는 구역에는 전기설비를 설치하여서는 아니된다. 제104조(폭발방지검사기관등) <삭제> 제105조(송전정지) ①해당보안계원은 가연성가스의 함유율이 1.5퍼센트를 초과하게 된 구역에는 전기기구의 사용 및 송전을 중지하여야 한다. 다만, 전기안전등ㆍ정밀가연성가스검정기등 소형전기기구의 사용과 당해구역을 통과하는 지중전선로에 관하여는 그러하지 아니하다. ②제1항의 규정에 의하여 전기기구의 사용 및 송전이 중지된 구역에서 전기기구의 사용 및 재송전을 할 때에는 전기보안계원은 보안관리자의 지시를 받아 그 구역을 담당하는

		보안계원에게 연락하여 안전상 위험성이 없음을 확인한 후에 전기기구의 사용 및 송전을 하게 하여야 한다. 제106조(감전의 방호) ①갱내 전기설비의 단자 기타 나충전부에는 사람 또는 물체가 접촉하지 아니하도록 적절히 방호하여야 한다. ②가스가 발생하거나 위험물보관장소등이 있는 갱내에서는 활선작업을 하여서는 아니된다. 다만, 활선작업을 하지 아니할 경우에는 재해를 예방할 수 없을 때에는 보안관리자의 책임하에 전기보안계원이 활선작업을 할 수 있다. 제107조(경계표시의 게시등) ①전기보안계원 또는 전기분야 광산근로자가 아니면 취급할 수 없는 전기설비가 있는 갱내의 장소에는 울타리등을 만들고 출입금지의 표시를 하여야 한다. ②갱내에 설치된 고압변압기ㆍ고압배전기 기타 고압전기장치에는 고압위험의 표시를 하고, 고압배전판에는 그 조작상 적절한 절연대를 설치하여야 한다. ③갱내 및 갱외에서 전기설비에 대한 보수ㆍ점검작업을 할 때에는 해당전기설비의

		차단기ㆍ개폐기 및 운전조작실에 작업의 장소, 작업의 내용, 작업자 및 주의사항을 게시하여야 한다. 제2절 접지 제108조(접지공사) ①갱내에 설치하는 케이블의 금속제피복 및 장갑의 금속관은 제3종 또는 이와 동등이상의 안전성을 가진 접지공사에 의하여야 한다. ②갱내에 설치한 전기기구의 철대 및 외함은 제3종 또는 이와 동등이상의 안전성을 가진 접지공사에 의하여야 한다. 다만, 110볼트이하의 소형전기기구로서 위험성이 적을 때에는 그러하지 아니하다. ③갱내에서 2개이상의 전기기구를 접지할 때에는 각 전기기구를 직렬로 접속시켜서 접지하여서는 아니된다. ④갱내에 설치한 변압기는 고압과 저압의 혼촉의 위험을 방지하기 위하여 다음 각호의 규정을 준수하여 접지하여야 한다. 1. 저압측의 중성점에 접지할 것. 다만, 저압측의 전압이 300볼트이하인 경우에는

		저압측의 1선에 접지할 수 있다. 2. 1차권선과 2차권선 사이에 설치한 비자기성금속의 혼촉예방판을 접지할 것 ⑤갱내 캡타이어케이블의 접지선, 케이블의 금속제피복 및 장갑의 금속관은 고압ㆍ저압을 구별하여 전기적으로 연속한 접지간선으로 할 수 있다. 이 경우 저압으로서 유효한 접지공사를 할 수 없을 때에는 공통간선으로 할 수 있다. 제109조(접지선) ①갱내에서의 접지선은 지름 3.6밀리미터이상의 굵기를 가진 연동선을 사용하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 지름 3.6밀리미터미만의 심선을 가진 접지선에 사용할 때 2. 계기류나 계기용변성기를 접지할 때 ②1개의 전기설비를 단독으로 접지하는 접지선 또는 전기설비와 접지간선을 접속하는 접지선은 제1항의 규정에 불구하고 지름 3밀리미터이상의 것으로 할 수 있다. 제110조(접지판 및 접지봉) ①갱내에서의 주요접지판 또는 접지봉은 그 묻은 위치와 접지공사의 종류를 표시하여야 한다. ②접지선과 접지판 또는 접지봉의 접속은

		전기적으로 완벽하게 접속되도록 하여야 한다. 제111조(철판등의 접지) 장갑케이블외의 배선을 설치한 갱도에서는 철판ㆍ귀선으로서 사용하지 아니하는 궤도 기타 접지할 필요가 있는 시설은 각각 전기적으로 접속하여야 하며 150미터이내마다 접지하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. 제112조(접지단자) 전기기구에 접지를 하여야 할 때에는 해당전기기구에 접지단자를 설치하여야 한다. 제113조(검사) 전기보안계원은 전기설비에 대한 주요접지공사의 접지저항에 관하여 매년 2회이상 검사하여 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. 제3절 과전류에 대한 보호 제114조(보호장치의 구비사항) ①갱내에 설치한 전기기구 및 전기회로를 과전류로부터 보호하기 위하여 적절한 곳에 과전류보호장치를 설치하여야 한다.

		②갱내에서는 제1항에 규정한 것외에 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 전동기에는 과전류개방장치부자동차단기를 설치할 것 2. 변압기의 1차측ㆍ2차측에는 각각 과전류개방장치부자동차단기를 설치할 것 3. 고압전로의 변압기에 의하여 결합되는 회로에 저압전기기구를 사용하는 경우 저압측전로에 이상이 발생하였을 때에는 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 할 것 제4절 전동기와 부속장치 제115조(작업용 전기기구) ①콜드릴 기타 갱내휴대용 전기기구의 전압은 250볼트이하로 하여야 하며, 채탄작업장의 부근과 굴진장소에 사용하는 전기기구의 전압은 600볼트이하로 하여야 한다. 다만, 채탄작업장의 부근과 굴진장소에 사용하는 전기기구에 관하여 특별한 사유가 있는 경우에 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. ②갑종탄광의 갱내에서는 국부선풍기와 채탄작업장의 부근 및 굴진장소에 사용하는

		전동기는 재송전시 자동적으로 가동하지 아니하도록 하여야 한다.. 제116조(개폐기) ①원방조작의 갱내전동기기에는 그 운전용 개폐기의 전원에 가까운 위치에 조작회로를 차단할 수 있는 구분개폐기를 설치하여야 한다. ②갑종탄광의 갱내에서는 압입접속장치를 운전조작용에 사용하여서는 아니된다. ③개폐기는 전기설비마다 별도로 설치하여야 한다. 다만, 전등배선은 그러하지 아니하다. 제117조(계기류의 사용) 전기보안계원 기타 광산근로자는 가연성가스가 존재할 염려가 있는 곳에는 갱내보안계원과 연락하여 주위의 가연성가스의 측정결과를 확인한 후 전기시설물의 조작이나 제반 갱내의 공기측정등을 하여야 한다. 제5절 갱내배선등 제118조(케이블선의 사용) ①갱내의 주요배선에는 보안상 케이블을 사용하여야 한다. ②갱내의 주요운반갱도 또는 사람의 통행이 잦은 갱도에 전선을 배선하는 경우에는

		일정한 안전높이를 유지하여 고정하여야 한다. ③전선의 접속시에는 접속장치 또는 접속자재를 사용하여 접속전과 동등이상의 효율과 강도를 유지하도록 하여야 하며, 지중에 매설하거나 전선관에 매입하여서는 아니된다. ④강대케이블 및 금속관에 매입한 케이블외에는 지중에 매설할 수 없으며, 지중에 매설하는 경우에는 갱도 바닥으로부터 깊이 30센티미터이상이 되도록 하고 지상에 위치를 표시하여야 한다. 제119조(배선의 종류) ①갑종탄광의 갱내배선은 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 1. 전등선ㆍ신호선과 전화선에는 케이블선 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용할 것. 다만, 입기측 권양기신호선은 그러하지 아니하다. 2. 동력선에는 다음의 경우외에는 장갑케이블선을 사용할 것 가. 이동용 동력선은 다음 표의 구분에 의하여 캡타이어케이블 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용할 것

사용전압	사용상황	캡타이어케이블의 종류
600볼트미만의 전압	채탄기계등에 손상을 받을 염려가 많을 때	제4종
	기 타	제3종
250볼트미만의 전압	채탄기계등에 손상을 받을 염려가 많을 때	제3종
	기 타	제3종

나. 저압동력선으로 제3종의 캡타이어케이블 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용할 때

다. 전기철도전용 갱도에서 궤조면으로부터 높이가 1.8미터이상인 전기철도용 급전선에 면절연전선 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용할 때

②을종탄광 및 일반광산의 갱내배선은 다음 각호의 규정에 의하여야 한다.

1. 전선으로 케이블ㆍ캡타이어케이블 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용하는 경우외에는 지름 1.6밀리미터이상의 고무절연전선 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용하여야 하며 이를 애자로 받쳐서 철판ㆍ

		측면벽ㆍ풍문ㆍ지주등과 접촉하지 아니하도록 할 것 2. 저압동력선으로 케이블ㆍ캡타이어케이블 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용할 것 3. 고압전선에는 장갑케이블을 사용할 것. 다만, 고압용특별고무케이블을 사용할 때에는 그러하지 아니하다. 제120조(신호선) ①신호선에 사용하는 전력은 독립된 절연변압기에 의하지 아니하고는 이를 사용할 수 없으며, 선사이의 전압은 30볼트를 초과하여서는 아니된다. ②갑종탄광의 갱내신호시설은 직류저전압식ㆍ고주파식ㆍ로오프식 기타 이에 준하는 안전한 방식에 의하여야 한다. 제121조(절연충전물의 주입등) ①갱내에 있는 종이절연연피의 강대케이블의 접속점ㆍ분기점 및 종단에는 각각 금속제접속함ㆍ분기함 및 종단함을 설치하여 이에 절연물을 주입하거나 그 이상의 효율을 가진 절연물로 조치하여야 한다. ②갱내에 있는 합성고무 또는 합성수지를 절연물로 사용하는 외장케이블의 접속점ㆍ분기점 또는 종단에는 그 부분의 절연물과

		동등이상의 절연효율이 있는 절연물을 사용하여 절연하고 각각 금속제의 접속함ㆍ분기함 또는 종단함을 사용하여 외부로부터 손상되지 아니하도록 보호하여야 한다. ③갱내의 금속피복이 없는 캡타이어케이블의 접속점ㆍ분기점 또는 종단에는 그 부분의 절연물과 동등이상의 절연효율이 있는 절연물을 사용하여 절연하고 외상을 받지 아니하도록 보호장치를 하여야 한다. ④제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 저압이고 주위환경이 건조하거나 기타 상황에 의하여 누전이나 감전의 염려가 없는 곳에는 종단함을 설치하지 아니할 수 있다. 제122조(절연전선) 갱내의 전등선ㆍ신호선 또는 동력선에 사용한 저압의 절연전선은 다른 저압의 전선, 철관, 그 밖의 금속체에서 15센티미터 이상 떨어져 설치하여야 한다. 다만, 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 해당 절연전선을 애관(碍管)에 설치할 때 2. 두께 1밀리미터이상의 금속관안에 설치할 때 3. 제2종캡타이어케이블 또는 이와 동등이상의 효율과 강도를 가진 전선을 사용할 때

		제123조(갱내의 개폐장치) ①갱내의 고압전선로에서는 갱내부근 수전단과 주요분기점에 구분개폐기를 설치하여야 한다. ②갱내의 저압전선로에서는 갱내부근과 가연성가스의 돌출 기타 위험성이 많은 곳에 이르는 전선로에 구분개폐기를 설치하여야 한다. ③갱내의 고압구분개폐기를 거치형으로 설치할 때에는 견고한 기초위에 설치된 전용대에 설치하여야 하며 지주등에 설치하여서는 아니된다. ④갱내의 고압배전판의 안팎에는 검사ㆍ조정 및 수리를 위한 통로를 개설하여야 하며 조명시설을 갖추어야 한다. 제124조(피뢰장치) ①갱내의 고압배선을 낙뢰 또는 이상전압으로 인한 사고로부터 보호하기 위하여 갱구부근에 피뢰기를 설치하여야 한다. 다만, 갱의 가공선로가 짧을 때에는 그러하지 아니하다. ②갱내의 전환회로에는 낙뢰 또는 전등선이나 동력선과의 접촉으로 인한 사고를 방지하기 위하여 밀봉가용차단기를 설치하여야 한다.

		제125조(갱내전차선) ①갱내에 가공선전기철도를 설치하고자 할 때에는 사무소장의 승인을 얻어야 한다. ②전차선과 가공선전기철도용 급전선을 갱내에 설치하고자 할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. 1. 전차선의 전압은 직류전압으로 할 것 2. 전차선과 가공선전기철도용 급전선의 높이는 궤조면에서 1.8미터이상으로 할 것 3. 철판ㆍ측면벽ㆍ풍문ㆍ지주등에 전기적으로 접촉하지 아니하도록 가설할 것 4. 회로의 주요분기점 및 적절한 구간마다 개폐기를 설치할 것 5. 곡선부에는 전차선이 늘어나지 아니하도록 적절한 간격으로 장선을 가설할 것 6. 장선은 전차선에서 0.6미터이내에서 절연하고 고정시킬 것 7. 사람이 횡단하는 곳에서는 위험이 없도록 적절한 시설을 할 것 ③갱내에 설치하는 가공단선식전기철도의 궤조에 관하여는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다.

		1. 용접에 의하는 경우외에는 지름 9밀리미터이상의 나동연선 또는 이와 동등이상의 전도력을 가진 본드로 전기적으로 접속할 것 2. 보조귀선과 크로스본드는 적절한 전도력을 가진 것이어야 하며, 궤조연결점 10군데마다 1군데이상 양측의 궤조와 접촉할 것 3. 본드의 접촉저항은 당해궤조의 저항으로 환산하여 5미터이하로 할 것 ④귀선을 사용하는 궤조는 소모되는 전류를 방지하기 위하여 근접한 갱내의 다른 궤조 및 철관류와 절연하거나 격리하여야 한다. ⑤갱내의 전차선로 및 제3궤조의 절연부분의 절연저항(가공복선식 전차로에서는 양 전선을 일괄한 것과 대지 사이에서 측정한 절연저항을 말한다)은 그 최대사용전압에 대한 소모되는 전류를 궤조의 연장 1킬로미터에 대하여 100밀리암페아를 초과하지 아니하도록 하여야 한다. ⑥제5항의 규정에 의한 절연저항은 부득이한 경우가 아니면 매주 1회이상 송전하기 전에 이를 측정하고, 그 결과를 보안일지에 기록하여야 한다.

		제126조(갱내전기설비의 보수 및 점검) ①갱내에서 전기설비의 충전부를 수리하거나 충전부접촉검사등의 작업을 할 때에는 전기보안계원 또는 전기보안계원이 지정한 자가 전원을 차단하여야 한다. 다만, 전차선의 수리등 특별한 사유가 있는 경우로서 보안관리자가 지시한 안전한 방법에 의할 때에는 그러하지 아니하다. ②갱내에서 전원을 차단하고 수리ㆍ검사등의 작업을 할 때에는 전기보안계원은 당해작업중 작업으로 인하여 정전중임을 알리는 경계표시를 하고 개폐기에 자물쇠를 채우는 등 송전을 방지할 수 있는 안전한 조치를 하여야 한다. ③갱내에서 전기설비의 수리ㆍ교체작업을 하였을 때에는 송전을 하기전에 해당전기설비에 대한 절연검사를 하여야 하며, 못쓰게 된 철거물은 갱외로 반출하거나 갱내수리실등으로 옮겨야 한다. ④전기보안계원은 제1항 내지 제3항의 작업결과를 확인하고, 그 내용을 보안일지에 기록하여야 한다.

		제127조(갱내 전력의 관리) 갱내의 작업을 휴지하는 곳에는 동력선의 전원은 차단하여야 한다. 다만, 보안상 필요한 펌프 또는 국부선풍기 운전용회로는 그러하지 아니하다. 제6절 갱내조명 제128조(사용의 제한) 갑종탄광에서는 휴대용안전등외의 다른 조명기구를 사용하여서는 아니된다. 제129조(휴대용안전등의 사용) 휴대용안전등을 사용하는 광산근로자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 전기의 외함ㆍ뚜껑 및 전구덮개유리 부위를 개방하지 아니할 것 2. 파손 또는 고장을 발견한 때에는 즉시 안전한 것과 교환할 것 제130조(안전등의 검사) ①전기보안계원은 안전등의 이상유무를 검사하고 파손ㆍ고장 또는 과열방전된 것을 대출하여서는 아니된다. ②전기보안계원은 적어도 매월 1회이상

		안전등 전부를 검사하여 그 검사결과를 보안일지에 기재하여야 한다. ③제2항의 검사에 있어서는 안전등의 청소상태, 전압, 액체의 비중 기타 부속품의 상태를 세밀히 검사하여야 한다. 제131조(조명) ①자연조명이 불충분한 갱외의 원동기실, 작업갱도의 입구부근, 광차 또는 열차의 조차장, 전기권양기실, 전기펌프실, 축전차충전실 기타 필요한 장소에서는 작업시간중 적절한 조명을 하여야 한다. ②가연성가스가 발생하는 통기구역인 갱내에서는 국부선풍기보다 앞서서 전등선을 설치하여서는 아니된다. 제6장 운 반 제1절 통칙 제132조(검사) ①담당보안계원은 권양기의 제동장치ㆍ로프킹ㆍ핀ㆍ소켓ㆍ심도지시기ㆍ케이지ㆍ바켓ㆍ인차 및 구급차에 대하여 이상의 유무를 매주 1회이상 검사하고, 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다.

		②기계보안계원은 제1항의 인차 및 구급차의 안전장치에 대하여 매월 1회이상 정밀검사를 하고, 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. ③담당보안계원은 사람을 운반하는 권양장치의 전기적 신호 및 안전장치에 대하여 이상의 유무를 매주 1회이상 검사하고, 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. ④전기보안계원은 제3항의 규정에 의한 신호 및 안전장치에 대하여 매월 1회이상 정밀검사를 하고, 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. ⑤담당보안계원은 권양장치를 설치한 갱도 및 그 궤도에 대하여 이상의 유무를 매주 1회이상 검사하고, 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. 제2절 일반보안장치 제133조(브레이크) 수직갱도 및 사갱의 권양기의 브레이크는 어떠한 위치에서나 최대편하의 케이지ㆍ바켓ㆍ스킵 또는 열차를 즉시 정지시키고 이를 유지할 수 있는 것이라야 한다.

		제134조(안전율) ①사람을 운반하는 수직갱도 및 사갱의 권양장치에서 케이지ㆍ인차 또는 바켓을 지지하는 부속품 및 로프를 설치할 때에는 안전율을 최대정하중에 대하여 10이상으로 하여야 하며, 최대총하중에 대하여 5이상으로 하여야 한다. ②물품만을 운반하는 권양장치에서 케이지ㆍ바켓ㆍ스킵 또는 차량을 받치는 부속품 및 로프를 설치할 때에는 안전율을 최대정하중에 대하여 6이상, 최대총하중에 대하여 3이상으로 하여야 한다. 제135조(신호장치) ①권양장치가 설치된 수직갱도ㆍ사갱등에는 신호장치를 하여야 한다. ②사람을 운반하는 권양장치를 설치한 수직갱도ㆍ사갱등의 승강장과 권양기실 사이에는 청음식(전화를 포함한다) 및 그 이상의 것을 포함하는 신호장치를 설치하여야 한다. ③사람을 운반하는 권양장치를 설치한 사갱 및 사도에서는 제2항의 규정에 의한 신호장치의 하나는 사갱 및 사도의 어느 위치에서나 권양기실과 신호할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 인차내에서 어느 위치에서나 권양기를 정지시킬 수 있는 장치를 설치할 때에는

		그러하지 아니하다. 제136조(심도지시기) 60킬로와트이상의 동력을 사용하는 권양기실에서는 운전원이 항상 로프에 연속된 열차의 위치를 확실하게 볼 수 있는 심도지시기를 설치하여야 한다. 제137조(정지장치의 설치) 경사가 진 암석갱도를 굴진할 때에는 작업장부근의 차량 기타 필요한 장소에 광차가 저절로 굴러내리지 아니하도록 안전조치를 하여야 한다. 제3절 사람의 운반 등 제138조(사람을 운반하는 수직갱도의 권양장치) 사람을 운반하는 수직갱도에 권양장치를 설치할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. 1. 심도지시기를 설치할 것 2. 권양초과 및 속도초과로 인한 위험을 방지할 수 있는 시설을 갖출 것 3. 정전 기타 동력에 이상이 있을 때에 위험을 방지할 수 있는 시설을 갖출 것

		4. 갱구와 가운데층의 승강장등에는 자동 또는 수동인 안전문 기타 추락을 방지할 수 있는 시설을 갖출 것 5. 갱의 바닥과 가운데층의 승강장 양측에 갱도가 있을 때에는 한 쪽 옆에서 다른 쪽 옆으로 통하는 우회통로를 개설할 것 6. 로프는 부식ㆍ마모ㆍ단선등으로 인하여 제134조제1항의 규정에 의한 안전율의 80퍼센트이하로 감소한 때에는 이를 사용하지 아니할 것 7. 탑승정원수를 승강장 또는 인차내에 게시할 것 제139조(사갱인차 권양장치등) ①사갱인차 권양장치를 설치할 때에는 제138조제1호 내지 제3호 및 제7호의 규정외에 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 인차와 갱도의 측면벽ㆍ장애물 기타 시설물의 간격의 한쪽을 0.75미터이상, 그 외의 간격은 0.3미터이상으로 할 것 2. 인차의 지붕과 천정 또는 장애물과의 간격을 0.3미터이상으로 할 것 3. 인차의 측면에는 난간 또는 안전고리를 설치할 것 4. 인차에 구급차를 연결할 것

		5. 로프소켓ㆍ구급차 또는 인차를 연결할 때에는 다음 각목의 예비조치를 갖출 것 가. 예비고리 또는 로프를 설치 나. 안전고리를 설치 6. 로프는 부식ㆍ마모ㆍ단선등으로 인하여 제134조제2항에 규정에 의한 안전율이 80퍼센트이하로 감소한 때에는 이를 사용하지 아니할 것 ②제1항제1호 및 제2호의 규정은 기관차에 의하여 사람을 운반할 때에 이를 준용한다. 제140조(로프의 관리) ①로프는 최장으로 연장한 때에 권동에 최소 3회이상 감겨 있어야 하며, 그 중 1회이상은 동축에 크람프식으로 감겨서 안전하게 결속하여야 한다. ②로프소켓은 6월마다 1회이상 교환하여야 한다. 다만, 상시 사용하지 아니하는 경우에는 보안관리자가 기간을 정하여 사용기간을 연장할 수 있다. ③로프의 방향을 변경시키는 장치는 안전하게 설치하여야 한다. ④다음 각호의 1에 해당하는 로프는 이를 사용하여서는 아니된다. 1. 한 절의 꼬임 사이에서 전체소선중 15퍼센트이상의 소선이 끊어진 것이 나타난 것

		2. 부식 또는 만곡이 생긴 것 3. 킹크가 된 부분을 보수하지 아니한 것 4. 각 소선의 지름이 3분의 1이상 닳아 없어진 것 제141조(사람을 운반하는 권양기의 운전원등) ①사람을 운반하는 권양기의 운전원과 영 제9조제1항제4호에 규정에 의한 운반시설에서 작업하는 광산근로자(이하 "조차원"이라 한다)는 다른 광산근로자가 갱내에 있을 때에는 그 작업장소에서 이탈하여서는 아니된다. ②조차원은 사갱인차권양장치 또는 사도인차권양장치가 운전중인 때에는 인차 또는 구급차에 승차하여 인차의 진행방향의 감시 및 신호 기타 인차의 관리를 하여야 하며, 광산근로자가 인차에 승강할 때에는 각 승강장에서 승강에 관한 정리를 하여야 한다. 다만, 인차의 진행방향의 감시에 관하여는 콘크리트 권양갱도로서 보안상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니하다. 제142조(인차의 운전속도) 인차는 궤도나 그 밖의 시설에서 시간당 10킬로미터 이하의 속도로 운전하여야 한다. 제143조(인차의 시운전) 사람을 운반하는 권양장치는 8시간이상 사용하지 아니하거나

		로프를 교체한 후 다시 광산근로자를 운반하고자 할 때에는 1회이상 시운전을 하여야 한다. 다만, 사갱인차권양장치의 경우에는 운전구간의 일부에 대하여만 시운전할 수 있으며 담당보안계원이 운전구간의 전부를 순회한 때에는 그러하지 아니하다. 제144조(사람과 재료등의 동시운반금지) 사람을 운반할 때에는 기계ㆍ기구ㆍ재료등을 동일차량으로 운반하여서는 아니된다. 다만, 해당작업에 종사하는 광산근로자가 그 운반에 부득이 동행할 필요가 있는 경우로서 담당보안계원의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 제145조(인차의 승강) 광산근로자는 인차가 완전히 정지한 후에 승강하여야 한다. 다만, 조차원이 인차의 조작을 하기 위하여 승강할 때에는 그러하지 아니하다. 제4절 기관차등에 의한 운반 제146조(기관차) ①기관차에는 다음 각호의 기구등을 비치하여야 한다. 다만, 제1호의 기구는 기관차외의 적절한 장소에 배치할

		수 있다. 1. 차량의 탈선복구용의 기구 2. 경보기 3. 헤드라이트 ②기관차에는 다음 각호의 시설을 갖추어야 한다. 1. 운전원이 기계적 동작으로 직접 사용할 수 있는 제동장치 2. 궤조에 모래를 뿌릴 수 있는 장치 3. 경종장치 4. 운전원의 좌석 5. 운전원이 상체를 내밀지 아니하고 운전과 동시에 전면을 바라보며 동작시킬 수 있는 제어장치 제147조(열차의 후진금지) 주요운반갱도에서 기관차에 의하여 열차를 운반할 때에는 기관차를 후진하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 조차장에서 조차할 때 2. 특별한 사유로 인하여 해당 광산근로자의 유도에 의하여 시간당 3킬로미터 이하의 속도로 운전할 때 3. 기관차의 구조상 부득이한 경우로서 위험의 염려가 적을 때

		제148조(열차의 후미등 등) ①야간 또는 갱내에서 기관차에 의하여 열차를 운전할 때에는 후미등을 비치하여야 한다. ②권양장치를 설치한 사갱의 분기점에서 차량을 분리할 때에는 경보 기타 방법에 의하여 위험을 방지하여야 한다. 제149조(사람의 운반금지) 사람을 운반하는 시설외의 시설에 의하여 사람을 운반하여서는 아니된다. 다만, 운전에 관계되는 자의 경우에는 그러하지 아니하다. 제150조(운행 중인 차량의 승강금지) 광산근로자는 운행 중인 차량에 승강하여서는 아니 된다. 다만, 조차원이 조작상 필요에 의하여 시간당 3킬로미터 이하의 속도로 운행 중인 때에는 그러하지 아니하다. 제151조(조차원의 준수사항) 조차원은 로프소켓, 광차의 링, 핀등의 이상유무를 항상 검사하여야 하며, 각 광차의 완전한 연결을 확인한 후 운전신호를 하여야 한다. 제152조(내연기관의 사용) ①광산에서 다음 각호의 1의 차량등을 사용하고자 할 때와 사용기간을 연장하고자 할 때에는 사무소장의 승인을 얻어야 하며, 다음 각호의 1의 차량등의 사용을 폐지하고자 할 때에는

		사무소장에게 신고하여야 한다. 1. 내연기관차 2. 제162조의 규정에 의한 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차 ②갑종탄광에서 사용되는 기관차는 방폭형으로 하여야 한다. 다만, 작업장소에서 300미터이상 떨어져 있고, 작업장을 거친 공기가 통과하지 아니하는 갱도에서 운행되는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. ③경사 150분의 1이상의 갱도에서는 기관차로 운행하여서는 아니된다. ④제1항의 규정에 의한 사용승인을 얻고자 하는 자는 별지 제22호서식의 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다. 1. 내연기관 또는 장비제원 1부 2. 배출가스인정서 1부 3. 정화장치의 인정서 1부(갱내에서 사용하는 경우에 한한다) 4. 내연기관 및 장비사용계획서(보안관리대책에 포함한다) 5. 내연기관사용장소 작업도면 1부 6. 통기계통도(평ㆍ단면) 및 통기시설설치도

		1부(갱내에서 사용하는 경우에 한한다) ⑤사무소장은 제1항의 규정에 의한 사용승인신청 또는 연장승인신청이 있는 경우에는 다음 각호의 사항을 검토하여 보안상 지장이 없는 범위안에서 사용구간 및 기간을 정하여 이를 승인하여야 한다. 다만, 제1호 내지 제4호의 사항은 제1항 각호의 차량등을 갱내에서 사용하고자 하는 경우에 한한다. 1. 제48조의 규정에 의한 갱내공기의 유지상태 2. 제49조의 규정에 의한 유해가스의 조치 여부 3. 제55조제4항의 규정에 의한 갱내 통기량의 적정성 4. 제168조의 규정에 의한 사용갱도의 적정성 5. 제1항 각호의 규정에 의한 차량등에서 발생되는 매연이 25퍼센트이하인지 여부 6. 기타 보안상 필요한 사항 ⑥사무소장은 제1항의 규정에 의한 사용승인 또는 연장승인을 하는 경우에는 승인기간을 2년이하로 하여야 한다. ⑦사무소장은 제1항 각호의 규정에 의한 내연기관의 사용구간의 갱내공기중 유해가스가 제49조의 규정에 의한 기준치이상으로 검출

		되는 등 보안상 위해의 우려가 있다고 인정되는 경우에는 사용중지를 명할 수 있다. ⑧광업권자 또는 조광권자는 제1항의 규정에 의하여 사용승인 또는 사용기간연장의 승인을 얻은 차량등의 사용승인서를 당해차량등에 항시 비치하여야 한다. ⑨제1항의 규정에 의한 연장승인신청서는 별지 제23호서식, 폐지신고서는 별지 제24호서식에 의하며, 제5항의 규정에 의한 사용승인서 또는 연장승인서는 별지 제25호서식에 의한다. 제152조의2(광산용차량등의 성능검사) ①제162조의 규정에 의한 차량계광산기계 및 자동차를 사용하는 광업권자 또는 조광권자는 2년마다 영 제34조제2항 및 제47조제2항의 규정에 의하여 한국광물자원공사가 실시하는 성능검사를 받아야 한다. 다만, 「건설기계관리법」 제13조제1항제2호의 규정에 의한 정기검사를 받은 건설기계에 대하여는 그 유효기간동안 성능검사를 면제할 수 있다. ②제1항의 규정에 의한 성능검사의 절차ㆍ방법 기타 필요한 사항은 한국광물자원공사가 지식경제부장관의 승인을 얻어 이를 정한다.

		제153조(궤조의 규격) 6톤이하의 기관차에는 15킬로그램이상의 궤조를 사용하여야 하며, 10톤이하의 기관차에는 20킬로그램이상의 궤조를 사용하여야 한다. 제154조(운전의 제한) ①담당보안계원이 배치한 운전원 또는 보수ㆍ유지ㆍ시험작업을 지시받은 자가 아니면 권양기 또는 기관차를 운전하여서는 아니된다. ②기관차의 운전원이 기관차로부터 떠날 때에는 다른 사람이 운전할 수 없도록 조치하여야 한다. 제155조(운전원의 준수사항) 기관차의 운전원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 가공선식전기기관차의 포오르를 역으로 하여 운전하지 아니할 것 2. 엔드레스권양기운반을 제외하고는 광차ㆍ로프등이 움직이고 있는 동안에 연결ㆍ분리를 하지 아니할 것. 다만, 열차의 조작방식상 부득이한 경우로서 보안관리자의 지시에 의할 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 차량을 정지시킨 때에는 저절로 굴러내리지 아니하도록 안전조치를 할 것 제156조(긴 물건의 운반) 궤조ㆍ갱목ㆍ철판등 긴 물건을 운반할 때에는 기관차와

		적재차량사이에 최소한 1량의 차량을 연결하여야 한다. 제157조(축전차충전실의 관리) 축전차의충전실에서는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 지정된 장소외에는 축전지의 충전 또는 변형을 하지 아니할 것 2. 충전실에는 방화용품을 비치할 것 3. 충전실에서 10미터이내의 장소에 전기안전등 또는 휘발유안전등외의 등화를 접근시켜서는 아니되며, 충전실입구에 그 뜻을 게시할 것 제158조(컨베이어의 관리) 컨베이어로 광석 또는 석탄을 운반할 때에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 누구든지 운전중 컨베이어에 편승하지 아니할 것 2. 경사가 진 컨베이어로 광석 또는 석탄을 운반할 때에는 떨어지지 아니하도록 적절한 시설을 할 것 3. 30미터를 초과하는 컨베이어의 운전갱도에서는 적절한 지점에서 운전원에게 알릴 수 있는 신호장치를 할 것

		제159조(광차의 장비) ①광차는 그 차함보다 강한 범퍼를 사용하여야 하며, 2대의 광차가 연결된 때에는 최소 25센티미터의 간격을 유지하도록 하여야 한다. ②옆으로 넘길 수 있는 광차는 저절로 넘어지는 일이 없도록 안전장치를 하여야 한다. 제160조(인력운반시의 광차거리) 동일궤도상을 인력으로 운반하는 광차사이의 거리는 10미터이상을 유지하여야 한다. 제161조(수평갱도의 경사) 수평운반갱도의 경사는 100분의 1이하로 하여야 한다. 제5절 차량계광산기계 및 자동차 제162조(차량계광산기계 및 자동차의 범위) 제152조제1항제2호의 규정에 의하여 사무소장의 승인을 얻어야 하는 내연기관의 차량계광산기계 및 자동차(이하 "차량계광산기계 및 자동차"라 한다)는 별표 2와 같다. 제163조(차량계광산기계 및 자동차의 점검) ①차량계광산기계 및 자동차를 관리하는 담당보안계원은 다음 각호의 사항을 주 1회이상 점검하여 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다.

		1. 제동기의 압력 및 작동상태 2. 주유ㆍ누유 및 누기상태 3. 브레이크ㆍ클러치 기타 안전장치의 이상유무 4. 로프 및 체인의 손상유무 5. 조작장치의 작동상태 6. 기타 보안상 필요한 사항 ②차량계광산기계 및 자동차에 이상이 발견된 경우에는 사용을 중지하고 즉시 담당보안계원에게 보고하여 필요한 지시를 받아야 한다. 제164조(운전원의 준수사항) ①차량계광산기계 및 자동차의 운전원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업전 장비의 안전점검을 실시하여 이상이 없음을 확인한 후 조작 및 운전을 할 것 2. 갱내 및 갱외작업장의 분기점과 굴곡지점 및 주요시설물 부근을 운행할 때에는 일단정지 또는 서행할 것 3. 시계가 불량한 구역을 운행하는 경우에는 경적을 울리는 등 적절한 신호를 하여야 하며 서행할 것 4. 시계가 5미터이내로 불량한 경우에는

		기계의 조작 및 운전을 하지 아니할 것 5. 차량계광산기계 및 자동차에는 탑승정원과 적재물의 제한중량을 초과하지 아니할 것 6. 담당보안계원으로부터 지시받은 작업외의 작업을 금할 것 ②운전원이 운전석을 이석하고자 할 때에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 바켓ㆍ디퍼등은 지상에 내릴 것 2. 원동기는 중지시키고 브레이크 장치를 작동시킨 후 저절로 굴러내리지 아니하도록 안전조치를 할 것 3. 다른 사람이 조작 및 운전할 수 없도록 원동기의 시동열쇠는 본인이 휴대하거나 담당보안계원에게 인계할 것 4. 기타 필요한 조치를 취하고 담당보안계원에게 보고한 후 이석할 것 제165조(광산근로자의 준수사항) 차량계광산기계 및 자동차로 작업하는 장소에서 같이 작업하는 광산근로자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 시계가 불량한 작업장에 종사하는 광산근로자는 야광표시를 한 작업복을 착용하는 등 식별이 쉽도록 할 것

		2. 기계의 조작 및 자동차가 운행중인 갱내는 보안계원의 승낙을 받지 아니하고 무단으로 통행하지 아니할 것 3. 작업중인 차량계광산기계 및 자동차에 접근을 금할 것 4. 운전원외에는 기계ㆍ장비 및 자동차에 편승하지 아니할 것. 다만, 담당보안계원의 승인을 얻어 운전원을 보조하거나 기타 안전점검을 위한 경우에는 그러하지 아니하다. 제166조(위해의 방지) ①차량계광산기계 및 자동차로 작업하는 장소에는 당해작업과 관련이 없는 광산근로자를 출입시켜서는 아니된다. ②노변ㆍ경사지 및 주요시설물 부근에서 작업하는 경우에는 별도의 보조원을 배치하여야 한다. ③작업이 종료된 차량계광산기계 및 자동차는 갱외 또는 기타 안전한 장소로 이동하여야 한다.

		제167조(광산도로에서의 준수사항) ①광산도로라 함은 광업권자 또는 조광권자가 직접 개설하거나 사용하는 도로로서 광구내의 국도 및 지방도로부터 채광장까지의 도로를 말한다. ②차량계광산기계 및 자동차를 사용하는 광산도로에서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 주행에 필요한 안전한 노면을 유지할 것 2. 도로의 폭은 주행차량 최대폭의 1.2배이상을 유지할 것 3. 도로의 사각지점 또는 교차지점 및 급경사지점등에는 안전표시판을 설치할 것 4. 추락의 위험이 있는 광산도로에는 추락방지시설을 설치할 것 5. 차량이 교행할 수 있도록 폭은 주행차량 최대폭의 2.5배 이상이고 길이는 20미터 이상인 교행지점을 도로 1킬로미터마다 1개소 이상 설치할 것 6. 결빙에 대비하여 모래함등 안전시설을 설치할 것 7. 먼지가 발생하는 도로에는 먼지의 날림방지시설을 설치할 것

		제168조(차량계광산기계 및 자동차를 사용하는 갱도에서의 준수사항) 차량계광산기계 및 자동차를 사용하는 갱도에서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 주행에 필요한 안전한 노면을 유지할 것 2. 갱도측벽ㆍ천정 및 장애물과 차량사이는 적당한 안전간격을 유지할 것 3. 갱도의 분기점등 필요한 장소에는 신호기ㆍ조명등 보안시설을 설치할 것 4. 갱구에는 차량계광산기계 및 자동차를 사용하는 갱도임을 표시하는 표시판을 설치할 것 5. 갱도에는 차량의 교행지점 및 대피소를 설치할 것 제7장 갱내통로 및 작업장의 환경 제1절 갱내통로 제169조연결통로) ①석탄광산에서는 그 심부에 연결되는 2개이상의 통로로 지표에 연결되어야 한다. ②제1항의 통로는 보행하는 데에 불편이 없도록 간격을 유지하여야 한다.

		다만, 다음 각 호의 시설이 설치된 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 권양장치에 의하여 사람을 승강시키는 수직갱도 또는 사갱 2. 사다릿길이 개설되어 있는 수직갱도 또는 경사 40도이상의 사갱 ③제1항 및 제2항의 규정은 처음 갱을 사용할 때에 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 이를 적용하지 아니한다. 제170조(갱도) 다음 각호의 1에 해당하는 갱도에서는 그 측면벽 또는 장애물에서 가장 가까운 기관차ㆍ광차 또는 컨베이어와 간격의 한쪽을 0.75미터이상으로 하여야 하며 기타의 간격을 0.3미터이상으로 하여야 한다. 다만, 풍문ㆍ굴러내림방지시설 등이 설치된 곳 또는 특별한 사유가 있는 경우에 사무소장의 승인을 얻은 곳에 대하여는 그러하지 아니하다. 1. 권양차도 또는 주요 컨베이어가 항상 운행하는 갱도 2. 기관차가 항상 운행하는 궤도가 설치된 갱도 3. 차량이 저절로 굴러내릴 위험이 있는 궤도가 설치된 갱도

		제171조(차도통행의 금지) 제170조 각호의 규정에 의한 갱도는 통행용으로 사용하여서는 아니된다. 다만, 궤도의 한쪽에 보도를 개설하거나 적절한 간격으로 대피소를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 제172조(횡단로) 컨베이어의 폭이 넓거나 천정이 낮아 위험성이 있는 장소로서 컨베이어를 횡단하여야 할 곳에는 횡단로를 개설하여야 한다. 제173조(추락방지) ①수직갱도 또는 경사 40도이상의 사갱에서는 그 갱구 및 다른 갱도와 교차하는 지점에는 표지ㆍ울타리 기타 추락을 방지하는 시설을 설치하여야 한다. ②수직갱도 또는 경사 40도이상의 사갱의 내부 또는 수직갱도에서 작업할 때에는 허리에 밧줄을 매는 등 추락방지조치를 하여야 한다. ③불필요한 수직갱도 또는 경사 40도이상의 사갱에는 갱구의 폐쇄 기타 추락을 방지하는 시설을 설치하여야 한다. ④수직갱도 또는 경사 40도이상의 사갱내에서 작업할 때에는 토석등의 낙하ㆍ붕락등으로 인한 위험을 방지하는 시설을 설치하여야 한다.

		제174조(사다릿길) 갱내에 경사 40도이상의 사다릿길을 개설할 때에는 다음 각호의 규정에 의한 구조로 하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. 1. 사다리는 갱벽과 적절한 간격을 두고 경사는 80도이하로 할 것 2. 길이 15미터이상의 사다릿길에는 10미터마다 중간발판을 마련할 것 3. 사다리는 그 상단을 0.6미터이상 올라가게 만드는 등 적절한 시설을 할 것 4. 사다릿길위에 권양장치를 한 때에는 판자등으로 사이벽을 설치할 것 5. 발판은 동일간격으로 만들 것 6. 사다리의 위치를 안전하게 고정시키는 적절한 조치를 강구할 것 제175조(통행차단) 사용하지 아니하는 갱도에는 출입을 금지하는 표시를 하여야 하며, 울타리 기타 통행차단시설을 설치하여야 한다. 제176조(통행표시) 갱내에서는 통행갱도의 분기점 기타 필요한 곳에 갱도의 명칭을 게시하고 출구의 방향을 표시하여야 한다.

		제177조(위험표시) 통행갱도에서 수리 등으로 인하여 통행하기에 위험한 장소에는 적색전등ㆍ경계표시 기타 적절한 방법에 의한 표시를 하여야 한다. 제2절 작업장의 환경 제178조(작업환경) 광업권자 또는 조광권자는 다음 각호의 작업장에서 먼지의 날림, 소음, 진동, 온도 및 습도를 측정하여야 한다. 1. 갱내 굴진ㆍ채광작업장 및 운반갱도 2. 갱내사무실ㆍ수리실ㆍ충전실ㆍ양수기실ㆍ권양기실 기타 갱내 광산근로자의 주요 작업장소 3. 선광장ㆍ선탄장ㆍ파쇄장ㆍ수리실ㆍ사무실등 갱외의 옥내시설 제179조(먼지의 날림에 대한 조치) ①광업권자 또는 조광권자는 굴진작업ㆍ채광작업ㆍ운반작업ㆍ선광작업ㆍ제련작업등을 하는 장소에 대한 먼지의 날림 측정결과 총먼지량이 제50조의 규정에 의한 기준치이상인 경우에는 작업장을 습식화 또는 집진화하

		하거나 살수장치 또는 먼지의 확산방지조치를 하여야 한다. ②제1항의 먼지가 많이 발생하는 작업장에서 근무하는 광산근로자는 방진마스크등 보호장구를 착용하여야 한다. 제180조(소음 및 충격소음발생에 대한 조치) ①광업권자 또는 조광권자는 작업장의 소음과 충격소음을 측정한 결과 제51조의 규정에 의한 기준치이상이 되는 경우에는 소음 및 충격소음을 감소시킬 수 있는 조치를 하여야 한다. ②제1항의 소음과 충격소음이 크게 발생되는 작업장에서 작업하는 광산근로자는 소음 및 충격에 노출되는 것을 방지하기 위하여 귀마개등 보호장구를 착용하여야 한다. 제181조(갱내온도의 강하조치등) ①광업권자 또는 조광권자는 광산근로자의 작업장소의 온도가 섭씨 30도이상인 경우에는 에어콘의 설치등 온도를 낮추기 위한 조치를 하여야 한다. ②섭씨 30도이상인 작업장소에서 채광ㆍ굴진등의 작업을 하는 광산근로자에 대하여는 적당한 휴식을 취하도록 하여야 한다. 다만, 차량계광산기계 및 자동차의 운전ㆍ조정작업,

		양수작업, 권양기운전작업, 기관차운전작업(축전차를 포함한다), 기계류의 조정 및 수리작업등의 단순한 가벼운 작업에 근무하는 광산근로자에 대하여 계속 작업을 하게 할 수 있다. 제182조(작업환경의 측정) ①광업권자 또는 조광권자는 제178조의 규정에 의한 작업환경을 6월마다 1회이상 측정하여야 한다. ②영 제40조의 규정에 의하여 광업권자 또는 조광권자는 제1항의 규정에 의한 측정결과 보안상 위험이 있는 때에는 사무소장에게 보고하여야 한다. ③제2항의 규정에 의한 보고를 받은 사무소장은 작업환경이 기준에 부적합한 광산의 광업권자 또는 조광권자에 대하여는 작업환경을 개선하도록 조치하여야 한다. ④제1항에 따른 작업환경의 측정은 한국광물자원공사 또는 「산업안전보건법」 제42조제4항에 따른 지정측정기관에 의뢰하여 실시할 수 있다. 제183조(갱내의 통신시설) 수직갱도 또는 사갱의 갱구ㆍ갱저 또는 주요운반갱의 분기점 및 주요작업구역에는 전화장치를 설치하여야 한다.

		제184조(고기압하의 작업금지) 2기압이상의 고기압하에서는 채굴작업을 하게 하여서는 아니된다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. 제185조(갱내의 인원파악) 광업권자 또는 조광권자는 갱내에서 작업중인 광산근로자의 인원수ㆍ성명 및 작업상황을 갱외사무실에서 파악할 수 있도록 하여야 한다. 제8장 화재 제1절 갱내 화재의 방지 제186조(방화시설등) ①갱내의 권양기실ㆍ압축기실ㆍ양수실ㆍ선풍기실ㆍ변전시설의 설치장소와 갱내사무실은 방화구조로 하여야 하며 소화시설을 갖추어야 한다. ②제1항의 규정에 의한 변전시설은 통기가 양호한 곳에 설치하여야 한다. ③갱내의 기름류 저장장소, 주요변전시설의 설치장소, 주요 유입개폐기실, 충전실 및 수리실은 내화구조로 하여야 하며 소화시설을 갖추어야 한다.

		④제1항의 규정에 의한 변전시설의 설치장소와 제3항의 규정에 의한 장소에서 가연성기름을 사용하는 전기설비를 사용할 때에는 유출되는 기름을 흡수시키기 위하여 모래를 깔아주는 등 적절한 조치를 하여야 한다. ⑤제3항의 규정에 의한 주요 변전시설의 설치장소에는 독립된 통기시설을 설치하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다. ⑥제1항 내지 제3항의 규정에 의한 장소외에도 기타 필요한 장소에는 소화시설을 갖추어야 한다. 제187조(방화구조와 내화구조) ①방화구조는 불연성 재질의 판등으로 덮은 구조로 하여야 한다. ②내화구조는 콘크리트ㆍ벽돌등의 불연성물질로 견고하게 축조한 것으로 하여야 한다. 제188조(소화시설의 설치) ①소화시설을 설치할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 1. 소화기, 건조한 모래 또는 돌가루등을 비치할 것 2. 필요한 경우에는 배수관ㆍ살수관 또는

		압기관으로 물을 뿌릴 수 있도록 할 것 3. 주요전기설비의 부근에는 전기화재용의 소화시설을 설치할 것 ②담당보안계원은 제1항의 규정에 의한 소화시설중 갱내에 설치한 소화설비를 매월 1회이상 정기적으로 검사하고, 그 결과를 보안일지에 기록하여야 한다. 제189조(기름류의 보관등) 갱내에서 기름류는 뚜껑이 붙은 불연성 밀폐용기에 보관 또는 저장하여야 한다. 제190조(갱구부근의 방화시설) 입기갱구에서 30미터이내에 있는 갱외건물에는 방화시설을 하여야 한다. 제191조(갱구부근의 방화지대) 산림화재로부터 갱내를 보호하기 위하여 필요한 때에는 주요 입기갱구에서 30미터이내에 있는 수목을 제거하는 등 적절한 방법에 의하여 갱구부근에 방화지대를 설치하여야 한다. 제192조(불의 사용금지구역) 갑종탄광에서는 갱구주위에 적절한 범위의 불의 사용금지구역을 설정하여야 한다. 다만, 보안관리자가 위험의 염려가 없다고 인정할 때에는 그러하지 아니하다.

		제2절 갱외에서 불의 취급 제193조(갱외의 건축물) 갱외의 건축물을 신축 또는 변경할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 1. 주요 건축물사이에는 방화 및 피난에 필요한 간격을 둘 것 2. 각층의 바닥의 면적의 합계가 660제곱미터이상 3천300제곱미터미만인 것은 그 외벽을 준내화구조로 하여야 하며, 각층의 바닥의 면적의 합계가 3천300제곱미터이상인 것은 외벽과 지붕을 불연성재료로 시공할 것 제194조(방화시설) 화로ㆍ가열장치ㆍ연통 기타 화재가 발생할 위험성이 많은 시설 및 건축물 사이에는 방화상 필요한 간격을 두거나 가열성물질을 차열재료로 방호하여야 한다. 제195조(안전등실) ①안전등 또는 간이가연성가스검정기를 사용할 때에는 안전등실을 설치하여야 한다. ②제1항의 안전등실은 다음 각호의 규정에 따라 설치하여야 한다. 1. 실내에 불의 사용금지구역을 설정할 것

		2. 축전지로부터 발생하는 가연성가스가 실내에 정체하지 아니하는 구조로 할 것 3. 휘발유를 주입하는 작업장소는 다른 작업장소와 구별할 것 제196조(연도와 연통) ①연도 또는 연통을 설치할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 1. 청소와 검사를 용이하게 할 수 있는 구조로 할 것 2. 건축물을 관통하는 부분은 열을 차단하는 재료로 설치할 것 3. 연도 또는 연통의 출구는 건축물에서 1미터이상의 거리를 둘 것 ②연도 또는 연통은 연료의 종류 및 사용량에 따라 정기적으로 청소하여야 한다. 제197조(인화성 물질의 저장등) ①갱외의 기름류 기타 인화성물질의 저장소는 다른 건축물 또는 갱구에서 적절한 간격을 두어야 한다. ②제1항의 규정에 의한 기름류 기타 인화성물질은 밀폐용기에 저장하여야 한다. 제198조(회사장) ①회사장은 다른 건축물에 연소의 위험성이 없는 위치에 불연성의 재료를 사용하여 설치하여야 한다.

		②회사장은 이를 알아볼 수 있도록 표시를 하여야 한다. 제199조(불의 사용장소) 갱외의 흡연장소ㆍ난로 기타 불을 사용하는 장소에는 화재방지에 필요한 시설을 설치하여야 한다. 제200조(불씨의 처리) 불을 사용한 광산근로자는 불씨의 처리를 철저히 하여야 한다. 제9장 갱외시설과 배수시설 제1절 갱외작업장 제201조(설치조건) 티푸라와 선광장은 입기갱구에 근접하여 설치하여서는 아니된다. 다만, 갱내에 먼지가 들어가지 아니하는 시설을 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제202조(청소) ①티푸라 부근에 선광장내에 쌓인 먼지는 정기적으로 청소하여야 한다. ②티푸라로부터 다량의 먼지가 발생할 때에는 물을 뿌리는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

		제2절 보일러 제203조(설치장소) 보일러는 전용건물 또는 구분된 장소에 설치하여야 한다. 다만, 이동식보일러의 경우에는 그러하지 아니하다. 제204조(보일러의 설치) 보일러를 설치할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 1. 검사에 필요한 사다릿길 또는 통로를 개설할 것 2. 안전판을 비치할 것 3. 압력계를 비치할 것 4. 2개이상의 유리수면계를 비치할 것 5. 흡출판 또는 흡출콕크를 설치할 것 6. 예비급수장치를 설치할 것 제205조(보일러의 청소) 보안계원이 보일러의 내부를 청소할 때에는 다음 사항을 지켜야 한다. 1. 환기가 잘 되도록 조치할 것 2. 증기압을 가진 보일러에 연결된 관을 완전히 차단할 것

		제3절 압축기 제206조(압축기의 설치등) ①압축기를 설치할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 1. 안전판을 비치할 것 2. 압력계를 비치할 것 3. 레시바는 정기적으로 분출청소를 할 것 4. 실린더ㆍ밸브ㆍ중간냉각기 및 스톱레시바는 정기적으로 청소할 것 5. 실린더에는 적절한 윤활유를 사용할 것 ②압축기에 흡입되는 공기에는 먼지등 이물질이 없도록 하여야 한다. 제207조(검사) 담당보안계원은 압축기의 실린더ㆍ온도ㆍ안전판의 이상유무에 관한 사항 기타 보안상 필요한 사항을 매주 1회이상 검사하고, 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다.

		제4절 아세틸렌용접장치 제208조(발생기실의 위치) ①아세틸렌발생기(이하 이 절에서 "발생기"라 한다)는 전용의 발생기실내에 설치하여야 한다. 다만, 이동식발생기의 경우에는 그러하지 아니하다. ②제1항의 규정에 의한 발생기실은 불을 사용하는 시설에서 안전에 필요한 거리만큼 떨어진 장소에 설치하여야 한다. 제209조(발생기실의 구조) 발생기실의 구조는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그 일부에 대하여는 그러하지 아니하다. 1. 벽은 불연성의 재료를 사용하여 다음의 각목의 구조 또는 이와 동등이상의 강도를 가진 구조로 할 것 가. 두께 40센티미터이상의 철근콘크리트 구조 나. 두께 1.5밀리미터이상의 철판구조로 된 철골 다. 금속판 또는 모르타르칠을 한 두께 30밀리미터이상의 목골

		2. 지붕 및 천정에는 얇은 철판 또는 가벼운 불연성의 재료를 사용할 것 3. 바닥면적의 16분의 1이상의 단면적을 가진 배기통을 지붕으로 나오게 하여야 하며, 지붕으로 나온 배기구 부분은 창ㆍ출입구등에서 1.5미터이상 떨어지도록 할 것 4. 출입구의 문은 1.5밀리미터이상의 철판을 사용하거나 이와 동등이상의 강도를 가진 구조로 할 것 5. 벽과 발생기사이에는 발생기의 조정 또는 카바이트의 수송등의 작업을 방해하지 아니하도록 간격을 유지할 것 제210조(용접장치의 설치) 아세틸렌용접장치를 설치할 때에는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 1. 발생기실에는 담당보안계원 또는 당해광산근로자외의 출입을 금지하고 표시를 할 것 2. 발생기의 가스배출구에는 안전기를 설치할 것 3. 발생기로부터 5미터이내 또는 안전기실로부터 3미터이내의 장소에서는 흡연, 불의 사용 기타 불꽃을 일으킬 염려가 있는

		행위를 금지하고 경계표시를 할 것 4. 가스통에는 산소용과 아세틸렌용의 구별을 명확히 할 것 5. 용접장치의 설치장소 및 사용장소에는 적절한 소화시설을 할 것 6. 용접작업을 위하여 보호안경 및 보호장갑을 비치할 것 7. 발생기ㆍ안전기ㆍ청정기ㆍ도관등에서 아세틸렌이 접촉할 염려가 많은 부분에는 구리를 사용하지 아니할 것 제211조(지시사항) 기계보안계원은 아세틸렌용접작업 또는 아세틸렌용접장치의 취급에 관하여 당해광산근로자에게 다음 각호의 사항을 지시하여야 한다. 1. 용접작업중에는 보호안경 및 보호장갑을 사용할 것 2. 용접장치의 가스의 누출을 검사할 때에는 비눗물을 사용하는 등 안전한 방법에 의할 것 3. 용접장치내에 있는 물의 동결을 방지하기 위하여 보온 또는 가온할 때에는 온수 또는 증기를 사용하는 등 안전한 방법에 의할 것 4. 발생기의 위에 물건을 놓지 아니할 것

		제212조(준수사항) 담당보안계원 또는 해당광산근로자는 아세틸렌용접작업을 하거나 아세틸렌용접장치를 취급할 때에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 발생기를 사용중일 때에는 불꽃이 생길 염려가 있는 공구 및 재료를 사용하거나 기타 발생기에 충격을 가하는 행위를 하지 아니할 것 2. 용접작업을 시작하고자 할 경우 용접장치의 각 부분을 검사하여 발생기내에 공기와 아세틸렌과의 혼합가스를 제거할 것 3. 발생기의 사용을 일시 휴지한 경우에 남아 있는 카바이트로 인하여 아세틸렌이 발생할 염려가 있는 때에는 수실의 수위를 적절히 조절할 것 4. 발생기를 수리ㆍ운반 또는 보관하거나 사용을 장기간 휴지할 때에는 아세틸렌과 카바이트를 제거하여야 하며, 이동식발생기인 경우에는 발생기를 분리할 것 5. 이동식발생기를 고온인 장소에 방치하지 아니할 것 6. 안전기는 용접작업중 용이하게 수위를 확인할 수 있는 장소에 놓아야 하며, 작업계속중에는 1일1회이상 검사할 것

		7. 발생기로부터 5미터이내 또는 발생기실로부터 3미터이내의 장소에서는 흡연, 불의 사용 기타 불꽃을 일으킬 염려가 있는 행위를 하지 아니할 것 8. 카바이트관을 개봉할 때에는 충격 기타 불꽃을 일으킬 염려가 있는 행위를 하지 아니할 것 9. 이동식발생기에 카바이트를 넣을 때에는 안전한 장소에서 행할 것 10. 카바이트의 재는 아세틸렌이 발생하지 아니하게 될 때까지 쇠조리에 넣어 두거나 안전한 장소에서 적절히 처리할 것 11. 폭발성물질ㆍ발화성물질ㆍ인화성물질등 가연성물질이 있는 부근에서 용접작업을 하지 아니할 것 12. 알콜ㆍ휘발유ㆍ타르류ㆍ기름류ㆍ유산등을 넣었던 용기를 용접 또는 절단할 때에는 세척을 한 후에 작업을 할 것

		제5절 기중기 제213조(브레이크) 기중기의 권양장치에는 적절한 브레이크시설을 하여야 한다. 제214조(기준초과 권양의 방지) 기중기를 안전한 높이이상 권양하는 것을 방지하기 위하여 적절한 안전장치를 설치하여야 한다. 제215조(로프의 안전율) 기중기의 권양용로프의 안전율은 최대정하중에 대하여 6이상으로 하여야 한다. 제216조(신호법) 기중기의 운전을 위하여 적절한 신호법을 정하여야 한다. 제217조(승강 및 통행시설) ①기중기의 운전대 기타 광산근로자가 승강하여야 할 부분에는 안전한 사다리 기타 승강시설을 하여야 한다. ②기중기의 청소ㆍ주유ㆍ검사등을 위하여 통행을 요하는 곳에는 안전한 통행시설을 하여야 한다. 제218조(기중기의 제한하중 게시) 기중기의 제한하중을 적절한 위치에 게시하여야 한다. 제219조(준수사항) 기중기운전은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 운전전에 필요한 검사를 할 것

		2. 담당보안계원의 지시를 받아 시험하중까지 부하시킬 때를 제외하고는 제한하중을 초과하여 부하시키지 아니할 것 3. 하중을 가한 상태에서 운전대를 떠나지 아니할 것 4. 운전중 청소ㆍ주유 또는 검사를 하지 아니할 것 5. 기중기를 사용하지 아니할 때에는 굴러내리거나 넘어지지 아니하도록 적절한 조치를 할 것 제6절 가공삭도 제220조(안전율) 가공삭도의 안전율은 장력과 굽힘응력에 대하여 4이상으로 하여야 한다. 제221조(경사) 가공삭도의 경사는 크림푸를 사용하는 가공삭도에서는 45도이하로 하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 제222조(바켓의 고도) 바켓의 하단은 정류장외의 장소에서는 지표면에서 5미터이상의 높이로 하여야 한다. 다만, 특별한 사유가

		있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 제223조(보안장치) 전신선ㆍ전화선ㆍ전등선ㆍ전력선ㆍ철도ㆍ궤도ㆍ도로(통행량이 적은 도로를 제외한다)등의 상공에 가공삭도를 설치할 때에는 바켓의 추락 등 위험을 방지하기 위하여 철선망등 적절한 보안장치를 하여야 한다. 제224조(신호장치) 가공삭도의 정류장 사이에는 적절한 신호장치를 하여야 한다. 제225조(설치제한) 가공삭도는 인가ㆍ위험물저장소 또는 다수인이 집합하는 장소의 상공을 통과하여서는 아니된다. 다만, 특별한 보안장치를 설치한 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 제226조(운전속도) ①가공삭도의 운전속도는 매분 150미터이하로 하여야 한다. ②풍속이 매초 20미터이상인 때에는 가공삭도를 운전하여서는 아니된다.

		제7절 일반기계장치 제227조(위험방지시설 및 관리) ①다음 각호의 기계 또는 장치의 위험한 부분에는 울타리ㆍ피복 기타 보안시설을 하여야 한다. 1. 기어ㆍ마찰전도장치ㆍ볼트너트등의 돌출부가 있는 카푸링 2. 바닥에서 높이 2미터이하에 있는 축ㆍ돌출한 축단ㆍ벨트ㆍ체인 및 로프에 의한 전동장치 3. 테리칼기어의 바닥 또는 대면에서 높이 2미터까지의 부분 4. 제1호 내지 제3호외에 동력에 의하여 운전하는 기계 ②벨트의 연결점에는 돌출된 금속구를 사용하여서는 아니된다. ③작업 또는 운행을 위하여 수평차축 기타 운전장치를 넘어야 할 곳에는 피복 기타 적절한 장치를 하여야 한다. ④용광로 기타 고열물을 취급하는 곳에서는 폭발 또는 열물질이 넘치는 등의 위험을 방지하기 위하여 특별한 조치를 하여야 한다. 제228조(기계운전중의 준수사항) ①기계의 운전중에는 보수ㆍ청소ㆍ조정 또는 주유를에 관계없는 자는 기계실에 출입하여서는

		아니된다. ②작업에 관계없는 자는 기계실에 출입하여서는 아니된다. ③기계실ㆍ전동시설ㆍ변압기ㆍ축전차충전실ㆍ가연성물질저장소등은 청결히 하여야 한다. ④기계실ㆍ전동시설ㆍ변압기ㆍ축전차충전실ㆍ가연성물질저장소등에는 2군데이상의 출입구를 두어야 하며 그 출입구에는 장애물을 두어서는 아니된다. ⑤동력에 의하여 운전되는 기계에는 기계마다 유차ㆍ클러치ㆍ스위치등의 동력차단장치를 설치하여야 한다. 다만, 원동기를 같이 사용하는 기계장치로서 공동의 차단장치를 가진 기계의 경우에는 그러하지 아니하다. 제8절 배수시설 등 제229조(구비사항) 배수시설을 설치할 때에는 다음 각 호를 따라야 한다. 1. 최근 5년 이내의 최대 출수량의 1.5배 이상을 배수할 수 있는 능력을 갖출 것 2. 갱내 주요배수용펌프에는 예비용배수펌프를 비치할 것 3. 보안상 필요한 경우에는 갱내 배수용펌프의 배출하는 쪽에 역류방지밸브를 설치할 것

		3. 보안상 필요한 경우에는 갱내 배수용펌프의 배출하는 쪽에 역류방지밸브를 설치할 것 4. 갱내저수지는 정전ㆍ고장ㆍ돌발적인 출수등에 대비하여 최소한 5시간분의 통상 출수량을 저장할 수 있는 용량의 저수지를 확보할 것 5. 갱내저수지는 2곳이상으로 구분할 것 제230조(수량조절댐의 설치) 갱내수의 급작스런 출수를 방지하기 위하여 수량조절댐을 설치하는 경우에는 다음 각 호를 따라야 한다. 1. 댐의 위치는 암석의 굳기 및 다른 작업장에 미치는 영향등을 고려하여 안전한 장소에 설치할 것 2. 댐은 최대저수량에 대비하여 제곱센티미터당 210킬로그램 이상의 강도를 가진 구조로 설치할 것 3. 댐에 배수구를 설치하고 밸브를 이중으로 설치할 것 4. 수압계를 설치할 것 5. 댐의 물을 배수하기 위하여 강철 또는 염화비닐을 재료로 하는 배수관을 설치하여야 하며 그 배출구는 저수지에 둘 것 6. 안전수압 및 저수량을 게시할 것

		제231조(수량조절댐의 관리) 수량조절댐을 설치한 때에는 다음 각호의 사항을 관리 및 준수하여야 한다. 1. 별도의 담당보안계원을 지정하여 특별관리를 할 것 2. 평상시에는 수량조절댐안에 물을 저장하지 아니할 것 3. 수량조절댐안에 물은 안전정압의 80퍼센트이상을 초과하여 저장하지 아니할 것 4. 관계인외에 출입을 막을 수 있는 조치를 할 것 5. 담당보안계원은 주 1회이상 정밀점검을 실시하여 그 결과를 보안일지에 기록할 것 제231조의2(갱내에의 물유입의 방지조치) ①광업권자 또는 조광권자는 갱내에의 물유입으로 인한 사고를 예방하기 위하여 다음 각호의 조치를 하여야 한다. 1. 물이 나오는 지역에 대한 출수량등을 표시한 채굴도면의 작성 및 관리 2. 채굴한 작업장 및 채굴이 진행중인 작업장의 배수관리 3. 출수량의 정기적 측정 및 수량변화의 정밀분석검토

		4. 다량의 집적수가 발생되는 지역에 대한 배수조치등의 대책강구 ②광업권자 또는 조광권자는 채굴작업을 하는 경우에 갱내에의 물유입을 막기 위하여 다음 각호의 조치를 하여야 한다. 1. 지표수의 갱내 유입방지를 위한 조치 2. 채굴을 종료한 때에는 채굴갱도 및 채굴한 자리에서 발생되는 지하수ㆍ집적수등이 작업장으로 유입되는 것을 방지하기 위하여 채굴이 종료된 상부갱도를 배수갱도로 유지하는 등의 필요한 조치 3. 우기시 지표수의 유입이 많은 지역에 위치한 광산의 경우에는 지표수의 유입을 방지할 수 있는 조치 4. 채굴작업을 하기 전에 상부 및 주변에 이미 채굴한 자리 또는 구갱도가 있는 경우에는 집적수의 유무를 확인하는 조치 ③보안관리자 또는 보안담당책임자는 채굴작업을 함에 있어서 다음 각호의 경우에는 작업을 중지하고 정밀안전진단을 실시한 후 작업을 재개하여야 한다. 1. 작업장 상부의 채굴한 자리 또는 갱도안에 집적수가 있는지의 여부를 확인하기 곤란한 경우

		2. 채굴작업중 상부갱도 또는 주변지역의 배수량이 급격하게 감소하거나 멈춘 경우 ④보안관리자 또는 보안담당책임자는 제3항의 규정에 의한 정밀안전진단을 실시함에 있어서는 선진천공 기타 안전한 방법으로 이를 하여야 한다. 제10장 광해의 방지 제1절 토지의 굴착으로 인한 광해의 방지 제232조(지반침하의 방지) ①광업권자 또는 조광권자는 토지의 굴착으로 지반침하나 그 밖의 광해가 발생할 염려가 있는 지하에서 광물을 채굴하려는 때에는 광해를 방지하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나의 조치를 하여야 한다. 1. 사무소장의 지시에 의한 지반침하의 측정 2. 채광의 제한 3. 이미 채굴한 자리를 메움 4. 갱내수의 배수 5. 기타 보안상 필요한 사항 ②광업권자 또는 조광권자는 제1항제1호의

		규정에 의하여 측정을 한 경우에는 그 결과를 지체없이 사무소장에게 보고하여야 한다. 제233조(공중이 이용하는 시설물의 주변에서의 채굴금지) 광업권자 또는 조광권자는 도로ㆍ철도등 공중이 이용하는 시설물로부터 수평거리 50미터미만의 지역의 지표로부터 지하 150미터이내의 범위안에서는 광물을 채굴하여서는 아니된다. 제234조(공중이 이용하는 시설물의 주변에서의 채굴제한) ①광업권자 또는 조광권자는 도로ㆍ철도 등 공중이 이용하는 시설물로부터 수평거리 50미터 이상부터 100미터 미만까지의 지역의 지표로부터 지하 150미터 이내의 지하 또는 제233조에 따른 채굴금지구역의 밑부분에서 광물을 채굴하려는 때에는 한국광물자원공사, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 한국지질자원연구원 등 전문기관의 지반안전성평가를 거쳐 사무소장의 승인을 얻어야 한다. ②사무소장은 제1항의 구역안에서 광물채굴을 승인할 때에는 채굴구역ㆍ채굴방법ㆍ채굴기간ㆍ복구계획등 조건을 붙여 승인하여야 한다.

		③제1항의 채굴제한구역에서의 광물채굴신청은 별지 제26호서식에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다. 1. 채광예정구역에 대한 작업설명서 1부 2. 채광예정구역 도면(평면ㆍ단면을 말한다) 1부 3. 채광종료후 복구계획서 1부 4. 안전성평가서 1부 제235조(채굴제한구역의 관리 및 준수사항) ①광업권자 또는 조광권자는 제234조제1항의 채굴제한구역에서 채굴할 때에는 다음 각 호의 사항을 관리 및 준수하여야 한다. 1. 채광개시일부터 지반침하의 측정방법ㆍ범위 및 시기를 정하여 정기적으로 측정할 것 2. 채광작업 중 지반침하의 징후가 있는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 복구대책을 강구할 것 3. 채광이 종료된 채굴구역은 1년 이내에 복구할 것. 다만, 지반침하 등 보안상 우려가 없는 경우에는 사무소장의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다. 4. 지질조사등에 의한 보링공은 시멘트등으로 메울 것 ②광업권자 또는 조광권자는 다음 각호의 사항을 실측하여 기재한 특별보안도를

		비치하여야 한다. 1. 채굴사항 및 채굴한 자리의 처리상황 2. 지표에서 갱내 중요지점까지의 깊이 3. 보링공의 위치ㆍ결과 및 기타 지질조사의 결과 4. 암층별 두께와 성질 5. 단층의 위치ㆍ종류ㆍ주향ㆍ경사 및 낙차 6. 선진보링공의 위치ㆍ방향 및 길이 7. 사무소장이 지시한 주요사항 ③제2항의 특별보안도는 축척 5천분의 1이상의 지형도상에 작성하여 갱내와 갱외가 대비될 수 있도록 하여야 한다. ④특별보안도는 매년 12월말을 기준으로 작성하여 다음 연도 1월 30일까지 사무소장에게 제출하여야 한다. 제236조(갱도 폐지시의 조치) 광업권자 또는 조광권자는 갱도를 폐지하는 경우에는 광해 및 위해의 우려가 있는 갱도 및 채광한 자리를 메우는 등의 필요한 조치를 하여야 한다. 제237조(지반침하의 사고 보고) 광업권자 또는 조광권자는 지반이 침하하거나 침하할 우려가 있을 때에는 지체 없이 사무소장에게 보고하여야 한다.

		제2절 폐석 및 광업폐기물집적등으로 인한 광해방지 제238조(폐석ㆍ광물찌꺼기의 집적장 등의 관리 및 준수사항) ①폐석 및 광물찌거기의 집적장을 설치한 때에는 갱외보안계원 또는 광해보안계원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 폐석 및 광물찌꺼기의 집적장을 매분기 1회이상 순시하여 그 결과를 보안일지에 기재할 것. 다만, 1일 50밀리미터이상의 비가 오는 때에는 1일 1회이상 순시하여야 한다. 2. 폐석 및 광물찌꺼기의 집적장의 표면에 균열ㆍ침강 등이 생겨 붕괴ㆍ유실 등의 위험성이 있을 때에는 즉시 광산근로자에게 대피를 지시하거나 그 밖의 응급조치를 취한 후 보안관리자에게 보고할 것 3. 광물찌꺼기의 집적장은 우수 및 지하수등 자연수가 직접 유입되지 아니하도록 주변에는 배수로등을 설치하고, 광물찌꺼기를 집적할 때에는 중화제를 혼합하는 등 유해중금속의 유출을 방지할 수 있는 조치를 할 것

		4. 광업을 휴지 또는 폐광하는 경우에는 휴지 또는 폐광후의 광해를 방지하기 위하여 옹벽의 설치등으로 폐석의 유실을 방지하고 나무를 심는 등 필요한 조치를 할 것 ②비가 많이 오는 때 또는 눈이 녹는 때에는 폐석ㆍ광물찌꺼기의 집적장등에 대한 순시회수를 증가하여야 한다. 제239조(폐석 및 광물찌꺼기의 집적장 시설기준) ①폐석 및 광물찌꺼기는 붕괴ㆍ유실등으로 인하여 위해 또는 광해가 발생할 염려가 있는 곳에 쌓아두어서는 아니된다. ②폐석ㆍ광물찌꺼기의 집적장 및 그 주위에는 붕괴ㆍ유실등을 방지하기 위하여 필요한 때에는 석축ㆍ옹벽ㆍ배수구 기타 적절한 시설을 설치하여야 한다. ③붕괴ㆍ유실등으로 인하여 위해 또는 광해가 발생할 염려가 있는 폐석 및 광물찌꺼기의 집적장은 인가ㆍ사무소ㆍ학교 기타 사람을 수용하는 건축물 또는 하천ㆍ철도ㆍ궤도ㆍ도로 기타 공공시설에서 30미터이상 떨어져 있어야 한다.

		제240조(광업폐기물의 처리기준) 광업폐기물은 다음 각호의 규정에 의하여 처리하여야 한다. 1. 광물찌꺼기 및 부유물질(침전지에서 회수한 침전물등)은 별도의 적치장에 적치할 것 2. 제1호의 광업폐기물은 운반시 날림 및 유출을 방지할 것 3. 기름류ㆍ축전차축전지등의 유해한 광업폐기물은 지하로 침투하지 아니하도록 보관시설을 사용할 것 4. 유해한 광업폐기물은 갱내에 매립처분하지 아니할 것 제241조(광업폐기물에 관하여 광산안전규정에 정할 사항) 제28조제18호의 규정에 의하여 광해방지를 위한 폐기물에 관하여 규정할 사항은 다음 각호의 사항을 말한다. 1. 광업폐기물의 보관 및 운반에 관한 사항 2. 광업폐기물의 처리에 관한 사항 3. 광업폐기물에 포함되는 유해물질의 검정에 관한 사항 4. 지하수(수면매립장의 경우에는 그 부근의 수역)의 수질측정에 관한 사항 5. 폐석 및 광업폐기물 매립장의 관리에 관한 사항

		6. 광업폐기물의 처리시설의 관리에 관한 사항 제242조(폐석장등의 붕괴사고 보고) <삭제> 제3절 먼지의 날림에 의한 광해방지 제243조(먼지의 날림방지시설의 설치) ①광업권자 또는 조광권자는 먼지의 날림으로 인한 광해를 방지하기 위하여 저탄장 또는 광물찌꺼기의 집적장에는 먼지가 날리지 아니하도록 적절한 방지시설을 하여야 한다. ②파쇄기ㆍ분쇄기ㆍ마광기ㆍ밸트콘베이어 등 먼지가 발생하는 기계시설이 설치된 장소에는 다음 각 호의 시설 중 먼지의 날림 방지에 필요한 시설을 설치하여야 한다. 1. 먼지가 날리지 아니하는 구조물 2. 살수시설 3. 집진시설 4. 방진덮개 5. 기타 이와 동등이상의 효과가 있는 방지시설 제244조(관리 및 준수사항) 갱외 또는 광해보안계원은 다음 각호의 사항을 관리 및 준수하여야 한다.

		1. 먼지발생시설 및 먼지의 날림방지시설을 매주 1회이상 순회하여 그 결과를 보안일지에 기재할 것 2. 먼지의 발생이 많을 때에는 즉시 보안관리자ㆍ광업권자 또는 조광권자에게 보고할 것 제245조(먼지의 날림에 관하여 광산안전규정에 정할 사항) 제28조제18호의 규정에 의하여 광해방지를 위한 먼지의 날림에 관하여 규정할 사항은 다음 각호의 사항을 말한다. 1. 먼지발생시설 및 먼지의 날림방지시설의 관리에 관한 사항 2. 먼지의 날림방지에 관한 사항 3. 시설의 고장ㆍ수리 기타 사고시에 조치하여야 할 사항 제4절 갱수 및 폐수로 인한 광해의 방지 제246조(갱수 또는 폐수정화시설의 설치) 갱수 또는 폐수에 의한 광해를 방지하기 위하여 다음 각 호의 시설 중 그 광해 방지에 필요한 정화시설을 설치하여야 한다.

		1. 물리적 처리시설 2. 기계식 및 물리화학적 처리시설 3. 자연정화 처리시설 제247조(갱수 및 폐수의 배출기준) 갱수 및 폐수의 배출기준에 관하여 수질환경보전법령에서 정하는 기준외의 사항에 대하여는 지식경제부장관이 별도로 정하는 기준이하로 하여야 한다. 제248조(갱수ㆍ폐수의 관리 및 준수사항) 갱수 및 폐수로 인한 광해를 방지하기 위하여 갱외보안계원 또는 광해보안계원은 다음 각호의 사항을 관리 및 준수하여야 하며, 그 결과를 보안일지에 기재하여야 한다. 다만, 제2호의 규정에 의한 수질측정은 수질환경보전법령에 의한 측정대행자에게 측정을 의뢰할 수 있다. 1. 갱수 및 폐수의 처리시설을 매주 1회이상 순회할 것 2. 방류수질의 수소이온농도(pH)ㆍ생물학적산소요구량(BOD)ㆍ화학적산소요구량(COD)ㆍ부유물질(SS)ㆍ크롬 및 수질환경보전법령에서 정하는 특정유해물질중 당해광산에 해당하는 항목은 주 1회이상 측정할 것

		3. 갱수 및 폐수의 양에 대하여는 월 1회이상 측정할 것 4. 제2호 및 제3호의 규정에 의한 측정결과, 갱수 및 폐수로 인한 광해가 발생할 우려가 많을 때에는 즉시 보안관리자ㆍ광업권자 또는 조광권자에게 보고할 것 제249조(갱수 또는 폐수로 인한 광해발생 보고) <삭제> 제5절 소음에 의한 광해방지 제250조(소음방지시설의 설치) 광업권자 또는 조광권자는 소음에 의한 광해를 방지하기 위하여 소음발생을 저하 또는 방지할 수 있는 시설을 설치하여야 한다. 제251조(소음방지의 기준) 소음방지의 기준에 관하여 소음ㆍ진동규제법령에서 정하는 기준외의 사항에 대하여는 지식경제부장관이 별도로 정하는 기준이하로 하여야 한다. 제252조갱외 또는 광해보안계원은 다음 각호의 사항을 관리 및 준수하여야 한다. 1. 소음발생시설과 소음방지시설을 정기적으로 점검하여 그 결과를 보안일지에 기재할 것

		2. 지식경제부장관이 별도로 고시하는 방법에 의하여 광산부지경계선에서 소음을 측정하여 그 결과를 보안일지에 기재할 것 3. 소음에 의한 광해가 발생할 우려가 큰 경우에는 보안관리자, 광업권자 또는 조광권자에게 보고할 것 제253조(소음으로 인한 광해발생 보고) <삭제> 제254조(소음에 관하여 광산안전규정에 정할 사항) 제28조제18호의 규정에 의하여 광해방지를 위한 소음에 관하여 규정할 사항은 다음 각호의 사항을 말한다. 1. 소음발생시설과 방지시설의 관리에 관한 사항 2. 소음측정에 관한 사항 3. 시설의 고장ㆍ파손 기타 사고발생시 조치에 관한 사항

		제6절 진동에 의한 광해방지 제255조(진동에 의한 광해방지조치) 광산내에서 화약발파, 광물의 파쇄, 공기압축기의 작동 기타 권양기등 기계ㆍ장비의 운전에 의하여 광산부지 경계선밖으로 발생되는 진동으로서 「소음ㆍ진동관리법」상에서 정하는 기준치에 넘는 진동을 막는 조치를 취하여야 한다. 제256조(진동관리 및 준수사항) 갱외 또는 광해보안계원은 다음 각호의 사항을 관리 및 준수하여야 한다. 1. 진동발생시설 및 방지시설은 정기적으로 점검하고, 그 결과를 보안일지에 기재할 것 2. 별도로 고시하는 방법에 따라 광산부지경계선에서 진동레벨을 정기적으로 측정하여 그 결과를 보안일지에 기재할 것 3. 진동으로 인한 광해가 우려될 때에는 즉시 보안관리자ㆍ광업권자 또는 조광권자에게 보고할 것 제257조(진동으로 인한 광해발생 보고) <삭제> 제258조(진동에 관하여 광산안전규정에 정할 사항) 제28조제18호의 규정에 의하여

		광해방지를 위하여 규정할 사항중 진동에 관련된 사항은 다음 각호의 사항으로 한다. 1. 진동발생시설 및 방지시설의 관리에 관한 사항 2. 진동의 측정에 관한 사항 3. 시설의 고장ㆍ파손 기타 사고시 조치사항 제7절 휴지 또는 폐광시 광해방지 제259조(광해방지조치) 광업권자 또는 조광권자는 광업을 휴지 또는 폐광하는 경우에는 다음 각호의 조치를 하여야 한다. 1. 훼손된 산림 및 토지의 복구 2. 사용하지 아니하는 광업시설물의 철거 3. 채굴한 자리의 붕괴방지를 위한 조치 4. 오염된 갱내수등의 정화 5. 폐석 또는 광물찌꺼기의 유실방지조치 6. 기타 광해의 방지를 위하여 필요한 조치 제260조(실지조사) 사무소장은 광업권자 또는 조광권자가 광업을 휴지 또는 폐광하는 경우에는 현장을 조사하여 광해방지대책의 시행여부를 확인하고 광해발생의 우려가 있는 경우에는 필요한 조치를 명할 수 있다.

		제261조광산보안도 및 작업도면의 제출) 광업을 휴지 또는 폐광하는 광업권자 또는 조광권자는 가장 최근에 작성한 광산보안도와 채굴한 자리가 모두 포함된 작업실측도를 5천분의 1이상의 지형도상에 평ㆍ단면도로 작성하여 작업종료전 30일이내에 사무소장에게 제출하여야 한다. 제262조(광해방지사업 완료보고) <삭제>

부 칙<63. 3. 5> ①(시행일) 이 법은 공포한 후 1년이 경과한 날로부터 시행한다. ②(기존시설) 이 법 시행전의 기존 광업시설에 대하여는 이 법 시행후 90일안에 상공부령이 정하는 바에 의하여 보안에 관한 필요한 조치를 하여 상공부장관의 승인을 얻어야 한다. 부 칙 <67. 3.17> 이 법은 공포한 날로부터 시행한다. 부 칙 <73. 2. 7> 이 법은 공포 후 3월이 경과한 날로부터 시행한다. 부 칙 <77.12.16> ①(시행일) 이 법은 공포한 날로부터 시행한다. ②내지 ⑤생략 부 칙 <80.12.31> 이 법은 공포한 날로부터 시행한다. 부 칙 <81. 4. 8> 제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날로부터 시행한다. <단서 생략> 제2조 내지 제4조 생략	부 칙<81. 6.24> ①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다. 다만, 제47조제2항의 규정은 1982년 1월 1일부터 시행한다. ②(관계법령의 개정) 행정권한의위임및위탁에관한규정중 제28조제3항을 삭제한다. ③(경과조치) 제47조제2항의 규정에 의하여 공사의 사장에게 위탁할 수 있는 권한은 1981년 12월 31일까지는 출장소장이 행한다. ④(경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 광업시설의 성능검사를 받은 것은 이 영에 의한 완성검사 및 성능검사를 받은 것으로 본다. 부 칙 <85. 2.27> ①(시행일) 이 영은 1985년 3월 1일부터 시행한다. 다만, 제9조·제29조 및 제30조의 개정규정은 1985년 6월 1일부터 시행한다. ②(갑종탄광의 갱도에 설치된 전기공작물에 관한 경과조치) 1985년 5월 31일 이전에 갑종탄광의 갱도에 전기공작물을 설치한 광업권자 또는 조광권자는 당해 전기공작물에 대하여 1985년 12월 31일까지 제9조제2항의 개정규정에 의한 검사를 받아야 한다. 부 칙 <89. 4.20> ①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.	부 칙<97. 8.23> 제1조(시행일) 이 규칙은 시행한 날로부터 시행한다. 다만, 제33조제1항제7호․제39조제7호 및 제43조제7항의 개정규정은 이 규칙 공포후 1년이 경과한 날로부터 시행한다. 제2조(광산보안규정의 개정에 관한 경과조치) 제28조․제241조․제254조 및 제258조의 개정규정에 의하여 종전의 광산보안규정을 개정하여야 하는 광업권자 또는 조광권자는 이 규칙 시행일로부터 1년이내에 이 규칙에 적합하도록 광산보안규정을 개정하여야 한다. 제3조(보안관리직원의 자격 및 선임에 관한 경과조치) 제33조제3항의 개정규정을 적용함에 있어서 이 규칙 시행당시의 갱외분야 및 갱내분야의 광산보안기능사 자격을 가진 자는 채광분야의 광산보안기능사 자격을 가진 것으로 보고, 발파분야의 광산보안기능사 자격을 가진 자는 화약분야의 광산보안기능사 자격을 가진 것으로 보며, 안전등분야의 광산보안기능사 자격 을 가진 자는 전기분야의 광산보안기능사 자격을 각각 가진 것으로 본다.

부 칙 <81.12.31> 제1조 (시행일) 이 법은 1982년 2월 1일부터 시행한다. 제2조 내지 제4조 생략 부 칙 <93. 3. 6> 제1조 (시행일) 이 法은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략> 제2조 내지 제5조 생략 부 칙 <97.12.13> 이 법은 1998年 1月 1日부터 시행한다. <단서 생략> 부 칙 <99. 1.29> ①(시행일) 이 법은 공포후 9월이 경과한 날부터 시행한다. ②(벌칙에 관한 경과조치) 이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다. 부 칙 <2007. 1. 3> 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 부 칙 <2011. 3. 30> 이 법은 공포한 날부터 시행한다.	부 칙 <89. 4. 20> ①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다. ②(갑종탄광의 갱도에서 사용중인 전기기기에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 갑종탄광의 갱도에서 전기기기를 사용하고 있는 광업권자 또는 조광권자는 당해전기기기중 동력자원부령이 정하는 전기기기에 대하여 이 영 시행일로부터 6월이내에 제9조제2항의 개정규정에 의한 폭발방지검사를 받아야 한다. 부 칙 <93. 3. 6> 제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 제2조 및 제3조 생략 제4조(다른 법령의 개정) ①내지 <136>생략 <137>광산보안법시행령중 다음과 같이 개정한다. 제2조제4호, 제9조제3항, 제30조제1항, 제34조, 제35조제1항, 제2항, 제37조, 제38조제1항·제2항, 제39조제1항, 제40조, 제41조제2항제2호,제44조제2항 및 제47조제1항·제2항 중 "동력자원부장관"을 각각 "산업자원부장관"으로 한다.	제4조(광산보안도의 작성․제출에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 작성․제출한 광산보안도는 제46조의 개정규정에 의한 광산보안도로 본다. 다만, 이 규칙 시행일부터 6월이내에 제46조의 개정규정에 적합하도록 수정하여 제출하여야 한다. 제5조(차량계광산기계 및 자동차 운전교육에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 한국광물자원공사가 시행하는 종전의 유압 교육(기초반․정비반․운전반)을 받고 교육이수증을 받은 자는 제93조제3항의 개정규정에 불구하고 2000년 12월 31일까지는 차량계광산기계 및 자동차를 운전할 수 있는 자격을 가진 것으로 본다. 제6조(차량계광산기계 및 자동차의 사용승인에 관한 경과조치) ①이 규칙 시행당시 사용승인을 얻은 내연기관차와 차량계광산기계 및 자동차는 이 규칙에 의하여 사용 승인을 얻은 것으로 본다.

	제3조제1항, 제7조제1항, 제9조제1항 내지 제3항, 제11조, 제13조, 제20조, 제22조, 제27조, 제29조제1항·제3항, 제30조제1항·제3항 및 제48조중 "동력자원부령"을 각각 "산업자원부령"으로 한다. 제41조제2항제1호·제2호중 "동력자원부"를 "산업자원부"로 한다. <138>내지 <188>생략 부 칙 <93. 7. 1> 제1조 (시행일) 이 영은 1993년 7월 1일부터 시행한다. 제2조 내지 제3조 생략 제4조 (다른 법령의 개정) ①내지 <22>생략 <23>광산보안법시행령중 다음과 같이 개정한다. 제9조제3항중 "산업자원부장관이 공업진흥청장과 협의하여"를 삭제하고, 제41조제2항 본문중 "동력자원부차관"을 "산업자원부차관"으로 하며, 제44조제2항중 "동력자원부소속"을 "산업자원부소속"으로 한다. <24>내지 <30>생략	②이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 사용승인 또는 연장승인을 얻어 사용중인 내연기관차와 차량계광산기계 및 자동차의 사용기간의 기산일은 종전의 규정에 의하여 승인을 얻은 날로 한다. 제7조(서식에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의한 별지 제4호서식 및 별지 제17호서식은 이 규칙 시행일부터 3월간 이 규칙에 의한 서식과 함께 사용 할 수 있다. 부 칙 <제86호,1999.8.23> 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 부칙(전기사업법시행규칙) <2001.4.7> 제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날로부터 시행한다. 제2조(다른 법령의 개정) ①생략 ②광산보안법시행규칙중 다음과 같이 개정한다 제 33조제1항제4호중 “전기사업법 제45조제2항”을 전기사업법 제73조제2항“으로 한다 ③생략 제3조 생략

	부 칙 <99. 7.16> 이 영은 1999년 7월 30일부터 시행한다. 다만, 제33조의2제15호 및 제16호와 제47조제2항(제33조의2제15호의 규정에 의한 차량계광산기계 및 광산용자동차의 검사에 관한 권한에 한한다) 및 제3항의 개정규정은 2000년 1월 1일부터 시행한다. 부 칙 <2001. 12. 31> 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 부 칙 <2002. 7. 20> 제1조 (시행일) 이 영은 2002년 7월 20일부터 시행한다. 제2조 생략 제3조 (다른 법령의 개정) ①광산보안법시행령중 다음과 같이 개정한다. 제3조제1항중 "광업법시행령"을 "광업법 제111조의2의 규정"으로 한다. ②생략 부 칙 <2002. 8. 29> 이 영은 공포한 날부터 시행한다.	부 칙 <광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률 시행규칙,2006. 6. 28> 제1조 (시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 제2조 (다른 법령의 개정) ①광산보안법시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다. 제26조중 "석탄산업법 제31조의 규정에 의한 석탄산업합리화사업단(이하 "석탄산업합리화사업단"이라 한다)"을 "「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제31조에 따른 광해방지사업단(이하 "광해방지사업단"이라 한다)"으로 한다. 제47조제3항중 "석탄산업합리화사업단"을 "광해방지사업단"으로 한다. 별지 제16호서식중 "석탄합리화사업단"을 "광해방지사업단"으로 한다. ②내지 ⑤생략 부칙<제429호,2007.11.7> 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

	부 칙 <2007. 9. 10> 제1조 (시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 제2조 (다른 법령의 개정) ①광산보안법시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 제3조제1항 중 "광업법 제111조의2의 규정에 의한"을 "「광업법」 제97조에 따른"으로 한다. ② 부터 ⑩ 까지 생략 제3조 생략 부 칙 <2008. 2. 29> 제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략> 제2조부터 제6조까지 생략 제7조(다른 법령의 개정) ① 부터 ③ 까지 생략 ④ 광산보안법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 제2조제4호, 제33조의2 각 호 외의 부분 및 제18호, 제33조의3 각 호 외의 부분, 제34조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 단서·제3항 전단, 제35조제1항·제2항, 제38조제1항 각 호 외의 부분·제2항, 제39조제1항	부칙 <제1호, 2008. 3. 3> 제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 제2조부터 제4조까지 생략 제5조(다른 법령의 개정) ① 및 ② 생략 ③ 광산보안법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다. 별지 제1호서식, 별지 제5호서식, 별지 제10호서식, 별지 제11호서식, 별지 제12호서식, 별지 제13호서식, 별지 제14호서식, 별지 제14호의2서식, 별지 제20호서식, 별지 제21호서식, 별지 제22호서식, 별지 제23호서식, 별지 제24호서식, 별지 제25호서식, 별지 제26호서식 중 "산업자원부"을 각각 "지식경제부"로 한다. 제95조 본문 중 "산업자원부령"을 "지식경제부령"으로 한다. 제6조제2항제7호, 제26조, 제32조제2항, 제33조제6항, 제34조제2항, 제35조제4항, 제152조의2제2항, 제247조, 제251조, 제252조제2호, 별표 2, 별지 제6호서식 중 "산업자원부장관"을 각각 "지식경제부장관"으로 한다. ④ 부터 <64> 까지 생략

	각 호 외의 부분, 제40조, 제47조제1항 각 호 외의 부분·제2항, 제47조의2제2항 전단·제3항·제4항 본문 중 "산업자원부장관"을 각각 "지식경제부장관"으로 한다. 제3조제1항, 제9조제1항 각 호 외의 부분·제2항, 제11조, 제20조, 제23조제2항, 제33조의2 각 호 외의 부분, 제33조의3 각 호 외의 부분, 제33조의4제2항, 제47조의2제5항 중 "산업자원부령"을 각각 "지식경제부령"으로 한다. ⑤ 부터 <86> 까지 생략 부 칙 <2009. 6. 26> 제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 제2조(다른 법령의 개정) ① 생략 ② 광산보안법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 제47조제2항 중 "대한광업진흥공사"를 "한국광물자원공사"로 한다. ③ 부터 ⑪ 까지 생략 제3조 생략	부칙 <제31호, 2008. 9.30> 제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 제2조(다른 법령의 개정) ① 광산보안법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다. 제47조제3항 중 "광해방지사업단"을 "한국광해관리공단"으로 한다. ② 및 ③ 생략 부칙 <제374호, 2010. 6.30> 제1조(시행일) 이 규칙은 2010년 7월 1일부터 시행한다. <단서 생략> 제2조 및 제3조 생략 제4조(다른 법률의 개정) ① 부터 ⑤ 까지 생략 ⑥ 광산보안법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다. 제255조 중 "「소음ㆍ진동규제법」"을 "「소음ㆍ진동관리법」"으로 한다. ⑦ 부터 <21> 까지 생략 제5조 생략 부칙 <제184호, 2011. 4. 4> 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

	부 칙 <2009. 12. 14> 제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략> 제2조부터 제5조까지 생략 제6조(다른 법령의 개정) ① 부터 ⑧ 까지 생략 ⑨ 광산보안법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 제16조제2항 중 "「측량법」 제5조"를 "「측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률」 제6조"로 한다. ⑩ 부터 <36> 까지 생략 제7조 생략 부 칙 <2010. 12. 28> 제1조(시행일) 이 영은 2011년 1월 28일부터 시행한다. 제2조 생략 제3조(다른 법령의 개정) ① 광산보안법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 제16조의 제목 "(계획채광)"을 "(계획채굴)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "광업권자"를 "채굴권자"로, "채광"을 "채굴"로 하며, 같은 조 제2항 중 "광업권자"를 "채굴권자"로,

	"채광계획도"를 각각 "채굴계획도"로 하고, 같은 조 제3항 중 "광업권자"를 "채굴권자"로 한다. 제19조 중 "광업권자"를 "채굴권자"로, "채광"을 "채굴"로 한다. ②부터 ⑥까지 생략 부 칙 <2011. 4. 5> 제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 제2조(과태료에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과태료의 부과기준을 적용할 때에는 별표의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. ② 이 영 시행 전의 위반행위로 받은 과태료 부과처분은 별표의 개정규정에 따른 위반행위의 횟수 산정에 포함한다.

[별표] <개정 2011.4.5> 과태료의 부과기준(제47조의2 관련) 1. 일반기준 가. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 그 중 가장 무거운 부과기준(무거운 부과기준이 같은 경우에는 그 중 하나의 부과기준을 말한다)을 따르며, 이 경우 무거운 부과기준의 2분의 1까지 늘릴 수 있다. 다만, 각 부과금액을 합한 금액을 넘을 수 없다. 나. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수별 부과기준의 적용일은 위반행위에 대한 과태료처분일과 그 처분 후 다시 적발된 날로 한다. 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다. 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우 3) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 것이 인정되는 경우 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우 라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제26조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다. 1) 위반의 내용ㆍ정도가 중대하여 소비자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우 2. 개별기준
위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)
		1회	2회	3회 이상
가. 법 제8조제1항에 따른 공사계획의 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고를 한 경우	법 제26조제1항 제1호의2	10	30	50
나. 법 제8조제2항 또는 제13조제3항을 위반하여 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고를 한 경우 다. 법 제16조에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 라. 법 제17조를 위반한 경우 마. 법 제20조제3항에 따른 검사를 거부ㆍ방해 또는 기피하거나 질문에 대하여 진술을 하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우	법 제26조제1항 제2호 법 제26조제1항 제3호 법 제26조제1항 제1호 법 제26조제1항 제4호	10 30 7 50	30 70 15 100	50 100 30 200

[별표 2] <개정 2008.3.3>
차량계 광산기계 및 자동차(제162조관련)
구분	차량계 광산기계 및 자동차
굴착기계	1. 쇼벨(Shovel)류 굴착기계 2. 연속식 굴착기계 3. 1~2에 기재한 기계류에 속하는 것으로서 지식경제부장관이 별도로 정하는 기계
적재기계	1. 트랙터 쇼벨(Tractor Shovel) 2. 연소식 적재기 3. 로우더(Loder) 4. 1~3에 기재한 기계류에 속하는 것으로서 지식경제부장관이 별도로 정하는 기계
운반기계자동차	1. 로우더 홀 덤프(Load-Haul-Dump) 2. 갱내용 마인트록(Mine Truck) 3. 1~2에 기재한 기계류에 속하는 것으로서 지식경제부장관이 별도로 정하는 기계
지보기계	1. 록크볼터(Rock Bolter) 2. 케이블 볼터(Cable Bolter) 3. 쇼크리트 기계(Shotcrete Machine) 4. 1~3에 기재한 기계류에 속하는 것으로서 지식경제부장관이 별도로 정하는 기계
천공기계	1. 크로러 드릴(Crawler Drill) 2. 점보드릴(Jumbo Drill) 3. 다운스 홀드릴(Down-The-Hole Drill) 4. 장공천공기 5. 1~4에 기재한 기계류에 속하는 것으로서 지식경제부장관이 별도로 정하는 기계
기타기계	1. 안포장전기(An-Fo-Charger) 2. 호크리프트(Fork Lift) 3. 부석제거기(Scaler) 4. 그레이더(Grader) 5. 기중기 6. 기타 지식경제부장관이 별도로 정하는 기계

[별지 제1호서식] <개정 2008.3.3>					(앞쪽)
광업대리인선임(변경 또는 소멸)신고서							처리기간
							15일
신고인	①상호 또는 명칭
	②대표자			③생년월일
	④주소		(전화 : )
광업권	⑤광산명			⑥등록번호
	⑦소재지		(전화 : )
	⑧광종명
광업대리인		⑨성명		⑩생년월일
		⑪주소
전광업대리인		⑫성명		⑬생년월일
		⑭주소
선임(변경 또는 소멸)연월일
대리인에대한위임사항
광산보안법시행령 제3조제2항의 규정에 의하여 위와 같이 광업대리인을 선임(변경) 또는 대리권이 소멸하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고인(광업권자 또는 조광권자) (서명 또는 인) 광업대리인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
구비서류 : 없음								수수료
								없음
29294-09711민 99.7.8 개정승인					210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.							(뒤쪽)
신고인							처리기관
							지식경제부 광산보안사무소
	신고								▶	접수
		▲
											▼
										검토
								(서류미비시보완지시)
											▼
										결재
								(선임·변경·소멸통보)
	통보				◀
											▼
										대장등재

[별지 제4호의2서식] <개정 2011.4.4>
광산보안교육수첩 한국광물자원공사			제 호
			광산보안교육이수중		사진 3cm×4cm
			소속 직위 성명 주민등록번호 생년월일 발행연월일 위 사람은 당 사업소에서 실시한 소정의 보안교육과정을 이수하였으므로 이 증을 교부합니다. 한국광물자원공사 사업소장 □
29294-04431일 99.7.8 개정승인	80mm×125mm (인쇄용지(특급) 120g/㎡)		29294-04432일 99.7.8 개정승인	80mm×125mm (인쇄용지(특급) 70g/㎡)

[별지 제5호서식] <개정 2008.3.3>						(앞쪽)
		□채광작업재개 □채광시설사용재개				승인신청		처리기간
								7일
신청인	①상호 또는 명칭
	②대표자			③생년월일
	④주소		(전화 : )
사업장	⑤광산명			⑥광구등록번호
	⑦광종명		(전화 : )
	⑧소재지
⑨작업중지구역(사용중지시설명)
⑩작업(시설사용)중지연월일
⑪작업(시설사용)중지연월일
⑫시정조치사항
광산보안법시행규칙 제9조의 규정에 의하여 위와 같이 작업(시설사용) 재개를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
※ 구비서류 1. 작업설명서 1부									수수료
									없음
2. 작업도면 1부
29294-09711민 99.7.8 개정승인					210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.	(뒤쪽)
신청인	처리기관
지식경제부 광산보안사무소
	신청			▶	접수
	▼
	검토
	▼
	현지확인조사
	▼
	복명
	▼
	결재
	(재개시승인)
	통보	◀

[별표 제6호서식] <개정 2008.3.3>
광산보안관증		사진 3cm×4cm
소속 직위 성명 주민등록번호 위 사람을 광산보안관에 임명합니다. 년 월 일 지식경제부장관 [인]
29294-08411일 99.7.8 개정승인	90mm×60mm (인쇄용지(특급) 2종 120g/㎡)

[별지 제 10호서식] <개정 2008.3.3> 재해월별보고서 년 월분 작성자 : (서명 또는 인)
1. 광산명	2. 경영구분(□표시) □모광 □조광 (모광명 : )
3. 광종	4. 광구번호 등 개 광구
5. 광업(조광)권자 (대표자 성명) (대표 )	6. 주민등록번호
							-
7. 광산소재지
우편번호 : □□□-□□□	☏ ( ) -
8.광업(조광)권자 연락처
우편번호 : □□□-□□□	☏ ( ) -
9. 종업원수 (명)		10. 가동연인원 (명)		11. 가동연시간
갱내	갱외	계		갱내	갱외	계		갱내	갱외	계
12. 재해발생일시	13. 날씨(□표시) □맑음 □흐림 □비 □눈
	월	일	시	분
14. 재해장소	15. 채광(탄)법
16. 작업명	17. 재해유형
18. 재해원인(1)		재해원인(2)		재해원인(3)
19. 이재자 성명	20. 주민등록번호
							-
21. 학력	22. 직종
23. 입사연월일	24. 총광산근무경력
	년	월	일			년	개월
25. 재해작업경력	26. 위탁교육 과정명(기간)
	년	개월								( 년 월 일~년 월 일)
27. 재해정도(□표시)	28. 재해부위
□사망 □중상 □경상
29. 재해종류	30. 손실일수
					일
31. 손실비용	①직접비	②간접비	③계
	천원		천원		천원
32. 사고요약
광산보안법시행령 제38조제2항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 년 월 일 광업(조광)권자 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
붙임 : 재해보고서 매. 끝.
29294-12411보 99.7.8 개정승인	210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

※ 작성방법

이 보고서는 컴퓨터에 의하여 통계처리되므로 정확하게 작성하여야 합니다.

전산코드일람표에 해당내용이 없거나 구분이 곤란할 때에는 코드란은 비워두고 그 내용만 기재하여야 합니다.

1. 광산명 : 광산명을 기재합니다.

2. 경영구분 : 해당란에 ∨표를 합니다. 조광일 경우 모광명을 기재합니다.

3. 광종 : 광종이 2종 이상일 경우에는 대표광종(주광종)을 앞에 기재합니다.

4. 광구번호 : 광구번호가 2개 이상일 경우에는 대표광구를 앞에 기재하고 그 수를 기재합니다.

5. 광업(조광)권자(대표자의 성명) : 광업권등록원부상의 광업(조광)권자의 성명을 기재 합니다. 광업(조광)권자가 법인인 경우에는 법인명과 ( )안에 대표자의 성명을 기재합니다.

6. 주민등록번호 : 광업(조광)권자 또는 대표자의 주민등록번호를 기재합니다.

7. 광산소재지 : 광산소재지 우편번호․주소 및 전화번호를 기재합니다.

8. 광업(조광)권자의 연락처 : 광업(조광)권자의 우편번호․주소 및 전화번호를 기재합니다.

9. 종업원수(명) : 갱내․외를 구분하여 기재합니다.

10. 가동연인원(명) : 실제 월 가동인원(또는 종업원수(9)에 월 가동일수를 곱한 수)을 기재합니다.

11. 가동연시간 : 실제 월 가동연시간(또는 가동연인원(10)에 일근무시간을 곱한 수)을 기재합니다.

12. 재해발생일시 : 재해발생한 날짜․시간 및 분을 기재합니다.

13. 날씨 : 해당란에 ∨표를 합니다.

14. 재해장소 : 재해장소와 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

15. 채광(탄)법 : 채광(탄)법과 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

16. 작업명 : 재해시의 작업명과 해당전산코드(전산토드일람표 참고)를 기재합니다.

17. 재해유형 : 재해유형과 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

18. 재해원인 : 주요 재해원인을 중요정도의 순서대로 기재합니다.

19. 이재자의 성명 : 이재자의 이름을 기재합니다.

20. 주민등록번호 : 이재자의 주민등록번호를 기재합니다.

21. 학력 : 이재자의 최종학력과 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

22. 직종 : 이재자의 직종과 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

23. 입사연월일 : 이재자의 입사연도 및 월일을 기재합니다.

24. 총광산근무경력 : 이재자가 광산에서 근무한 총경력을 기재합니다.

25. 재해작업경력 : 재해발생작업의 작업경력을 기재합니다.

26. 위탁교육과정명 : 이재자가 이수한 최근 위탁교육명과 기간 및 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

27. 재해정도 : 사망․중상(28일 이상 가료를 요하는 자) 또는 경상(3일 이상 28

일미만의 가료를 요하는 자)으로 구분하여 기재합니다.

28. 재해부위 : 2곳 이상 부상시 가장 부상이 심한 곳을 기재하고 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

29. 재해종류 : 재해종류와 해당전산코드(전산코드일람표 참고)를 기재합니다.

30. 손실일수 : 이재자의 상해정도에 따라 의사의 진단에 의하여 판정된 신체장애등급에 해당하는 손실일수(사망의 경우 7,500일, 중상은 28일 이상, 경상은 3일 이상 28일 미만)를 기재합니다.

31. 손실비용

①직접비 : 이재자 또는 유족에게 지급된 보상비로써 산업재해보상보험법에 의하여 지급된 법정보상비와 기타 지급(요양, 휴업, 장해, 유족보상비 및 장의비를 포함)된 비용을 기재합니다.

②간접비 : 인건비(이재자의 구호․병문안․재해조사․현장정리 또는 재해대책 등에 소요된 경비), 기자재비(시설물을 포함한 재해시에 사용된 기계․기구 및 용품류의 파손․손실․분실 등으로 인한 손실액), 자원손비(광물자원의 일부의 채굴이 불가능하게 된 것, 광석의 일부가 유실된 것 및 재해로 인하여 생산이 일시 정지되어 생산하지 못한 것에 대한 원가계산상의 손비)등을 합한 금액을 기재합니다.

32. 사고요약 : 사고내역을 기재합니다.

[별지 제11호서식] <개정 2008.3.3>
도급공사실시보고서
도급공사자	①상호 또는 성명
	②대표자			③생년월일
	④주소	(전화 : )
광업권	⑤광산명			⑥등록번호
	⑦소재지	(전화 : )
	⑧광종명
⑨도급공사내용
⑩공사명
⑪공사구역
⑫공사기간		. . . 부터				( 일간)
		. . . 까지
⑬작업예정인원
⑭공사책임자				⑮생년월일
⑯공사보안책임자				⑰생년월일
광산보안법시행령 제39조의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 년 월 일 광업권자 또는 조광권자 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
구비서류 : 공사계획서 1부
29294-05411민 99.7.8 개정승인			210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

[별지 제12호서식] <개정 2008.3.3>						(앞쪽)
광업시설설치(변경)계획						□승인신청서 □신고서			처리기간
									7일
신청(고)인		①상호 또는 명칭
		②대표자					③생년월일
		④주소			(전화 : )
광업권		⑤광산명					⑥등록번호
		⑦소재지			(전화 : )
		⑧광종명
⑨시설의 종류
⑩	□설치장소 □변경사항
광산보안법 제8조제1항과 동법시행규칙 제18조 및 제19조의 규정에 의하여
위와 같이			승인신청	합니다.
			신고
년 월 일 신청(고)인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
※ 구비서류 1. 계획서 및 계획도 1부										수수료
										없음
2. 공사설계설명서 1부 3. 새로이 설치되는 갱구의 위치․규격․경사․설치목적 및 갱내운반방법 등에 관한 설명서(지표에 설치되는 갱구의 경우에 한한다) 1부(승인신청의 경우에 한한다)
29294-08511민 99.7.8 개정승인						210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청(신고)서는 아래와 같이 처리됩니다.									(뒤쪽)
신청(신고)인							처리기관
							지식경제부 광산보안사무소
	신청(고)									▶	접수
		▲
												▼
											검토확인
							(서류미비시보완지시)
												▼
											결재
	통보				◀			(시설계획승인)

[별지 제13호서식] <개정 2008.3.3>						(앞쪽)
광업시설					□설치 □변경		공사완료신고서		처리기간
									15일
신고인		①상호 또는 명칭
		②대표자					③생년월일
		④주소		(전화 : )
광업권		⑤광산명					⑥등록번호
		⑦소재지		(전화 : )
		⑧광종명
⑨시설의종류
⑩능력․규모․대수
⑪		□설치장소 □변경사항
⑫계획승인번호							⑬계획승인일자
⑭	□설치 □변경		완료연월일
광산보안법 제8조제2항의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
구비서류 : 없음										수수료
										없음
29294-08611민 99.7.8 개정승인						210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.							(뒤쪽)
신고인							처리기관
							지식경제부 광산보안사무소
	신고								▶		접수
		▲
												▼
											검토
								(서류미비시보완지시
												▼
											현지확인조사
												▼
											복명
												▼
											결재
										(합격여부결정)
	통보				◀

[별지 제14호서식] <개정 2008.3.3>				(앞쪽)
광업시설폐지신고서						처리기간
						7일
신고인	①상호 또는 명칭
	②대표자		③생년월일
	④주소	(전화 : )
광업권	⑤광산명		⑥등록번호
	⑦소재지	(전화 : )
	⑧광종명
⑨시설의종류
⑩능력․규모․대수
⑪설치장소
⑫설치승인번호
⑬검사증번호
⑭폐지연월일
⑮폐지이유
광산보안법 제8조제2항의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
구비서류 : 없음						수수료
						없음
29294-08711민 99.7.8 개정승인				210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신고인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신고				▶	접수
							▼
						검토
							▼
						결재
	통보	◀
							▼
						대장정리

[별지 제14호의2서식] <개정 2008.3.3>				(앞쪽)
안전진단신청서								처리기간
								15일
신청인	①상호 또는 성명
	②대표자				③생년월일
	④주소	(전화 : )
광업권	⑤광산명				⑥등록번호
	⑦소재지	(전화 : )
	⑧광종명
⑨시설의종류
⑩능력․규모․대수
⑪설치장소
⑫설치승인 (신고수리)번호
⑬검사증번호
⑭사용중지기간		. . . 부터 . . . 까지				( 일간)
⑮재사용예정일
⑯재사용이유
광산보안법시행규칙 제21조의2의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
※ 구비서류 1. 용도별 사용계획서 1부									수수료
									없음
2. 계획도(평․단면도) 1부 3. 추가공사의 설계도 및 설명서 1부 4. 안전관리 및 감독계획서 1부 5. 환경오염방지계획서 1부
29294-09511민 99.7.8 개정승인			210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신청인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신청					▶	접수
								▼
							검토
								▼
							현지확인조사
								▼
							복명
								▼
							결재
	통보	◀			(사용승인결정)

[별지 제15호서식] <개정 2011.4.4>				(앞쪽)
광업시설성능(완성)검사신청서								처리기간
								15일
신청인	①상호 또는 성명
	②대표자				③생년월일
	④주소	(전화 : )
광업권	⑤광산명				⑥등록번호
	⑦소재지	(전화 : )
	⑧광종명
⑨시설의종류
⑩능력․규모․대수
⑪설치장소
⑫계획승인번호					⑬계획승인		년 월 일
⑭설치완료연월일		. . .
⑮전회검사증번호
⑯전회검사증유효기간		. . . 부터 . . . 까지
⑰수검회망연월일
광산보안법 제9조의 규정에 의하여 위와 같이 광업시설의 성능(완성)검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국광물자원공사 사장 귀하
구비서류 : 없음						수수료
						광산보안법시행규칙 제26조의 규정에 의하여 대한광업진흥공사 사장이 정한 수수료
29294-08921민 99.7.8 개정승인			210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
신청인						처리기관
						한국광물자원공사, 한국광해관리공단
	신청						▶	접수
▲
									▼
								검토
						(서류미비시반송)
									▼
								현지확인검사
									▼
								보고
									▼
								결재
	통보		◀			(시설검사증교부)
									▼
								대장정리

[별지 제16호서식] <개정 2011.4.4>
광업시설				검사증 가검사증
제 호
①광산명		②광종				③광업권자 또는 조광권자
④시설의종류
⑤능력또는규모
⑥설치장소
⑦유효기간
⑧사용조건
광산보안법시행령 제35조 및 동법시행규칙 제23조의 규정에 의하여 광업시설의 검사증(가검사증)을 교부합니다. 년 월 일 한국광물자원공사 사장 [인]
29294-09021일 99.7.8 개정승인					190mm×268mm (인쇄용지(특급) 70g/㎡)

[별지 제20호서식] <개정 2008.3.3>	(앞쪽)
보안관리직원	□ 선임 □ 해임	신고서	처리기간
1일
신고인	①상호 또는 명칭
②대표자		③생년월일
④주소	(전화 : )
사업장	⑤광산명		⑥광구등록번호
⑦광종명
⑧소재지	(전화 : )
⑨보안관리직원구분	□ 보안관리자 □ 보안감독자 □ 보안계원 □ 보안감독계원
선․해임자	⑩자격증번호
⑪성명		⑫생년월일
⑬주소
⑭	□선임 □해임	연월일	년 월 일	⑮직위
직무범위	⑯직무의종류
⑰담당구역
⑱직접감독자성명		⑲직위
⑳보안관리직경력	년 월 일부터 년 월 일까지	년 월간
광산보안법 제13조제3항의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
※ 구비서류 1. 국가기술자격수첩	수수료
없음
2. 광업에 관한 실무종사경력증명서 1부(신규선임의 경우에 한합니다.)
29294-09311민 99.7.8 개정승인	210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신고인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신고					▶	접수
								▼
							확인
								▼
							결재
					(국가기술자격수첩등재)
	통보	◀
								▼
							대장정리

[별지 제21호서식] <개정 2008.3.3>			(앞쪽)
보안관리직원대리자선임신고서						처리기간
						1일
신고인	①상호 또는 성명
	②대표자			③생년월일
	④주소	(전화 : )
광업권	⑤광산명			⑥등록번호
	⑦소재지	(전화 : )
	⑧광종명
⑨보안관리직원의구분		□ 보안관리자 □ 보안감독자 □ 보안계원 □ 보안감독계원
대리자	⑩자격증번호
	⑪성명
	⑫주소	(전화 : )
	⑬선임연월일	. . .
	⑭보안관리직경력	. . . 부터 . . . 까지 년 월간
미리대자	⑮직위
	⑯성명
⑰대리의이유
광산보안법 제13조제5항의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다.. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
구비서류 : 없음							수수료
							없음
29294-09411민 99.7.8 개정승인			210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신고인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신고				▶	접수
							▼
						결재
	통보	◀
							▼
						대장정리

[별지 제22호서식] <개정 2008.3.3>									(앞쪽)
사용승인신청서																처리기간
																10일
신청인	①상호 또는 명칭
	②대표자							③생년월일
	④주소		(전화 : )
사업장	⑤광산명							⑥광구등록번호
	⑦광종명
	⑧소재지		(전화 : )
⑨사용장소								⑩사용기간
⑪내연기관 또는 장비내용
기관 또는 장비명		형식			규격 또는 용량						제작회사			제작번호			제작일자
⑫내연기관 또는 장비의 가스배출 농도(ppm)
기관 또는 장비명		CO		CO₂		SO₂	NO			NO₂		매연(%)			정화장치부착여부
⑬사용장소통기		풍속								풍량
광산보안법시행규칙 제152조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용승인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
※ 구비서류 1. 내연기관 또는 장비제원 1부																	수수료
																	없음
2. 배출가스 인정서 1부 3. 정화장치의 인정서 1부(갱내에서 사용하는 경우에 한한다.) 4. 내연기관 및 장비사용계획서(보안관리대책을 포함한다) 5. 내연기관사용장소 작업도면 1부 6. 통기계통도(평·단면) 및 통기시설설치도 1부(갱내에서 사용하는 경우에 한한다)
29294-09511민 99.7.8 개정승인									210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신청인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신청				▶	접수
							▼
						검토
							▼
						현지확인조사
							▼
						복명
							▼
						결제
	통보	◀		(사용승인결정)

[별지 제23호서식] <개정 2008.3.3>	(앞쪽)
사용기간연장승인신청서( 차)	처리기간
10일
신청인	①상호 또는 성명
②대표자		③생년월일
④주소	(전화 : )
사업장	⑤광산명		⑥광구등록번호
⑦광종명	(전화 : )
⑧소재지
⑨사용장소		⑩사용기간
⑪내연기관 또는 장비내용
기관또는장비명	(승인번호)	형식	규격 또는 용량	제작회사	제작번호
⑫내연기관 또는 장비의 가스배출 농도(ppm)
기관또는장비명	CO	CO₂	SO₂	NO	NO₂
⑬사용장소 갱내가스 농도(ppm)
측정장소	O₂	CO	CO₂	SO₂	NO	NO₂	매연(%)
광산보안법시행규칙 제152조제1항의 규정에 의하여 년 월 일 사용승인을 받은 차량등에 대하여 위와 같이 ( )차 사용기간연장승인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
구비서류 : 없음	수수료
없음
29294-09611민 99.7.8 개정승인	210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신청인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신청				▶	접수
							▼
						검토
							▼
						현지확인조사
							▼
						복명
							▼
						결재
	통보	◀		(연장승인결정)

[별지 제24호서식] <개정 2008.3.3>						(앞쪽)
사용폐지신고서											처리기간
신고인	①상호 또는 성명
	②대표자						③생년월일
	④주소			(전화 : )
사업장	⑤광산명						⑥광구등록번호
	⑦광종명
	⑧본사소재지			(전화 : )
	⑨현장소재지			(전화 : )
⑩사용승인기간
⑪사용장소
⑫폐지사유
⑬폐지 내연기관 또는 장비명
승인번호		승일일자	기관또는장비명		형식			규격 및 용량		제작회사		제작번호
광산보안법시행규칙 제152조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 차량등의 사용폐지를 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
구비서류 : 없음												수수료
												없음
29294-09711민 99.7.8 개정승인						210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신고인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신고				▶	접수
							▼
						검토
							▼
						결재
	통보	◀
							▼
						대장정리

[별지 제25호서식] <개정 2008.3.3>
승인번호	사용(연장사용)승인서
제 호
①광산명
광업권표시	②등록번호						③광종명
	④광산소재지
	⑤광업권자						⑥생년월일
	⑦주소						⑧전화
⑨사용기간
⑩사용장소및구간
⑪사용조건
⑫내연기관 또는 장비명
관리번호		기관 또는 장비명		형식		규격 및 용량		제작회사		제작번호
광산보안법시행규칙 제152조제5항의 규정에 의하여 위와 같이 승인(연장승인)합니다. 년 월 일 지식경제부( )광산보안사무소장 □
29294-09811민 99.7.8 개정승인					210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

[별지 제26호서식] <개정 2008.3.3>					(앞쪽)
채굴제한구역에서의 채굴승인신청서									처리기간
									15일
신청인	①상호 또는 명칭
	②대표자			③생년월일
	④주소	(주소 : )
사업장	⑤광산명			⑥광구등록번호
	⑦광종명	(주소 : )
	⑧소재지
⑨채굴예정구역
⑩주요공공시설물
⑪안전성평가기관
⑫채굴의방법
⑬채굴기간
⑭복구방법
⑮보안관리자		⑯직위				⑰자격구분및번호
		⑱성명				⑲생년월일
광산보안법시행규칙 제234조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 채굴승인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
※ 구비서류 1. 채광예정구에 대한 작업설명서 1부										수수료
										없음
2. 채광예정구역 도면(평면·단면을 말합니다) 1부 3. 채광종료후 복구계획서 1부 4. 안전성평가서 1부
29294-09911민 99.7.8 개정승인					210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
신청인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신청					▶	접수
				▼
							검토
				▼
							현지확인조사
				▼
							복명
				▼
							결재
				(채굴승인경정)
	통보
		◀
				▼
							대장정리

광산보안업무 처리지침

지식경제부고시 제2009-217호

광산보안법 제2조제2호, 제13조, 제13조제2항, 제13조제8항, 제15조, 제15조의2, 제20조, 제20조제2항, 제20조제3항, 제21조, 광산보안법시행령 제2조제4호, 제33조의2, 제33조의2제17호, 제33조의2제18호, 제33조의2제15호, 제33조의3, 제34조제1항, 제38조, 제38조제1항, 광산보안법시행규칙 제18조, 제19조, 제31조, 제35조, 제93조제3항, 제152조, 제152조 제1항, 제152조제4항제2호 및 제3호, 제162조, 제162조의 [별표2], 제245조, 제247조, 제251조, 제255조에 필요한 사항을 처리하기 위한 광산보안업무  처리지침을 다음과 같이 제정․고시합니다.

2009년 10월 14일

지식경제부장관

광산보안업무 처리지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 광산보안법, 광산보안법시행령 및 광산보안법 시행규칙에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(광산부속시설의 범위) 광산보안법(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호 및 광산보안법시행령(이하 “영” 이라 한다) 제2조제4호의 규정에 의하여 지식경제부장관(이라 “장관”이라 한다)이 고시하는 부속시설의 범위는 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 광산내의 제품제조시설(광물선광시설 및 파쇄시설을 제외)

2. 기타 광산보안사무소장(이하 “사무소장”이라 한다)이 광산개발과 직접관계가 없다고 인정하는 시설

제3조(업무관할구역) 1개의 광산이 2개 이상의 광산보안사무소 관할지역에 걸쳐 있는 경우에는 당해 광업을 영위하는 광산의 주된 사무소가 위치하는 지역을 관할하는 광산보안사무소가 이를 관할한다.

제2장 광업시설 설치공사의 승인

제4조(승인대상의 광업시설 등) ① 영 제33조의2제18호의 규정에 의한 장관이 고시하는 시설은 75킬로와트 이상의 동력을 사용하는 파쇄시설로 한다. 다만, 이동식 파쇄시설은 예외로 한다(자동차형식에 의한 것을 포함한다)

② 영 제33조의2제15호의 규정에 의한 차량계광산기계 및 광산용자동차에 대하여는 건설기계관리법 제13제1항제1호의 규정에 의한 신규등록 검사를 받았거나 같은 법 제18조의 규정에 의한 형식승인을 얻은 경우 또는  규칙 제152조제1항의 규정에 의한 사무소장으로부터 사용승인을 얻은 경우에는 영 제33조의2 규정에 의한 광업시설의 설치공사 또는 변경  공사계획에 관한 승인과 영 제34조제1항의규정에 의한 광업시설의 설치가 완료된 때에 받는 완성검사를 받지 아니한다.

제5조(변경공사계획의 승인대상) 영 제33조의2의 규정에 의한 광업시설의 변경공사에 관한 장관의 승인 대상시설은 별표1과 같다.

제6조(승인 및 신고서의 기재 등) ① 광산보안법시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제18조 및 제19조의 규정에 의한 광업시설의 설치공사 또는 변경공사에 관한 공사계획 승인 및 신고신청서의 첨부서류에 기재  하여야 할 사항은 별표2와 같다.

② 사무소장은 영 제33조의2 및 제33조의3의 규정에 의한 광업시설의  설치공사 또는 변경공사에 관한 공사계획의 승인 및 신고수리를 하였을 경우 별지 제1호 서식에 의하여 그 내용을 기록하여 관리한다.

제7조(완성검사대상의 제외시설) 영 제34조제1항의 단서규정에 의한 장관이 보안상 지장이 없다고 인정하는 경미한 사항은 영 제33조의2  제17호의 규정에 의한 지표에 새로 설치되는 갱구를 말한다.

제3장 광산보안관리직원의 선․해임

제8조(광산보안관리직원의 정원) ① 법 제13조 및 규칙 제31조 내지 제35조의 규정에 의한 당해 광산보안관리직원의 정원은 다음 각 호와  광산근로자수와 시설규모 및 광물생산량을 기준으로 한다.

1. 광산근로자수의 기준은 최근 3개월간 재해월보상의 광산근로자수 누계를 산술 평균한 월간재적 광산근로자수로 한다. 다만, 재해가 없는 광산의 경우는 광물생산월별 보고서상의 최근 3개월간의 평균 광산근로자수로 한다.

2. 시설규모의 기준은 당해 광산이 설치 사용 중인 기계류의 원동기에 표시된 전 출력으로 한다. 다만, 예비시설은 제외한다.

3. 광물생산량의 기준은 광업법 제83조 및 영 제59조의 규정에 의한 광물생산보고서상의 생산량으로 한다.

② 사무소장은 제1항의 규정에 불구하고 전년도에 동시 5인 이상의 사망재해가 발생되었거나, 대형재해발생이 우려되는 광산으로서 광산보안관리감독의 강화가 필요하다고 인정되는 광산에 대하여는 규칙 제33조제6항에 의하여 당해 광산의 보안관리직원 정원의 30%이내의 범위에서 보안관리직원을 추가로 증원할 수 있다.

③ 사무소장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 매년1/4분기 중 각 광산마다 보안관리직원의 정원을 책정하여 광업권자 또는 조광권자에게 통보하여야 한다.

제9조(보안관리직원의 관리범위) ① 갱내보안계원 1인의 관리범위는 수평갱도에서는 인접된 2개 갱도이내, 사·수갱도에서는 인접된 2개편이내로서 6개 이내의 작업장으로 한다.

② 사무소장은 당해 광산작업장의 집약 및 광산개발 규모 등을 감안하여 광산보안상 지장이 없다고 인정될 때에는 보안관리직원의 관리범위를 확대 또는 축소 조정할 수 있다.

제10조(보안관리직원의 겸직) ① 법 제13조제8항 단서의 규정에 의하여 보안관리직원이 2개이상 광산의 보안관리직을 겸직할 수 있는 광산은 광산근로자 15명미만으로 고용하는 광산으로서 상호 작업장간의 이동거리가 보행거리 2킬로미터(차량등 운송수단 확보이용시는 20킬로미터)이내의 광산을 말한다.

② 보안관리직원의겸직을 원하는 광산의 광업권자 또는 조광권자는 별지 제2호 서식에 의한 공동보안관리직원 선·해임 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 광산보안관리직원의 선임을 공동명의로 신청하고 사무소장의 승인을 받아야 한다.

1. 겸직대상광산의 광업권자 또는 조광권자, 광산근로자수

2. 주된 소속 광산과 겸직 광산간의 거리, 위치도 및 교통수단

제11조(보안관리직원 선임기준) 규칙 제31조 내지 제35조의 규정에 의하여 광업권자 또는 조광권자가 보안관리직원을 선임하고자 할 때에는 별표 3에서 정하고 있는 보안관리직원의 선임기준을 적용한다.

제12조(보안관리직원의 직권해임) 법 제13조제2항의 규정에 의하여 사무소장은 광산이 휴·폐광되었거나 광업권자 또는 조광권자의 소재불명 등으로 선임된 보안관리직원의 해임이 불가능하게 된 경우에는 당해  광산의 휴·폐광 여부, 광업권자 또는 조광권자의 소재 불명여부 등을  확인하여 보안관리직원을 직권 또는 해당 보안관리직원의 신청에 의하여 해임할 수 있다.

제13조(보안관리직원의 선·해임대장) 법 제13조의 규정에 의하여 보안관리직원을 선임하거나 해임하는 때에는 사무소장은 별지 제3호의 서식에 의하여 그 사실을 기록·유지·관리하여야 한다.

제4장 광산보안검사 및 재해조사

제1절 광산보안검사

제14조(광산보안검사 등) ① 법 제20조의 규정에 의한 광산보안검사(이하 “보안검사”라 한다) 또는 재해 조사는 법 제20조제2항에 따라 임명된 광산보안관이 직접 이를 행하여야 한다. 다만, 장관 또는 사무소장은 관계 전문가를 지정하여 보조업무를 수행하게 할 수 있다.

② 사무소장은 제1항의 보안검사 또는 재해조사를 실사하는 경우에 광산근로자 대표가 참여를 요청하는 때에는 근로자대표 등을 참여시켜 자문을 받거나 권리행사를 보장 받도록 하여야 한다.

③ 사무소장은 제1항의 보안검사의 결과를 서면으로 기록, 이를 유지 하여야 한다

제15조(보안검사의 종류) 법 제20조제3항의 규정에 의하여 실시하는 보안검사의 종류는 다음 각호와 같다.

1. 정기보안검사

2. 수시보안검사

3. 합동보안검사

4. 실태조사

제16조(정기보안검사) ① 제15조제1호의 정기보안검사라 함은 사무소장이 정기적으로 실시하는 검사를 말하며, 검사개시 5일전까지 그 뜻을 해당광산에 통보하여야 한다.

② 제1항의 정기보안검사는 광산별로 다음과 같이 구분하여 실시하며 검사의 대상광산 및 검사횟수 등은 장관이 별로로 정한다.

③ 사무소장은 법·영·규칙에서 규정하고 있는 제반사항에 대하여 전반적으로 검사를 실시하되 다음 각호의 사항에 중점을 두어야 한다.

1. 광산보안관리감독체제와 그 운영상황

2. 광산보안관리직원 확보상태

3. 보안에 관련한 각종일지와 기록문서의 보존상황

4. 안전교육에 관한 실시계획 및 그 실적, 당해 시설 상황

5. 성능검사 및 시설의 관리사항

6. 광산안전장비, 응급구호용구 및 재료의 확보와 관리상황

7. 구호대조직 및 교육훈련 실시상황

8. 운반시설 및 장비와 관리상황

9. 통기계통의 점검 및 시설의 관리상황

10. 계획적인 굴진 및 채광상황

11. 배수나 출수의 방지시설과 그 관리운영상황

12. 기계·전기시설의 관리운영상황

13. 광해의 방지대책, 광해를 방지하기위한 조치사항 및 시설의 관리상황

14. 최근 3년간 재해보고의 적정유뮤 및 재해통계 조사분석상황

15. 광산보안명령의 이해상황

16 갱내환경 개선대책

17. 화재의 방지대책

④ 사무소장은 제3항에서 정하고 있는 사항 이외에 기타 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 별도로 정하여 검사할 수 있다. 이 경우 서면으로 이를 기록·유지하여야 한다.

제17조(수시보안검사) 제15조제2호의 수시보안검사는 다음 각호의 1의 사유에 해당되어 수시로 실사하는 검사를 말한다.

1. 광산보안에 대한 민원, 고발 및 정보 등에 따라 보안검사를 할 필요가 있는 경우

2. 재해가 빈발하는 광산으로서 특별한 보안관리가 필요한 경우

3. 장관의 지시나 보안관계기관의 요청이 있는 경우

4. 보안검사 또는 재해조사를 이미 조치한 사항의 이행여부를 확인할 필요가 있는 경우

5. 기타 사무소장이 보안상 필요하다고 인정하는 경우

제18조(합동보안검사) ① 제15조제3호의 합동보안검사는 다음 각호의 사유에 해당되어 광산보안상 전문적인 특별보안검사가 필요하다고 판단되어 관계전문가와 합동으로 실시하는 검사를 말한다.

1. 광산재해의 급증 또는 대형재해의 발생 등으로 보안상 전문적인 특별보안검사가 필요한 경우

2. 기타 장관이 필요하다고 인정하여 직접 합동검사를 할 것을 명하거나 사무소장에게 이를 지시한 경우

②합동보안검사를 실시하는 경우에는 당해광산에 검사의 목적과 기간을 통보하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조(실태조사) 제15조제4호의 실태조사를 다음 각호의 사유에 해당되어 실시하는 조사를 말한다.

1. 휴·폐광산의 광해발생여부 등을 조사할 필요가 있는 경우

2. 신규로 채광계획인가를 받은 광산에 대한 개발여부를 파악할 필요가 있는 경우

3. 기타사무소장이 광산보안상 필요하다고 인정하는 경우

제2절 재해조사

제20조(재해조사) ① 영 제38조의 규정에 의하여 재해보고가 있는 경우에는 법 제20조 및 제21조의 규정에 의한 광산보안관으로서 사법경찰관의 지명을 받은 자가 광산재해조사를 실시하여야 한다. 다만, 사법경찰관의 지명을 받지 않은 광산보안관은 광산재해조사를 보조 할 수 있다.

② 사무소장은 제21조 및 제22조에서 규정한 조사사항 및 조사방법에 따라 재해조사를 실시하고, 그 결과를 별지 제4호 서식에 의하여 이를 기록·유지하여야 한다.

제21조(재해조사의 기본사항) 재해조사사항은 다음 각호와 같다.

1. 사고발생경위

2. 사고발생의 직접·간접원인.

3. 광산보안법 위반사실과 사고의 책임소재.

4 법·영·규칙에서 규정한 사항의 이행상황.

5 법·영·규칙의 규정에 의한 명령의 이행상황.

6. 재해발생에 따른 보안상 필요한 조치

7. 기타 장관 또는 사무소장이 필요하다고 인정하는 사항

제22조 (재해조사의 방법) ① 재해조사는 사고발생경위, 원인규명, 책임소재 및 보안대책에 관한 판단자료가 되므로 소홀히 하여서는 아니된다.

② 재해조사는 갱외에서 도면에 의하여 재해상황을 파악한 후 실지조사를 한다.

③ 재해조사는 확인조사를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 경우에  대하여는 응급조치가 완료된 이후에 행하거나 이를 생략할 수 있다.

1. 공동확대로 낙반 및 붕락의 우려가 있을 경우.

2. 가연성가스, 유해가스 또는 화재를 현지접근이 불가능한 경우.

3. 기타 집적수 돌출 등으로 위해의 우려가 있어 재해조사를 할 수   없다고 인정되는 경우.

④ 사무소장은 사망자를 보관하고 있는 경우에는 사망자에 대한 상태를 먼저 조사한 후 다른 조사를 행한다.

⑤ 사무소장은 재해자와 함께 작업한 근로자, 보안관리직원 등 관계인을 입회시켜 경위설명을 청취하여야 한다. 이 경우에 재해의 원인이 된  사항에 대하여는 도면이나 사진 등을 조사증거물로 채택할 수 있다.

제23조(재발방지대책) ① 사무소장은 재해조사를 실시한 결과 나타난  보안상의 문제점에 대하여는 광업권자 또는 조광권자에게 장·단기적인 대책을 강구토록 조치하여야 한다.

② 사무소장은 사고재발의 방지를 위하여 사고의 직접․간접적인 책임자나 관련자 또는 당해 광산의 재해관련 분야의 모든 종업원에 대하여 안전교육을 행할 수 있다.

③ 사무소장은 제2항의 교육을 실시할 때에는 당해 광업소, 광산보안 사무소 또는 한국광물자원공사 소속 사업소(이하 “사업소”라 한다)에 피교육자를 소집하여 교육을 행할 수 있다.

제3절 광산보안처분

제24조(처분의 구분) 사무소장은 보안검사 또는 재해조사로 확인된 사항이 법·영·규칙을 위반하였거나 소홀히 이행하고 있을 때에는 다음 각호와 같이 처분하여야 한다.

1. 시정지시

2. 보안명령

3. 입건 및 사건송치

4. 과태료의 부과·징수

제25조(시정지시) ① 제24조제1호의 “시정지시”라 함은 법 제20조제3항의 규정에 의하여 보안검사 또는 재해조사를 실시한 결과 확인된 내용 중 시설의 개조, 수리, 이전, 광업경영의 방법변경 기타 보안상 조치할   사항이 일부장소에 국한되어 있고 단순 경미한 사항으로 이를 시정하도록 시정 조치하는 것을 말한다.

② 제1호의 시정지시는 보안검사 및 재해조사를 행한 광산보안관이 광산 현지에서 서면으로 지시할 수 있다.

③ 제2항에 의한 현지 시정지시 사항은 별지 제5호 서식에 따라 사전에 필요한 기간과 시정할 내용을 명시하여 광산보안관이 서명·날인한 후   2부를 작성, 그 중 1부를 광업권자 또는 조광권자에게 발부한다. 다만, 단순한 시정조치사항 또는 즉시 시정이 가능한 사항의 경우에는 광산 보안관은 구두로 시정을 지시할 수 있으면 이 경우 출장복명시 사무소장에게 서면으로 보고하여야 한다.

제26조(보안명령) ① 제24조제2호의 보안명령이라 함은 보안검사 또는  재해조사를 실시한 결과 확인된 내용이 법·영·규칙에 위반하여 시설의 사용정지(작업의 중지를 포함한다), 개조, 수리, 이전 또는 광업경영의 방법변경 기타 보안상 필요한 조치로서 법 제15조에 의하여 사무소장이 광업권자 또는 조광권자에게 발하는 명령을 말한다.

② 제1항에 의한 시설의 사용정지 또는 작업의 중지명령은 다음 각호의 경우에 명한다.

1. 시설의 사용정지 또는 작업의 중지를 하지 아니하면 위해 또는 광해를 제거하거나 예방할 수 없다고 인정한 경우

2. 시설의 사용정지 또는 작업의 중지명령을 하지 않으면 법·영·규칙의 규정에 위반한 사항이 개선 또는 이행될 수 없다고 인정한 경우

3. 시설의 개조, 수리, 이전  또는 광업경영의 방법 변경 기타 보안상 필요한 명령을 발하였으나, 주어진 기일내에 이를 이행하지 아니한 경우

③ 제2항 이외의 보안명령은 다음 각호의 경우에 한한다.

1. 법·영·규칙을 위반하여 시설의 개조, 수리, 이전 또는 광업경영의 방법변경, 기타 보안상 조치가 필요한 경우로서 개선기간을 요하는 경우.

2. 제24조에서 정한 시정지시를 하였으나 주어진 기일내에 이를 이행하지 아니한 경우

④ 사무소장은 보안명령을 하고자 할 때에는 별지 제6호 서식에 의하고, 이를 기록·관리하여야 한다.

제27조(입건 및 사건송치) ① 사무소장은 다음 각호에 해당하는 경우에는 담당검사의 지휘를 받아 법 제21조의 규정에 따라 수사를 행하고 관할검찰청(지청)에 사건송치를 한다. 다만, 담당검사가 타 수사기관과 수사를 합동으로 지휘하는 경우에는 사건송치를 합동으로 할 수 있다.

1. 법 제15조 및 이 지침 제24조의 규정에 의한 보안명령을 하였으나, 광업권자 또는 조광권자가 이를 고의로 이행하지 아니한 경우

2. 법 제15조의 규정에 의한 보안명령을 하였으나 이를 이행하지 아니하여 이행하도록 촉구를 하였음에도 불구하고 정당한 사유없이 이를  이행하지 아니한 경우

3. 제20조의 규정에 의거 재해조사를 실시한 결과 사고 원인이 법에 위반된 사실이 확인되었을 경우

4. 기타 고발, 진정, 정보 등에 따라 보안검사 또는 재해조사를 행한 결과 광업권자 및 조광권자가 또는 광업대리인이 고의로 법을 위반한 사실이 확인되어 강력한 조치가 필요하다고 인정되는 경우

② 입건 및 사건송치의 처리절차는 형사소송법 및 사법경찰관리 집무규칙 등의 사건처리규정에 의한다.

제28조(재해사고의 보고 및 조치) ① 사무소장은 영 38조제1항의 규정에 의하여 보고된 재해에 대하여는 별지 제7호 서식에 규정한 보고요령에 따라 전화 등으로 장관에게 즉시 보고하여야 한다.

② 사무소장은 제1항에 의한 보고된 재해로서, 재해자를 구출하기 위하여 구호활동이 필요하다고 인정되는 경우에는 법 제15조의2의 규정에 의한 구호명령과 한국광물자원공사 소속 사업소장 및 인근광산의 광업권자 또는 조광권자에게 구호활동에 필요한 사항을 요청 할 수 있다.

제5장 차량계광산기계 및 자동차

제29조(차량계광산기계 및 자동차의 범위) 규칙 제162조의 [별표2]의 규정에 의하여 장관이 별도로 정하는 기계는 다음 각호와 같다.

1. 굴착기계중의 “굴삭기”

2. 운반기계 자동차중의 “마인트럭 및 덤프트럭”

제30조(내연기관의 사용승인신청) ① 광업권자 또는 조광권자는 규칙제152조제1항의 규정에 의하여 광산 내에서만 사용하는 다음 각호의 차량 등을 사용하고자 할 때와 사용기간을 연장하고자 할 때에는 30일이내에 사무소장에게 사용승인신청을 하여야 한다. 다만, 사용승인을 얻은 다음 각호의 차량등을 갱외에서만 사용하는 경우에는 별도의 사용기간 연장승인을 얻지 아니하고 한국광물자원공사의 사장이 시행하는 성능검사를 받아 합격한 경우 이를 사용연장승인으로 갈음한다.

1. 내연기관차

2. 규칙 제162조의 규정에 의한 차량계 광산기계 및 자동차

② 제1항의 규정에 의한 차량 등의 사용을 폐지하고자 할 때에는 10일이내에 사무소장에게 신고하여야 한다.

제31조(사용승인 및 사용연장승인의 관리) ① 사무소장은 규칙 제152조의 규정에 의하여 광산에서 사용하는 차량계광산기계 및 자동차와 다른  법령에 의한 기계 및 자동차를 사용승인 또는 사용연장승인을 하였을 경우에는 그 내용을 별지 제9호 서식에 의하여 기록·관리한다.

제32조(차량계광산기계 및 자동차의 운전자) ① 규칙 제93조제3항의   규정에 의하여 광산에서 사용하는 차량계광산기계 및 자동차 운전자의 자격은 국가기술자격법에 의한 광산기능사중 광산차량기계운전분야의 해당 자격증 소지자로 본다.

② 차량계광산기계 및 자동차 운전자중 1999년 8월 23일까지 1종 대형 자동차면허증으로 제29조제2호의 규정에 의한 마인트럭 및 덤프트럭을 운전한 운전자에 대하여 사무소장이 인정하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 자격증 소지자로 본다.

제33조(내연기관의 배출가스 및 정화장치 인정기관) 규칙 제152조제4항제2호 및 제3호의 의한 내연기관의 배출가스 및 정화장치인정기관은 다음 각호와 같다.

1. 기관의 제작사에서 출고당시 발급한 가스배출 인정서 또는 한국광물자원공사, 한국지질자원연구원의 배출가스 측정서

2. 정부 또는 공인 기관의 정화장치인정서 또는 승인서

제34조(유해가스의측정등) ① 사무소장은 제30조의 규정에 의한 내연기관의 사용승인 신청이 있는 경우에는 다음 각호의 유해가스 등을 측정한다.

1. 산소

2. 일산화탄소

3. 이산화탄소

4. 일산화질소

5. 이산화질소

6. 이산화황

② 제1항에 의한 유해가스의 측정은 다음 각호의 방법에 의하여 실시한다.

1. 갱내공기중의 유해가스 측정은 갱내에서 동시에 사용하는 내연기관을 1시간이상 가동시킨 후 측정한다.

2. 갱내공기중의 유해가스 측정장소는 작업장에서부터 갱구쪽으로 등간격으로 하여 최소 3개소 이상에서 측정한다.

3. 매연의 측정은 각 내연기관별로 최대 공회전 상태에서 배기구에서 측정한다.

③ 사무소장은 필요하다고 인정하는 경우 한국광물자원공사 사업소와 합동으로 유해가스등을 측정할 수 있다.

제6장 광해방지

제35조(분진방지기준) 규칙 제245조의 규정에 의한 분진에 관하여 광산안전규정에 정할 사항 중 분진방지기준은 별표 4와 같다.

제36조(갱수 및 폐수의 배출기준) 규칙 제247조의 규정에 의하여 광산의 갱수 및 폐수의 배출기준은 별표 5와 같다.

제37조(소음방지 및 진동의 기준) 규칙 제251조 및 제255조의 규정에 의하여 광산에서 발생되는 소음 및 진동방지 기준은 별표 6과 같다.

제7장 보 칙

제38조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 지침 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 7월 31일까지로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(종전 지침의 폐지) 종전의 광산보안업무 지침은 이를 폐지한다.

[별표 1]

변경공사계획의 승인대상 시설(제5조 관련)

시 설 명	변경승인 대상
ㅇ 주요선풍기 또는 예비 선풍기	ㅇ 선풍기의 구조 및 형식
ㅇ 가공삭도 (자동 교주식 가공삭도는 제외)	ㅇ 기점 또는 종점의 위치, 삭도의 통과지점 ㅇ 바켓의 구조 및 용적 ㅇ 로우프의 규격
ㅇ 150KW이상의 동력을 사용하는 권양장치	ㅇ 권양기의 구조 및 형식 ㅇ 운행구간(기점 및 종점) ㅇ 수갱의 구조 또는 케이지, 구급차, 인차의 구조 및 운반량 ㅇ 로우프의 규격
ㅇ 75KW이상의 동력을 사용하는 벨트콘베어	ㅇ 총연장 ㅇ 벨트콘베어의 구조 및 형식
ㅇ 150KW이상의 동력을 사용하는 공기압축기	ㅇ 압축기의 구조 및 형식 ㅇ 레시바탱크의 구조 및 형식
ㅇ 선광장(원동기를 사용하지 아니하는 건식의 것은 제외)	ㅇ 파쇄기, 분쇄기, 마광기등의 구조 및 처리용량
ㅇ 200KW이상의 동력을사용하는 갱내의 양수기 및 이에 부속되는 전기시설	ㅇ 양수기의 구조 및 형식
ㅇ 200KVA이상인 갱내의 변전설비	ㅇ 변전설비의 용량(20퍼센트이상 또는 50킬로볼트암페어이상 변경) 또는 1차측 전압을 10퍼센트이상의 용량
ㅇ 지표에 새로 설치되는 갱구	ㅇ 갱구규격 ㅇ 갱도진행방향 및 경사
ㅇ 75KW이상의 동력을사용하는 파쇄시설	ㅇ 파쇄기, 분쇄기, 마광기등의 구조 및 처리용량

[별표 2]

광업시설의 설치(변경)공사계획승인 및 신고서의 기재사항(제6조 관련)

가. 광업시설의 설치(변경)공사계획 승인대상

구 분	계획서 및 계획도	공사설계설명서
주용선풍기 및 예비선풍기	ㅇ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ㅇ 계획도 - 선풍기의 주요치수 및 구조설명도 - 선풍기실 주요치수 및 구조 설명도 - 통기계통도 및 통기풍도의 구조도 - 선풍기와 갱구 및 갱구도와의 관계위치도 - 부하계통도 및 전기회로도 (접지 및 지락차단장치 표시)	-동력구동원 및 전달방식 -시설의 제원
		구분	선풍기	전동기
		형 식 용 량 회전수 풍압및전원 중 량	형 단 KW(HP) ㎥/min rpm mmAq kg	형 극 KW(HP) rpm AC,V,A DC,V,A kg
		-조명 및 소화설비 -회전부 보호책위의 구조 -풍압계의 구조 -기타 부속장치 및 안전시설등
가동삭도 (자동교주식 가동삭도 제외)	ㅇ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ㅇ 계획도 - 가동삭도선로의 평.단면도(1/5,000~1/6,000) - 도로,건출물에 대한 보안장치도 - 부하계통도 및 전기회로도 (접지 및 지락차단장치 표시) - 가동삭도의 주요치수 및 구조설명도 - 바켓, 클립의 구조설명도	-시설의 제원
		구 분	가공삭도	전 동 기
		형 식 용 량 회 전 수 운전속도 및 전원 중량	형 T/hr KW(HP) rpm 최대m/min 상용m/min 구동부(kg) 종동부(kg)	형 극 KW(HP) rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화설비 - 회전부 보호 책위의 구조 - 제동기의 종류 및 구조 - 바켓의 자중, 최대적재량 및 상호간 거리 - 로우프 종류, 구조, 길이, 직경, 규격, 절단하중 - 로우프 안전율, 운반능력, 소요동력계산서 - 신호장치의 구조 - 분진, 과속, 역전방지 안전장치의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설등

구 분	계획서 및 계획도	공사설계설명서
사람을 운반하거나 150KW이상의 동력을 사용하는 권양장치	ㅇ계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ㅇ계획도 - 권양기의 주요치수 및 구조설명도 - 권양기실의 주요치수 및 구조설명도 - 승강장 안전시설 설치 및 구조설명도 - 권양장치 운행구간의 관계위치 및 전체도 - 로우프와 운반차의 연결장치 및 구조설명도 - 인원 및 물품운반차의 주요치수 및 구조설명도 - 링.핀의 주요치수 및 구조설명도 - 부하계통도 및 전기 회로도(접지 및 지락차단장치 표시)	- 시설의 제원
		구분	권양기	전동기
		형식 용량 회전수 운전속도 및 정원 중량	형(단동, 복동) KW(HP) rpm 최대(m/min) 상용(m/min) 구동부(kg) 종동부(kg)	형극 KW(HP) rpm AV,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화시설 - 회전부 보호책위의 구조 - 제동기 및 클러치의 종류, 구조 - 속도계, 과속방지 및 과권방지장치의 구조 - 인원 및 물품 운반차의 연결대수와 자중, 운반량 계산서 - 심도 지시기 구조 - 카운터 웨이트(수갱)의 중량 및 구조 - 궤도의 규격 및 연장 - 추락 및 충격방지 장치 - 로우프, 연결링, 핀의 안전율계산서 - 로우프의 종류, 구조, 길이, 직경 및 규격, 파단하중 - 신호장치의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설등

구 분	계획서 및 계획도	공사설계설명서
100kw이상의 동력을 사용하는 벨트콘베어	ㅇ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업공정표 ㅇ 계획도 - 벨트콘베어(평·단면도 포함) - 콘베어실의 주요치수 및 구조설명서 - 분진방지장치의 구조 및 배치도 - 부하계통도 및 전기회로도(접지 및 지락차단장치 표시)	- 시설의 제원
		구분	벨트콘베아		전동기
		형식 용량 회전수 운전속도 및 전원 중량	KW(HP) m/h rpm 최대(m/min) 상용(m/min) 구동부(kg) 종동부(kg)		형 극 KW(HP) rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 갱도의 규격 - 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 운반능력 및 소요동력계산서 - 신호장치의 구조 - 과(저)속방지장치,역전방지장치, 비상제동장치의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설등
150kw이상의 동력을 사용하는 공기압축기	ㅇ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ㅇ 계획도 - 압축기의 주요치수 및 구조설명도 - 압축기실의 주요치수 및 구조설명도 - 레시바탱크의 주요치수 및 구조설명도 - 부하계통도 및 전기회로도(접지 및 지락차단장치 표시)	- 시설의 제원
		구분		공기압축기	전동기
		형식 용량 회전수 운전속도 및 전원 중량		형 단 KW(HP) ㎥/min rpm 1단 ㎏/㎠ 2단 ㎏/㎠ kg	형 극 KW(HP) rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 압력계, 온도계, 냉각장치안전변 및 부하 경감장치의 구조 - 기기의 이상 발생시 자동정지 장치의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설등

구 분	계획서 및 계획도	공사설계설명서
선광(탄)장(원동기를 사용하지 아니하는 건식은 제외) 및 75킬로와트 이상의 동력을 사용하는 파쇄시설	ㅇ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ㅇ 계획도 - 선광(탄)장의 주요치수 및 경사의 구조 설명도 - 분진 방치장치의 구조 및 배치도 (입기) 갱구와 관계 포함) - 폐수처리장 및 댐의위치도 및 구조 설명도(인가.기타건축 및 공공시설과의 관계포함) - 부하계통도 및 전기 회로도(접지 및 지락차단장치 표시)	-각 시설의 제원
		구분	기계명		전동기
		형식 용량 회전수 규격 및전원 중량	KW(HP) T/hr rpm kg		형극 KW(HP) rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 폐수처리 방법 - 기타 부속장치 및 안전시설등
200kw이상의 동력을 사용하는 갱내의 양수기	ㅇ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ㅇ 계획도 - 양수기의 주요치수 및 구조설명도 - 양수기실의 주요치수 및 구조 설명도 - 저수지의 주요치수 및 구조설명도 - 배수계통도 - 부하계통도 및 전기 회로도 (접지 및 지락차단장치 표시)	- 시설의 제원
		구분		양수기		전동기
		형식 용량 회전수 양정 및전원 중량		형 단 KW(HP) m/min rpm m kg		형극 KW(HP) rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 배수능력 및 소요동력계산서 - 기타 부속장치 및 안전시설등

구 분	계획서 및 계획도	공사설계설명서
설비용량이 200KVA이상 갱내의 변전설비	ㅇ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ㅇ 계획도 - 변압기의 주요치수 및 구조설명도 - 변전실의 주요치수 및 구조설명도 (통기계통과의 관계포함) - 부하계통도 및 전기 회로도 (접지 및 지락차단장치 표시)	- 시설의제원 - 조명 및 소화설비 - 감전 방호책위의 구조 - 부하설비의 용량 - 전력 수용율 또는 최대수용전력 - 기타부속장치 및 안전시설등
지표에 새로 설치되는 갱구	ㅇ 계획서 - 공사개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업공정표 ㅇ 계획도(지형도에 작성) - 갱구설치 및 굴진계획 평·단면도 (1/1500지형도에 표시) · 갱구위치(최대홍수 수위와의 관계포함) · 하천, 저수지, 폐석 처리장 · 갱구단면도(운반시설과의 관계포함) · 공공시설물 및 광산시설물(기존갱도 포함) - 광구도(1/6000) - 지적도 (갱구 설치장소) · 산림형질 병경 허가구역등 타법관계	- 갱구현황(갱구명, 규격, 경사갱도 진행방향, 갱구Level) - 갱도운반방법 - 폐석 처리장 설계설명 · 예상 폐석량 · 적치 예정량 - 채광계획인가서 사본 - 광업권 등록원부 사본

나. 광업시설의 설치(변경)공사계획 신고대상 : 광업시설의 설치(변경)공사 계획 승인대상에 준하여 기재

[별표 3]

보안관리직원의 선임기준(제11조 관련)

구 분	대상광산	선임기준	비고
1.보안 관리자	갑종탄광	ㅇ 갑종탄광을 지정받은 광산은 보안관리자 1인을 선임
	일반탄광	ㅇ 종업원 100인이상을 고용하는 광산 및 연간 20만톤이상의 원광석을 생산하는 광산은 보안관리자 1인을 선임
2.갱내보안계원	석탄광산 및 일반광산	ㅇ 관할구역내의 갱내종업원 30인미만을 사용하는 광산은 갱내보안계원 1인을 선임 ㅇ 관할구역내의 갱내종업원 30인이상을 사용하는 광산은 갱내 종업원 30인미만까지 1인을 선임하고, 매30인마다 1인에 1인을 추가선임	작업개소수 및 근무교대수에 따라 조정가능
3.갱외보안계원	노천광산	ㅇ 종업원 100인미만을 사용하는 광산은 갱외보안계원 1인을 선임. ㅇ 종업원100인이상을 사용하는 광산은 100인미만까지 갱외보안계원 1인을 선임하고, 매100인마다 1인에 1인을 추가 선임.	작업개소수 및 근무교대수에 따라 조정가능
	석탄광산 및 일반광산	ㅇ 종업원 300인이상을 사용하는 작업개수 및 광산은 300인미만까지 갱외보안계원 1인을 선임하고 갱외종업원 매300인마다 1인에 1인을 추가 선임	작업개소수 및 근무교대수에 따라 조정가능

구 분	대상광산	선임기준	비 고
4.기계보안계원	모든 광산	ㅇ 전출력 200킬로와트이상 2000킬로와트미만의 동력을 사용하는 기계류를 가진 광산은 기계보안계원 1인을 선임 ㅇ 전출력 2000킬로와트이상의 동력을 사용하는 기계류를 가진 광산은 2000킬로와트미만까지 기계보안계원 1인을 선임하고, 매4000킬로와트 마다 1인에 1인을 추가 선임	기계류 설치용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정가능
5.전기보안계원	갑종탄광	ㅇ 갱내에서 전기설비 및 전기기기를 설치한 광산은 전기보안계원1인을 선임 ㅇ 갱내에서 전기설비 및 전기기기를 설치한 광산은 전기보안계원 1인을 선임하고 2000킬로와트마다 1인에 1인을 추가 선임	전기설비 및 기기용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정가능
	을종탄광 및 일반탄광	ㅇ 전출력 200킬로와트이상 2000킬로와트미만의 전기설비 및 전기기기를 설치한 광산은 전기보안계원 1인을 선임 ㅇ 전출력 2000킬로와트 이상의 전기설비 및 전기기기를 설치한 광산은 2000킬로와트 미만까지 전기보안계원 1인을 선임하고, 매 2000킬로와트마다 1인에 1인을 추가 선임	전기설비 및 기기용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정가능
	갱내채굴 광산	ㅇ 안전등을 상시30대이상 사용할 때에는 전기보안계원1인을 선임 ㅇ 가연성가스 검정기를 사용할 때에는 전기보안계원 1인을 선임	전기설비 및 기기용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정가능

구 분	대상광산	선임기준	비 고
6.화약보안계원	모든 광산	ㅇ 화약류저장소 및 취급소를 설치한 광산으로서 화약류를 저장 또는 취급하는 경우 저장소 또는 취급소마다 화약보안계원 1인을 선임
7.발파보안계원	갑종탄광	ㅇ갱내보안계원의 선임기준을 준용	작업개소수 및 근무교대수에 따라 조정가능
	을종탄광	ㅇ 갱내보안계원의 선임기준을 준용	〃
	일반탄광	ㅇ 갱내보안계원의 선임기준을 준용	〃
	노천탄광	ㅇ 갱외보안계원의 선임기준을 준용	〃
8.광해보안계원	모든 광산	ㅇ 폐기물이 발생하는 광산 (세부기준 : 시행규칙 제33조)
9.보안감독자	갑종탄광	ㅇ 갑종탄광 지정을 받은 광산은 보안 감독자 1인을 선임	작업개소수 및 근무교대수에 따라 조정가능
	을종탄광 및 일반탄광	ㅇ 종업원 600인이상을 사용하는 광산은 보안감독자 1인을 선임	〃
10.보안감독계원	모든 광산	ㅇ 종업원 100인이상 300인미만을 사용하는 광산은 보안감독계원 1인을 선임 ㅇ 종업원 300인이상을 사용하는 광산은 300인미만까지 보안감독계원 1인을 선임하고, 매 300인 마다 1인에 1인을 추가선임 ㅇ 보안감독계원 총수가 3인이상일 때에는 그중 1인을 전기 또는 기계분야 자격증 소지자로 선임토록 함.	〃

[별표 4]

분진방지기준 (제35조 관련)

1. 광산사업장내의 기준

가. 대상시설 : 저탄장, 광미장, 선광장, 선탄장, 파쇄시설(파쇄기, 분쇄기, 마광기등) 석탄홉바, 운반도로, 발파 및 적재작업 등 분진이 발생하는 시설

나. 분진 측정 장소 및 방법등

1) 밀폐공간 (갱도포함) 및 옥내 작업장

ㅇ 측정장소 및 위치 : 분진발생 작업장에서 종사하는 작업자에 의해 개별시시료 포집방법에 의함

2) 공기중으로 방출되어 하강하는 분진측정

ㅇ 측정장소 및 위치 : 광산부지 경계선

ㅇ 측정방법 : 광산란방식에 의해 간이분진측정기 또는 퇴적식측정법에 의한다.

ㅇ 측정범위

-분진의 크기 : 0.5~5μm

-농도의 범위 : 0.01㎎/㎥이상일 경우에만 측정한다.

2. 분장방지 기준

1) 분진발생시설 주변에는 비상방지시설을 설치한다.

2) 착암기 급수시 습윤제(계면활성제)를 혼입사용한다.

3) 분진발생이 적은 MS발파법 등을 이용한다.

4) 발파시 물이나 습윤제 혼입수를 살수한다.

5) 튀는 돌을 방지하기 위하여 발파공에 안전메트 등을 포설한다.

6) 기타 현장에 맞는 기술적인 비산분진 방지조치를 강구한다.

[별표 5]

갱수 및 폐수의 배출기준(제36조 관련)

1.사업장내의 기준

가. 직접발생되는 갱수 및 폐수

1) BOD(생물학적산소요구량), COD(화학적산소요구량), SS(부유물질) : 제한 없음.

2) PH(수소이온농도) Fe(철) : 제한없음

나. 간접발생 오염수 (비, 눈으로 자연발생) : 제한없음

2.갱수 및 폐수의 최종 배출기준

가. 생물화학적 산소요구량, 화학적산소요구량, 부유물질, 수소이온농도

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	BOD	COD	SS	HP	비고
석탄광	120이하	130이하	120이하	5이상9이하
일반광	80이하	90이하	80이하	5이상9이하

※ 수질환경보전법령에서 정한 “청정지역, 가지역, 나지역”의 경우는 수질환경보전법령의 배출허용기준을 적용한다.

나. 중금속 등의 오염물질 기준

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	Fe	As	Cd	Pb	Zn	Cu	CN	Cr
석탄광	10이하	-	-	-	-	-	-	-
일반광	10이하	0.5이하	0.1이하	1이하	5이하	3이하	1이하	2이하

[별표 6]

소음 및 진동방지 기준(제37조 관련)

1. 사업장내의 소음 및 진동기준

가. 대상시설 : 공기압축기, 파쇄시설(조쇄기, 중쇄기, 분쇄기) 등으로 이동식은 제외한다.

나. 소음기준 : 사업장 내에서의 최대소음은 90dB이하이어야 한다. 다만, 보호장구 착용시 예외로 한다.

다. 진동기준 : 사업장내에서는 제한하지 않는다.

※ 다만, 광업권자 또는 조광권자는 사업장내에서 발파로 인한 소음, 진동을 줄이기 위하여 소음, 진동이 적은 Pre-splitting 발파법 등을 이용하여야 한다.

2. 발파시 외부로 유출되는 소음 및 진동기준

가. 측정장소 및 위치 : “인접구조물의 건물기조”에서 측정

나. 기준(발파작업은 제외한다)

1) 소음기준

구 분	낮	밤
소음 dB(A)	80이하	60이하

2) 진동기준

건물분류	문화재	주택,아파트	상 가 (금이없는상태)	철근콘크리트 빌딩 및 상가
건물기초에서의 허용진동치 (센티미터/초)	0.2	0.5	1.0	1.0~4.0

[별지 제1호 서식]

광업의 시설설치(변경)공사계획의 승인(신고) 서식

광산명 :

승인번호	승인일자	시설명	형식․능력	설치장소	설치목적	완성․성능검사 대상여부 (대상: 0표, 비대상 :×)			비 고
						완성검사	성능검사	검사기관

[별지 제2호서식]
광산보안관리직원의 겸직					□ 선임 □ 해임				신고서					처리기간
														1일
신고인	①상호 또는 명칭
	②대표자
	③주민등록번호
	④주소
사업장	⑤광산명
	⑥등록번호
	⑦소 재 지
	⑧광 종 명
⑨보안관리직원구분
선․해임자	⑩자격증번호
	⑪성명					⑫생년월일
	⑬주소
	⑭	□선임 □해임	연월일	년 월 일						⑮직위
직무범위	⑯직무의종류
	⑰담당구역
	⑱직접감독자성명
	⑲직위
⑳보안관리직경력				년 월 일부터 년 월 일까지							년 월간
광산보안법 제13조제3항의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
※ 구비서류 1. 국가기술자격수첩															수수료
															없음
2. 광업에 관한 실무종사경력증명서 1부(신규선임의 경우에 한합니다.)
29294-09311민 99.7.8 개정승인							210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

[별지 제3호 서식]

광산보안관리직원 선․해임 기록 서식(제13조 관련)

광산명 :

자격종목 및 등급	관리직원 구 분	발행처	자격증 번호	등록 일자	발행 일자	성 명	주민등록 번 호	선 임		해 임		담당구역	비 고
								년월일	확인	년월일	확인

[별지 제4호 서식]

재해조사보고서(제20조 관련)

1. 사고 개요

○ 광  산  명 :                         (광종명 :                  )

○ 광산소재지 :

○ 광업권자(조광권자)

○ 사고일시 :

○ 사고장소 : *위치를 표시하는 명칭과 갱구부터의 거리표시

○ 사고유형 : *낙반 ․ 붕락 등

○ 사상자 인적사항

직종	성명	연령	주민등록 번 호	재해 정도	채 용 년월일	광업계 종사경력

2. 사고발생경위

*사고발생양상을 육하원칙에 의해 기술할 것

3. 사고의 원인

직 접 원 인	간 접 원 인
*사고발생 원인이 복합적인 요인이 있는 경우는 가장 큰 원인이 된 것을 채택, 직접원인으로 간단명료하게 기입한다	*직접원인을 가져오게 한 재해요인이 간접요인이 되며, 그 중 1~2개를 간접요인으로 지적한다

4. 사고관련자 인적사항

직 위	성 명	광산보안관리직원 선임
		주민등록 번 호	기술자격종목 및 등급	등록번호	선임일자

5. 조사자 의견 및 범죄사실

*사고책임자마다 위반 법조문 및 내용, 법령의 이행상황, 법령에 의한 명령의 이행상황 및 재해발생에 따른 보안상 미조치 상황 등을 육하원칙에 의거 기재함

관 련 자	위반사항(범죄사실)	광산보안법 위반 규정

6. 사고예방 대책

*시정조치, 보안명령 또는 사건송치로 조치할 사항을 기입한다.

7. 사고 조사자

첨부 : (1) 사고장소위치도

(2) 법규위반에 관련한 구체적인 증거자료

(3) 재해설명도(사고 전과 후)

(4) 사고현장사진

* 갱도 및 시설 설치상태, 원인 및 대책수립을 위해 필요한 자료

[별지 제5호 서식]

현 장 시 정 지 시 서(제25조 관련)

광산명 :

광업권자(조광권자) :

광산보안법 제20조제3항의 규정에 다음과 같이 시정지시서를 발부하오니 지정 기일내에 개선하시기 바랍니다.

- 다  음 -

내 용	개선완료일	유형별

년     월     일

지식경제부(    )광산보안사무소

광산보안관             (인)

수  명  자             (인)

[별지 제6호 서식]

보 안 명 령 서(제26조 관련)

명령호수 :

수 명 자 :                            주민등록번호 :

광산보안법 제15조의 규정에 의하여 다음과 같이 보안명령하니 지정기일내에 개선하시기 바랍니다.

- 다  음 -

구 분	내 용	개선완료일	유형별

년   월   일

지식경제부(    )광산보안사무소장 (인)

※ 기재요령

가. 명령호수 : 연도별 명령호수기록(예: 99-1)

나. 구    분 : 관리개선, 시설개선, 작업중지 및 사용중지등으로 구분 기입

다. 내    용 : 개선이 필요한 사항의 내용을 간단 명료하게 기재하고, 명령을 하게 되는 개요를 관련 법령의 조문을 명시하여 구체적으로 기술하여야 한다.

라. 개선완료일 : 본 시설을 개조, 수리, 이전함에 있어 필요한 충분한 기간을 정하여야 한다. 다만, 작업중지 및 사용정지는 예외.

마. 유 형  별 : 보안관리, 통기, 낙반붕락, 화약발파, 기계전기, 운반, 갱내통로, 화재, 출수 및 배수, 광해의 방지등 시행규칙에서 정한 “장”을 기준으로 기재한다.

[별지 제7호 서식]

재해지급보고서(제28조 관련)

1. 재해 개요

가. 재해발생일시 :    년   월   일(시  분)

나. 재해발생장소 :

ㅇ갱구에서       m  수직높이(배수수준기준)         m

다. 재해상황

재해정도	직 종	성 명	연 령	비 고

라. 재해발생경위 :

2. 광산 현황

가. 광 산 명 :

나. 소 재 지 :                                      (전화 :              )

다. 광업권자(조광권자)

라. 광    종 :                                  (전년도 생산량 :       톤)

마. 종업원수 :

3. 기타 참고사항 :

※사고접수 : 시간             접수자              보고자(현장)

※본부보고 : 시간             보고자              접수자(본부)

석유광산보안규칙

목      차

제1장 총칙	1

제1절 통칙	1

제1조 목적	1

제2조 정의	1

제3조 광업대리인의 선임신고 등	1

제4조 구급용구 및 재료	1

제5조 작업재개 승인신청	1

제6조 광산보안관의 증표	1

제7조 안전교육	1

제8조 광산재해발생의 보고	2

제9조 과태료의 징수절차 <삭제>

제2절 시설계획과 성능검사	2

제10조 시설계획의 승인사항	2

제11조 시설계획의 신고사항	2

제12조 공사완료신고 등	2

제13조 폐지시설 및 장비의 반출	2

제14조 폐지된 광업시설의 재활용	2

제15조 완성검사 신청 등	2

제16조 검사증․가검사증	3

제17조 수수료	3

제3절 석유광산안전규정	3

제18조 석유광산안전규정의 제정	3

제19조 석유광산안전규정의 내용 등	3

제4절 석유광산보안관리규정	3

제20조 석유광산보안관리직원의 선임 및 자격 등	3

제21조 보안관리자의 선임	4

제22조 보안계원의 구분 및 선임	4

제23조 보안감독자 및 보안감독계원의 선임	4

제24조 보안관리직원의 선임 및 해임의 신고	4

제25조 보안관리직원의 대리자	5

제26조 보안관리자의 관리사항	5

제27조 보안계원의 관리사항	5

제28조 보안감독자의 관리사항	5

제29조 보안감독계원의 관리사항	5

제30조 보안관리자의 준수사항	5

제31조 보안계원의 준수사항	6

제32조 보안감독자의 준수사항	7

제33조 보안감독계원의 준수사항	7

제5절 광산보안도	7

제34조 광산보안도의 작성	7

제35조 광산보안도 등의 제출	7

제2장 시추 및 석유광산	8

제1절 시추탑	8

제36조 시추탑의 기초	8

제37조 시추탑의 관리	8

제38조 고정사다리	8

제39조 비상안전하강기	8

제40조 사용금지 등	8

제41조 검사	8

제2절 로프와 캩라인	8

제42조 로프의 관리 등	8

제43조 안전율	8

제44조 캩라인	8

제45조 캩라인의 사용상 주의	8

제46조 검사 등	9

제3절 시추장치	9

제47조 권양기의 제동벤드	9

제48조 비상차단장치	9

제49조 하중표시장치	9

제50조 로터리호스	9

제51조 파이프용 승강기 등의 안전율	9

제52조 파이프용 승강기에 의한 승강의 금지	9

제53조 시추이수와 이수펌프	9

제54조 이수펌프의 운전상 주의	9

제55조 검사 등	9

제4절 석유생산장치 및 그 밖의 시설 등	9

제56조 분출방지장치	9

제57조 비상용 이수 등	10

제58조 분출방지장치의 내압기준 및 내압시험	10

제59조 분출방지장치 설치시의 최고사용압력	10

제60조 분출방지설비 및 정두설비의 설치시의 사용제한	10

제61조 자분채취장치	11

제62조 샤크라인	11

제63조 석유생산장치의 평행추	11

제64조 가스플랜트	11

제65조 석유저장탱크	11

제66조 가스저장탱크	11

제67조 석유저장탱크 또는 가스저장탱크내에서의 작업	12

제68조 화공법	12

제69조 수압파쇄법	12

제70조 폐정작업	12

제71조 파이프	12

제72조 파이프의 접합	12

제73조 파이프의 내압시험	12

제74조 검사 등	12

제3장 화약류와 발파	13

제75조 다른 법령과의 관계	13

제76조 화약류의 취급	13

제77조 사용제한	13

제78조 천공총의 관리	13

제79조 준수사항	13

제80조 천공초의 검사	13

제81조 천공총의 운반	13

제82조 준수사항	13

제83조 천공총에 의한 천공작업	14

제84조 준수사항	14

제4장 파이프라인	14

제1절 파이프의 설치	14

제85조 지하매설	14

제86조 지상설치	14

제87조 도로밑 매설	15

제88조 도로횡단설치	15

제89조 선로밑 매설	15

제90조 하천의 연안구역내 매설	15

제91조 하천 등 횡단매설	15

제92조 해저설치	16

제93조 내압시험 또는 기밀시험	16

제94조 검사 등	16

제2절 고압파이프 설치	16

제95조 지하매설	16

제96조 지상설치	16

제97조 도로밑 매설	17

제98조 도로횡단설치	18

제99조 철도부지밑 매설	18

제100조 연안구역안의 매설	18

제101조 철도부지횡단매설	18

제102조 하천 등 횡단매설	18

제103조 해저설치	19

제104조 해상설치	19

제3절 보안시설	19

제105조 누설검사장치	19

제106조 긴급차단장치 등	19

제107조 안전장치 등	19

제108조 압력검사장치 등	19

제109조 보안용 접지	20

제110조 절연	19

제111조 피뢰설비	19

제5장 해상시추리그	19

제1절 예항 및 조작	19

제112조 예항 등	19

제113조 패임의 방지	20

제114조 착저작업 및 이저작업	20

제115조 선체의 경사	20

제116조 선체의 높이 등	20

제117조 해상시추리그의 고정	20

제118조 가변하중	20

제119조 준수사항	20

제120조 준수사항	21

제2절 전기	21

제121조 발전장치	21

제122조 배전반	21

제123조 전기회로	21

제124조 접지공사	21

제125조 준수사항	21

제3절 보안시설	21

제126조 보안시설	21

제127조 이수자재 등	21

제128조 연로차단장치	22

제129조 개구부의 폐쇄장치	22

제130조 거주시설	22

제131조 분출시 대피훈련	22

제132조 대피훈련	22

제133조 대피시의 조치	22

제6장 해양생산시설	22

제134조 플랫폼의 구조	22

제135조 패임방지 등	22

제136조 완충장치	22

제137조 준수사항	22

제138조 보안시설 등	22

제139조 긴급차단장치	23

제140조 대피훈련	23

제141조 대피시의 조치	23

제7장 광해방지	23

제1절 석유생산 및 매연에 의한 광해방지	23

제142조 석유생산에 의한 광해방지	23

제143조 폐광시의 조치	23

제144조 매연배출기준 등	23

제2절 정․폐수 등에 의한 광해방지	24

제145조 정․폐수의 배출방지	24

제146조 점토 및 폐석	24

제147조 준수사항	24

제3절 해저개발의 광해방지	24

제148조 유류 및 폐기물의 배출	24

제149조 유류 등의 배출기록	24

제8장 화기취급	24

제150조 소화설비	24

제151조 불의 사용제한	24

제152조 설치제한	24

제153조 연도 및 연통	25

제154조 가연성물질	25

제155조 회사장	25

제156조 방유벽 및 역화방지장치	25

제157호 정기점검	25

제158조 연소의 방지	25

제159조 소화조직	25

제9장 유전의 일반시설	25

제1절 전기	25

제160조 다른 법령과의 관계	25

제161조 전기시설의 제한	26

제162조 송전정지	26

제163조 감전방지	26

제164조 경고표시의 게시 등	26

제165조 접지공사	26

제166조 접지선	26

제167조 접지단자	27

제168조 검사 등	27

제169조 과전류보호장치 등	27

제2절 보일러	27

제170조 보일러	27

제171조 보일러의 설치	27

제172조 보일러청소	27

제3절 압축기	27

제173조 압축기의 설칙준 등	27

제174조 검사 등	27

제4절 고압가스	27

제175조 제조시설의 설치기준	27

제176조 제조시 준수사항	28

제177조 고압가스의 저장	29

제178조 고압가스의 저장소	29

제179조 충전기의 이동	29

제180조 소비 및 폐기	29

제181조 검사 등	29

제5절 아세틸렌용접장치	29

제182조 발생기실의 위치	29

제183조 발생기실의 구조	29

제184조 아세틸렌용접장치의 설치기준	30

제185조 지시사항	30

제186조 준수사항	30

제6절 기중기	31

제187조 브레이크	31

제188조 기준초과 권양의 방지	31

제189조 로프의 안전율	31

제190조 신호법	31

제191조 승강 및 통행설비	31

제192조 기중기의 제한하중 게시	31

제193조 준수사항	31

제7절 일반기계장치	31

제194조 위험방지시설 및 관리	31

제195조 기계운전중의 준수사항	32

제8절 환기․조명 및 기온	32

제196조 환기	32

제197조 일광 및 조명	32

제198조 기온 및 습도의 측정	32

제9절 통로 및 작업장	32

제199조 계단의 설치기준	32

제200조 난간	32

제201조 발판	32

제202조 통나무 발판	33

제203조 작업장의 바닥	33

제204조 안전통로	33

제205조 비상통로	33

제206조 표지	33

제207조 물체하강 등에 의한 위험방지	33

제208조 높은 곳에서의 작업	33

부칙	33

[별표1] 안전관리기본계획의 세부내용	34

[별표2] 안전운전계획의 세부내용	35

[별표3] 육상시추기의 분출방지장치의 압력시험	36

[별표4] 해상시추선의 분출방지장치의 압력시험	38

[별지 제1호서식] 광업대리인 (선인<변경>/대리권소멸) 신고서	40

[별지 제2호서식] (석유생산작업재개/광업시설사용재개) 승인신청서	42

[별지 제3호서식] 광산보안관증	44

[별지 제4호서식] 재해월별보고서	45

[별지 제5호서식] 시설설치<변경>계획 (승인신청서/신고서)	46

[별지 제6호서식] 광업용시설 (설치/변경) 공사완료신고서	48

[별지 제7호서식] 광업용시설폐지신고서	50

[별지 제8호서식] 안전진단신청서	52

[별지 제9호서식] 시설 (완성검사/성능검사) 신청서	54

[별지 제10호서식] 시설 (검사증/가검사증)	56

[별지 제11호서식] 보안관리직원 (선임/해임) 신고서	57

[별지 제12호서식] 보안관리직원대리자선임신고서	59

[별지 제13호서식] 광해방지계획서	61

[별지 제14호서식] 광해방지완료보고서	63

「석유광산보안규칙」

[시행 2011. 4. 4] [지식경제부령 제182호, 2011. 4. 4, 일부개정]

「석유광산보안규칙」

법제처

제1장 총칙

제1절 통칙

제1조(목적) 이 규칙은 광산보안법 및 동법시행령에서 위임된 사항과 광업법 및 해저광물자원개발법에 의한 광업권자 또는 조광권자가 석유광산의 보안을 위하여 취하여야 할 조치를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. "광업권자"라 함은 광업법에 의한 광업권자 및 해저광물자원개발법에 의한 해저광업권자를 말한다.

2. "조광권자"라 함은 광업법에 의한 조광권자 및 해저광물자원개발법에 의한 해저조광권자를 말한다.

3. "석유"라 함은 원유, 천연가스, 컨덴세이트, 액화천연가스를 포함하는 고체ㆍ반고체ㆍ액체 또는 기체상태의 자연발생적 탄화수소를 말한다.

4. "유전"이라 함은 석유가 부존하는 지역을 말한다.

5. "유정"이라 함은 탐사정ㆍ평가정ㆍ생산정ㆍ주입정ㆍ휴지정 및 폐정을 말한다.

6. "파이프라인"이라 함은 석유를 파이프에 의하여 유정ㆍ석유저장탱크 등의 시설로부터 석유저장탱크 등에 이송하기 위한 시설의 총체를 말한다. 다만, 분리장치 이전의 것을 제외한다.

7. "가스플랜트"라 함은 가연성 천연가스로부터 액체탄화수소를 분리하는 시설을 말한다.

8. "리그"라 함은 유정의 시추작업을 하기 위하여 건조된 탑구조물과 그에 부착된 권양장치ㆍ로터리테이블 등 부속시설물의 총체를 말한다.

9. "해양생산시설"이라 함은 해양에서 석유를 생산하기 위한 해상의 시추 또는 생산설비를 비롯한 공작물의 총체를 말한다.

10. "석유광산시설"이라 함은 광산내의 시설물과 파이프라인으로 연결하는 경우 도시가스사업법상의 도시가스사업자 등 가스공급시설설치자의 시설물에 연결되기까지의 시설물을 말한다.

제3조(광업대리인의 선임신고 등) 광산보안법시행령(이하 "영"이라 한다) 제3조제2항의 규정에 의한 광업대리인의 선임ㆍ변경 또는 대리권소멸신고는 별지 제1호서식에 의한다.

제4조(구급용구 및 재료) 영 제11조의 규정에 의하여 비치하여야 하는 응급구호용구 및 재료는 다음 각호와 같다.

1. 붕대ㆍ핀셋ㆍ머큐롬 등 소독약

2. 화상치료약 등 응급치료약

3. 지혈대 및 부목류

4. 들것

제5조(작업재개 승인신청) 광산보안법(이하 "법"이라 한다) 제15조의 규정에 의하여 보안명령으로 사용이 정지된 시설의 사용을 재개하고자 하는 자는 별지 제2호서식에 의한 승인신청서에 작업설명서 및 작업도면을 첨부하여 광산보안사무소장(이하 "사무소장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.

제6조(광산보안관의 증표) 법 제20조제4항의 규정에 의한 광산보안관의 증표는 별지 제3호서식에 의한다.

제7조(안전교육) ①영 제9조제3항제2호의 규정에 의한 안전교육에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 작업의 내용 및 방법

2. 작업을 위한 기계ㆍ기구ㆍ재료 등의 구조ㆍ성질 및 기능

3. 작업으로 인한 위험발생시 조치사항

②광업권자 또는 조광권자는 매년 제1항 각호의 규정에 의한 안전교육사항이 포함된 자체안전교육계획을 수립하여 실시하여야 한다.

제8조(광산재해발생의 보고) 영 제38조제2항의 규정에 의하여 광업권자 또는 조광권자는 광산재해가 발생한 경우에는 별지 제4호서식에 의한 재해월별보고서를 제출하여야 한다.

제9조 삭제 <2011.4.4>

제2절 시설계획과 성능검사

제10조(시설계획의 승인사항) ①광업권자 또는 조광권자는 법 제8조제1항 및 영 제33조의2의 규정에 의하여 광업시설의 설치공사 또는 변경공사에 관한 공사계획의 승인을 얻고자 하는 경우에는 공사착수일 20일전까지 별지 제5호서식에 의한 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다.

1. 계획서 및 계획도

2. 공사설계설명서

②사무소장은 광업시설의 설치공사 또는 변경공사에 관한 공사계획의 승인을 하고자 할 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 전문기관의 기술적 검토를 거쳐야 한다. <개정 2011.4.4>

1. 「한국광물자원공사법」에 따른 한국광물자원공사(이하 "한국광물자원공사"라 한다)

2. 「고압가스 안전관리법」 제28조제1항에 따른 한국가스안전공사

제11조(시설계획의 신고사항) 광업권자 또는 조광권자가 법 제8조제1항 및 영 제33조의3의 규정에 의하여 광업시설의 설치공사 또는 변경공사에 관한 공사계획을 신고하고자 하는 경우에는 공사착수일 20일전까지 별지 제5호서식에 의한 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다.

1. 계획서 및 계획도

2. 공사설계설명서

제12조(공사완료신고 등) 법 제8조제2항의 규정에 의한 공사완료신고는 별지 제6호서식, 시설폐지신고는 별지 제7호서식에 의하여 공사완료일 또는 시설폐지일부터 20일 이내에 하여야 한다.

제13조(폐지시설 및 장비의 반출) 광업권자 또는 조광권자는 법 제8조제2항의 규정에 의하여 폐지신고된 시설 및 장비를 작업장외로 반출하여야 한다. 다만, 광해의 우려가 없다고 사무소장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제14조(폐지된 광업시설의 재활용) ①영 제33조의4제2항의 규정에 의하여 폐지신고된 광업시설에 대한 안전진단을 받고자 하는 자는 별지 제8호서식에 의한 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다.

1. 용도별 사용계획서

2. 평면도 및 단면도로 작성된 계획도

3. 추가공사의 설계도 및 설명서

4. 안전관리 및 감독계획서

5. 환경오염방지계획서

②사무소장은 제1항의 규정에 의한 안전진단의 신청이 있는 경우에는 그 광업시설의 재활용에 대한 안전성ㆍ환경성ㆍ기술성 등을 검토하여 안전진단을 하여야 한다.

제15조(완성검사신청 등) 영 제34조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 완성검사 또는 성능검사를 받고자 하는 광업권자 또는 조광권자는 한국광물자원공사의 사장에게 별지 제9호서식에 의한 신청서를 제출하여야 한다. <개정 2011.4.4>

제16조(검사증ㆍ가검사증) 영 제35조제1항 및 제2항의 규정에 의한 시설검사증 및 시설가검사증은 별지 제10호서식에 의한다.

제17조(수수료) ① 법 제22조의2 및 영 제34조에 따른 완성검사 및 성능검사에 대한 수수료는 한국광물자원공사가 지식경제부장관의 승인을 얻어 정한다.

② 제1항에 따라 한국광물자원공사가 수수료의 금액을 정하려는 경우에는 이해관계인의 의견을 수렴할 수 있도록 한국광물자원공사의 인터넷 홈페이지에 30일간 그 내용을 게시하여야 한다. 다만, 긴급하다고 인정되는 경우에는 한국광물자원공사의 인터넷 홈페이지에 그 사유를 소명하고 10일간 게시하도록 할 수 있다.

③ 수수료의 금액은 제1항에 따른 기간이 경과한 후 수렴된 의견을 고려하여 실비(實費)의 범위에서 정하여야 한다.

④ 한국광물자원공사는 수수료의 금액을 결정하였을 때에는 그 결정된 금액을 한국광물자원공사의 인터넷 홈페이지를 통하여 공개하여야 한다.

[전문개정 2011.4.4]

제3절 석유광산안전규정

제18조(석유광산안전규정의 제정) 광업권자 또는 조광권자는 법 제5조제1항제5호의 규정에 의한 안전규정(이하 "석유광산안전규정"이라 한다)을 제정하여야 한다.

제19조(석유광산안전규정의 내용 등) ①석유광산안전규정에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 당해 광산에 해당사항이 없는 항목의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 안전관리기본계획

가. 안전관리에 관한 경영방침

나. 안전관리조직

다. 안전관리에 관한 정보 및 기술

라. 가스시설의 안전성 평가

마. 시설관리

바. 작업관리

사. 협력업체관리

아. 수요자관리

자. 안전에 관한 훈련

차. 비상조치 및 사고관리

카. 안전에 관한 검사

2. 시설에 관한 안전운전계획

②제1항제1호의 규정에 의한 안전관리기본계획의 세부적인 내용은 별표 1과 같다.

③제1항제2호의 규정에 의한 시설에 관한 안전운전계획의 세부적인 내용은 별표 2와 같다.

④광업권자 또는 조광권자는 제1항제2호의 규정에 의한 시설에 관한 안전운전계획을 작성한 후 각 사업장에 이를 비치하여야 한다.

제4절 석유광산보안관리직원

제20조(석유광산보안관리직원의 선임 및 자격 등) ①법 제13조의 규정에 의한 석유광산보안관리직원(이하 "보안관리직원"이라 한다)은 보안관리자 및 보안계원과 보안감독자 및 보안감독계원으로 구분한다.

②보안관리자 및 보안감독자는 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다.

1. 광산보안기사의 자격을 가진 자

2. 광산보안산업기사 이상의 자격을 가지고 3년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 자

③보안계원은 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다.

1. 광산보안산업기사 이상의 자격을 가진 자

2. 광산보안기능사의 자격을 가진 자로서 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 자

④보안감독계원은 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다.

1. 보안계원으로서 2년 이상 근무한 자

2. 광산보안기사 또는 광산보안산업기사의 자격을 가지고 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 자

⑤제3항의 규정에 불구하고 총포ㆍ도검ㆍ화약류등단속법에 의하여 선임된 화약류관리보안책임자는 사무소장의 승인을 얻어 화약보안계원이나 발파보안계원으로 선임될 수 있다.

⑥제3항의 규정에 불구하고 전기분야의 전기공사산업기사 또는 전기공사기능사 이상의 자격을 가진 자는 사무소장의 승인을 얻어 전기보안계원으로 선임될 수 있다.

⑦제3항의 규정에 불구하고 환경분야의 대기관리ㆍ수질관리ㆍ소음진동ㆍ폐기물처리 관련 산업기사 이상의 자격을 가진 자는 사무소장의 승인을 얻어 환경보안계원으로 선임될 수 있다.

⑧제3항의 규정에 불구하고 기계분야의 일반기계산업기사 또는 건설기계산업기사 이상의 자격을 가진 자는 사무소장의 승인을 얻어 기계보안계원으로 선임될 수 있다.

제21조(보안관리자의 선임) 광업권자 또는 조광권자는 석유광산별로 보안관리자 1인을 선임하여야 한다.

제22조(보안계원의 구분 및 선임) ①보안계원은 유전보안계원ㆍ기계보안계원ㆍ전기보안계원ㆍ화약보안계원ㆍ발파보안계원 및 환경보안계원으로 구분한다.

②광업권자 또는 조광권자는 다음 각호의 구분에 따라 보안계원을 선임하여야 한다.

1. 석유를 생산하는 석유광산 : 유전보안계원

2. 총출력 200킬로와트 이상의 동력을 사용하는 기계류를 설치ㆍ운영하는 석유광산 : 기계보안계원

3. 총출력 200킬로와트 이상의 전기공작물을 설치ㆍ운영하는 석유광산 : 전기보안계원

4. 화약류취급소를 설치ㆍ운영하는 석유광산 : 화약보안계원

5. 화약류를 사용하는 석유광산 : 발파보안계원

6. 폐수 및 폐기물 등을 처리하는 석유광산 : 환경보안계원

③광업권자 또는 조광권자는 동일인이 3 이상의 보안계원직을 겸하게 할 수 없다. 다만, 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.

④유전보안계원 1인이 직접 관리할 수 있는 석유광산근로자의 수는 30인 이내로 한다.

⑤사무소장은 보안상 필요하다고 인정할 때에는 광업권자 또는 조광권자에 대하여 보안계원의 증감을 명할 수 있다.

⑥광업권자 또는 조광권자는 국가기술자격법에 의한 광산보안기능사의 자격을 가진 자를 보안계원으로 선임하는 경우에는 그 시험분야에 따라 다음 각호의 구분에 따라 선임한다.

1. 채광분야 : 유전보안계원

2. 화약분야 : 화약보안계원 또는 발파보안계원

3. 전기분야 : 전기보안계원

4. 기계분야 : 기계보안계원

5. 환경분야 : 환경보안계원

제23조(보안감독자 및 보안감독계원의 선임) 광업권자 또는 조광권자는 석유광산보안상 필요하다고 인정할 때에는 보안감독자 및 보안감독계원을 선임하여야 한다.

제24조(보안관리직원의 선임 및 해임의 신고) 법 제13조제3항의 규정에 의하여 광업권자 또는 조광권자는 보안관리직원을 선임 또는 해임한 때에는 선임 또는 해임후 15일 이내에 별지 제11호서식에 의한 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 신고하여야 한다.

1. 국가기술자격수첩

2. 광업에 관한 실무종사경력증명서(신규선임의 경우에 한한다)

제25조(보안관리직원의 대리자) ①광업권자 또는 조광권자는 법 제13조제5항의 규정에 의한 대리자는 당해 보안관리직원의 자격이 있는 자중에서 선임하여야 한다.

②광업권자 또는 조광권자는 제1항의 규정에 의한 선임을 한 때에는 선임후 15일 이내에 별지 제12호서식에 의한 신고서를 제출하여야 한다. 다만, 보안계원의 대리자에 관하여는 신고를 하지 아니하여도 된다.

제26조(보안관리자의 관리사항) 보안관리자는 다음 각호의 사항을 관장한다.

1. 유전보안에 관한 계획의 작성

2. 보안시설의 설치ㆍ변경 및 운영

3. 광해방지

4. 안전규정의 제정 및 변경

5. 안전교육

6. 재해의 원인조사와 그 대책

7. 보안계원의 지휘감독

8. 그 밖에 보안에 관한 중요사항

제27조(보안계원의 관리사항) 보안계원은 보안관리자의 지휘를 받아 다음 각호의 사항을 관리한다.

1. 유전보안계원 : 유전내에서 다른 보안계원이 분장하는 사항외의 유전보안의 전반에 관한 사항

2. 기계보안계원 : 기계류의 보안에 관한 사항

3. 전기보안계원 : 전기설비의 보안, 안전등, 가스검정기의 검사ㆍ정비 및 수불 등에 관한 사항

4. 화약보안계원 : 화약류의 보관ㆍ수불ㆍ운반ㆍ취급 등에 관한 사항

5. 발파보안계원 : 화약류의 휴대ㆍ점화ㆍ발파 등에 관한 사항

6. 환경보안계원 : 대기오염물질, 폐수, 폐기물 등 광해방지에 관한 사항

제28조(보안감독자의 관리사항) 보안감독자는 보안관리자 또는 보안계원에게 다음 각호의 사항을 권고한다.

1. 광산시설의 사용ㆍ정지ㆍ수리ㆍ개조 및 이전

2. 석유생산방법의 개선

3. 그 밖에 보안상 필요한 사항

제29조(보안감독계원의 관리사항) 보안감독계원은 광산내를 순시하여 광산의 시설, 광업의 실시방법, 그 밖에 보안을 위하여 필요한 사항을 조사하여 그 결과를 보안감독자에게 보고한다. 다만, 보안감독자가 선임되어 있지 아니한 경우에는 보안관리자 또는 보안계원에게 통보하여야 한다.

제30조(보안관리자의 준수사항) 보안관리자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 위험의 염려가 있을 때에는 즉시 적절한 응급조치를 취할 것

2. 재해가 발생한 때에는 응급구호조치 또는 위험방지조치를 취할 것

3. 시설과 재료를 정기적으로 검사하여 그 정비사항을 확인할 것

4. 보안계원 및 석유광산근로자에게 보안상 필요한 지시를 할 것

5. 석유광산내를 정기 또는 수시로 순시할 것

6. 석유광산의 보안과 관련한 중요사항을 기록ㆍ유지할 것

7. 보안감독자 또는 보안감독계원으로부터 통보받은 사항의 시정조치내용 및 그 결과를 보안감독자 또는 보안감독계원에게 통보할 것

제31조(보안계원의 준수사항) ①유전보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 석유광산근로자의 작업장소ㆍ주요통행장소ㆍ주요운반시설ㆍ가스발생장소 및 특히 위험성이 많은 장소를 매 교대작업시간마다 2회 이상 순시하고, 폭발ㆍ누출ㆍ자연발화ㆍ화재ㆍ출수ㆍ붕괴 등의 위험성 유무를 검사할 것

2. 아세틸렌용접장치ㆍ가스용접장치에 대하여 매일 이상유무를 검사하고, 이상이 있을 때에는 즉시 응급조치를 실시한 후 보안관리자에게 보고할 것

3. 제1호의 규정에 의한 장소외의 유정, 통행장소, 운반시설, 주요 배기시설, 기계시설, 유지류, 화학약품 및 위험물 저장소 등을 매 교대작업시간마다 1회 이상 순시하고 위험성의 유무를 검사할 것

4. 위험의 염려가 있다고 인정할 때에는 석유광산근로자에게 필요한 지시를 하고, 필요에 따라 작업의 중지ㆍ통행의 차단ㆍ경계표시의 게시 등의 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것

5. 유전내 작업장소의 보안상황ㆍ각 시설의 보안상황과 보안을 위한 조치 및 그 확인결과 등을 기록ㆍ유지할 것

②기계보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 각종 기관ㆍ시추장치ㆍ압축기ㆍ주요선풍기ㆍ권양장치 및 보안상 주의를 요하는 기계ㆍ기구에 대하여 그 이상유무를 매일 1회 이상 검사할 것

2. 기계ㆍ기구의 설치ㆍ수리 등을 감독할 것

3. 기계ㆍ기구에 이상이 발생한 때에는 적절한 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것

4. 제1호의 규정에 의한 검사를 할 때마다 당해 기계ㆍ기구의 조작ㆍ보전ㆍ수리ㆍ운전중지상황과 보안을 위한 조치 등 중요사항을 기록ㆍ유지할 것

③전기보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 주요변압기ㆍ주요전동기ㆍ발전기, 보안상 주의를 요하는 전기기기ㆍ배선ㆍ이동전선ㆍ전선로 및 접지선에 대하여 이상유무를 매일 1회 이상 검사할 것

2. 제1호의 규정에 의한 검사를 할 때마다 당해 전기기기의 검사일지에 이상유무 등을 기록ㆍ유지할 것

3. 전기기기ㆍ배선ㆍ이동전선 및 접지선의 설치ㆍ수리 등을 감독할 것

4. 안전등 및 가연성가스검정기의 접합부를 검사하여 이상유무를 확인하고 자물쇠를 잠근 후 광산근로자에게 교부할 것

5. 안전등 및 가연성가스검정기의 총수ㆍ사용수ㆍ파손 및 수리상황과 그 검사 및 수불에 관한 사항을 기재할 것

6. 전기기기에 이상이 발견된 때에는 즉시 적절한 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것

7. 전기기기ㆍ배선ㆍ이동전선 및 접지선의 조작ㆍ보전ㆍ수리, 운전중지상황, 보안을 위한 조치내용 및 중요사항을 기록ㆍ유지할 것

④화약보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 화약류취급소에서 취급하는 화약류를 매일 1회 이상 검사하고 이상유무와 수불에 관한 상황을 구체적으로 기록ㆍ유지할 것

2. 화약류의 운반중 이상이 발견된 때에는 즉시 적절한 응급조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것

3. 보안상 필요에 따라 석유광산근로자에 대하여 작업장 그 밖의 적절한 장소에서 화약류를 단속하기 위하여 필요한 경우에는 휴대품을 검사할 것

⑤발파보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 발파전후에는 화약류 및 작업장을 검사하고 유전에서는 가연성가스의 측정 등 보안에 필요한 조치를 취할 것

2. 검사결과 이상이 발견된 때에는 즉시 적절한 조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고할 것

3. 발파에 관한 중요사항을 기록ㆍ유지할 것

4. 보안상 필요에 따라 석유광산근로자에 대하여 작업장 등의 장소에서 화약류의 단속을 위하여 필요한 휴대품의 검사를 하도록 할 것

⑥환경보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 정수 및 폐수의 발생시설 및 처리시설에 있어서의 이상유무를 매일 1회 이상 점검할 것

2. 유정의 배출수 및 정화시설에서 최종적으로 방류되는 배출수의 수소이온농도ㆍ생물학적산소요구량ㆍ유분 및 부유물질 등의 농도를 측정할 것

3. 작업장의 폐기물 등 주요 광해발생의 염려가 있는 장소에 대하여 이상유무를 점검할 것

4. 제1호 내지 제3호의 점검결과 이상이 발견된 때에는 즉시 적절한 조치를 취하고 이를 보안관리자에게 보고한 후 그 결과를 기록ㆍ유지할 것

제32조(보안감독자의 준수사항) 보안감독자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 광산작업장을 정기 또는 수시로 순시하여 사용하는 기계ㆍ기구ㆍ건축물ㆍ공작물 등의 시설과 화약류ㆍ동력 및 재료의 취급상황을 확인할 것

2. 정기적으로 계획채광의 실시여부를 확인할 것

3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 조사를 한 때에는 조사한 사항을, 제28조 각호의 규정에 의한 권고를 한 때에는 권고한 사항을 각각 기록ㆍ유지할 것

제33조(보안감독계원의 준수사항) ①보안감독계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 광산작업장을 정기 또는 수시로 순시하여 사용하는 기계ㆍ기구ㆍ건축물ㆍ공작물 등의 시설과 화약류ㆍ동력 및 재료의 취급상황을 조사할 것

2. 정기적으로 계획채광의 실시여부를 조사할 것

②보안감독계원은 제29조의 규정에 의하여 보고 또는 통보를 한 때에는 그 내용을, 제32조제1호 및 제2호의 규정에 의한 조사를 한 때에는 그 조사한 사항을 각각 기록ㆍ유지하여야 한다.

제5절 광산보안도

제34조(광산보안도의 작성) 법 제17조의 규정에 의한 광산보안도(이하 "광산보안도"라 한다)의 작성은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 축척은 5천분의 1 이상으로 할 것

2. 평면도와 단면도는 같은 축척의 지형도(바다의 경우에는 해도)상에 작성할 것

3. 육상의 석유광산의 경우에는 폐석장 및 폐수정화시설 등 보안상 필요한 시설의 설치사항을 표시ㆍ기재할 것

4. 제1호 내지 제3호외에 사무소장이 보안상 필요하다고 인정하여 정하는 사항을 표시ㆍ기재할 것

제35조(광산보안도 등의 제출) ①광업권자 또는 조광권자는 매년 12월 31일 현재의 광산보안도를 2부 작성하여 다음해 1월 31일까지 이를 사무소장에게 제출하여야 한다. 다만, 광업시설ㆍ작업장 및 작업방법의 변경이 없는 경우로서 사무소장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②광업권자 또는 조광권자는 사업을 휴지하거나 폐광한 때에는 지체없이 휴지 또는 폐광 당시의 최종 광산보안도, 석유생산원도 및 장소별(생산정이 2 이상인 경우에는 각 생산정을 말한다) 생산실적표를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다.

③사무소장은 제2항의 규정에 의하여 제출된 광산보안도를 5년간 보존하여야 하며, 5년이 경과한 후에는 한국석유공사법에 의한 한국석유공사에 이를 이관하여야 한다.

제2장 시추 및 석유생산

제1절 시추탑

제36조(시추탑의 기초) ①시추탑의 기초는 그 최대총하중을 지지하고, 풍압에 의한 시추탑의 넘어짐을 방지할 수 있는 지지력을 가져야 한다.

②제1항의 규정에 의한 최대총하중 또는 풍압은 다음 각호와 같다.

1. 최대총하중 : 최대정하중ㆍ가속도하중ㆍ굴곡하중 및 정벽과의 마찰하중을 합한 것

2. 풍압은 시추탑의 다리, 지지대, 기대어 세워놓은 강판 등 시추탑의 총노출면에 대한 매초 30미터의 풍속시의 풍압

제37조(시추탑의 다리) ①철재시추탑의 다리의 안전율은 최대정하중의 2.7 이상이어야 한다.

②목재시추탑의 다리의 안전율은 최대정하중의 5 이상이어야 한다.

제38조(고정사다리) 시추탑에 고정사다리를 설치할 경우 그 설치기준은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 발판은 튼튼한 재료를 사용하고 같은 간격으로 설치할 것

2. 고정사다리 상단은 0.6미터 이상 나오도록 설치하는 등 승강에 위험이 없도록 설치할 것

3. 철재시추탑의 경우에는 나사 또는 용접에 의하여 부착할 것

4. 수직 이상으로 기울지 아니하도록 할 것

5. 시추탑과의 간격을 0.1미터 이상 두고 설치할 것

6. 추락을 방지하기 위하여 필요한 설비를 할 것

제39조(비상안전하강기) 시추탑에서 작업하는 광산종업원의 비상대피가 필요한 경우 시추탑에는 비상안전하강기를 설치하여야 한다.

제40조(사용금지 등) 무너질 위험이 많은 시추탑은 즉시 사용을 금지시키고 해체 또는 보수하여야 한다.

제41조(검사) 담당 보안계원은 시추 등의 작업개시전에 시추탑의 각 부분의 이상유무를 검사하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제2절 로프와 캩라인

제42조(로프의 관리 등) 로프의 설치ㆍ유지ㆍ관리 및 사용은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 녹슬지 아니하도록 도금을 하거나 기름칠을 할 것

2. 로프의 끝맺음을 할 때에는 클립을 사용하거나 합금맺음(로프소켓)을 할 것

3. 접속할 때에는 다음 각목의 기준에 의할 것

가. 지름이 15밀리미터 이상 22밀리미터 미만의 것은 겹치게 하는 길이를 5미터 이상으로 할 것

나. 지름이 22밀리미터 이상 32밀리미터 미만의 것은 겹치게 하는 길이를 6미터 이상으로 할 것

다. 지름이 32밀리미터 이상의 것은 겹치게 하는 길이를 7.5미터 이상으로 할 것

4. 탄성이 감소하거나 부식ㆍ마모ㆍ단선 또는 만곡이 생긴 것을 사용하지 말 것

제43조(안전율) 권양기의 권양용 로프의 안전율은 최대정하중의 6 이상이어야 한다. 다만, 깊이가 1천 500미터를 넘는 유정의 경우 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그 안전율을 변경할 수 있다.

제44조(캩라인) 캩라인의 사용은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 마찰에 의하여 홈이 생긴 때에는 ？헤드를 사용하지 말 것

2. ？헤드에 감는 부분은 잇지 말 것

3. 노후된 캩라인은 사용하지 말 것

제45조(캩라인의 사용상 주의) 석유광산근로자가 ？라인을 사용하는 경우 케이싱파이프의 취급에 큰 하중이 걸릴 때에는 급격히 잡아당겨서는 아니된다.

제46조(검사 등) 담당 보안계원은 권양기의 로프ㆍ？라인 등에 대하여 마찰ㆍ부식 등 위험유무를 작업개시전에 검사하여 위험방지를 위한 필요한 조치를 취하여야 한다.

제3절 시추장치

제47조(권양기의 제동벤드) 권양기의 제동장치는 제동시 제동벤드가 렌지의 전면에 완전히 밀착되게 하여야 한다.

제48조(비상차단장치) 권양기의 동력비상차단장치는 그 권양기를 운전하는 석유광산근로자 가까이에 설치하여야 한다.

제49조(하중표시장치) 로터리식 시추작업을 할 때에는 하중표시장치를 설치하여야 한다.

제50조(로터리호스) 시추에 사용하는 로터리호스는 순환이수의 최대사용압력을 감당할 수 있어야 한다.

제51조(파이프용 승강기 등의 안전율) 파이프용 승강기, 후크 및 운동활차의 안전율은 최대정하중의 5 이상이어야 한다.

제52조(파이프용 승강기에 의한 승강의 금지) 석유광산근로자는 파이프용 승강기로 승강하여서는 아니된다.

제53조(시추이수와 이수펌프) 이수펌프에는 압력계 및 안전밸브를 설치하여야 한다.

제54조(이수펌프의 운전상 주의) 석유광산근로자는 순환계통의 모든 밸브가 열린 것을 확인한 후 이수펌프를 운전하여야 한다.

제55조(검사 등) 기계보안계원은 시추장치의 주유상태ㆍ체인ㆍ제동기ㆍ안전밸브 및 계기류를 정기적으로 검사하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제4절 석유생산장치 및 그 밖의 시설 등

제56조(분출방지장치) ①고압의 유체가 정두로 분출될 위험이 있는 유정에는 분출방지장치 또는 자분채취장치를 설치하여야 한다.

②제1항의 분출방지장치를 설치는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 다만, 시추파이프ㆍ튜빙파이프 또는 케이싱파이프를 유정내에 삽입한 후 그 주위에서 석유가 분출하는 것을 자동적으로 방지하는 장치를 정두에 설치할 때에는 제1호 내지 제3호의 규정에 의하며, 특별한 사유가 있어 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 사무소장이 정하는 바에 의한다.

1. 정두에 비치하는 분출방지장치는 개폐식으로서 독립된 동력원을 가지고 즉시 작동할 수 있는 원격조작식일 것

2. 정두에 설치하는 분출방지장치의 비상용작동장치 또는 경보장치는 권양기의 운전자 가까이에 설치할 것

3. 정두에 비치하는 분출방지장치의 배출구로부터 유출하는 석유 또는 천연가스의 양을 조절하기 위하여 초크매니폴드 등의 장치를 설치할 것

4. 시추파이프ㆍ튜빙파이프의 내부로부터 석유 또는 천연가스의 분출을 방지할 수 있는 장치를 준비할 것

5. 다이버터방식에 의한 경우에는 지층파괴에 의하여 유체가 유정외로 누설되는 것을 방지하기 위해 정두를 밀폐함과 동시에 다이버터라인의 밸브를 개방하는 장치를 갖추고 다이버터라인으로부터 유출되는 유체를 처리하기 위한 조치를 할 것

③해양의 유정에서 시추작업을 할 때 또는 해양외의 구역으로서 석유 또는 천연가스의 분출의 염려가 많은 유정에서의 시추작업은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 석유 또는 천연가스의 분출가능성이 높은 깊이까지 시추를 한 때에는 즉시 케이싱파이프의 삽입과 시멘팅을 하고 분출방지장치를 설치할 것

2. 시멘팅을 한 때에는 가압 등의 방법에 의하여 그 효과를 확인할 것

3. 순환이수탱크내의 이수량의 비정상적인 증감을 즉시 알 수 있는 장치를 설치할 것

제57조(비상용 이수 등) 석유 또는 천연가스의 분출의 가능성이 높은 유정에서의 시추작업은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. 다만, 자분채취장치를 설치한 때에는 그러하지 아니하다.

1. 시추작업에 필요한 이수외에 비상용이수 또는 그 재료를 준비할 것

2. 중이수의 제조 및 이수성질의 조절에 필요한 재료를 준비할 것

제58조(분출방지장치의 내압기준 및 내압시험) ①정두에 설치할 분출방지장치는 제59조 및 제60조의 규정에 의한 내압기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.

②보안계원은 시추작업중 별표 3 및 별표 4의 기준에 의하여 정기적으로 분출방지장치의 내압시험을 실시하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

③제2항의 규정에 의하여 실시하는 분출방지장치의 내압시험은 21일을 초과하여서는 아니된다.

제59조(분출방지장치 설치시의 최고사용압력) 분출방지시설의 분출방지장치는 다음 각호의 기준에 의한 압력 이상의 최고사용압력을 갖춘 장치를 사용하여야 한다.

1. 제한순환방식에 의한 경우는 시추하는 유층의 성질 또는 가스층의 성질 또는 심도에 따른 압력

가. 유층 또는 유리형 가스층으로 그 압력이 판명된 것 : 밀폐정두 압력

나. 유층 또는 유리형 가스층으로 그 압력이 판명되지 아니한 것 : 제곱센티미터당 목적층의 수직심도의 미터수에 0.1을 곱한 수치의 중량킬로그램

다. 수용형 가스층으로 수직심도 1천미터 미만의 것 : 제곱센티미터당 목적층의 수직심도의 미터수에 0.04를 곱한 수치의 중량킬로그램

라. 수용형 가스층으로 수직심도 1천미터 이상의 것 : 제곱센티미터당 40중량킬로그램

2. 다이버터방식에 의한 경우에는 매 제곱센티미터당 35중량킬로그램(분출방지설비 및 정두설비 등의 경우에는 내압시험에 의함)

제60조(분출방지설비 및 정두설비의 설치시의 사용제한) ①분출방지설비(사무소장의 허가를 받은 분출방지장치를 갖춘 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 및 정두설비(제한순환방식에 의한 경우에 한한다)에 대하여는 정두에 부착한 때 및 케이싱파이프 삽입한 때(목적층에 달한 케이싱파이프를 삽입한 경우를 제외한다)에는 다음 각호에서 제시하는 시추하는 유층의 성질ㆍ가스층의 성질 또는 심도에 따른 압력 이상의 내압시험을 실시하여 이에 견디는 것이 아니면 사용하여서는 아니된다.

1. 유층 또는 유리형 가스층으로 그 압력이 판명된 것 : 밀폐정두압력(환체형 분출방지장치와 램형 분출방지장치를 병용한 정두설비중 환체형 분출방지장치에 대하여는 밀폐정두압력에 0.7을 곱한 압력)

2. 유층 또는 유리형 가스층으로 그 압력이 판명되지 아니한 것 : 매 제곱센티미터당 다음 케이싱파이프 삽입예정수직심도의 미터수에 0.1을 곱한 수치의 중량킬로그램(환체형 분출방지장치와 램형 분출방지장치를 병용한 정두설비중 환체형 분출방지장치에 대하여는 매 제곱센티미터당 다음 케이싱파이프 삽입예정수직심도의 미터수에 0.07을 곱한 수치의 중량킬로그램)

3. 수용형 가스층으로 수직심도 1천미터 미만의 것 : 매 제곱센티미터당 목적층의 수직심도의 미터수에 0.04를 곱한 수치의 중량킬로그램

4. 수용형 가스층으로 수직심도 1천미터 이상의 것 : 매 제곱센티미터당 40중량킬로그램

②분출방지설비의 분출방지장치에 대해서는 정두에 부착하기 전에 다음에 제시하는 압력 이상의 압력으로 하는 내압시험을 실시하여 이에 견디는 것이 아니면 사용하여서는 아니된다.

1. 제한순환방식에 의한 방식(목적층이 유층 또는 유리형 가스층으로 그 압력이 판명되어 있는 경우에 한한다)의 환체형 분출방지장치(램형 분출방지장치와 병용하는 것에 한한다)의 경우에는 밀폐정두압력

2. 제한순환방식에 의한 경우(목적층이 유층 또는 유리형가스층으로 그 압력이 판명되지 아니한 경우에 한한다)의 환체형 분출방지장치(램형 분출방지장치와 병용하는 것에 한한다)의 경우에는 매 제곱센티미터당 목적층의 수직심도의 미터수에 0.1을 곱한 수치의 중량킬로그램

3. 다이버터방식에 의한 경우는 매 제곱센티미터당 35중량킬로그램

제61조(자분채취장치) ①석유생산작업을 실시하는 경우에 석유의 분출 우려가 많은 유정에는 자분채취장치 등의 정두장치(분출방지장치를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)를 갖추어야 한다.

②자분채취장치 등 정두장치는 밀폐정두압력의 2배의 압력으로 하는 내압시험을 실시하여 이에 견디는 것이 아니면 사용하여서는 아니된다.

제62조(샤크라인) ①샤크라인이 도로와 교차하는 경우에는 노면으로부터 0.5미터 이상의 높이를 유지하여야 한다.

②특별한 사유가 있는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 노면에 샤크라인을 부설할 수 있다. 이 경우 샤크라인에는 피복을 하여야 한다.

제63조(석유생산장치의 평행추) 석유생산장치의 평행추는 낙하하지 아니하도록 하여야 한다.

제64조(가스플랜트) ①가스플랜트, 스테빌라이저플랜트, 고압가스를 제조하는 시설 또는 그 일부로 되어 있는 시설의 분리기, 흡수통 및 증유통에는 안전밸브를 설치하여야 한다.

②가스플랜트, 스테빌라이저플랜트, 고압가스를 제조하는 시설 또는 그 일부로 되어 있는 시설내의 가스를 방출하고자 할 때에는 파이프라인을 통하여 안전한 장소에 방출하여야 한다.

③펌프실 및 액화탄화수소의 저장실에는 환기장치를 설치하여야 한다.

제65조(석유저장탱크) 석유저장탱크(천연가스의 저장탱크를 제외한다)의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 기초는 지반이 부등침하가 발생하는 경우에도 안전하도록 할 것

2. 강판을 사용하고 풍압 및 지진에 대하여 안전한 구조로 할 것

3. 외면에 부식을 방지하기 위한 조치를 취할 것

4. 석유저장탱크중 압력이 가하여 지는 압력탱크에는 다음 각목의 1에 해당하는 안전장치를 설치할 것

가. 자동적으로 압력의 상승을 정지시키는 장치

나. 감압판으로 그 감압측에 안전판을 부착한 것

다. 경보장치로 안전판을 갖춘 것

5. 압력탱크외의 것에는 통기관을 설치할 것

6. 탱크내의 석유량을 자동적으로 지시할 수 있는 장치를 할 것

7. 검사 또는 청소에 필요한 입구를 설치할 것. 다만, 부식의 우려가 없고 검사 또는 청소가 필요하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

8. 피뢰설비를 할 것. 다만, 보안상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제66조(가스저장탱크) 가스저장탱크의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 유수식은 수압에 대하여 안전한 구조의 것으로 할 것

2. 가스방출장치를 설치할 것. 다만, 한냉지방에 설치하는 경우에는 가스하이드레이트의 동결을 방지하기 위한 설비를 설치하여야 한다.

3. 출입구에는 가스차단장치를 설치할 것

4. 무수식은 예비펌프를 설치할 것

5. 기초는 지반이 부등침하가 발생하는 경우에도 안전하도록 할 것

6. 강판을 사용하고 풍압 및 지진에 대하여 안전한 구조로 할 것

7. 외면에 부식을 방지하기 위한 조치를 취할 것

8. 가스저장탱크중 압력이 가하여 지는 압력탱크에는 다음 각목의 1에 해당하는 안전장치를 설치할 것

가. 자동적으로 압력의 상승을 정지시키는 장치

나. 감압판으로 그 감압측에 안전판을 부착한 것

다. 경보장치로 안전판을 갖춘 것

9. 탱크내의 가스량을 자동적으로 지시할 수 있는 장치를 할 것

10. 검사 또는 청소에 필요한 입구를 설치할 것. 다만, 부식의 우려가 없고 검사 또는 청소가 필요하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

11. 피뢰설비를 할 것. 다만, 보안상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제67조(석유저장탱크 또는 가스저장탱크내에서의 작업) ①석유저장탱크 또는 가스저장탱크의 내부에서 작업을 할 때에는 안전밸트를 사용하여야 하며, 입회인을 두어야 한다.

②석유광산근로자가 석유저장탱크 또는 가스저장탱크의 내부를 청소할 때에는 탱크의 유해가스를 배제하여 위험이 없음을 확인하여야 한다.

제68조(화공법) 화공법에 의한 석유의 생산은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 착화는 안전한 곳에서 실시할 것

2. 착화정내에 천연가스와 공기와 혼합물이 정체하거나 정체할 염려가 있는 때에는 착화전에 이를 배제할 것

3. 공기압입을 정지하는 동안에는 천연가스압입을 하지 말 것

4. 착화정의 정두구에는 적정한 안전밸브를 설치할 것

5. 착화정의 정두구주위에는 적정한 방호벽을 설치할 것

제69조(수압파쇄법) 수압파쇄에 의한 석유의 생산은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 압입작업은 조명장치의 설치 및 석유누설을 발견할 수 있는 조치를 취한 경우외에는 야간에 실시하지 말 것

2. 압입파이프 및 정두장치는 제58조 내지 제60조 및 제73조의 규정에 불구하고 최대압입압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험을 할 것

3. 압입파이프 및 정두장치는 나사를 완전히 조이고 진동방지를 위한 설비를 할 것

4. 정두 또는 압입파이프내의 압력이 제2호의 시험압력을 초과할 경우에는 즉시 압입펌프의 운전을 정지할 것

제70조(폐정작업) 폐정작업의 경우 시추탑에 의하여 케이싱을 뽑을 때에는 하중표시장치를 설치하여야 한다.

제71조(파이프) ①석유이송용 파이프(이하 이 절에서 "파이프"라 한다)는 최대사용압력 및 설치장소에 있어서 가하여지는 하중에 견딜 수 있는 파이프를 사용하여야 한다.

②파이프의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 부식의 염려가 많은 장소에 설치하는 파이프의 방식을 위하여 적절한 조치를 강구할 것

2. 파이프(천연가스에 관계된 것에 한한다. 이하 이 조에서 같다)와 접속하는 압축기 사이에는 수분제거장치를 설치할 것

3. 파이프의 분기점에는 가스차단장치를 설치할 것

4. 파이프는 온도의 변화에 의한 길이의 변화를 흡수할 수 있는 조치를 강구할 것

제72조(파이프의 접합) 파이프의 접합은 아크용접 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 용접방법에 의하여야 한다. 다만, 용접에 의한 것이 적정하지 아니할 때에는 보안상 필요한 강도가 있는 접합방법에 의할 수 있다.

제73조(파이프의 내압시험) 파이프의 이음새, 밸브 등 부속금속류는 최대 사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험에 합격한 것이어야 한다.

제74조(검사 등) 기계보안계원은 석유생산장치ㆍ석유저장탱크ㆍ가스저장탱크ㆍ분출방지장치(해양 및 호수에 설치한 것을 제외한다)의 파이프 및 파이프부속장비에 대하여 매 분기마다 1회 이상 검사하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제3장 화약류와 발파

제75조(다른 법령과의 관계) 광업권자 또는 조광권자가 화약류와 발파에 관하여 준수하여야 할 보안조치는 총포ㆍ도검ㆍ화약류등단속법령에 규정된 것외에는 이 장의 규정에 의한다.

제76조(화약류의 취급) 석유광산에서의 화약류취급은 화약류관리보안책임자가 직접하거나 발파보안계원 또는 화약보안계원으로 하여금 하게 할 수 있다.

제77조(사용제한) 유정의 정내에 석유 또는 가연성가스가 있거나 그러한 염려가 있을 때에는 화약류를 사용하여서는 아니된다.

제78조(천공총의 관리) 천공총의 관리는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 동체부는 화약을 장전하기 전에 사용심도에서의 이수압의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험을 행할 것

2. 동체부는 화약을 장전하기 전에 충분히 세척하고 건조시킬 것

3. 화약의 장전에 충격식의 것에 대하여는 격침 및 안전장치의 작동을 검사하고, 전기식의 것에 대하여는 절연시험을 행할 것

4. 화약을 제거하거나 장전할 때에는 일정한 안전한 장소를 정하여 행할 것

5. 화약을 장전한 천공총에는 태양광선에의 노출 및 이물질의 부착을 피하기 위하여 피복할 것

6. 화약을 장전하는 천공총에는 "화약" 등의 표지를 붙이고 감시인을 두도록 할 것

7. 화약을 장전한 천공총의 부근에서 담배를 피우거나 불의 사용을 금할 것

제79조(준수사항) 담당 보안계원은 천공총을 관리하는 경우 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 화약을 장전한 천공총을 화기를 취급하는 장소, 발화성 또는 인화성의 물질을 적치한 장소에 접근시키지 말 것

2. 화약을 장전한 천공총의 부근에서 담배를 피우거나 불을 사용하지 말 것

제80조(천공총의 검사) 담당 보안계원은 천공총의 동체부, 착화부 및 부품에 대하여 정기적으로 검사하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제81조(천공총의 운반) 화약을 장전한 천공총을 차량 등으로 운반할 경우 그 운반은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 안전한 밑판위에 고정시킬 것

2. 감시인을 배치하고, 운반인과 감시인외의 자를 승차시키지 말 것

3. 천공총에 의한 천공작업에 필요한 기구외에는 발화성이나 인화성의 물질 또는 충격에 의하여 화약류를 폭발시킬 염려가 있는 것은 천공총과 같이 싣지 말 것

4. 원동기 등에 의한 발생열에 대한 방호조치를 취할 것

5. 천공총을 적재한 차량에는 소화기를 비치할 것

6. 적재량은 적재정량의 80퍼센트를 초과하지 아니하도록 할 것

7. 적재한 천공총에는 태양광선에 노출 및 이물질의 부착을 피하기 위하여 피복을 할 것

8. 주간에는 붉은 바탕에 "화약"이라고 표시한 작은 기를, 야간에는 휴대용 적색전등을 사용할 것

제82조(준수사항) 담당 보안계원ㆍ운반인 또는 감시인은 천공총을 운반하는 경우 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 2인 이상이 운반차를 동시에 사용하는 때에는 상호간 10미터 이상의 거리를 유지할 것

2. 천공총의 부근에서 담배를 피우거나 불을 사용하지 말 것

3. 운반중 휴식하는 때에는 사람이 있는 건축물로부터 떨어진 안전한 장소를 택하고, 천공총으로부터 멀리 떨어져 있지 말 것

4. 천공총을 차량 등으로부터 내리고자 할 때에는 시동을 끄고 정차후 실시할 것

5. 상시 불을 취급하는 장소, 발화성 또는 인화성의 물질을 적치한 장소에 천공총을 접근시키지 말 것

제83조(천공총에 의한 천공작업) 천공총에 의한 천공작업은 다음 각 호의 기준에 의하여야 한다. <개정 2007.8.31>

1. 정두에는 폭발압력을 견딜 수 있는 방탄케이스를 비치할 것

2. 전기식 천공총의 점화용 개폐기는 자물쇠를 잠글 수 있도록 하고, 점화후 회로가 자동적으로 열리는 것으로 할 것

3. 천공에 관련된 자외의 자는 접근을 금지할 것

4. 천공총을 유정에 삽입할 때에는 발화성 또는 인화성의 물질을 근처에 두지 말아야 하며 천공총의 충격을 피하도록 조치할 것

제84조(준수사항) 담당 보안계원은 천공총에 의한 천공작업의 경우 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 정두에서는 방탄케이스를 사용할 것

2. 전기식 천공총의 점화용 개폐기에는 점화할 때외에는 자물쇠를 잠그어 둘 것

3. 충격식 천공총의 약실지지기를 총신내에 장입할 때에는 탄환의 장전부를 테이블면 이하로 내려서 격침을 올리고, 안전장치를 잠근후에 할 것

4. 전기식 천공총의 도통시험은 탄환의 장전부를 테이블면 이하로 내리고, 안전한 전류에 의하여 행할 것

5. 발사가 끝났을 때에는 약실지지기를 제거하기 전에는 탄환의 장전부를 테이블면 이상으로 올리지 말 것

6. 불발한 경우 즉시 탄환을 제거하는 등의 안전조치를 취하고 원인을 확인할 것

7. 작업중에는 담당 석유광산근로자외의 자를 접근시키지 말 것

제4장 파이프라인

제1절 파이프의 설치

제85조(지하매설) 파이프를 지반하에 매설하는 경우 그 매설은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 파이프는 그 외면으로부터 건축물과 공작물(당해 파이프의 보안을 위한 공작물을 제외한다)에 대하여 보안에 필요한 수평거리를 유지할 것

2. 파이프는 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 두고, 당해 공작물의 보전에 지장을 주지 아니하도록 할 것. 다만, 파이프의 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 유지하기가 곤란한 경우에 당해 공작물의 보전을 위한 적절한 조치를 취한 때에는 그러하지 아니하다.

3. 파이프의 외면과 지표면과의 거리는 0.6미터 이상으로 할 것. 다만, 방호구조물중에 설치할 때에는 그러하지 아니하다.

4. 파이프는 지하동결에 의하여 손상을 받지 아니하도록 적정한 깊이로 매설할 것

5. 성토 또는 절토의 경사면 부근에 파이프를 매설할 경우에는 흙이나 돌 등이 흘러내려서 안전에 지장을 주지 않도록 매설할 것

6. 파이프의 돌출부, 지반의 급변화부 등 지지조건이 급변하는 장소에 대하여는 곡관의 삽입, 지반의 개량 등 필요한 조치를 강구할 것

7. 시추 및 되메우기는 보안상 적정한 방법에 의하여 실시할 것

제86조(지상설치) 파이프를 지상에 설치하는 경우 그 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 파이프는 주택ㆍ학교ㆍ병원ㆍ철도 등의 시설에 대하여는 보안상 필요한 수평거리를 유지할 것

2. 파이프는 지진ㆍ풍압ㆍ지반침하 온도변화에 의한 신축 등에 대하여 안전한 구조의 지지물로 지지할 것

3. 제2호의 지지물은 철근콘크리트구조물 또는 이와 동등 이상의 내화성을 가진 것일 것. 다만, 화재에 의하여 해당 지지물이 변형될 우려가 없을 때에는 그러하지 아니하다.

4. 자동차ㆍ선박 등의 충돌에 의하여 파이프가 손상을 받을 위험이 있을 때에는 적정한 위치에 방호설비와 그 표지를 할 것

5. 파이프는 다른 공작물(해당 파이프의 지지물을 제외한다)에 대하여 해당 파이프의 유지관리를 위하여 필요한 간격을 유지할 것

제87조(도로밑 매설) 파이프를 도로밑에 매설하는 경우 그 매설은 다음 각 호의 기준에 의하여야 한다. <개정 2007.8.31>

1. 파이프는 그 외면으로부터 건축물과 공작물(당해 파이프 보안을 위한 공작물을 제외한다)에 대하여 보안에 필요한 수평거리를 유지할 것

2. 파이프는 지하동결에 의하여 손상을 받지 아니하도록 적정한 깊이로 매설할 것

3. 성토 또는 절토의 경사면 부근에 파이프를 매설할 경우에는 흙이나 돌 등이 흘러내려서 안전에 지장을 주지 않도록 매설할 것

4. 파이프의 돌출부, 지반의 급변화부 등 지지조건이 급변하는 장소에 대하여는 곡관의 삽입, 지반의 개량 등 필요한 조치를 강구할 것

5. 시추 및 되메우기는 보안상 적정한 방법에 의하여 실시할 것

6. 파이프는 자동차 하중의 영향이 적은 장소에 매설할 것. 다만, 콘크리트 등으로 파이프를 보호하는 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 파이프의 외면으로부터 도로의 경계까지 1미터 이상의 안전거리를 유지할 것

제88조(도로횡단설치) ①도로를 횡단하여 파이프를 설치할 때에는 공관 등의 방호구조물내에 설치하여야 한다.

②도로상을 가공 횡단하여 파이프를 설치할 때에는 당해 파이프 및 그 부속설비와 노면과의 수직거리는 5미터 이상으로 하여야 한다.

제89조(선로밑 매설) 파이프를 선로부지밑에 매설하는 경우 그 매설은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 파이프는 그 외면으로부터 건축물과 공작물(당해 파이프 보안을 위한 공작물을 제외한다)에 대하여 보안에 필요한 수평거리를 유지할 것

2. 파이프는 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 두고, 당해 공작물의 보전에 지장을 주지 아니하도록 할 것. 다만, 파이프의 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 유지하기가 곤란한 경우에 당해 공작물의 보전을 위한 적절한 조치를 취한 때에는 그러하지 아니하다.

3. 파이프는 지하동결에 의하여 손상을 받지 아니하도록 적정한 깊이로 매설할 것

4. 성토 또는 절토의 경사면 부근에 파이프를 매설할 경우에는 흙이나 돌 등이 흘러내려서 안전에 지장을 주지 않도록 매설할 것

5. 파이프의 돌출부, 지반의 급변화부 등 지지조건이 급변하는 장소에 대하여는 곡관의 삽입, 지반의 개량 등 필요한 조치를 강구할 것

6. 시추 및 되메우기는 보안상 적정한 방법에 의하여 실시할 것

7. 파이프는 그 외면으로부터 궤도중심에 대하여 4미터 이상, 당해 선로부지경계에 대하여 1미터 이상의 수평거리를 유지할 것

8. 파이프의 외면과 지표면과의 거리는 1.2미터 이상으로 할 것

제90조(하천의 연안구역내 매설) 파이프를 하천의 연안구역내에 매설하는 경우에는 하천관리상 필요한 거리를 유지하고, 안전조치를 하여야 한다.

제91조(하천 등 횡단매설) 하천 또는 수로를 횡단하여 파이프를 설치하는 경우 그 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 교량이 있는 경우에는 파이프를 교량에 설치할 것. 다만, 교량에 설치할 수 없는 경우에는 하천밑을 횡단하여 매설할 수 있다.

2. 하천 또는 수로를 횡단하여 파이프를 매설하는 경우에는 2중관으로 하거나 방호구조물안에 설치하고, 그 2중관 또는 방호구조물의 부양이나 선박의 닻내림 등에 손상을 방지하기 위한 조치를 할 것

3. 제1호 단서의 경우에는 파이프의 외면과 계획하상높이(계획하상높이가 가장 깊은 하상높이보다 높을 때에는 가장 깊은 하상높이를 말한다. 이하 같다)와의 거리는 원칙적으로 4.0미터 이상

4. 수로를 횡단하여 파이프를 매설하는 경우에는 파이프의 외면과 계획하상 높이와의 거리는 원칙적으로 2.5미터 이상

5. 그 밖의 좁은 수로(용수로, 개천 또는 이와 유사한 것을 제외한다)를 횡단하여 파이프를 매설하는 경우에는 파이프의 외면과 계획하상높이와의 거리는 원칙적으로 1.2미터 이상

6. 제방과 하천관리시설의 기존 또는 계획중인 기초시설물에 지장을 주지 아니하며 하상변동ㆍ패임ㆍ닻내림 등의 영향을 받지 아니하는 깊이에 매설할 것

제92조(해저설치) 파이프를 해저 등에 설치하는 경우 그 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 파이프는 항만구역 및 항만시설과 보안상 필요한 수평거리를 유지할 것

2. 이미 설치되어 있는 파이프와 보안상 필요한 수평거리를 유지할 것

3. 2선 이상의 파이프라인을 동시에 설치할 때에는 파이프라인 상호간에 접촉되지 아니하도록 필요한 조치를 취할 것

4. 돌출 파이프는 선박 등에 의한 손상방지를 위한 방호조치를 하고, 적정한 표지를 할 것

5. 파이프가 부양할 염려가 있을 때에는 부양방지조치를 취할 것

제93조(내압시험 또는 기밀시험) 파이프라인을 설치한 때에는 최고사용압력에 대하여 1.5배 이상인 압력의 내압시험 또는 1.1배 이상인 압력의 기밀시험을 하여 이에 합격하여야 한다.

제94조(검사 등) 유전보안계원은 파이프라인의 이상유무를 정기적으로 검사하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제2절 고압파이프 설치

제95조(지하매설) 고압파이프(제곱센티미터당 22킬로그램 이상의 유체 또는 가스의 압력을 받는 파이프를 말하며, 이하 "고압파이프"라 한다)를 지하에 매설하는 경우 그 매설은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 고압파이프는 건축물바닥과 1.5미터 이상의 수직거리, 건물의 지층 및 터널과는 10미터 이상의 수평거리를 유지할 것

2. 고압파이프는 그 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 두고, 당해 공작물의 보전에 지장을 주지 아니하도록 할 것. 다만, 고압파이프의 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 유지하기가 곤란한 경우로서 당해 공작물의 보전을 위한 적절한 조치를 취한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 지표면으로부터 고압파이프의 외면까지 매설깊이는 산이나 들에서는 1미터 이상, 그 밖의 지역에서는 1.2미터 이상으로 할 것. 다만, 방호구조물안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물의 외면까지의 깊이를 0.6미터 이상으로 한다.

4. 고압파이프는 지하동결에 의하여 손상을 받지 아니하도록 적정한 깊이로 매설할 것

5. 성토 또는 절토의 경사면 부근에 고압파이프를 매설할 경우에는 흙이나 돌 등이 흘러내려서 안전에 지장을 주지 않도록 매설할 것

6. 배관입상부ㆍ지반급변부 등 지지조건이 급변하는 곳에서는 곡관의 삽입ㆍ지반보강 등 필요한 조치를 할 것

제96조(지상설치) ①지상에 설치하는 고압파이프의 지지물은 철근콘크리트구조물 또는 이와 동등 이상의 내화성을 가진 것으로서 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 배관은 주택ㆍ학교ㆍ병원ㆍ철도 등의 시설에 대하여는 안전에 필요한 거리를 유지할 것

2. 불활성가스 이외의 가스의 배관 양측에는 다음 각목의 사용압력구분에 따른 공지의 폭 이상을 유지할 것. 다만, 안전에 필요한 조치를 강구한 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 상용압력이 0.2㎫ 미만인 경우 : 공지의 폭 5미터

나. 상용압력이 0.2㎫ 이상 1㎫ 미만 : 공지의 폭 9미터

다. 상용압력이 1㎫ 이상인 경우 : 공지의 폭 15미터

3. 배관은 지진ㆍ풍압ㆍ지반침하ㆍ온도변화에 의한 신축 등에 대하여 안전한 구조의 지지물로 지지할 것

4. 자동차 등의 충돌에 의하여 배관 또는 그 지지물이 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 단단하고 내구력이 있는 방호설비를 적정한 위치에 설치할 것

5. 배관은 다른 시설물(그 배관의 지지물을 제외한다)과 그 배관의 유지ㆍ관리에 필요한 간격을 유지할 것

②제1항제2호 각목의 규정에 의한 공지의 폭은 배관양쪽의 외면으로부터 계산한다. 다만, 보안상 지장이 없다고 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 그 정한 폭의 3분의 1로 할 수 있다.

제97조(도로밑 매설) 고압파이프를 도로밑에 매설할 경우 그 매설은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 고압파이프는 건축물바닥과 1.5미터 이상의 수직거리, 건물의 지층 및 터널과는 10미터 이상의 수평거리를 유지할 것

2. 고압파이프는 지하동결에 의하여 손상을 받지 아니하도록 적정한 깊이로 매설할 것

3. 성토 또는 절토의 경사면 부근에 고압파이프를 매설할 경우에는 흙이나 돌 등이 흘러내려서 안전에 지장을 주지 아니하도록 매설할 것

4. 배관입상부ㆍ지반급변부 등 지지조건이 급변하는 곳에서는 곡관의 삽입ㆍ지반보강 등 필요한 조치를 할 것

5. 원칙적으로 고압파이프는 자동차 하중의 영향이 적은 장소에 매설할 것. 다만, 적절한 안전조치를 취한 때에는 그러하지 아니하다.

6. 고압파이프의 외면으로부터 도로의 경계까지 1미터 이상의 수평거리를 유지할 것

7. 고압파이프(방호구조물안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물을 말한다)는 그 외면으로부터 도로밑 다른 시설물과 0.3미터 이상의 거리를 유지할 것

8. 시가지의 도로밑에 고압파이프를 매설하는 경우에는 그 도로의 다른 공사에 의하여 손상을 받지 아니하도록 다음 각목의 1에 해당하는 조치를 취할 것

가. 고압파이프의 바깥지름에 10센티미터를 더한 폭 이상의 폭으로 단단한 내구력을 갖는 판을 고압파이프의 정상부로부터 30센티미터 이상 떨어진 직상부에 설치할 것

나. 고압파이프의 단단하고 내구력을 가지며 도로 및 고압파이프의 구조에 대하여 지장을 주지 아니하는 구조의 방호구조물 안에 설치할 것

9. 시가지의 도로노면밑에 매설하는 경우에는 노면으로부터 파이프의 외면까지의 깊이 1.5미터 이상으로 할 것. 다만, 방호구조물안에 설치하는 경우에는 노면으로부터 그 방호구조물의 외면까지의 깊이를 1.2미터 이상으로 할 수 있다.

10. 시가지외의 도로노면밑에 매설하는 경우에는 노면으로부터 고압파이프의 외면(방호구조물안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물의 외면을 말한다)까지의 깊이를 1.2미터 이상으로 할 것

11. 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우에는 그 포장부분의 노반(차단층이 있는 경우에는 그 차단층을 말한다. 이하 같다)밑에 매설하고 고압파이프의 외면(방호구조물안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물의 외면을 말한다)과 노반의 최하부와의 거리는 0.5미터 이상으로 할 것

12. 인도ㆍ보도 등 노면외의 도로밑에 매설하는 경우에는 지표면으로부터 고압파이프의 외면까지 깊이는 1.2미터 이상으로 할 것. 다만, 방호구조물안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물의 외면까지의 깊이를 0.6미터(시가지의 노면외의 도로밑에 매설하는 경우에는 0.9미터) 이상으로 할 것

13. 전선ㆍ상수도관ㆍ하수도관ㆍ다른 가스 또는 송유관(각 사용자가구에 인입하기 위하여 설치되는 것에 한한다) 등이 매설되어 있는 도로 또는 매설계획이 있는 도로에 매설하는 경우에는 그 하부에 매설할 것

제98조(도로횡단설치) ①도로를 횡단하여 고압파이프를 설치하는 경우에는 2중보호관 또는 방호구조물내에 설치하여야 한다.

②도로를 횡단하여 고압파이프를 설치하는 경우에는 제95조 각호의 규정에 의한 기준외에 제97조(제1호 및 제2호를 제외한다)의 규정에 의한 기준에 의하여야 한다.

제99조(철도부지밑 매설) 고압파이프를 철도부지밑에 매설하는 경우 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 고압파이프는 건축물바닥과 1.5미터 이상의 수직거리, 지층건물 및 터널과는 10미터 이상의 수평거리를 유지할 것

2. 고압파이프는 그 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 두고, 당해 공작물의 보전에 지장을 주지 아니하도록 할 것. 다만, 고압파이프의 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3미터 이상의 거리를 유지하기가 곤란한 경우로서 당해 공작물의 보전을 위한 적절한 조치를 취한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 고압파이프는 지하동결에 의하여 손상을 받지 아니하도록 적절한 깊이로 매설할 것

4. 성토 또는 절토의 경사면 부근에 고압파이프를 매설할 경우에는 흙이나 돌 등이 흘러내려서 안전에 지장을 주지 아니하도록 매설할 것

5. 배관입상부ㆍ지반급변부 등 지지조건이 급변하는 곳에서는 곡관의 삽입ㆍ지반보강 등 필요한 조치를 할 것

6. 고압파이프의 외면으로부터 궤도중심까지 4미터 이상, 그 철도부지의 경계까지는 1미터 이상의 거리를 유지할 것. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며, 철도부지가 도로와 인접되어 있는 경우에는 고압파이프의 외면과 철도부지경계와의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

가. 고압파이프가 열차하중의 영향을 받지 아니하는 위치에 매설하는 경우

나. 고압파이프가 열차하중의 영향을 받지 아니하도록 적정한 방호구조물로 방호되는 경우

다. 고압파이프의 구조가 열차하중을 고려한 것일 경우

7. 지표면으로부터 고압파이프의 외면까지의 깊이가 1.2미터 이상으로 할 것

제100조(연안구역안의 매설) 고압파이프를 연안구역안에 매설하는 경우에는 하천제방과 하천관리상 필요한 거리를 유지하여야 한다.

제101조(철도부지횡단매설) 철도부지를 횡단하여 파이프를 매설하는 경우에는 제98조제1항 및 제99조제2호의 규정에 의하여야 한다.

제102조(하천 등 횡단매설) 하천 등을 횡단하여 파이프를 설치하여야 하는 경우 그 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 교량이 있는 경우에는 파이프를 교량에 설치할 것. 다만, 교량에 설치할 수 없는 경우에는 하천밑을 횡단하여 매설할 수 있다.

2. 하천 또는 수로를 횡단하여 파이프를 매설하는 경우에는 2중관으로 하거나 방호구조물안에 설치하고, 그 2중관 또는 방호구조물의 부양이나 선박의 닻내림 등에 손상을 방지하기 위한 조치를 할 것

3. 제1호의 단서의 경우에는 파이프의 외면과 계획하상높이(계획하상높이가 가장 깊은 하상높이보다 높을 때에는 가장 깊은 하상높이. 이하 같다)와의 거리는 원칙적으로 4.0미터 이상

4. 수로를 횡단하여 파이프를 매설하는 경우에는 파이프의 외면과 계획하상 높이와의 거리는 원칙적으로 2.5미터 이상

5. 그 밖의 좁은 수로(용수로, 개천 또는 이와 유사한 것을 제외한다)를 횡단하여 파이프를 매설하는 경우에는 파이프의 외면과 계획하상높이와의 거리는 원칙적으로 1.2미터 이상

6. 제방, 하천관리시설의 기존 또는 계획중인 기초시설물에 지장을 주지 아니하며 하상변동ㆍ패임ㆍ닻내림 등의 영향을 받지 아니하는 깊이에 매설할 것

7. 하천 및 수로를 횡단하여 파이프를 설치하는 경우에는 제95조(제2호 및 제3호를 제외한다) 및 제96조의 규정을 준용한다.

제103조(해저설치) 고압파이프를 해저에 설치하는 경우 그 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 고압파이프는 해저면밑에 매설할 것. 다만, 닻내림 등에 의한 고압파이프손상의 우려가 없거나 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 고압파이프는 원칙적으로 다른 파이프와 교차하지 아니할 것

3. 고압파이프는 원칙적으로 다른 파이프와 30미터 이상의 수평거리를 유지할 것

4. 2 이상의 고압파이프를 동시에 설치하는 경우에는 고압파이프가 서로 접촉하지 아니하도록 필요한 조치를 할 것

5. 고압파이프의 입상부에는 방호시설물을 설치할 것

6. 고압파이프를 매설하는 경우에는 해저면으로부터 고압파이프의 외면까지의 깊이는 닻내림시험의 결과, 토질, 되메우기하는 재료, 선박교통사정 등을 감안하여 안전한 거리를 유지할 것. 이 경우 그 배관을 매설하는 해저에 대하여 준설계획이 있는 경우에는 계획되어 있는 준설후의 해저면밑의 0.6미터를 해저면으로 본다.

7. 패일 우려가 있는 장소에 매설하는 고압파이프는 그 패임을 방지하기 위한 조치를 할 것

8. 해저면밑에 고압파이프를 매설하지 아니하고 설치하는 경우에는 해저면을 고르게 하여 고압파이프가 해저면에 닿도록 할 것

9. 고압파이프가 부양하거나 이동할 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 조치를 할 것

제104조(해상설치) 고압파이프를 해면위에 설치하는 경우 그 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 고압파이프는 지진ㆍ풍압ㆍ파도압 등에 대하여 안전한 구조의 지지물로 지지할 것

2. 고압파이프는 선박의 항해에 의하여 손상을 받지 아니하도록 해면과의 사이에 필요한 공간을 확보하여 설치할 것

3. 선박의 충돌 등에 의하여 고압파이프 또는 그 지지물이 손상받을 우려가 있는 경우에는 방호설비를 설치할 것

4. 고압파이프는 다른 시설물(고압파이프의 지지물을 제외한다)과 고압파이프의 유지관리에 필요한 거리를 유지할 것

제3절 보안시설

제105조(누설검사장치) 파이프라인에는 파이프의 주위상황에 따라 필요한 개소에 석유의 누설을 검사할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

제106조(긴급차단장치 등) 시가지ㆍ주요하천ㆍ호수 등을 횡단하는 고압파이프라인에는 적정한 위치에 긴급차단장치 또는 이와 동등 이상의 기능을 가지는 장치를 하여야 한다.

제107조(안전장치 등) ①고압파이프라인(천연가스에 관한 것에 한한다. 이하 제2항에서 같다)에는 고압파이프내의 천연가스압력이 최고사용압력을 넘지 아니하도록 안전밸브 등 안전장치를 하여야 한다.

②고압파이프라인에는 필요한 경우 적정한 개소에 정압기를 설치하여야 한다.

③제2항의 규정에 의한 정압기에는 그 입구에 가스차단장치를 설치하고, 그 출구(안지름이 50밀리미터를 초과하는 것에 한한다)에는 안전장치를 하여야 한다.

제108조(압력검사장치 등) ①해양에 설치한 고압파이프라인에는 적정한 개소에 압력검사장치 또는 역류방지장치를 하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 압력검사장치는 다음 각호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

1. 자분압력을 이용하여 석유를 이송하는 경우 이송압력에 이상이 생긴 때에 자동적으로 긴급차단장치를 작동시킬 수 있는 것

2. 펌프 또는 압축기에 의하여 석유를 이송하는 경우 이송압력에 이상이 생긴 때에 자동적으로 펌프 또는 압축기를 정지시킬 수 있는 것

제109조(보안용 접지) 고압파이프라인은 보안상 필요한 때에는 접지를 하여야 한다.

제110조(절연) ①고압파이프라인은 보안상 필요한 때에는 지지물과 구조물로부터 절연하여야 한다.

②고압파이프라인은 보안상 필요한 때에는 절연용 이음쇠를 사용하여야 한다.

③피뢰기의 접지장소에 근접하여 고압파이프라인을 설치할 때에는 절연을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제111조(피뢰설비) 고압파이프라인에는 보안상 필요한 때에는 피뢰설비를 하여야 한다.

제5장 해상시추리그

제1절 예항 및 조작 등

제112조(예항 등) 예항 및 자항은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 예항은 해양시추리그를 목적지까지 안전하게 항해할 수 있도록 할 것

2. 예항이나 자항시에는 파이프 등 갑판상에서 이동할 염려가 있는 물건에 대하여는 고정조치를 취할 것

3. 해상시추리그가 침수될 염려가 있는 때에는 선체의 개구부를 폐쇄할 것

제113조(패임의 방지) 해상시추리그를 착저할 때에는 현저하게 패임을 일으킬 장소에 설치하여서는 아니된다. 다만, 패임을 방지하기 위하여 필요한 조치를 취한 때에는 그러하지 아니하다.

제114조(착저작업 및 이저작업) 해상시추리그의 착저작업 및 이저작업은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 잭업형 해상시추리그의 경우 파고가 1.5미터를 초과할 때 또는 매초 평균 풍속 10미터를 초과할 때에는 착저작업 및 이저작업을 하지 말 것

2. 착저하는 구조의 반잠수형 해상시추리그의 경우 파고가 3미터를 초과할 때에는 착저작업 및 이저작업을 하지 말 것

제115조(선체의 경사) 잭업형 해상시추리그는 선체의 승강시 또는 고정시에 선체의 경사를 상시 4분의 1도 이내로 유지하여야 한다.

제116조(선체의 높이 등) 해상시추리그의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 잭업형 해상시추리그 또는 반잠수형 해상시추리그의 경우 선체저가 파랑에 접촉하지 아니하는 높이를 유지할 것

2. 잭업형 해상시추리그의 경우 해상시추리그의 다리의 정상을 상부 가이드의 상면으로부터 0.3미터 이상의 높이로 유지할 것

3. 잭업형 해상시추리그의 경우 수면으로부터 그 다리의 정상까지 높이는 선체저를 수면으로부터 12미터 높이(패임 등에 의한 자연침하를 발생할 우려가 있을 때는 그 예상거리를 추가한 높이를 말한다)까지 상승시킬 수 있어야 할 것

제117조(해상시추리그의 고정) 해상시추리그를 고정할 때(잭업형 및 반잠수형의 것을 착저할 때를 제외한다)의 앵커링은 해상시추리그의 위치를 유지하는데 충분하도록 하여야 한다.

제118조(가변하중) 해상시추리그의 가변하중의 크기는 상시 안전한 범위내로 유지하여야 한다.

제119조(준수사항) 유전보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 앵커링을 한 때에는 즉시 장력시험을 하고, 매일 1회 이상 충분한 장력이 있는 것을 확인할 것

2. 기압ㆍ풍향ㆍ풍속ㆍ파고ㆍ유향 및 유속을 매 작업시간마다 1회 이상 측정하고, 그 결과를 기록ㆍ유지할 것

3. 해상시추리그의 예항 또는 자항중에 발생한 보안조치사항에 대하여는 그 결과를 기록ㆍ유지할 것

제120조(준수사항) 기계보안계원은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 잭업형 해상시추리그의 경우에는 선체승강 조작전 승강장치를 검사할 것

2. 반잠수형 해상시추리그 및 선형 해상시추리그의 경우에는 앵커링 조작전에 앵커링장치를 검사할 것

제2절 전기

제121조(발전장치) 발전장치의 유지ㆍ관리는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 발전기는 상시 즉시 기동할 수 있도록 할 것

2. 해상시추리그에는 예비발전기를 비치하고, 주발전기의 고장으로 정지한 경우에도 예비발전기의 작동으로 분출방지장치의 작동 그 밖의 해상시추리그의 보안상 필요한 전기를 공급할 수 있도록 할 것

3. 발전기에는 자동전압조정기를 부착할 것

4. 원동기에는 자동속도조정기를 부착할 것

제122조(배전반) 배전반의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 회로접속에 사용하는 볼트ㆍ너트 등은 진동에 의하여 움직이지 아니하는 구조로 할 것

2. 배전반 전후의 바닥에는 그 조작을 위한 절연대를 설치할 것

3. 발전기용 배전반에는 회로시험기ㆍ전압계ㆍ전류계ㆍ전력계ㆍ역률계 및 주파수계를 설치할 것

제123조(전기회로) 전기회로의 배선은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 전선은 전기사업법 제67조의 규정에 의한 기술기준에 적합한 것을 사용할 것

2. 석유저장탱크에는 전기배선을 설치하지 말 것

제124조(접지공사) ①전로에 시설하는 전기기기ㆍ기구의 철대 및 금속제 외함에는 접지공사를 하여야 한다.

②케이블의 금속피복은 전기적으로 접속하고, 접지하여야 한다.

제125조(준수사항) 전기보안계원은 해상시추리그를 운전하는 경우 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 잭업형 해상시추리그의 경우 선체승강조작전에 선체승강장치의 브레이크를 검사할 것

2. 잭업형 해상시추리그의 경우 선체승강조작중에는 승강장치용발전기의 출력, 전류 및 주파수를 확인할 것

제3절 보안시설

제126조(보안시설) 해상시추리그에는 다음 각호의 시설 또는 기구를 비치하여야 한다.

1. 기압계ㆍ풍향계ㆍ풍속계ㆍ파고계ㆍ유향계 및 유속계

2. 육상기지ㆍ광업사무소 및 부속선에 헬리곱터를 비치하는 경우에는 헬리곱터와 상시 연락이 가능한 무선전화

3. 표지ㆍ기적ㆍ무적 및 신호기

4. 경보장치

5. 총탑승자를 수용할 수 있는 구명정 또는 구명튜브

6. 총탑승자수보다 많은 수의 구명복 및 구명불꽃

7. 비상사다리

8. 다음 각목의 내화소화장치

가. 독립된 원동기에 의하여 작동할 수 있는 2 이상의 내화소화설비

나. 안지름이 12밀리미터 이상인 노즐로부터 12미터 이상을 살수할 수 있는 2 이상의 살수장치

9. 계류에 필요한 장치

10. 이수저장탱크와 정수 그 밖의 불필요한 액체를 저장하는 탱크

제127조(이수자재 등) 해상시추리그에는 보안상 필요한 이수(니수)를 확보할 수 있는 양의 이수자재 및 용수(用水)를 갖추어야 한다. <개정 2007.8.31>

[제목개정 2007.8.31]

제128조(연료차단장치) 해상시추리그에는 화재 등의 긴급시에 내연기관에 대한 연료공급을 정지하기 위하여 연료차단장치를 설치하여야 한다.

제129조(개구부의 폐쇄장치) 해상시추리그의 거주시설ㆍ작업실 및 인화성물질저장실의 개구부에는 화재 등의 긴급시를 대비하여 폐쇄장치를 설치하여야 한다.

제130조(거주시설) 해상시추리그의 거주시설은 다음 각 호의 규정에 의하여야 한다. <개정 2007.8.31>

1. 시추장치ㆍ이수탱크 또는 연료 저장탱크의 설치장소로부터 안전거리를 유지할 것

2. 거주하는 총인원을 수용할 수 있는 크기의 거주시설과 통풍을 유지할 것

3. 긴급시 광산근로자가 안전하게 탈출할 수 있는 구조로 할 것

제131조(분출시 대비훈련) 해상시추리그의 모든 광산근로자에 대하여 석유분출시를 대비한 대비훈련을 실시하여야 한다.

제132조(대피훈련) 해상시추리그의 모든 광산근로자에 대하여 피난을 위한 대피훈련을 실시하여야 한다.

제133조(대피시의 조치) 기상상황의 영향에 의하여 해상시추리그의 위치를 유지하기 곤란하거나 재해가 발생 또는 발생할 염려가 있을 때에는 즉시 시추작업을 중지하고, 분출방지장치를 폐쇄하여야 한다.

제6장 해양생산시설

제134조(플랫폼의 구조) ①플랫폼은 그 최대총하중(최대정하중ㆍ가변하중ㆍ가속도하중 및 정벽과의 마찰에 의한 하중을 합계한 것을 말한다)을 지지하고, 바람과 파도의 압력 및 지진에 견딜 수 있어야 한다.

②플랫폼의 갑판은 수면으로부터의 높이가 최대파고에 대하여 필요한 여유를 가져야 한다.

제135조(패임방지 등) 플랫폼에는 패임방지 및 부식방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

제136조(완충장치) 플랫폼에 선박이 접하는 장소에는 완충을 위한 조치를 취하여야 한다.

제137조(준수사항) 유전보안계원은 플랫폼에서 작업이 시행될 때에는 기압ㆍ풍향ㆍ풍속ㆍ파고ㆍ유향 및 유속을 매 작업시간에 1회 이상 측정하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제138조(보안시설 등) 해양생산시설에는 다음 각호의 시설 또는 기구를 비치하여야 한다.

1. 기압계ㆍ풍향계ㆍ파고계ㆍ유향계ㆍ유속계

2. 육상기지ㆍ광업사무소 및 부속선과 상시 연락되는 무선전화

3. 표지ㆍ기적ㆍ무적 및 신호기

4. 경보장치

5. 총탑승자를 수용할 수 있는 구명정 및 구명튜브

6. 총탑승자의 수보다 많은 수의 구명복

7. 비상사다리

8. 다음 각목의 살수소화장치

가. 독립된 원동기에 의하여 작동할 수 있는 2 이상의 소화펌프를 가진 것

나. 모든 소화전을 동시에 사용하는 경우 각각 노즐끝의 방수압력이 매 제곱센티미터당 2.5킬로그램 이상이고, 방수량이 매분 350리터 이상의 성능으로 할 것

다. 소화전의 임의 반지름 25미터의 원을 그린 경우에 그 원의 범위 내에 1장소 이상 설치하고, 어느 장소에서도 2조 이상의 살수를 할 수 있도록 할 것

9. 계류에 필요한 장치

10. 니스, 페인트 등의 가연성 물질을 저장하는 밀폐가 가능한 공간

11. 발전기의 고장 또는 정전되었을 때에 분출방지장치와 보안상 필요한 설비를 작동하기 위한 예비전원설비

제139조(긴급차단장치) ①해양생산시설의 생산정중 자분을 이용하여 석유생산을 할 때에는 해수면 깊이가 50미터 이상인 장소 및 정두 부근에 긴급차단장치를 설치하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 긴급차단장치는 석유의 이송방향에 이상고압 또는 저압의 상태가 발생한 경우 자동적으로 작동하는 것이어야 한다.

제140조(대피훈련) ①플랫폼에서 작업하는 광산근로자에 대하여 석유분출시를 대비한 분출시 대피훈련을 실시하여야 한다.

②플랫폼에서 작업하는 광산근로자에 대하여 피난을 위한 대피훈련을 실시하여야 한다.

제141조(대피시의 조치) 화재ㆍ지진 등의 재해가 발생하여 플랫폼에서 대피할 때에는 분출방지장치 및 해저하에 설치한 긴급차단장치를 패쇄하는 등의 응급조치를 취하여야 한다.

제7장 광해방지

제1절 석유생산 및 매연에 의한 광해방지

제142조(석유생산에 의한 광해방지) ①광업권자 또는 조광권자는 석유생산에 따른 지표침하에 의한 광해가 발생할 염려가 많은 지하에서 석유를 생산하고자 할 때에는 지표침하에 의한 광해를 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다.

②광업권자 또는 조광권자는 사무소장이 석유생산에 있어서 지표침하에 의한 광해를 방지하기 위하여 지표침하 등을 측정할 필요가 있다고 인정하여 측정방법ㆍ범위 및 시기를 정하여 측정을 지시한 때에는 그 지시에 따라 지표침하 등에 대하여 측정하여야 한다.

③광업권자 또는 조광권자는 제2항의 규정에 의한 측정결과를 지체없이 사무소장에게 보고하여야 한다.

제143조(폐광시의 조치) ①폐광을 하고자 하는 광업권자 또는 조광권자는 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 유정을 폐지하는 경우에 폐지후의 광수, 가스분출 등에 의한 광해를 방지하기 위하여 그 유정에 대하여 밀폐하는 등의 조치

2. 사용한 광업시설의 철거

3. 이수지 및 폐석장의 안전조치

4. 그 밖에 광해방지를 위하여 필요한 조치

②폐광을 하고자 하는 광업권자 또는 조광권자는 폐광 30일전까지 별지 제13호서식에 의한 광해방지계획서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다.

1. 대상시설별 광해방지사업계획 설명서

2. 광해방지계획 도면

③사무소장은 제2항의 규정에 의한 광해방지계획서를 제출받은 때에는 현장을 조사하여 광해방지계획서상의 광해방지사업이 광해발생을 방지할 수 없다고 판단되는 경우에는 필요한 조치를 명할 수 있다.

④광해방지계획서에 따른 광해방지사업을 완료한 광업권자 또는 조광권자는 별지 제14호서식에 의한 광해방지완료보고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 사무소장에게 제출하여야 한다.

1. 광해방지 사업완료 설명서

2. 광해방지완료 도면

3. 총생산실적을 기록한 최근의 광산보안도

제144조(매연배출기준 등) ①광업권자 또는 조광권자는 매연에 의한 광해를 방지하기 위하여 매연발생시설의 배출구에 있어서 배출되는 매연은 30퍼센트(링겔만비탁표 2도) 이하가 되도록 하여야 한다.

②광업권자 또는 조광권자는 매연발생시설 또는 매연처리시설에 있어서 고장ㆍ파손ㆍ정전 등의 사고가 발생하여 제1항의 규정에 의한 매연의 배출허용기준을 초과하는 매연이 배출되거나 배출의 염려가 있을 때에는 즉시 그 사고에 대하여 응급조치를 취하고 신속히 복구하여야 한다.

제2절 정ㆍ폐수 등에 의한 광해방지

제145조(정ㆍ폐수의 배출방지) ①광업권자 또는 조광권자는 지식경제부장관이 정하는 기준에 따라 정수 또는 폐수를 정화장치를 거치지 아니하고 무단 방류하여서는 아니된다. 다만, 육지로부터 30킬로미터 떨어져 있고, 수심 25미터 이상인 해상석유광산으로서 기름류 또는 유독성물질이 포함되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2008.3.3>

②광업권자 또는 조광권자는 정수 또는 폐수의 발생시설 또는 처리시설에 있어서 고장ㆍ파손ㆍ정전 등의 사고가 발생하여 제1항의 기준을 초과하는 정수ㆍ폐수가 배출되거나 배출될 염려가 있을 때에는 즉시 그 사고에 대하여 응급조치를 취하고 신속히 복구하여야 한다.

제146조(점토 및 폐석) 광업권자 또는 조광권자는 점토 그 밖의 폐석에 의한 광해를 방지하기 위하여 다음 각호의 기준에 의한 조치를 취하여야 한다.

1. 이수지 및 여과지(침전지)의 제방은 굳은 점토 그 밖의 불침투성의 재료로 구축할 것

2. 점토 그 밖의 폐석의 집적장은 붕괴 등을 방지하기 위하여 방벽을 설치할 것

제147조(준수사항) 담당 보안계원은 매연ㆍ정수ㆍ폐수 및 이수 그 밖의 폐석장에 대하여는 매일 1회 이상 순회하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제3절 해저개발의 광해방지

제148조(유류 및 폐기물의 배출) ①광업권자 또는 조광권자는 해저광구 또는 그 밖의 해역에서 해양생산시설로부터의 유류 및 폐기물의 배출을 금지하고, 대량의 유류배출에 따른 해양오염의 확산과 유류의 계속적인 배출방지 및 해양에 배출된 유류를 제거하기 위한 조치를 취하여야 한다. 다만, 해양생산시설의 안전확보ㆍ해양생산시설의 손상 및 인명구조 등 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

②광업권자 또는 조광권자는 배출된 유류의 제거를 위하여 오일펜스, 스키머 등 방제장비를 갖추어야 한다.

제149조(유류 등의 배출기록) 유전보안계원은 유류 및 폐기물을 해양에 배출한 때에는 그 일시ㆍ종류ㆍ배출량과 배출방법을 기록ㆍ유지하여야 한다.

제8장 화기취급

제150조(소화설비) 석유광산의 유정의 정두부근, 석유저장탱크, 가스저장탱크, 가스플랜트, 가연성가스의 고압가스설비 및 고압가스저장소, 유정의 정두 그 밖의 석유광산의 건축물에는 그 규모와 작업성질, 화재성상에 대응하는 저수지ㆍ소화전ㆍ소화기ㆍ소화용사ㆍ수조 등의 소화설비를 적정한 장소에 비치하여야 한다.

제151조(불의 사용제한) ①석유가 분출하거나 분출할 염려가 있는 유정의 정두, 석유저장탱크, 가스저장탱크, 가스플랜트, 가연성가스에 관한 고압가스설비, 고압가스저장소 등의 화재 또는 폭발의 염려가 있는 시설로부터 10미터 이내의 구역에서는 화염 또는 위험한 불을 사용하여서는 아니된다. 다만, 담당 보안계원이 안전한 방법으로 작업을 하기 위하여 불을 사용하거나 당해 작업장소에 가스차단시설 등을 설치하고 사무소장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의한 구역에는 "불의 사용금지" 표지를 게시하여야 하며, 적정한 장소에 흡연소를 두어야 한다.

③담당 보안계원은 불을 사용한 후 소화결과를 확인하여야 한다.

제152조(설치제한) ①석유가 분출하거나 분출할 염려가 있는 유정의 정두ㆍ석유저장탱크, 가스저장탱크, 가스플랜트, 스테빌라이져플랜트는 건축물, 공작소 또는 기관실 등 상시 불을 사용하는 구조물로부터 100미터 이상의 거리를 두어야 한다. 다만, 광업시설은 그러하지 아니하다.

②광업용건축물을 신축하거나 변경할 때에는 건축물과 인접경계선과의 사이 및 2 이상의 건축물의 사이에는 방화와 대피에 필요한 간격을 두어야 한다.

제153조(연도 및 연통) ①연도 또는 연통의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 청소와 검사를 용이하게 할 수 있는 구조로 할 것

2. 건축물을 관통하는 부분은 단열재료를 사용할 것

3. 개구부는 건축물에서 1미터 이상의 거리를 둘 것

②연도 또는 연통은 연료의 종류 및 사용량에 따라 정기적으로 청소를 하여야 한다.

제154조(가연성물질) ①유지류 등 인화성 물질의 저장소는 다른 건축물 또는 정두로부터 5미터 이상의 거리를 두어야 한다. 다만, 방화벽을 설치한 경우에는 3미터 이상의 거리를 둘 수 있다. <개정 2007.8.31>

②유지류는 밀폐용기에 저장하여야 한다.

③가연성가스의 발생ㆍ정제설비, 산소의 고압가스설비, 가연성가스의 저장 등 가연성가스의 취급장소 또는 그 부근에는 작업에 필요한 경우를 제외하고는 가연성물질을 적치하여서는 아니되며, 가연성가스가 정체(停滯)되지 않도록 통기를 위한 환기시설을 갖추어야 한다. <개정 2007.8.31>

제155조(회사장) ①회사장은 다른 구조물에 연소의 위험성이 없는 위치에 불연성 재료를 사용하여 설치하여야 한다.

②회사장에는 이를 알아볼 수 있게 표시하여야 한다.

제156조(방유벽 및 역화방지장치) ①용량 50킬로리터 이상의 석유저장탱크에는 주위에 방유벽을 설치하여야 한다.

②용량 50킬로리터 이상의 석유저장탱크에는 가스출구로부터 나온 가스의 연소로 인하여 탱크내로 인화되는 위험을 방지하기 위하여 역화방지장치를 설치하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

제157조(정기점검) 유전보안계원은 용량 400킬로리터 이상의 석유저장탱크에 대하여는 연 1회 이상 정기적으로 점검하고 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제158조(연소의 방지) ①석유저장탱크 또는 가연성가스 저장탱크 부근에 화재가 발생하여 중대한 피해를 발생시킬 우려가 있는 때에는 석유저장탱크 또는 가연성가스저장탱크내의 석유 및 가스를 제거하는 등 연소를 방지할 수 있는 조치를 취하여야 한다.

②파이프라인의 부근에 화재가 발생한 때에는 파이프라인의 석유 또는 가스의 이송을 즉시 정지시키는 등 연소를 방지할 수 있는 조치를 취하여야 한다.

제159조(소화조직) ①광업권자 또는 조광권자는 해양생산시설을 설치하는 석유광산 또는 사무소장이 지정하는 석유광산의 경우에는 소화조직을 구성하여야 한다.

②광업권자 또는 조광권자는 소화조직의 구성원에 대하여 다음 각호의 사항에 대하여 연 1회 이상 정기적으로 훈련을 실시하여야 한다.

1. 소화설비의 사용법

2. 화재발생시 소화방법

3. 화재발생시 연락방법 및 신호방법

제9장 유전의 일반시설

제1절 전기

제160조(다른 법령과의 관계) 광업권자 또는 조광권자가 전기설비에 관하여 준수하여야 할 보안조치는 전기사업법 제67조의 규정에 의한 기술기준에 규정된 사항외에는 이 장의 규정에 의한다.

제161조(전기시설의 제한) 석유가 분출하거나 분출할 염려가 많은 유정의 정두, 석유저장탱크, 가스플랜트, 가연성가스에 관한 고압가스설비 및 고압가스저장소 그 밖에 인화에 의한 화재 또는 폭발의 염려가 많은 시설 또는 그 시설로부터 10미터 이내에 전기시설을 설치하는 경우 그 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. 다만, 당해 시설에 가스차단 시설 등을 설치하여 사무소장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전기기계ㆍ기구는 적합한 내압방폭구조, 유입방폭구조 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 가지는 구조일 것

2. 개폐기ㆍ점멸기 및 기동기는 방폭형의 것을 사용할 것

3. 조명에는 방폭형의 전등을 사용할 것

4. 저항기 온도는 섭씨 250도 이하로 할 것

제162조(송전정지) ①유전에서 석유가 지상으로 유출하거나 분출한 때에는 위험이 발생할 염려가 있는 시설에 대한 송전을 즉시 정지하여야 한다.

②담당 보안계원은 제1항의 규정에 의하여 송전이 정지된 시설에 재송전할 때에는 보안관리자의 지시에 따라 담당 보안계원에게 연락하여 안전상 위험이 없음을 확인한 후에 송전하여야 한다.

제163조(감전방지) ①보일러의 관내의 금속체로 둘러싸인 좁은 장소에서 전기용접작업을 할 때에는 자동전격방지장치를 설치하여야 한다.

②유전에서 전원을 차단하고 전기설비 또는 나충전부에 접근하여 수리ㆍ검사 등의 작업을 할 때에는 담당 보안계원 또는 당해 작업의 지시를 받은 자는 그 전원을 차단하고 "작업중 정전"의 경고표시를 게시하고, 개폐기를 잠그는 등 송전을 방지하기 위하여 안전조치를 취하여야 한다.

③유전에서 석유광산근로자에게 전원을 차단하지 아니하고 사용전압 60볼트를 초과하는 전기설비의 충전부를 수리하는 경우 또는 나충전부에 접근하여 검사 등의 작업을 하게 할 때에는 전기용 절연고무장갑 그 밖의 절연용 보호구를 착용하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

④유전에서 석유광산근로자에게 충전부의 사용전압 60볼트를 초과하는 나충전부에 접근하여 전기설비의 수리 또는 검사 등의 작업을 하게 할 때에는 나충전부에 고무절연관 등 절연용 기구를 사용하는 등의 조치를 취하여야 한다.

⑤유전에서 전기설비의 단자 등의 나충전부에는 사람 또는 물체와 접촉하지 아니하도록 적절히 방호를 하여야 한다.

제164조(경고표시의 게시 등) ①유전에서 담당 보안계원 그 밖에 관련 석유광산 근로자가 아니면 취급할 수 없는 전기설비가 있는 장소에는 울타리 등을 만들고 "출입금지"의 표지를 하여야 한다.

②유전에 설치한 고압변압기, 고압배전기 등의 고압전기설비에는 보안상 필요한 때에는 "고압위험"의 표지를 하고, 고압배전반에서의 조작은 절연대 위에서 행하여야 한다.

제165조(접지공사) ①유전에 설치하는 전기기계ㆍ기구의 철대 및 금속제 외함에는 전기사업법 제67조의 규정에 의한 기술기준에 적합한 접지공사를 하여야 한다.

②유전에 설치한 변압기는 고압과 저압의 혼촉의 위험을 방지하기 위하여 다음 각호의 1에 해당하는 기준에 의하여 접지하여야 한다.

1. 저압측의 중성점에는 제2종 접지공사를 할 것. 다만, 저압측의 사용전압이 300볼트 이하인 경우 그 접지공사를 변압기의 중성점에 하기 어려울 때에는 저압측의 1단자에 접지할 수 있다.

2. 1차권선과 2차권선 사이에 비자기성 금속의 혼촉방지판이 있는 경우에는 혼촉방지판을 접지할 것

제166조(접지선) ①접지선은 녹색표시 또는 접지선임을 식별할 수 있도록 표시하여야 한다.

②접지선은 지름 3.5밀리미터 이상의 굵기를 가진 연동선을 사용하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 지름 5밀리미터 이상의 다심케이블의 1심선을 접지선으로 사용하는 경우

2. 계기류나 계기용변성기를 접지할 경우

제167조(접지단자) 전기기계ㆍ기구에 접지를 하여야 할 때에는 해당 전기기계ㆍ기구에 접지단자를 설치하여야 한다.

제168조(검사 등) 전기보안계원은 전기설비에 대한 주요 접지공사의 접지저항에 대하여 연 2회 이상 검사를 실시하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제169조(과전류보호장치 등) 석유광산시설의 전기기계 등을 과전류로부터 보호하기 위하여 다음 각호의 구분에 따른 조치를 취하여야 한다.

1. 전기기계ㆍ기구 및 전기회로의 경우에는 적정한 장소에 과전류보호장치를 설치할 것

2. 전동기에는 과전류개방장치부 자동차단기를 설치할 것

3. 변압기의 1차측ㆍ2차측에는 각각 과전류차단기를 설치할 것

4. 특별고압전로 또는 고압전로의 변압기에 의하여 결합되는 회로에 저압 전기기기를 사용하는 경우에는 저압측전로에 이상이 발생할 경우 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치할 것

제2절 보일러

제170조(보일러) 보일러는 전용건물 또는 구분된 장소에 설치하여야 한다. 다만, 이동식 보일러의 경우에는 그러하지 아니하다.

제171조(보일러의 설치) 보일러의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 검사에 필요한 사다리길 또는 통로를 설치할 것

2. 안전밸브를 설치할 것

3. 압력계를 비치할 것

4. 2 이상의 유리수면계 또는 동등 이상의 성능을 가진 수면계를 비치할 것

5. 흡출판 또는 흡출콕크를 설치할 것

6. 예비급수장치를 설치할 것

제172조(보일러청소) 담당 보안계원은 보일러를 청소할 때에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 환기조치를 강구할 것

2. 증기압을 가진 보일러에 연결된 관을 완전히 차단할 것

제3절 압축기

제173조(압축기의 설치기준 등) ①압축기의 설치 및 관리는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 안전밸브를 설치할 것

2. 압력계를 설치할 것

3. 리시버탱크는 정기적으로 분출청소할 것

4. 보일러ㆍ밸브ㆍ냉각기와 리시버탱크는 정기적으로 청소할 것

5. 실린더에는 적절한 윤활유를 사용할 것

②압축기에 흡입되는 공기는 먼지 등 이물질이 없도록 하여야 한다.

제174조(검사 등) 담당 보안계원은 압축기의 실린더ㆍ온도ㆍ안전밸브의 이상유무에 관한 사항 등의 보안상 필요한 사항에 대하여 매주 1회 이상 검사하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제4절 고압가스

제175조(제조시설의 설치기준) 1일 용적 30세제곱미터 이상의 고압가스를 제조하기 위한 시설(내연기관의 시동 또는 자동차용 타이어의 공기충전용으로 공급하는 것과 1일 냉동능력이 30톤 미만인 냉동시설의 일부인 것을 제외한다)의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 고압가연가스의 저장탱크에는 적색의 페인트를 칠하거나 주위에서 보기 쉽도록 가스의 명칭을 표시할 것

2. 가연성가스의 발생 또는 정제를 위한 설비 또는 고압가스설비를 설치장소와 가연성가스의 충전용기를 수납하는 장소는 용기취급장소의 바닥면과 지붕외에는 방화구조로 하고, 지붕은 얇은 철판 또는 가벼운 불연성 재료를 사용할 것

3. 압축기와 고압가스를 용기에 충전하는 장소 또는 충전용기를 수납하는 장소와의 사이는 두께가 12센티미터 이상인 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 구조로 하고, 높이 2.5미터 이상의 장벽을 설치할 것

4. 고압가스설비는 이음새에 의하여 접속할 때에는 당해 이음새 및 서로 접속하는 부분에 틈새가 발생하지 아니하도록 조립하고, 이음새 및 밸브류의 나사를 조여 붙일 때에는 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 하며, 상용압력이 매 제곱센티미터당 200킬로그램 이상 되는 장소의 나사는 나사강도측정기로 검사하여 합격한 것을 사용할 것

5. 가연성가스저장탱크는 철제를 사용하여 기밀한 구조로 하고, 내용적 5세제곱미터 이상의 것에는 가스방출장치를 설치하고 가연성가스의 가스저장탱크의 출구에는 역화방지장치를 설치할 것

6. 가연성가스를 압축하는 압축기와 충전용 주관과의 사이의 배관에는 역류방지밸브를 설치할 것

7. 밸브에는 해당 밸브의 개폐방향 및 개폐상태를 표시하는 등 적절하게 조작할 수 있도록 조치할 것

8. 밸브에 관계된 배관에는 해당 밸브에 근접하는 부분을 용이하게 확인할 수 있도록 해당 배관내의 가스 등의 유체의 종류 및 방향을 표시할 것

9. 제조설비에서 안전에 중대한 영향을 미치는 밸브중 평상시에 사용하지 아니하는 것(긴급용으로 제공하는 것을 제외한다)에는 잠금, 봉인 또는 이와 유사한 조치를 취할 것

10. 밸브의 조작장소에는 해당 밸브를 조작하기 위한 필요한 발판을 만들고 적정한 조명을 할 것

11. 고압가스설비는 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에 견딜 수 있을 것

12. 고압가스설비는 최고사용압력 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에 견딜 수 있을 것

13. 고압가스설비는 최고사용압력의 2배 이상의 압력에 의하여 변형을 일으키지 아니하는 두께로 하는 등 충분한 강도를 가질 것

14. 고압가스설비에는 적정한 장소에 압력계를 설치하고 해당 설비내의 압력이 허용압력을 초과하는 경우에 즉시 허용압력 이하로 낮출 수 있는 안전장치를 설치할 것

15. 제14호의 규정에 의하여 설치한 안전장치중 안전판 또는 파열판에는 방출관을 설치할 것

16. 경계를 명시하기 위한 표지ㆍ울타리 등을 설치할 것

제176조(제조시 준수사항) 제175조의 규정에 의한 고압가스제조시설에서 고압가스를 제조하는 경우 그 제조는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다.

1. 가연성가스중 산소의 용량이 총용량의 4퍼센트 이상의 것은 압축하지 말 것

2. 가연성가스를 압축하는 압축기운전실에는 상시 가스저장탱크내의 가스의 용량을 알 수 있는 조치를 취할 것

3. 고압가스(용해아세틸렌을 제외한다)를 용기에 충전할 때에는 미리 그 용기의 각 부분에 대하여 음향검사를 하고 음향이 불량한 것에 대하여는 내부를 검사하고, 내부에 부식이물질 등이 있을 때에는 당해 용기에 충전하지 말 것

4. 가연성가스를 용기에 충전할 때에는 압축기와 충전용기관과의 사이에 수분분리장치를 설치하고, 당해 가스중의 수분을 제거할 것

5. 고압가스를 용기에 충전하기 위한 용기ㆍ밸브 또는 충전용 기관을 가열할 때에는 온도가 섭씨 40도 이하인 온수를 사용할 것

6. 밸브가 돌출한 용기(내용적 5리터 이하의 용기를 제외한다)에는 고압가스를 충전한 후 밸브의 손상을 방지하기 위한 조치를 취할 것

7. 충전용기에는 외부의 보기 쉬운 곳에 고압가스의 종류를 표시할 것

제177조(고압가스의 저장) 고압가스의 저장은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. 다만, 0.15세제곱미터(액화가스에 있어서는 질량 10킬로그램을 용적 1세제곱미터로 본다) 이하의 고압가스를 저장할 때에는 그러하지 아니하다.

1. 충전용기에는 충격을 방지하는 조치를 취할 것

2. 충전용기의 온도는 섭씨 40도 이하로 유지할 것

제178조(고압가스의 저장소) ①용적 300세제곱미터 이상의 고압가스를 저장하는 고압가스저장소의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 저장소의 보기 쉬운 곳에 "고압가스위험"의 표지를 게시할 것

2. 저장소의 주위에는 두께가 12센티미터 이상인 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 구조로 하고, 높이 2.5미터 이상의 장벽을 설치할 것

②고압가연성가스의 저장소의 설치는 제1항 각호의 기준에 의하여야 하며, 상시 가스저장탱크내의 가스의 용량을 알 수 있도록 하여야 한다.

제179조(충전기의 이동) 충전용기의 이동은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 충전용기(내용적이 5세제곱미터 이하인 용기를 제외한다)는 떨어지거나 넘어지는 등 충격으로부터 손상을 방지하는 조치를 취할 것

2. 충전용기의 온도는 섭씨 40도 이하로 유지할 것

3. 충전용기를 차량에 적재하여 이동할 때에는 그 차량의 잘 보이는 곳에 "고압가스위험"의 표시를 게시할 것

제180조(소비 및 폐기) 고압가스의 소비 또는 폐기는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 가연성가스의 충전용기의 밸브는 서서히 개폐할 것

2. 충전용기의 밸브 또는 가스파이프를 가열하는 때에는 온도가 섭씨 40도 이하인 온수를 사용할 것

3. 가연성가스를 소비하는 때에는 통풍이 잘되는 장소에서 행하고, 그 용기의 온도는 섭씨 40도 이하로 유지할 것

4. 가연성가스를 폐기할 때에는 불을 취급하거나 발화성 또는 인화성의 물질이 적치되어 있는 장소 및 그 부근을 피하고, 공기중에 방출하여 폐기할 때에는 통풍이 좋은 장소에서 소량으로 방출할 것

5. 산소를 소비하거나 또는 폐기할 때에는 밸브와 소비 또는 폐기에 사용하는 기구로부터 유지류 등 가연성물질을 제거한 후에 행할 것

6. 소비 또는 폐기한 때에는 밸브를 닫고, 밸브의 손상을 방지하는 조치를 취할 것

제181조(검사 등) 담당 보안계원은 고압가스설비중 가스저장탱크, 파이프, 그 이음새 및 밸브에 대하여 매분기마다 1회 이상 검사하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제5절 아세틸렌용접장치

제182조(발생기실의 위치) ①아세틸렌발생기(이하 이 절에서 "발생기"라 한다)는 전용의 발생기실내에 설치하여야 한다. 다만, 이동식 발생기의 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의한 발생기실은 불을 사용하는 설비로부터 안전에 필요한 거리만큼 떨어진 장소에 설치하여야 한다.

제183조(발생기실의 구조) 발생기실의 구조는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우로서 사무소장의 승인을 얻은 경우 그 일부에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 벽은 불연성의 재료를 사용하여 다음 각목의 1에 해당하는 구조 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 구조로 할 것

가. 두께가 40센티미터 이상인 철근콘크리트구조로 할 것

나. 두께가 1.5밀리미터 이상인 철판구조로 된 철제구조로 할 것

다. 금속판 또는 모르타르칠을 한 두께가 30밀리미터 이상인 목재구조로 할 것

2. 지붕 또는 천정에는 얇은 철판 또는 불연성의 재료를 사용할 것

3. 바닥면적의 16분의 1 이상의 단면적을 가진 배기통을 지붕으로 나오게 하여야 하며, 지붕으로 나온 배기구 부분은 창ㆍ출입구 등에서 1.5미터 이상 떨어지게 할 것

4. 출입구의 문은 1.5밀리미터 이상의 철판을 사용하거나 이와 동등 이상의 강도를 가진 구조로 할 것

5. 벽과 발생기의 사이에는 발생기의 조정 또는 카바이트의 수송 등의 작업을 방해하지 아니하도록 간격을 유지할 것

제184조(아세틸렌용접장치의 설치기준) 아세틸렌용접장치의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 발생기실에는 기계보안계원 또는 담당 석유광산 근로자외의 자의 출입을 금지하고 그 내용을 표시할 것

2. 발생기의 가스배출구에는 안전기를 설치할 것

3. 발생기로부터 5미터 이내 또는 안전기실로부터 3미터 이내의 장소에서는 흡연, 불의 사용 그 밖에 불꽃을 일으킬 염려가 있는 행위를 금지하고 경계표시를 할 것

4. 가스통에는 산소용과 아세틸렌용의 구별을 명확히 할 것

5. 용접장치의 설치장소 또는 사용장소에는 적절한 소화설비를 할 것

6. 용접작업을 위한 보호안경과 보호장갑을 비치할 것

7. 발생기ㆍ안전기ㆍ청정기ㆍ가스통 등 아세틸렌이 접촉할 염려가 많은 부분에는 구리 또는 구리를 62퍼센트 이상 함유한 합금의 사용을 금지할 것

제185조(지시사항) 기계보안계원은 아세틸렌용접작업 또는 아세틸렌 용접장치를 취급하는 석유광산근로자에게 다음 각호의 사항을 지시하여야 한다.

1. 용접작업중에는 보호안경과 보호장갑을 사용할 것

2. 용접장치의 가스누출을 검사할 때에는 비누물을 사용하는 등 안전한 방법에 의할 것

3. 용접장치내의 물의 동결을 방지하기 위하여 보온 또는 가온할 때에는 온수 또는 증기를 사용하는 등 안전한 방법에 의할 것

4. 발생기의 위에는 물건을 놓지 말 것

제186조(준수사항) 담당 보안보계원 또는 석유광산근로자는 아세틸렌용접장치를 취급할 때에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 사용중인 발생기에는 불꽃을 일으킬 염려가 있는 공기 및 재료를 사용하거나 충격을 가하는 행위를 하지 말 것

2. 용접작업을 시작하고자 할 경우에는 용접장치의 각 부분을 검사하여 발생기내에 공기와 아세틸렌과의 혼합가스를 제거할 것

3. 발생기의 사용을 일시 휴지한 경우 남아 있는 카바이트로 인하여 아세틸렌이 발생의 염려가 있는 때에는 수실의 수위를 적절히 조절할 것

4. 발생기를 수선ㆍ가공ㆍ운반 또는 보관하거나 사용을 장기간 휴지할 때에는 아세틸렌과 카바이트를 제거하여야 하며, 이동식 발생기의 경우에는 발생기를 분리할 것

5. 이동식 발생기는 고온인 장소에 방치하지 아니할 것

6. 안전기는 용접작업중 용이하게 수위를 확인할 수 있는 장소에 놓아야 하며, 작업계속중에는 매일 1회 이상 검사할 것

7. 발생기로부터 5미터 이내 또는 발생기실에서 3미터 이내의 장소에서는 흡연, 불의 사용 불꽃을 일으킬 염려가 있는 행위를 하지 말 것

8. 카바이트관을 개봉할 때에는 충격 그 밖에 불꽃을 일으킬 염려가 있는 행위를 하지 말 것

9. 이동식 발생기에 카바이트를 넣을 때에는 안전한 장소에서 행할 것

10. 카바이트의 재는 아세틸렌이 발생하지 아니하게 될 때까지 쇠조리에 넣어두거나 안전한 장소에서 처리할 것

11. 폭발성물질ㆍ발화성물질ㆍ인화성물질 등 가연성물질이 있는 부근에서 용접작업을 하지 말 것

12. 알콜ㆍ휘발유ㆍ타르류ㆍ기름류ㆍ유산 그 밖의 휘발성 화공약품을 넣었던 용기를 용접 또는 용단할 때에는 충분히 세척한 후 작업을 개시할 것

제6절 기중기

제187조(브레이크) 기중기의 권양장치에는 적절한 브레이크 설비를 하여야 한다.

제188조(기준초과 권양의 방지) 기중기에는 안전한 기준높이 이상 권양하는 것을 방지하기 위한 안전장치를 하여야 한다.

제189조(로프의 안전율) 기중기의 권양용로프의 안전율은 최대정하중의 6 이상으로 하여야 한다.

제190조(신호법) 기중기의 운전을 위하여 적절한 신호법을 정하여 사용하여야 한다.

제191조(승강 및 통행설비) ①기중기의 운전대 및 석유광산 근로자가 승강하여야 할 부분에는 사다리 등의 승강시설을 하여야 한다.

②기중기의 청소ㆍ주유ㆍ검사 등을 위하여 통행이 필요한 곳에는 안전한 통행시설을 하여야 한다.

제192조(기중기의 제한하중 게시) 기중기에는 제한하중을 적절한 위치에 게시하여야 한다.

제193조(준수사항) 기중기의 운전원은 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 운전전에 필요한 검사를 할 것

2. 담당 보안계원의 지시를 받아 시험하중까지 부하시킬 때를 제외하고는 제한하중을 초과하여 부하시키지 말 것

3. 하중을 가한 상태로 운전대를 떠나지 말 것

4. 운전중 청소ㆍ주유 또는 검사를 하지 말 것

5. 기중기를 사용하지 아니할 때에는 기중기가 굴러내리거나 넘어지지 아니하도록 적절한 조치를 할 것

제7절 일반기계장치

제194조(위험방지시설 및 관리) ①다음 각호의 기계 또는 장치의 위험한 부분에는 울타리ㆍ피복 등의 위험방지시설을 설치하여야 한다.

1. 기아ㆍ마찰전도장치 및 볼트ㆍ너트 등의 돌출부가 있는 커플링

2. 바닥 또는 대면에서 높이 2미터 이하에 있는 축 및 돌출한 축단과 벨트ㆍ체인 또는 로프에 의한 전동장치

3. 헬리컬기어의 바닥 또는 기계받침대에서 높이 2미터까지의 부분

4. 그 밖의 동력에 의하여 운전하는 기계

②벨트의 연결점에는 돌출된 금속구를 사용하여서는 아니된다.

③작업 또는 운행을 위하여 수평차축 등의 운전장치를 넘어야 할 곳에는 피복을 하는 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

④용광로 또는 고열물을 취급하는 곳에서는 폭발 또는 열물질이 넘치는 등의 위험을 방지하기 위하여 특별한 조치를 하여야 한다.

제195조(기계운전중의 준수사항) ①기계의 운전중에는 보수ㆍ청소ㆍ조정 또는 주유를 하여서는 아니된다.

②작업에 관계없는 자가 기계실에 출입하지 아니하도록 적절한 표시를 하여야 한다.

③기계실ㆍ전동시설ㆍ변압기ㆍ축전차충전실ㆍ가연성물질저장소 등은 청결히 하여야 한다.

④기계실ㆍ전동시설ㆍ변압기ㆍ축전지충전실ㆍ가연성물질저장소 등에는 2 이상의 출입구를 두어야 하며, 출입구에 장애물을 두어서는 아니된다. 다만, 광산보안상 위험성이 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤동력에 의하여 운전되는 기계에는 기계마다 유차ㆍ클러치ㆍ스위치 등의 동력차단장치를 설치하여야 한다. 다만, 원동기를 같이 사용하는 기계장치로서 공통의 차단장치를 가진 기계의 경우에는 그러하지 아니하다.

제8절 환기ㆍ조명 및 기온

제196조(환기) ①옥내작업장에 석유광산근로자가 상시 근무하는 경우 그 통기량 및 환기는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 통기량은 바닥으로부터 4미터 이상의 높이에 있는 공간을 제외하고 1인당 매시간 10세제곱미터 이상으로 할 것

2. 직접 밖을 향하여 개방할 수 있는 문을 설치하고, 그 면적은 바닥면적의 16분의 1 이상으로 할 것

②통기량이 1인당 매 시간 30세제곱미터 이상일 때에는 제1항제2호의 기준은 이를 적용하지 아니한다.

제197조(일광 및 조명) 석유광산근로자가 항상 근무하는 옥내작업장의 밝기는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. 다만, 감광재료를 취급하는 작업장의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정밀작업을 실시하는 작업장 : 300룩스 이상

2. 보통작업을 실시하는 작업장 : 150룩스 이상

3. 그 밖의 작업장 : 70룩스 이상

제198조(기온 및 습도의 측정) 담당 보안계원은 폭서ㆍ한냉 또는 다습의 옥내작업장에 대하여는 매월 2회 이상 기온 및 습도를 측정하고, 그 결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.

제9절 통로 및 작업장

제199조(계단의 설치기준) ①건축물의 계단의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 견고한 구조로 할 것

2. 디딤판과 디딤판간의 높이는 동일한 간격으로 할 것

3. 높이 10미터를 초과할 때에는 높이 10미터마다 계단참을 설치할 것

4. 계단 한쪽 끝에는 안전하게 잡을 수 있는 난간을 설치할 것

②지하실 또는 2층 이상으로서 상시 20인 이상의 석유광산근로자가 근무하는 건축물에서는 각 층마다 근로자가 용이하게 옥외의 안전한 장소로 이동할 수 있는 2 이상의 계단을 설치하여야 한다.

제200조(난간) 계단ㆍ발판 또는 고가보도의 주위에는 난간을 설치하여야 한다.

제201조(발판) 발판의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 발판은 사용목적에 따라 견고한 구조로 할 것

2. 높이 2미터 이상의 작업대의 바닥은 폭 0.2미터 이상으로 하고, 발판의 간격은 30밀리미터 이하로 할 것

3. 발판받침의 각 부분은 견고히 고정시킬 것

4. 작업상 부득이 하여 적정한 보강재를 사용한 경우를 제외하고는 발판의 받침의 간격은 2.5미터 이하로 할 것

5. 수평보강재의 간격은 1.5미터 이하로 할 것

6. 적절한 경사보강재를 설치하도록 할 것

7. 건축물에 견고하게 부착시키거나 견고히 떠받치는 장치를 설치할 것

제202조(통나무 발판) 통나무 발판은 제201조의 규정에 의한 기준외에 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 발판의 두께는 3센티미터 이상으로 할 것

2. 발판의 받침의 연결부위가 겹치는 경우에는 접속부에서 1미터 이상을 겹치게 하여 2개소 이상을 묶고, 겹치지 아니하는 경우 적절한 구조의 2개조의 발판의 받침 또는 1.8미터 이상의 부목을 사용하여 4개소 이상을 묶을 것

3. 발판의 받침, 안전판, 수평보강재 등의 교차부분 및 접속부는 철선 등 튼튼한 재료로 견고하게 묶을 것

제203조(작업장의 바닥) 작업장의 바닥은 걸려 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없는 구조로 하고, 안전한 상태로 유지하여야 한다.

제204조(안전통로) 작업장으로 통하는 장소 및 작업장내에는 석유광산근로자가 사용하기 위한 안전한 통로를 설치하고, 상시 통행할 수 있도록 하여야 한다.

제205조(비상통로) ①발화성 또는 인화성 물질을 취급하는 옥내작업장 또는 상시 50인 이상의 석유광산근로자가 종사하는 옥내작업장에는 비상시에 용이하게 안전한 장소로 대피할 수 있는 2 이상의 통로를 설치하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 통로에 설치하는 문은 미닫이 또는 밖으로 밀어서 여는 문이어야 한다.

제206조(표지) 주요한 통로와 상시 사용하지 아니하는 비상용출구, 통로 또는 계단에는 적절한 표시를 하여야 한다.

제207조(물체하강 등에 의한 위험방지) ①유전광산의 작업장에서 3미터 이상의 높은 장소로부터 물체를 하강할 필요가 있는 경우에는 하강설비를 하고 감시인을 두는 등 위험을 방지하기 위한 안전조치를 취하여야 한다.

②유전광산에서 작업중에 물체가 떨어지거나 날아갈 위험이 있는 경우에는 안전망을 설치하고 출입금지구역을 설정하는 등의 안전조치를 취하여야 한다.

③석유광산근로자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 안전조치가 필요한 장소에서는 3미터 이상의 높은 곳에서 물체를 하강하거나 위험한 작업을 하여서는 아니된다.

제208조(높은 곳에서의 작업) 시추탑ㆍ전주 또는 공중에 매달린 발판 등 추락의 위험이 많은 장소에서 작업하는 석유광산근로자는 안전로프를 매는 등 추락방지를 위한 안전조치를 취하여야 한다.

부칙  <제189호, 2002.12.14>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제414호, 2007. 8.31>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제1호, 2008. 3. 3>  (지식경제부와 그 소속기관 직제 시행규칙)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법령의 개정) ① 부터 <22> 까지 생략

<23> 석유광산보안규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조, 제145조, 별지 제3호서식 중 "산업자원부장관"을 각각 "지식경제부장관"으로 한다.

별지 제1호서식, 별지 제2호서식, 별지 제4호서식, 별지 제5호서식, 별지 제6호서식, 별지 제7호서식, 별지 제8호서식, 별지 제9호서식, 별지 제11호서식, 별지 제12호서식, 별지 제13호서식, 별지 제14호서식 중 "산업자원부"를 각각 "지식경제부"로 한다.

<24> 부터 <64> 까지 생략

부칙  <제182호, 2011. 4. 4>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] 안전관리기본계획의 세부내용(제19조제2항관련)
구분	안전관리기본계획에 포함되어야 할 내용
1. 안전관리에 관한 경영방침	(1) 경영이념에 관한 사항 (2) 안전관리목표에 관한 사항 (3) 안전투자에 관한 사항 (4) 안전문화에 관한 사항
2. 안전관리조직	(1) 안전관리조직의 구성에 관한 사항 (2) 안전관리조직의 권한 및 책임에 관한 사항
3. 안전관리에 관한 정보 및 기술	(1) 정보관리체계에 관한 사항 (2) 시설․장치자료에 관한 사항 (3) 안전기술자료에 관한 사항 (4) 인적요소에 관한 사항 (5) 변경관리에 관한 사항 (6) 안전기술향상에 관한 사항
4. 가스시설의 안전성 평가	(1) 안전성평가 절차에 관한 사항 (2) 안전성평가 기법에 관한 사항 (3) 안전성평가 결과에 대한 조치에 관한 사항
5. 시설관리	(1) 설계품질보증에 관한 사항 (2) 구매품질보증에 관한 사항 (3) 시공품질보증에 관한 사항 (4) 보수품질보증에 관한 사항 (5) 안전점검 및 진단에 관한 사항
6. 작업관리	(1) 시공에 관한 사항 (2) 운전관리에 관한 사항 (3) 보수관리에 관한 사항 (4) 화기작업관리에 관한 사항
7. 협력업체관리	(1) 협력업체의 선정에 관한 사항 (2) 협력업체의 관리감독에 관한 사항 (3) 협력업체의 의무 및 책임에 관한 사항
8. 수요자관리	(1) 시설안전점검에 관한 사항 (2) 안전홍보에 관한 사항
9. 안전에 관한 훈련	(1) 훈련계획에 관한 사항 (2) 훈련성과 분석에 관한 사항 (3) 협력업체종사자 교육에 관한 사항
10. 비상조치 및 사고관리	(1) 비상조치계획에 관한 사항 (2) 비상훈련에 관한 사항 (3) 사고조사 및 사후관리에 관한 사항
11. 안전에 관한 검사	(1) 안전관리시스템의 검사에 관한 사항 (2) 공정안전성 평가에 관한 사항

[별표 2]

안전운전계획의 세부내용(제19조제3항관련)

1. 공정안전자료

가. 사업 및 설비의 개요

나. 물질의 종류 및 수량

다. 시설․설비의 목록 및 사양

라. 공정도면

마. 건물․설비의 배치도

바. 방폭지역구분도, 전기단선도

사. 설계․제적관련 지침서

아. 그 밖의 관련자료

2. 안전성평가서

가. 공정위험특성

나. 잠재위험의 종류

다. 사고빈도최소화 및 피해최소 방안

라. 안전성평가보고서

마. 안전성평가 수행자

3. 안전운전계획

가. 안전운전지침서

나. 점검․보수 및 유지 지침서

다. 안전작업허가

라. 협력업체 안전관리계획

마. 종사자교육계획

바. 가동전 점검지침

사. 변경요소관리계획

아. 자체감사 및 사고조사계획

자. 그 밖의 안전운전에 필요한 사항

4. 비상조치계획

가. 비상장비 및 인력현황

나. 비상연락체계

다. 비상조직의 임무 및 수행절차

라. 비상조치교육계획

마. 주민홍보계획

바. 그 밖의 비상조치관련사항

[별표 3] 육상시추기의 분출방지장치의 압력시험(제58조제2항관련) 1. 초기시험(시추작업 및 육상시추기의 설치작업전)
압력시험 요구 요소	시험압력
	저압	고압
가. 로테이팅 헤드	200-300psi	필요시
나. 다이버터	최소 200-300psi	필요시
다. 에뉼러 프리벤터	200-300psi	운영압력의 최소 70%
라. 램 프리벤터 1) 고정식램 2) 가변램 3) 절단램	200-300psi 200-300psi 200-300psi	램의 운영압력 램의 운영압력 램의 운영압력
마. 초크라인․밸브	200-300psi	램의 운영압력
바. 킬라인․밸브	200-300psi	램의 운영압력
사. 초크 매니폴드 1) 업스트림 2) 다운스트림	200-300psi 200-300psi	램의 운영압력 필요시
아. 방폭통제장치 1) 매니폴드․방폭라인 2) 어큐뮬레이터 3) 폐쇄시간 4) 펌프능력	- 사전충전확인 성능시험 성능시험	최소 3000psi - - -
자. 안전밸브 -켈리, 켈리밸브, 안전밸브	200-300psi	구성요소의 운영압력
차. 기타 장비 1) 이수․가스 분리기 2) 트립탱크	유동시험 유동시험	- -
<시험방법> 가) 저압 또는 고압시험은 최소 5분동안 압력변화없이 안정화되어야 한다. 나) 압력통제를 위한 장비는 요구되는 지층압력보다 높은 압력으로 시험을 실시하여야 한다. 다) 압력은 0.070307㎏/㎠를 1psi로 환산하여 적용한다.

2. 작업기간 중의 시험
압력시험 요구 요소	시험압력
	저압	고압
가. 로테이팅 헤드	-	필요시
나. 다이버터	필요시	필요시
다. 에뉼러 프리벤터	200-300psi	운영압력의 최소 70%
라. 램 프리벤터 1) 고정식램 2) 가변램 3) 절단램 4) 케이싱 설치전	200-300psi 200-300psi 200-300psi 필요시	최대 지상폐쇄압력 이상 최대 지상폐쇄압력 이상 최대 지상폐쇄압력 이상 필요시
마. 초크라인․밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
바. 킬라인․밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
사. 초크 매니폴드 1) 업스트림 2) 다운스트림	200-300psi 200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상 필요시
아. 방폭통제장치 1) 매니폴드․방폭라인 2) 어큐뮬레이터 3) 폐쇄시간 4) 펌프능력	- 사전충전확인 성능시험 성능시험	필요시 - - -
자. 안전밸브 -켈리, 켈리밸브, 안전밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
차. 기타 장비 1) 이수․가스 분리기 2) 트립탱크	유동시험 유동시험	- -
<시험방법> 가) 저압 또는 고압시험은 최소 5분동안 압력변화없이 안정화되어야 한다. 나) 작업기간은 21일을 초과하여서는 아니된다. 다) 압력은 0.070307㎏/㎠를 1psi로 환산하여 적용한다.

[별표 4] 해상시추선의 분출방지장치의 압력시험(제58조제2항관련) 1. 초기시험(시추작업 및 방폭장치 설치작업전)
압력시험 요구 요소	시험압력
	저압	고압
가. 다이버터	필요시	필요시
나. 에뉼러 프리벤터	200-300psi	운영압력의 최소 70%
다. 램 프리벤터 1) 고정식램 2) 가변램 3) 절단램	200-300psi 200-300psi 200-300psi	램의 운영압력 램의 운영압력 램의 운영압력
라. 방폭장치․정두장비 연결장치	200-300psi	램의 운영압력
마. 초크, 킬라인․밸브	200-300psi	램의 운영압력
바. 초크 매니폴드 1) 업스트림 2) 다운스트림	200-300psi 200-300psi	램의 운영압력 필요시
사. 방폭통제장치 1) 매니폴드․방폭라인 2) 어큐뮬레이터 3) 폐쇄시간 4) 펌프능력	- 사전충전확인 성능시험 성능시험	최소 3000psi - - -
아. 안전밸브 -켈리, 켈리밸브, 안전밸브	200-300psi	구성요소의 운영압력
자. 기타 장비 1) 라이저 슬립 2) 이수․가스 분리기 3) 트립탱크	유동시험 유동시험 유동시험	- - -
<시험방법> 가) 저압 또는 고압시험은 최소 5분동안 압력변화없이 안정화되어야 한다. 나) 압력통제를 위한 장비는 요구되는 지층압력보다 높은 압력으로 시험을 실시하여야 한다. 다) 압력은 0.070307㎏/㎠를 1psi로 환산하여 적용한다.

2. 작업기간 중의 시험
압력시험 요구 요소	시험압력
	저압	고압
가. 다이버터	필요시	필요시
나. 에뉼러 프리벤터	200-300psi	운영압력의 최소 70%
다. 램 프리벤터 1) 고정식램 2) 가변램 3) 절단램	200-300psi 200-300psi 200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상 최대 지상폐쇄압력 이상 최대 지상폐쇄압력 이상
라. 초크라인․밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
마. 킬라인․밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
바. 초크 매니폴드 1) 업스트림 2) 다운스트림	200-300psi 필요시	최대 지상폐쇄압력 이상 필요시
사. 방폭통제장치 1) 매니폴드․방폭라인 2) 어큐뮬레이터 3) 폐쇄시간 4) 펌프능력	- - 성능시험 성능시험	필요시 - - -
아. 안전밸브 -켈리, 켈리밸브, 안전밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
자. 기타 장비 1) 라이저 슬립 2) 이수․가스 분리기 3) 트립탱크	유동시험 필요시 유동시험	- - -
<시험방법> 가) 저압 또는 고압시험은 최소 5분동안 압력변화없이 안정화되어야 한다. 나) 작업기간은 21일을 초과하여서는 아니된다. 다) 압력은 0.070307㎏/㎠를 1psi로 환산하여 적용한다.

[별지 제1호서식] <개정 2008.3.3>								(앞쪽)
광업대리인				□선임(변경)		신고서			처리기간
				□대리권소멸					15일
신고인	①상호또는명칭
	②대표자				③주민등록번호
	④주소
사업장	⑤광산명				⑥등록번호
	⑦소재지
	⑧광종명
광업대리인		⑨성명			⑩주민등록번호
		⑪주소
전광업		⑫성명			⑬주민등록번호
대리인		⑭주소
선임(변경 또는 소멸)연월일
대리인에 대한 위임사항
광산보안법시행령 제3조제2항 및 석유광산보안규칙 제3조의 규정에 의하여 위와 같이 광업대리인을 선임(변경) 또는 대리권이 소멸하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고인(광업권자 또는 조광권자) (서명 또는 인) 광업대리인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 : 없음										수수료
										없음
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.	(뒤쪽)
신고인	처리기관
지식경제부 광산보안사무소
	신고			▶	접수
	▼		▼
(서류미비시	검토
	서류의 보완	◀		보완지시)
		▼
	통보			결재
	▲		(선임․변경․대리권 소멸통보)
		▼
	대장등재

[별지 제2호서식] <개정 2008.3.3>						(앞쪽)
□석유생산작업재개 □광업시설사용재개			승인신청서				처리기간
							7일
신청인	①상호또는명칭
	②대표자			③주민등록번호
	④주소	(전화: )
사업장	⑤광산명			⑥광구등록번호
	⑦광종명
	⑧소재지	(전화: )
⑨작업중지구역 (사용중지 시설명)
⑩작업(시설사용) 중지연월일
⑪작업(시설사용) 재개연월일
⑫시정조치사항
석유광산보안규칙 제5조의 규정에 의하여 위와 같이 작업(시설사용)재개를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 1. 작업(사용)설명서 1부								수수료
								없음
2. 작업(사용)도면 1부
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.						(뒤쪽)
신청인						처리기관
						지식경제부 광산보안사무소
	신청							▶	접수
											▼
										검토
											▼
										현지확인조사
											▼
	통보									결재
		▲
							(재개시 승인)

[별지 제3호서식] <개정 2008.3.3>		(앞쪽)
광산보안관증	사진 3cm×4cm
소속 직위 성명 주민등록번호
위 사람을 광산보안관에 임명함 년 월 일 지식경제부장관
90mm×60mm (보존용지(1종) 120g/㎡)

(뒤쪽)

<광산보안법>

제20조 (광산보안관) ①지식경제부장관은 광산보안의 감독에 관한 업무를 수행하게 하기 위하여 산업자원부 및 그 소속기관에 광산보안관을 둔다.

②제1항의 규정에 의한 광산보안관은 지식경제부장관이 소속공무원 중에서 임면한다.

③지식경제부장관은 광산보안의 감독상 필요하다고 인정할 때에는 광산보안관을 광산에 파견하여 광산보안에 관한 업무 또는 광업시설의 상황․장부․서류 기타물건을 검사하게 하며 관계인에 대한 질문 기타 보안상 필요한 조치를 취하게 할 수 있다.

④제3항의 규정에 의하여 검사 또는 질문을 하는 광산보안관은 그 권한을 표시하는 증표를 관계인에게 내보여야 한다.

제21조 (사법경찰권) 광산보안관은 이 법 위반의 죄에 관하여 사법경찰관리의직무를행할자와그직무범위에관한법률이 정하는 바에 의하여 사법경찰관의 직무를 행한다.

[별지 제4호서식] <개정 2008.3.3> 재해월별보고서
광산명:								년 월
종별 원인별			이재사항									손비사항(천원)								손실일수	비고 (재해장소 및 연월일)
			횟수		사망 (명)	중상 (명)	경상 (명)			합계 (명)		보상비	인건비		기자재비		자원손비	합계
1. 유정폭발
2. 질식 및 중독
3. 화재
4. 풍수해 및 풍랑
5. 권양시설
6. 체인 및 로프절단
7. 기계 및 시설물
8. 전기
9. 고압가스
10. 공구
11. 보급선 및 그 밖의 선박
12. 경비행기
13. 기중기 및 부대시설
14. 낙하물 및 도괴물
15. 추락 및 전도
16. 기자재취급중
17.파이프 등 파열
18. 충돌 및 지진
19. 기타
종별 구분	월말광산조업원수					가동연인원								가동연시간							비고
	남	여		계		남			여		계			남		여			계
1. 플랫폼내 2. 플랫폼외
광산보안법시행령 제38조제2항 및 석유광산보안규칙 제8조의 규정에 의하여 보고합니다. 년 월 일 보고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하 210mm×297mm (일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제5호서식] <개정 2008.3.3>								(앞쪽)
시설설치(변경)계획				□승인신청서				처리기간
				□신고서				7일
신청인 ․ 신고인		①상호또는명칭
		②대표자			③주민등록번호
		④주소
광업권		⑤광산명			⑥등록번호
		⑦소재지
		⑧광종명
⑨시설의종류
⑩	□설치장소 □변경사항
광산보안법 제8조제1항․동법시행령 제33조의2(제33조의3) 및 석유광산보안규칙 제10조제1항(제11조)의 규정에 의하여 승인신청(신고)합니다. 년 월 일 신청(고)인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 1. 계획서 및 계획도 각 1부									수수료
									없음
2. 공사설계설명서 1부
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청(신고)서는 아래와 같이 처리됩니다.	(뒤쪽)
신청(신고)인	처리기관
지식경제부 광산보안사무소
	신청(신고)			▶	접수
	▼		▼
	검토확인
	서류의 보완		(서류미비시 보완지시)
	▲
		▼
	결재
(시설계획 승인통보)
	통보
◀

[별지 제6호서식] <개정 2008.3.3>										(앞쪽)
광업용시설						□설치		공사완료신고서			처리기간
						□변경					15일
신고인			①상호또는명칭
			②대표자				③주민등록번호
			④주소
광업권			⑤광산명				⑥등록번호
			⑦소재지
			⑧광종명
⑨시설의종류
⑩시설능력․규모․대수
⑪	□설치장소 □변경사항
⑫계획승인번호							⑬계획승인일자
⑭		□설치 □변경		완료연월일
광산보안법 제8조제2항 및 석유광산보안규칙 제12조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 : 없음												수수료
												없음
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.	(뒤쪽)
신고인	처리기관
지식경제부 광산보안사무소
	신고			▶	접수
	▼
	▶	검토
(서류미비시 보완지시)
	서류의 보완	◀
	▼
	현지확인조사
	▼
	결재
(신고수리 통보)
	통보	◀

[별지 제7호서식] <개정 2008.3.3>					(앞쪽)
광업용시설폐지신고서					처리기간
					7일
신고인	①상호또는명칭
	②대표자		③주민등록번호
	④주소
광업권	⑤광산명		⑥등록번호
	⑦소재지
	⑧광종명
⑨시설의종류
⑩시설능력․규모․대수
⑪설치장소
⑫설치승인번호
⑬검사증번호
⑭폐지연월일
⑮폐지이유
광산보안법 제8조제2항 및 석유광산보안규칙 제12조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 : 없음					수수료
					없음
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
신고인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신고					▶		접수
										▼
								검토
										▼
							결재
				(폐지통보)
	통보	◀
										▼
							대장정리

[별지 제8호서식] <개정 2008.3.3>							(앞쪽)
안전진단신청서						처리기간
						15일
신청인	①상호또는명칭
	②대표자		③주민등록번호
	④주소
광업권	⑤광산명		⑥등록번호
	⑦소재지
	⑧광종명
⑨시설의종류
⑩시설능력․규모․대수
⑪설치장소
⑫설치승인(신고수리)번호
⑬검사증번호
⑭사용중지기간		. . .부터			( )일간
		. . .까지
⑮재사용예정일
⑯재사용이유
광산보안법시행령 제33조의4 및 석유광산보안규칙 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 1. 용도별 사용계획서 1부 2. 평면도 및 단면도로 작성된 계획도 1부 3. 추가공사의 설계도 및 설명서 1부 4. 안전관리 및 감독계획서 1부 5. 환경오염방지계획서 1부							수수료
							없음
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
신청인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신청					▶		접수
									▼
								검토
									▼
							현지확인조사
									▼
							결재
				인결정)
	통보	◀	(사용승

[별지 제9호서식] <개정 2011.4.4>								(앞쪽)
시설			□완성검사		신청서			처리기간
			□성능검사					15일
신청인	①상호또는명칭
	②대표자			③주민등록번호
	④주소
광업권	⑤광산명			⑥등록번호
	⑦소재지
	⑧광종명
⑨시설의 종류
⑩시설능력․규모․대수
⑪설치장소
⑫계획승인번호				⑬계획승인			년 월 일
⑭설치완료연월일		. . .
⑮전회검사증번호
⑯전회검사증유효기간		. . .부터 . . .까지
⑰수검희망연월일
광산보안법 제9조․동법시행령 제34조 및 석유광산보안규칙 제15조의 규정에 의하여 위와 같이 완성검사(성능검사)를 신고합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국광물자원공사 사장 귀하
첨부서류 : 없음						수수료
						석유광산보안규칙 제17조의 규정에 의하여 한국광물자원공사의 사장이 지식경제부장관의 승인을 얻어 정한 수수료
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.	(뒤쪽)
신청인	처리기관
한국광물자원공사
	신청			▶	접수
	▼		▼
	검토
	서류의 보완	◀		(서류미	비시반송)
		▼
		현지확인검사
	▼
	결재
사증 교부)
	검사증교부			(시설검
◀
	▼
		대장정리

[별지 제10호서식]
시설		□검사증
		□가검사증
제 호
①광상명			②광종			광업권자조광권자
③시설의 종류
④시설능력 또는 규모
⑤설치장소
⑥유효기간
⑦사용조건
광산보안법시행령 제35조 및 석유광산보안규칙 제16조의 규정에 의하여 시설 검사증(가검사증)을 교부합니다. 년 월 일 대한광업진흥공사사장 □
210mm×297mm (보존용지(1종) 120g/㎡)

[별지 제11호서식] <개정 2008.3.3>							(앞쪽)
보안관리직원					□선임		신고서			처리기간
					□해임					1일
신고인	①상호 또는 명칭
	②대표자					③주민등록번호
	④주소			(전화: )
사업장	⑤광산명					⑥광구등록번호
	⑦광종명
	⑧소재지			(전화: )
⑨보안관리직원구분				□보안관리자 □보안계원				□보안감독자 □보안감독계원
선 ․ 해임자	⑩자격증번호
	⑪성명					⑫주민등록번호
	⑬주소
	⑭	□선임□해임	연월일	년 월 일		⑮직위
직무범위	⑯직무의 종류
	⑰담당구역
	⑱직접감독자성명					⑲직위
⑳보안관리직경력				년 월 일부터 년 월 일까지 년 월간
광산보안법 제13조제3항 및 석유광산보안규칙 제24조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 1. 국가기술자격수첩 2. 광업에 관한 실무종사경력증명서(신규선임의 경우에 한합니다) 1부											수수료
											없음
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
신고인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신고					▶			접수
											▼
									확인
											▼
							결재
				(국가기술자격수첩등재 및 통보)
	통보
		◀
											▼
								대장정리

[별지 제12호서식] <개정 2008.3.3>				(앞쪽)
보안관리직원대리자선임신고서							처리기간
							1일
신고인	①상호 또는 명칭
	②대표자			③주민등록번호
	④주소
광업권	⑤광산명			⑥등록번호
	⑦소재지
	⑧광종명
⑨보안관리직원의구분			□보안관리자 □보안계원		□보안감독자 □보안감독계원
대리자	⑩자격증번호
	⑪성명
	⑫주소
	⑬선임연월일		. . .
	⑭보안관리직경력		. . .부터 . . .까지( 년 월)
미대리자		⑮직위
		⑯성명
⑰대리의 이유
광산보안법 제13조제5항 및 석유광산보안규칙 제25조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지식경제부()광산보안사무소장 귀하
첨부서류 : 없음								수수료
								없음
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
신고인				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	신고				▶			접수
											▼
						결재
				(선임통보)
	통보	◀
											▼
							대장정리

[별지 제13호서식] <개정 2008.3.3>			(앞쪽)
광해방지계획서
제출인	①상호또는명칭
	②대표자		③주민등록번호
	④주소	(전화: )
사업장	⑤광산명		⑥광구등록번호
	⑦광종명
	⑧소재지	(전화: )
사업시행자	⑨시행자		⑩주민등록번호
	⑪주소	(전화: )
⑫복구대상
⑬복구방법
⑭복구기간
⑮복구비예치금액
석유광산보안규칙 제143조제2항의 규정에 의하여 위와 같이 광해방지계획서를 제출합니다. 년 월 일 제출인 (서명 또는 인) 지식경제부()광산보안사무소장 귀하
첨부서류 1. 대상시설별 광해방지사업계획 설명서 1부 2. 광해방지계획 도면 1부
210mm×297mm (일반용지 60g/㎡(재활용품))

이 계획서는 아래와 같이 처리됩니다.	(뒤쪽)
제출인	처리기관
지식경제부 광산보안사무소
	계획서			▶	접수
(제출)
	▼		▼
	검토
(서류의보완지시)
	서류의 보안	◀
		▼
	현지확인조사
	▼
	결재
(방지사업 추진통보)
	통보	◀

[별지 제14호서식] <개정 2008.3.3>				(앞쪽)
광해방지완료보고서
신청인	①상호또는명칭
	②대표자		③주민등록번호
	④주소
광업권	⑤광산명		⑥광구등록번호
	⑦소재지		⑧전화번호
	⑨광종명
사업시행자	⑩시행자		⑪주민등록번호
	⑫주소
	⑬전화
⑭복구대상
⑮복구방법
⑯복구완료일
⑰소요사업비
석유광산보안규칙 제143조제4항의 규정에 의하여 위와 같이 광해방지사업을 완료하였기에 보고합니다. 년 월 일 보고인 (서명 또는 인) 지식경제부( )광산보안사무소장 귀하
첨부서류 1. 광해방지 사업완료 설명서 1부 2. 광해방지완료 도면 1부 3. 총생산실적을 기록한 최근의 광산보안도 1부
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

이 보고서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
보고자				처리기관
				지식경제부 광산보안사무소
	보고					▶			접수
											▼
									검토
											▼
									현지확인조사
											▼
							결재
				완료 또는 보완통보)
	통보	◀	(방지사업
											▼
								대장등재