2014년 하반기 중소-대기업 해외자원개발 매칭설명회 개최계획(안)

1		중소-대기업 해외자원개발 매칭설명회 개요

□ 개최 목적

ㅇ 2013년도부터 추진해오고 있는 매칭설명회는 중소기업이 추진 중인 양질의 프로젝트를 자금력 있는 대기업에 공개 설명할 수 있는 기회를 제공함으로써 중소기업-대기업 동반성장의 발판을 마련하기 위함임.

□ 대상사업

ㅇ 해외자원개발조사사업 선정 사업 중 중소기업 추진 유망 프로젝트

□ 일시 및 장소

ㅇ 2014. 12. 18(목) 13:30~18:00 공사 본관 4층 대회의실

□ 일정표

구 분	주 요 일 정	비 고
13:30~13:50	개회사 및 참석업체 소개
13:50~14:30	인도네시아 뻬떼바바롯(철) 프로젝트 발표 및 질의응답
14:30~15:10	몽골 바양오스(유연탄) 프로젝트 발표 및 질의응답
15:10~15:30	휴 식
15:30~16:30	몽골 테브시인 고비, 보롤쥬티인 탈(유연탄) 프로젝트 발표 및 질의응답
16:30~17:40	자율 토론(정보 교류) 및 참석 기업 의견수렴
17:40~18:00	폐회사

□ 참석대상

ㅇ 국내 자원개발 대기업 및 기타 참석을 희망하는 해외자원개발업체 담당자

2		발표내용

□ 발표 대상 사업 현황

ㅇ 인도네시아 뻬떼바바롯(철) 프로젝트 - 최봉근(개인)

광업권(소유주)

개발권 IUP Operasi Produksi NOMOR 540/99/2009(550ha)

(PT BUMI BABAHROT)

위 치

· 인도네시아 낭고르아체 다루살람주 아체밧다야군 바바롯면

지질 및 광상

ㅇ 지 질

- 퇴적암(석회암, 이암, 셰일 등) 및 이를 관입한 안산암 및 안산암질 라필리 응회암으로 구성

ㅇ 광 상

- 안산암 및 안산암질 응회암 내 형성된 단층대 및 열극에 형성된 열수 맥상 철광상으로서 주요 광석광물은 각력상의 자철석임

인프라

ㅇ 교통

자카르타	현지항공	메단	현지항공	뮬라보	육로(포장)	뻬떼 바바롯 P/J
	2h30		1h		1h30

ㅇ 광구 반경 5km 지점까지 로밍폰 사용가능하고 개발시 용수는 주변 소류천, 호수 등 수자원 이용가능함

ㅇ 전력은 자체 발전시설 확보 및 PLN(인니전력공사) 전력 인입하며, 단순 노동력은 인근 마을로부터 수급 용이함

ㅇ 광산인근까지 도로 개설로 양호하며, 광산으로부터 Jetty까지 30km거리에 2차선 포장도로가 개설되어 있으며, 10톤 트럭으로 Barge선에 직접 선적가능함

탐사실적

ㅇ ‘13년도 공사 투자여건조사 실시

ㅇ ‘14년도 공사 기초탐사 실시

- 지표지질조사, 물리탐사(자력·IP·비저항), 시굴정(30개소,300m3)

트렌치(10개소, 500m3)

매장량 및 품위

ㅇ 매장량 산출 불가

ㅇ 평균 Fe 58.7%, SiO2 10.6%, Al2O3 2.41%, S 0.11%, P 0.02%

('13년도 공사 투자여건조사 결과)

ㅇ 몽골 바양오스(유연탄) 프로젝트 - 장임구(개인)

광업권(소유주)

개발권(A-license) MV-015676

(PARAN LLC)

위 치

바양오스

울란바토르

· 몽골 도르노드 아이막 마타드 바양투멩 솜 바양오스 지역

· 몽골 동부 대도시인 초이발산 동쪽 90km 지점(중국 국경 인근)에 위치

지질 및 광상

ㅇ 지 질

- 중생대 트라이아스기 화강암, 백악기 퇴적암(솜노르층, 아돈촐론층), 신생대 제3기 퇴적암(후흐노르층)으로 구성

ㅇ 탄 층

- 중생대 백악기 아돈촐론층 내 협재된 유연탄광으로 3개의 탄층이 N10~20W, 5SW 방향으로 발달하고 있으며, 탄폭은 0.4~7.7m로 나타남

인프라

ㅇ 교통

울란바타르	항공(국내선)	초이발산	육로(비포장)	광구
	3hr(220km)		2.5hr(90km)

ㅇ 유선통신 가능하고 전력은 자가발전이 필요하며, 개발시 용수는 지하수 관정 개발로 사용해야함

ㅇ 단순 노동력은 초이발산에서 조달가능하나, 전문기술자는 울란바타르 등 대도시에서 영입 필요

ㅇ 육로 운송이 유일한 운탄 방법이며 초이발산시까지 비포장도로임

탐사실적

시추탐사 57공, 5,620m(격자시추 실시)

매장량 및 탄질

22백만톤 (확정+추정, 업체제시자료), 갈탄~아역청탄의 수준을 보이는 발열량 4,000kcal/kg(ADB) 내외의 발전용 저열량탄

ㅇ 몽골 테브시인 고비(유연탄) 프로젝트 - 비케이비(주)

광업권(소유주)

개발권 MV-010874 (845ha), 탐사권 XV-010203 (957ha)

광업권자 : Tevshiin nuur LLC.

위 치

몽골 둔드고비 아이막(Dundgovi Aimag) 사인차간 솜(Saintsagaan Som) 테브시인 고비(Tevshiin govi) 지역

지질 및 광상

ㅇ 지 질

- 몽골 처이르 냘가 분지(Choir-Nyalga Basin)에 위치하고 있으며 중생대 백악기 주운바얀층군(Dzuunbayan Group)으로 셰일, 사암, 이암, 탄층으로 구성 됨

ㅇ 광 상

- 중생대 백악기 주운바얀층군 내 쿡티그층내 발달하는 유연탄층을 대상으로 함. 테브시인 고비 광산에는 총 5매(I, IIa, IIb, III, IV)의 함탄층이 EW/10~20S로 발달하고 있음

- Seam IV 탄폭 약 32.6~54.7m(평균 43.7m), Seam III 탄폭 약 16.0~71.8m(평균 45.1m), Seam IIb 탄폭 약 4.2~50.4m(평균 19.0m), Seam IIa 탄폭 약 1.3~18.9m(평균 7.4m)

- 탄질은 전수분 15.44~36.74%(ARB), ADB 기준 고유수분 9.94~19.49%, 회분 12.03~23.90%, 휘발분 33.15~40.35%, 황 0.16~0.37%, 발열량 3,649~4,764㎉/㎏임

인프라

ㅇ 교통

울란바타르	육로[포장]	만달고비	육로 (비포장)	현장
	5시간(250km)		2시간(30km)

ㅇ 전력은 울란바타르에서 만달고비까지 110kV 전력선이 연결되어 해당지역에 공급중이며, 만달고비에서 광산까지 약 35kV 전력선이 인입되어 있음

ㅇ 노동력은 광구에서 30km 떨어진 만달고비(인구 약 1.2만명)에서 단순 노동력의 활용이 가능

ㅇ 운송은 광구 동쪽 180km 초이르에 몽골 종단철도 개설(한국 컨소시엄과 몽골 Gatsuurt LLC.社 간 체결된 MOU 상에 광구~초이르간 철도 건설 180km 타당성 조사 시행 명시)

매장량 및 품위

매장량 미산출(‘83년 조사 시 13.2백만톤)

고회분(12.03~23.90%) 저유황(0.16~0.37%) 갈탄

ㅇ 몽골 보롤쥬티인 탈(유연탄) 프로젝트 - 비케이비(주)

광업권(소유주)

개발권 MV-017536 (7,489.68ha), MV-017188(79.16ha), MV-017187(2,311.21ha)

광업권자 : Tsetsens Mining and Energy (TME) LLC

위 치

몽골 투브 아이막(Tov Aimag) 바얀 솜(Bayan Som) 보롤쥬티인 탈 지역

지질 및 광상

ㅇ 지 질

- 몽골 처이르 냘가 분지(Choir-Nyalga Basin)에 위치하고 있으며 중생대 쥐라기 샤리인(Sharilyn)층, 중생대 백악기 바룬바얀(Barunbayan)층으로 구성되며 샤리인층은 현무암류, 바룬바얀층군은 사암, 이암, 역암, 탄층으로 구성 됨

ㅇ 광 상

- 중생대 백악기 백악기 상부 바룬바얀층 내에 발달하고 있는 유연탄을 대상으로 하는 유연탄광으로 3개의 탄층대가 발달하고 있으며 '11년 몽골측 시추조사로 총 21개 Seam이 확인되었음

- 상부 탄층대 : 4개 Seam (탄폭 0.2~6.3m),  중부 탄층대 : 5개 Seam (탄폭 0.4~19.8m), 하부 탄층대 : 12개 Seam (탄폭 0.1~24.4m)

인프라

ㅇ 교통

울란바타르	육로[포장]	아르후스트	육로 (비포장)	현장
	3시간(110km)		30분(10km)

ㅇ 전력은 광구 인근 380V 전력선 개설

ㅇ 운송은 광구 북쪽 22km에 울란바타르-바가누르 간 철도 개설,

ㅇ 용수(지하수) 및 노동력 풍부

매장량 및 품위

전체 광구(9,880ha) 자원량(확+추+예) 51억톤(2011, Micromine社)

개발대상구역(2,390ha) : 매장량(확+추) 4억톤, 가채광량 3억톤(2013, Tsetsens社)

탄질 : 탄질(ADB) : IM 21.66%, 회분 23.94%, 휘발분 38.95%, 고정탄소 27.48%, 유황분 1.00%, 열량 4,357kcal/kg

3		기대효과

ㅇ 중소기업(개인 포함)의 유망 해외자원개발 프로젝트를 소개하는 자리로 만들어 중소기업과 대기업의 공동 해외자원개발 추진 도모

- 공식적인 자리를 통한 프로젝트 소개로 해외자원개발 활성화 유도

ㅇ 기업 간 해외자원개발 정보 교류

- 해외자원개발에 대한 동향 파악 및 정보 교류를 통한 상호 파트너쉽 구축

ㅇ 매칭설명회 및 해외자원개발 조사사업에 대한 의견 수렴 및 개선방안 도출

- 향후 매칭설명회 및 해외자원개발조사사업의 운영 개선을 위한 민간 요구사항 수렴